<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.9" y1="26.3" x2="0.9" y2="18.3" width="0.4064" layer="20" curve="115.989234"/>
<wire x1="1" y1="38.3" x2="1" y2="26.2" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="18" x2="1.1" y2="18" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.1" y1="18" x2="1.1" y2="18.2" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.7" y1="41" x2="4" y2="41" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="73.4" y1="18.2" x2="73.4" y2="26.2" width="0.4064" layer="20" curve="115.989234"/>
<wire x1="73.4" y1="26.1" x2="73.4" y2="38" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="32.9" y1="3" x2="40.9" y2="3" width="0.4064" layer="20" curve="115.989234"/>
<wire x1="32.9" y1="2.9" x2="3.8" y2="2.9" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.1" y1="18" x2="1.1" y2="5.9" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.9" y1="2.9" x2="70.4" y2="2.9" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="73.4" y1="18.2" x2="73.4" y2="5.6" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.7" y1="41" x2="73.4" y2="38" width="0.4064" layer="20" curve="-98.171234"/>
<wire x1="73.4" y1="5.6" x2="70.4" y2="2.9" width="0.4064" layer="20" curve="-98.171234"/>
<wire x1="3.8" y1="2.9" x2="1.1" y2="5.9" width="0.4064" layer="20" curve="-98.171234"/>
<wire x1="1" y1="38.3" x2="4" y2="41" width="0.4064" layer="20" curve="-98.171234"/>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>9V</text>
<text>Bzz Bz</text>
<text>Vol</text>
<text>Width</text>
<text>Frequency</text>
<text>APC</text>
<text>rev1.0</text>
<text>pixelkit.ru</text>
</plain>
<libraries>
<library name="st-microelectronics">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atarity">
<packages>
<package name="BPX65">
<description>&lt;B&gt;PHOTO DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="ALPS_POT">
</package>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="AUDIO-JACK">
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="TL3XYO">
<description>&lt;b&gt;TINY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705152-da-01-de-Subminiaturschalter_TL_36YO.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL14" value="NE556">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9V_BATTERY" library="Atarity" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="BT1" library="Atarity" package="TACTILE-PTH" value="OMRON_12MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POT3" library="Atarity" package="ALPS_POT" value="50K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT1" library="Atarity" package="ALPS_POT" value="500K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT2" library="Atarity" package="ALPS_POT" value="500K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="24K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3.5MM" library="Atarity" package="AUDIO-JACK" value="AUDIO-JACKPTH"/>
<element name="S1" library="switch" package="TL3XYO" value="TL36YO">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="Atarity" package="BPX65" value="VT93N1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="switch" package="TL3XYO" value="TL36YO">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="POT1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="9V_BATTERY" pad="-"/>
<contactref element="3.5MM" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="POT3" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="BT1" pad="3"/>
<contactref element="BT1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="POT3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BT1" pad="2"/>
<contactref element="BT1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="POT2" pad="P$2"/>
<contactref element="POT2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="POT1" pad="P$1"/>
<contactref element="POT1" pad="P$2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="POT2" pad="P$3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="POT3" pad="P$2"/>
<contactref element="3.5MM" pad="2"/>
<contactref element="3.5MM" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="9V_BATTERY" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="A"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
