signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal CCLK_T15
signal DONE_R15
signal HSWAP_EN_E6
signal M0_P5
signal M1_U3
signal M2_R4
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCINT9
signal VCCINT10
signal VCCINT11
signal VCCINT12
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal IO_A2
signal IO_A3
signal IO_A4
signal IO_A5
signal IO_A7
signal IO_A8
signal IO_A9
signal IO_A10
signal IO_A11
signal IO_A12
signal IO_A14
signal IO_A15
signal IO_A16
signal IO_A17
signal IO_B1
signal IO_B3
signal IO_B4
signal IO_B5
signal IO_B6
signal IO_B9
signal IO_B10
signal IO_B13
signal IO_B14
signal IO_B15
signal IO_B18
signal IO_C1
signal IO_C2
signal IO_C3
signal IO_C4
signal IO_C5
signal IO_C7
signal IO_C8
signal IO_C11
signal IO_C12
signal IO_C14
signal IO_C15
signal IO_C16
signal IO_C17
signal IO_C18
signal IO_D1
signal IO_D2
signal IO_D3
signal IO_D5
signal IO_D6
signal IO_D7
signal IO_D8
signal IO_D9
signal IO_D10
signal IO_D11
signal IO_D12
signal IO_D13
signal IO_D14
signal IO_D16
signal IO_D17
signal IO_D18
signal IO_E1
signal IO_E2
signal IO_E3
signal IO_E4
signal IO_E7
signal IO_E8
signal IO_E9
signal IO_E10
signal IO_E11
signal IO_E12
signal IO_E13
signal IO_E15
signal IO_E16
signal IO_E17
signal IO_E18
signal IO_F2
signal IO_F4
signal IO_F5
signal IO_F8
signal IO_F9
signal IO_F10
signal IO_F11
signal IO_F14
signal IO_F15
signal IO_F17
signal IO_G1
signal IO_G3
signal IO_G4
signal IO_G5
signal IO_G14
signal IO_G15
signal IO_G16
signal IO_G18
signal IO_H1
signal IO_H2
signal IO_H3
signal IO_H4
signal IO_H5
signal IO_H6
signal IO_H13
signal IO_H14
signal IO_H15
signal IO_H16
signal IO_H17
signal IO_H18
signal IO_J1
signal IO_J2
signal IO_J4
signal IO_J5
signal IO_J6
signal IO_J13
signal IO_J14
signal IO_J15
signal IO_J17
signal IO_J18
signal IO_K1
signal IO_K2
signal IO_K4
signal IO_K5
signal IO_K6
signal IO_K13
signal IO_K14
signal IO_K15
signal IO_K17
signal IO_K18
signal IO_L1
signal IO_L2
signal IO_L3
signal IO_L4
signal IO_L5
signal IO_L6
signal IO_L13
signal IO_L14
signal IO_L15
signal IO_L16
signal IO_L17
signal IO_L18
signal IO_M1
signal IO_M3
signal IO_M4
signal IO_M5
signal IO_M14
signal IO_M15
signal IO_M16
signal IO_M18
signal IO_N2
signal IO_N4
signal IO_N5
signal IO_N8
signal IO_N9
signal IO_N10
signal IO_N11
signal IO_N14
signal IO_N15
signal IO_N17
signal IO_P1
signal IO_P2
signal IO_P3
signal IO_P4
signal IO_P6
signal IO_P7
signal IO_P8
signal IO_P9
signal IO_P10
signal IO_P11
signal IO_P12
signal IO_P13
signal IO_P14
signal IO_P15
signal IO_P16
signal IO_P17
signal IO_P18
signal IO_R1
signal IO_R2
signal IO_R3
signal IO_R5
signal IO_R6
signal IO_R7
signal IO_R8
signal IO_R9
signal IO_R10
signal IO_R11
signal IO_R12
signal IO_R13
signal IO_R14
signal IO_R16
signal IO_R17
signal IO_R18
signal IO_T1
signal IO_T2
signal IO_T3
signal IO_T4
signal IO_T5
signal IO_T7
signal IO_T8
signal IO_T11
signal IO_T12
signal IO_T14
signal IO_T16
signal IO_T17
signal IO_T18
signal IO_U1
signal IO_U4
signal IO_U5
signal IO_U6
signal IO_U9
signal IO_U10
signal IO_U13
signal IO_U14
signal IO_U15
signal IO_U16
signal IO_U18
signal IO_V2
signal IO_V3
signal IO_V4
signal IO_V5
signal IO_V7
signal IO_V8
signal IO_V9
signal IO_V10
signal IO_V11
signal IO_V12
signal IO_V14
signal IO_V15
signal IO_V16

register	BSR	1559
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 1558 I 1 IO_C16
bit 1557 O 1 IO_C16 1556 1 Z
bit 1556 C 1 *
bit 1555 I 1 IO_C17
bit 1554 O 1 IO_C17 1553 1 Z
bit 1553 C 1 *
bit 1552 O 1 *
bit 1551 O 1 *
bit 1550 O 1 *
bit 1549 O 1 *
bit 1548 O 1 *
bit 1547 O 1 *
bit 1546 O 1 *
bit 1545 O 1 *
bit 1544 O 1 *
bit 1543 O 1 *
bit 1542 O 1 *
bit 1541 O 1 *
bit 1540 O 1 *
bit 1539 O 1 *
bit 1538 O 1 *
bit 1537 O 1 *
bit 1536 O 1 *
bit 1535 O 1 *
bit 1534 O 1 *
bit 1533 O 1 *
bit 1532 O 1 *
bit 1531 O 1 *
bit 1530 O 1 *
bit 1529 O 1 *
bit 1528 O 1 *
bit 1527 O 1 *
bit 1526 O 1 *
bit 1525 O 1 *
bit 1524 O 1 *
bit 1523 O 1 *
bit 1522 O 1 *
bit 1521 O 1 *
bit 1520 O 1 *
bit 1519 O 1 *
bit 1518 O 1 *
bit 1517 O 1 *
bit 1516 O 1 *
bit 1515 O 1 *
bit 1514 O 1 *
bit 1513 O 1 *
bit 1512 O 1 *
bit 1511 O 1 *
bit 1510 O 1 *
bit 1509 O 1 *
bit 1508 O 1 *
bit 1507 O 1 *
bit 1506 O 1 *
bit 1505 O 1 *
bit 1504 O 1 *
bit 1503 O 1 *
bit 1502 O 1 *
bit 1501 O 1 *
bit 1500 O 1 *
bit 1499 O 1 *
bit 1498 I 1 IO_B18
bit 1497 O 1 IO_B18 1496 1 Z
bit 1496 C 1 *
bit 1495 I 1 IO_C18
bit 1494 O 1 IO_C18 1493 1 Z
bit 1493 C 1 *
bit 1492 I 1 IO_D17
bit 1491 O 1 IO_D17 1490 1 Z
bit 1490 C 1 *
bit 1489 I 1 IO_D18
bit 1488 O 1 IO_D18 1487 1 Z
bit 1487 C 1 *
bit 1486 I 1 IO_D16
bit 1485 O 1 IO_D16 1484 1 Z
bit 1484 C 1 *
bit 1483 I 1 IO_E16
bit 1482 O 1 IO_E16 1481 1 Z
bit 1481 C 1 *
bit 1480 I 1 IO_E17
bit 1479 O 1 IO_E17 1478 1 Z
bit 1478 C 1 *
bit 1477 I 1 IO_E18
bit 1476 O 1 IO_E18 1475 1 Z
bit 1475 C 1 *
bit 1474 I 1 IO_F15
bit 1473 O 1 IO_F15 1472 1 Z
bit 1472 C 1 *
bit 1471 I 1 IO_E15
bit 1470 O 1 IO_E15 1469 1 Z
bit 1469 C 1 *
bit 1468 I 1 IO_F14
bit 1467 O 1 IO_F14 1466 1 Z
bit 1466 C 1 *
bit 1465 I 1 IO_G14
bit 1464 O 1 IO_G14 1463 1 Z
bit 1463 C 1 *
bit 1462 I 1 IO_G18
bit 1461 O 1 IO_G18 1460 1 Z
bit 1460 C 1 *
bit 1459 I 1 IO_F17
bit 1458 O 1 IO_F17 1457 1 Z
bit 1457 C 1 *
bit 1456 I 1 IO_G15
bit 1455 O 1 IO_G15 1454 1 Z
bit 1454 C 1 *
bit 1453 I 1 IO_G16
bit 1452 O 1 IO_G16 1451 1 Z
bit 1451 C 1 *
bit 1450 O 1 *
bit 1449 O 1 *
bit 1448 O 1 *
bit 1447 O 1 *
bit 1446 O 1 *
bit 1445 O 1 *
bit 1444 I 1 IO_H13
bit 1443 O 1 IO_H13 1442 1 Z
bit 1442 C 1 *
bit 1441 I 1 IO_H14
bit 1440 O 1 IO_H14 1439 1 Z
bit 1439 C 1 *
bit 1438 O 1 *
bit 1437 O 1 *
bit 1436 O 1 *
bit 1435 O 1 *
bit 1434 O 1 *
bit 1433 O 1 *
bit 1432 O 1 *
bit 1431 O 1 *
bit 1430 O 1 *
bit 1429 O 1 *
bit 1428 O 1 *
bit 1427 O 1 *
bit 1426 O 1 *
bit 1425 O 1 *
bit 1424 O 1 *
bit 1423 O 1 *
bit 1422 O 1 *
bit 1421 O 1 *
bit 1420 O 1 *
bit 1419 O 1 *
bit 1418 O 1 *
bit 1417 O 1 *
bit 1416 O 1 *
bit 1415 O 1 *
bit 1414 O 1 *
bit 1413 O 1 *
bit 1412 O 1 *
bit 1411 O 1 *
bit 1410 O 1 *
bit 1409 O 1 *
bit 1408 O 1 *
bit 1407 O 1 *
bit 1406 O 1 *
bit 1405 O 1 *
bit 1404 O 1 *
bit 1403 O 1 *
bit 1402 I 1 IO_H16
bit 1401 O 1 IO_H16 1400 1 Z
bit 1400 C 1 *
bit 1399 I 1 IO_H15
bit 1398 O 1 IO_H15 1397 1 Z
bit 1397 C 1 *
bit 1396 I 1 IO_H17
bit 1395 O 1 IO_H17 1394 1 Z
bit 1394 C 1 *
bit 1393 I 1 IO_H18
bit 1392 O 1 IO_H18 1391 1 Z
bit 1391 C 1 *
bit 1390 O 1 *
bit 1389 O 1 *
bit 1388 O 1 *
bit 1387 O 1 *
bit 1386 O 1 *
bit 1385 O 1 *
bit 1384 O 1 *
bit 1383 O 1 *
bit 1382 O 1 *
bit 1381 I 1 IO_J13
bit 1380 O 1 IO_J13 1379 1 Z
bit 1379 C 1 *
bit 1378 I 1 IO_J18
bit 1377 O 1 IO_J18 1376 1 Z
bit 1376 C 1 *
bit 1375 I 1 IO_J17
bit 1374 O 1 IO_J17 1373 1 Z
bit 1373 C 1 *
bit 1372 I 1 IO_J15
bit 1371 O 1 IO_J15 1370 1 Z
bit 1370 C 1 *
bit 1369 I 1 IO_J14
bit 1368 O 1 IO_J14 1367 1 Z
bit 1367 C 1 *
bit 1366 I 1 IO_K17
bit 1365 O 1 IO_K17 1364 1 Z
bit 1364 C 1 *
bit 1363 I 1 IO_K18
bit 1362 O 1 IO_K18 1361 1 Z
bit 1361 C 1 *
bit 1360 I 1 IO_K13
bit 1359 O 1 IO_K13 1358 1 Z
bit 1358 C 1 *
bit 1357 I 1 IO_K14
bit 1356 O 1 IO_K14 1355 1 Z
bit 1355 C 1 *
bit 1354 I 1 IO_K15
bit 1353 O 1 IO_K15 1352 1 Z
bit 1352 C 1 *
bit 1351 O 1 *
bit 1350 O 1 *
bit 1349 O 1 *
bit 1348 O 1 *
bit 1347 O 1 *
bit 1346 O 1 *
bit 1345 O 1 *
bit 1344 O 1 *
bit 1343 O 1 *
bit 1342 I 1 IO_L18
bit 1341 O 1 IO_L18 1340 1 Z
bit 1340 C 1 *
bit 1339 I 1 IO_L17
bit 1338 O 1 IO_L17 1337 1 Z
bit 1337 C 1 *
bit 1336 I 1 IO_L15
bit 1335 O 1 IO_L15 1334 1 Z
bit 1334 C 1 *
bit 1333 I 1 IO_L16
bit 1332 O 1 IO_L16 1331 1 Z
bit 1331 C 1 *
bit 1330 O 1 *
bit 1329 O 1 *
bit 1328 O 1 *
bit 1327 O 1 *
bit 1326 O 1 *
bit 1325 O 1 *
bit 1324 O 1 *
bit 1323 O 1 *
bit 1322 O 1 *
bit 1321 O 1 *
bit 1320 O 1 *
bit 1319 O 1 *
bit 1318 O 1 *
bit 1317 O 1 *
bit 1316 O 1 *
bit 1315 O 1 *
bit 1314 O 1 *
bit 1313 O 1 *
bit 1312 O 1 *
bit 1311 O 1 *
bit 1310 O 1 *
bit 1309 O 1 *
bit 1308 O 1 *
bit 1307 O 1 *
bit 1306 O 1 *
bit 1305 O 1 *
bit 1304 O 1 *
bit 1303 O 1 *
bit 1302 O 1 *
bit 1301 O 1 *
bit 1300 O 1 *
bit 1299 O 1 *
bit 1298 O 1 *
bit 1297 O 1 *
bit 1296 O 1 *
bit 1295 O 1 *
bit 1294 I 1 IO_L14
bit 1293 O 1 IO_L14 1292 1 Z
bit 1292 C 1 *
bit 1291 I 1 IO_L13
bit 1290 O 1 IO_L13 1289 1 Z
bit 1289 C 1 *
bit 1288 O 1 *
bit 1287 O 1 *
bit 1286 O 1 *
bit 1285 O 1 *
bit 1284 O 1 *
bit 1283 O 1 *
bit 1282 I 1 IO_M18
bit 1281 O 1 IO_M18 1280 1 Z
bit 1280 C 1 *
bit 1279 I 1 IO_N17
bit 1278 O 1 IO_N17 1277 1 Z
bit 1277 C 1 *
bit 1276 I 1 IO_M15
bit 1275 O 1 IO_M15 1274 1 Z
bit 1274 C 1 *
bit 1273 I 1 IO_M16
bit 1272 O 1 IO_M16 1271 1 Z
bit 1271 C 1 *
bit 1270 I 1 IO_M14
bit 1269 O 1 IO_M14 1268 1 Z
bit 1268 C 1 *
bit 1267 I 1 IO_N14
bit 1266 O 1 IO_N14 1265 1 Z
bit 1265 C 1 *
bit 1264 I 1 IO_P15
bit 1263 O 1 IO_P15 1262 1 Z
bit 1262 C 1 *
bit 1261 I 1 IO_N15
bit 1260 O 1 IO_N15 1259 1 Z
bit 1259 C 1 *
bit 1258 I 1 IO_P18
bit 1257 O 1 IO_P18 1256 1 Z
bit 1256 C 1 *
bit 1255 I 1 IO_P17
bit 1254 O 1 IO_P17 1253 1 Z
bit 1253 C 1 *
bit 1252 I 1 IO_R17
bit 1251 O 1 IO_R17 1250 1 Z
bit 1250 C 1 *
bit 1249 I 1 IO_R18
bit 1248 O 1 IO_R18 1247 1 Z
bit 1247 C 1 *
bit 1246 I 1 IO_P16
bit 1245 O 1 IO_P16 1244 1 Z
bit 1244 C 1 *
bit 1243 I 1 IO_R16
bit 1242 O 1 IO_R16 1241 1 Z
bit 1241 C 1 *
bit 1240 I 1 IO_T18
bit 1239 O 1 IO_T18 1238 1 Z
bit 1238 C 1 *
bit 1237 I 1 IO_U18
bit 1236 O 1 IO_U18 1235 1 Z
bit 1235 C 1 *
bit 1234 O 1 *
bit 1233 O 1 *
bit 1232 O 1 *
bit 1231 O 1 *
bit 1230 O 1 *
bit 1229 O 1 *
bit 1228 O 1 *
bit 1227 O 1 *
bit 1226 O 1 *
bit 1225 O 1 *
bit 1224 O 1 *
bit 1223 O 1 *
bit 1222 O 1 *
bit 1221 O 1 *
bit 1220 O 1 *
bit 1219 O 1 *
bit 1218 O 1 *
bit 1217 O 1 *
bit 1216 O 1 *
bit 1215 O 1 *
bit 1214 O 1 *
bit 1213 O 1 *
bit 1212 O 1 *
bit 1211 O 1 *
bit 1210 O 1 *
bit 1209 O 1 *
bit 1208 O 1 *
bit 1207 O 1 *
bit 1206 O 1 *
bit 1205 O 1 *
bit 1204 O 1 *
bit 1203 O 1 *
bit 1202 O 1 *
bit 1201 O 1 *
bit 1200 O 1 *
bit 1199 O 1 *
bit 1198 O 1 *
bit 1197 O 1 *
bit 1196 O 1 *
bit 1195 O 1 *
bit 1194 O 1 *
bit 1193 O 1 *
bit 1192 O 1 *
bit 1191 O 1 *
bit 1190 O 1 *
bit 1189 O 1 *
bit 1188 O 1 *
bit 1187 O 1 *
bit 1186 O 1 *
bit 1185 O 1 *
bit 1184 O 1 *
bit 1183 O 1 *
bit 1182 O 1 *
bit 1181 O 1 *
bit 1180 I 1 IO_T17
bit 1179 O 1 IO_T17 1178 1 Z
bit 1178 C 1 *
bit 1177 I 1 IO_T16
bit 1176 O 1 IO_T16 1175 1 Z
bit 1175 C 1 *
bit 1174 I 1 CCLK_T15
bit 1173 O 1 CCLK_T15 1172 1 Z
bit 1172 C 1 *
bit 1171 I 1 DONE_R15
bit 1170 O 1 DONE_R15 1169 1 Z
bit 1169 C 1 *
bit 1168 I 1 IO_V17
bit 1167 O 1 IO_V17 1166 1 Z
bit 1166 C 1 *
bit 1165 I 1 IO_U16
bit 1164 O 1 IO_U16 1163 1 Z
bit 1163 C 1 *
bit 1162 I 1 IO_V16
bit 1161 O 1 IO_V16 1160 1 Z
bit 1160 C 1 *
bit 1159 O 1 *
bit 1158 O 1 *
bit 1157 O 1 *
bit 1156 O 1 *
bit 1155 O 1 *
bit 1154 O 1 *
bit 1153 O 1 *
bit 1152 O 1 *
bit 1151 O 1 *
bit 1150 O 1 *
bit 1149 O 1 *
bit 1148 O 1 *
bit 1147 O 1 *
bit 1146 O 1 *
bit 1145 O 1 *
bit 1144 I 1 IO_P14
bit 1143 O 1 IO_P14 1142 1 Z
bit 1142 C 1 *
bit 1141 I 1 IO_R14
bit 1140 O 1 IO_R14 1139 1 Z
bit 1139 C 1 *
bit 1138 O 1 *
bit 1137 O 1 *
bit 1136 O 1 *
bit 1135 O 1 *
bit 1134 O 1 *
bit 1133 O 1 *
bit 1132 O 1 *
bit 1131 O 1 *
bit 1130 O 1 *
bit 1129 O 1 *
bit 1128 O 1 *
bit 1127 O 1 *
bit 1126 O 1 *
bit 1125 O 1 *
bit 1124 O 1 *
bit 1123 O 1 *
bit 1122 O 1 *
bit 1121 O 1 *
bit 1120 I 1 IO_U15
bit 1119 O 1 IO_U15 1118 1 Z
bit 1118 C 1 *
bit 1117 I 1 IO_V15
bit 1116 O 1 IO_V15 1115 1 Z
bit 1115 C 1 *
bit 1114 I 1 IO_T14
bit 1113 O 1 IO_T14 1112 1 Z
bit 1112 C 1 *
bit 1111 I 1 IO_U14
bit 1110 O 1 IO_U14 1109 1 Z
bit 1109 C 1 *
bit 1108 O 1 *
bit 1107 O 1 *
bit 1106 O 1 *
bit 1105 O 1 *
bit 1104 O 1 *
bit 1103 O 1 *
bit 1102 O 1 *
bit 1101 O 1 *
bit 1100 O 1 *
bit 1099 O 1 *
bit 1098 O 1 *
bit 1097 O 1 *
bit 1096 O 1 *
bit 1095 O 1 *
bit 1094 O 1 *
bit 1093 O 1 *
bit 1092 O 1 *
bit 1091 O 1 *
bit 1090 O 1 *
bit 1089 O 1 *
bit 1088 O 1 *
bit 1087 O 1 *
bit 1086 O 1 *
bit 1085 O 1 *
bit 1084 I 1 IO_V14
bit 1083 O 1 IO_V14 1082 1 Z
bit 1082 C 1 *
bit 1081 O 1 *
bit 1080 O 1 *
bit 1079 O 1 *
bit 1078 O 1 *
bit 1077 O 1 *
bit 1076 O 1 *
bit 1075 O 1 *
bit 1074 O 1 *
bit 1073 O 1 *
bit 1072 O 1 *
bit 1071 O 1 *
bit 1070 O 1 *
bit 1069 O 1 *
bit 1068 O 1 *
bit 1067 O 1 *
bit 1066 O 1 *
bit 1065 O 1 *
bit 1064 O 1 *
bit 1063 I 1 IO_U13
bit 1062 O 1 IO_U13 1061 1 Z
bit 1061 C 1 *
bit 1060 O 1 *
bit 1059 O 1 *
bit 1058 O 1 *
bit 1057 O 1 *
bit 1056 O 1 *
bit 1055 O 1 *
bit 1054 O 1 *
bit 1053 O 1 *
bit 1052 O 1 *
bit 1051 O 1 *
bit 1050 O 1 *
bit 1049 O 1 *
bit 1048 O 1 *
bit 1047 O 1 *
bit 1046 O 1 *
bit 1045 O 1 *
bit 1044 O 1 *
bit 1043 O 1 *
bit 1042 O 1 *
bit 1041 O 1 *
bit 1040 O 1 *
bit 1039 O 1 *
bit 1038 O 1 *
bit 1037 O 1 *
bit 1036 O 1 *
bit 1035 O 1 *
bit 1034 O 1 *
bit 1033 O 1 *
bit 1032 O 1 *
bit 1031 O 1 *
bit 1030 I 1 IO_R13
bit 1029 O 1 IO_R13 1028 1 Z
bit 1028 C 1 *
bit 1027 I 1 IO_P13
bit 1026 O 1 IO_P13 1025 1 Z
bit 1025 C 1 *
bit 1024 O 1 *
bit 1023 O 1 *
bit 1022 O 1 *
bit 1021 O 1 *
bit 1020 O 1 *
bit 1019 O 1 *
bit 1018 I 1 IO_P12
bit 1017 O 1 IO_P12 1016 1 Z
bit 1016 C 1 *
bit 1015 I 1 IO_T12
bit 1014 O 1 IO_T12 1013 1 Z
bit 1013 C 1 *
bit 1012 I 1 IO_R12
bit 1011 O 1 IO_R12 1010 1 Z
bit 1010 C 1 *
bit 1009 I 1 IO_V12
bit 1008 O 1 IO_V12 1007 1 Z
bit 1007 C 1 *
bit 1006 I 1 IO_V11
bit 1005 O 1 IO_V11 1004 1 Z
bit 1004 C 1 *
bit 1003 O 1 *
bit 1002 O 1 *
bit 1001 O 1 *
bit 1000 I 1 IO_R11
bit 999 O 1 IO_R11 998 1 Z
bit 998 C 1 *
bit 997 I 1 IO_T11
bit 996 O 1 IO_T11 995 1 Z
bit 995 C 1 *
bit 994 I 1 IO_N11
bit 993 O 1 IO_N11 992 1 Z
bit 992 C 1 *
bit 991 I 1 IO_P11
bit 990 O 1 IO_P11 989 1 Z
bit 989 C 1 *
bit 988 I 1 IO_R10
bit 987 O 1 IO_R10 986 1 Z
bit 986 C 1 *
bit 985 I 1 IO_U10
bit 984 O 1 IO_U10 983 1 Z
bit 983 C 1 *
bit 982 I 1 IO_V10
bit 981 O 1 IO_V10 980 1 Z
bit 980 C 1 *
bit 979 I 1 IO_N10
bit 978 O 1 IO_N10 977 1 Z
bit 977 C 1 *
bit 976 I 1 IO_P10
bit 975 O 1 IO_P10 974 1 Z
bit 974 C 1 *
bit 973 I 1 IO_R9
bit 972 O 1 IO_R9 971 1 Z
bit 971 C 1 *
bit 970 I 1 IO_N9
bit 969 O 1 IO_N9 968 1 Z
bit 968 C 1 *
bit 967 I 1 IO_P9
bit 966 O 1 IO_P9 965 1 Z
bit 965 C 1 *
bit 964 I 1 IO_U9
bit 963 O 1 IO_U9 962 1 Z
bit 962 C 1 *
bit 961 I 1 IO_V9
bit 960 O 1 IO_V9 959 1 Z
bit 959 C 1 *
bit 958 I 1 IO_N8
bit 957 O 1 IO_N8 956 1 Z
bit 956 C 1 *
bit 955 I 1 IO_R8
bit 954 O 1 IO_R8 953 1 Z
bit 953 C 1 *
bit 952 I 1 IO_T8
bit 951 O 1 IO_T8 950 1 Z
bit 950 C 1 *
bit 949 I 1 IO_V8
bit 948 O 1 IO_V8 947 1 Z
bit 947 C 1 *
bit 946 I 1 IO_V7
bit 945 O 1 IO_V7 944 1 Z
bit 944 C 1 *
bit 943 I 1 IO_P8
bit 942 O 1 IO_P8 941 1 Z
bit 941 C 1 *
bit 940 I 1 IO_R7
bit 939 O 1 IO_R7 938 1 Z
bit 938 C 1 *
bit 937 I 1 IO_T7
bit 936 O 1 IO_T7 935 1 Z
bit 935 C 1 *
bit 934 I 1 IO_P6
bit 933 O 1 IO_P6 932 1 Z
bit 932 C 1 *
bit 931 I 1 IO_P7
bit 930 O 1 IO_P7 929 1 Z
bit 929 C 1 *
bit 928 I 1 IO_U6
bit 927 O 1 IO_U6 926 1 Z
bit 926 C 1 *
bit 925 O 1 *
bit 924 O 1 *
bit 923 O 1 *
bit 922 O 1 *
bit 921 O 1 *
bit 920 O 1 *
bit 919 O 1 *
bit 918 O 1 *
bit 917 O 1 *
bit 916 O 1 *
bit 915 O 1 *
bit 914 O 1 *
bit 913 O 1 *
bit 912 O 1 *
bit 911 O 1 *
bit 910 O 1 *
bit 909 O 1 *
bit 908 O 1 *
bit 907 O 1 *
bit 906 O 1 *
bit 905 O 1 *
bit 904 O 1 *
bit 903 O 1 *
bit 902 O 1 *
bit 901 O 1 *
bit 900 O 1 *
bit 899 O 1 *
bit 898 O 1 *
bit 897 O 1 *
bit 896 O 1 *
bit 895 O 1 *
bit 894 O 1 *
bit 893 O 1 *
bit 892 O 1 *
bit 891 O 1 *
bit 890 O 1 *
bit 889 O 1 *
bit 888 O 1 *
bit 887 O 1 *
bit 886 O 1 *
bit 885 O 1 *
bit 884 O 1 *
bit 883 O 1 *
bit 882 O 1 *
bit 881 O 1 *
bit 880 O 1 *
bit 879 O 1 *
bit 878 O 1 *
bit 877 O 1 *
bit 876 O 1 *
bit 875 O 1 *
bit 874 O 1 *
bit 873 O 1 *
bit 872 O 1 *
bit 871 O 1 *
bit 870 O 1 *
bit 869 O 1 *
bit 868 O 1 *
bit 867 O 1 *
bit 866 O 1 *
bit 865 I 1 IO_V5
bit 864 O 1 IO_V5 863 1 Z
bit 863 C 1 *
bit 862 I 1 IO_U5
bit 861 O 1 IO_U5 860 1 Z
bit 860 C 1 *
bit 859 I 1 IO_R6
bit 858 O 1 IO_R6 857 1 Z
bit 857 C 1 *
bit 856 I 1 IO_R5
bit 855 O 1 IO_R5 854 1 Z
bit 854 C 1 *
bit 853 O 1 *
bit 852 O 1 *
bit 851 O 1 *
bit 850 O 1 *
bit 849 O 1 *
bit 848 O 1 *
bit 847 O 1 *
bit 846 O 1 *
bit 845 O 1 *
bit 844 O 1 *
bit 843 O 1 *
bit 842 O 1 *
bit 841 O 1 *
bit 840 O 1 *
bit 839 O 1 *
bit 838 O 1 *
bit 837 O 1 *
bit 836 O 1 *
bit 835 I 1 IO_V4
bit 834 O 1 IO_V4 833 1 Z
bit 833 C 1 *
bit 832 I 1 IO_U4
bit 831 O 1 IO_U4 830 1 Z
bit 830 C 1 *
bit 829 O 1 *
bit 828 O 1 *
bit 827 O 1 *
bit 826 O 1 *
bit 825 O 1 *
bit 824 O 1 *
bit 823 O 1 *
bit 822 O 1 *
bit 821 O 1 *
bit 820 O 1 *
bit 819 O 1 *
bit 818 O 1 *
bit 817 O 1 *
bit 816 O 1 *
bit 815 O 1 *
bit 814 O 1 *
bit 813 O 1 *
bit 812 O 1 *
bit 811 O 1 *
bit 810 O 1 *
bit 809 O 1 *
bit 808 O 1 *
bit 807 O 1 *
bit 806 O 1 *
bit 805 I 1 IO_T5
bit 804 O 1 IO_T5 803 1 Z
bit 803 C 1 *
bit 802 I 1 IO_T4
bit 801 O 1 IO_T4 800 1 Z
bit 800 C 1 *
bit 799 O 1 *
bit 798 O 1 *
bit 797 O 1 *
bit 796 O 1 *
bit 795 O 1 *
bit 794 O 1 *
bit 793 O 1 *
bit 792 O 1 *
bit 791 O 1 *
bit 790 O 1 *
bit 789 O 1 *
bit 788 O 1 *
bit 787 O 1 *
bit 786 O 1 *
bit 785 O 1 *
bit 784 I 1 IO_V3
bit 783 O 1 IO_V3 782 1 Z
bit 782 C 1 *
bit 781 I 1 IO_V2
bit 780 O 1 IO_V2 779 1 Z
bit 779 C 1 *
bit 778 I 1 M2_R4
bit 777 I 1 M0_P5
bit 776 I 1 M1_U3
bit 775 I 1 IO_T3
bit 774 O 1 IO_T3 773 1 Z
bit 773 C 1 *
bit 772 I 1 IO_T2
bit 771 O 1 IO_T2 770 1 Z
bit 770 C 1 *
bit 769 O 1 *
bit 768 O 1 *
bit 767 O 1 *
bit 766 O 1 *
bit 765 O 1 *
bit 764 O 1 *
bit 763 O 1 *
bit 762 O 1 *
bit 761 O 1 *
bit 760 O 1 *
bit 759 O 1 *
bit 758 O 1 *
bit 757 O 1 *
bit 756 O 1 *
bit 755 O 1 *
bit 754 O 1 *
bit 753 O 1 *
bit 752 O 1 *
bit 751 O 1 *
bit 750 O 1 *
bit 749 O 1 *
bit 748 O 1 *
bit 747 O 1 *
bit 746 O 1 *
bit 745 O 1 *
bit 744 O 1 *
bit 743 O 1 *
bit 742 O 1 *
bit 741 O 1 *
bit 740 O 1 *
bit 739 O 1 *
bit 738 O 1 *
bit 737 O 1 *
bit 736 O 1 *
bit 735 O 1 *
bit 734 O 1 *
bit 733 O 1 *
bit 732 O 1 *
bit 731 O 1 *
bit 730 O 1 *
bit 729 O 1 *
bit 728 O 1 *
bit 727 O 1 *
bit 726 O 1 *
bit 725 O 1 *
bit 724 O 1 *
bit 723 O 1 *
bit 722 O 1 *
bit 721 O 1 *
bit 720 O 1 *
bit 719 O 1 *
bit 718 O 1 *
bit 717 O 1 *
bit 716 O 1 *
bit 715 I 1 IO_U1
bit 714 O 1 IO_U1 713 1 Z
bit 713 C 1 *
bit 712 I 1 IO_T1
bit 711 O 1 IO_T1 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_R2
bit 708 O 1 IO_R2 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_R1
bit 705 O 1 IO_R1 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 I 1 IO_R3
bit 702 O 1 IO_R3 701 1 Z
bit 701 C 1 *
bit 700 I 1 IO_P3
bit 699 O 1 IO_P3 698 1 Z
bit 698 C 1 *
bit 697 I 1 IO_P2
bit 696 O 1 IO_P2 695 1 Z
bit 695 C 1 *
bit 694 I 1 IO_P1
bit 693 O 1 IO_P1 692 1 Z
bit 692 C 1 *
bit 691 I 1 IO_N4
bit 690 O 1 IO_N4 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_P4
bit 687 O 1 IO_P4 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_N5
bit 684 O 1 IO_N5 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_M5
bit 681 O 1 IO_M5 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 I 1 IO_M3
bit 678 O 1 IO_M3 677 1 Z
bit 677 C 1 *
bit 676 I 1 IO_M4
bit 675 O 1 IO_M4 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_N2
bit 672 O 1 IO_N2 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_M1
bit 669 O 1 IO_M1 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 O 1 *
bit 666 O 1 *
bit 665 O 1 *
bit 664 O 1 *
bit 663 O 1 *
bit 662 O 1 *
bit 661 I 1 IO_L6
bit 660 O 1 IO_L6 659 1 Z
bit 659 C 1 *
bit 658 I 1 IO_L5
bit 657 O 1 IO_L5 656 1 Z
bit 656 C 1 *
bit 655 O 1 *
bit 654 O 1 *
bit 653 O 1 *
bit 652 O 1 *
bit 651 O 1 *
bit 650 O 1 *
bit 649 O 1 *
bit 648 O 1 *
bit 647 O 1 *
bit 646 O 1 *
bit 645 O 1 *
bit 644 O 1 *
bit 643 O 1 *
bit 642 O 1 *
bit 641 O 1 *
bit 640 O 1 *
bit 639 O 1 *
bit 638 O 1 *
bit 637 O 1 *
bit 636 O 1 *
bit 635 O 1 *
bit 634 O 1 *
bit 633 O 1 *
bit 632 O 1 *
bit 631 O 1 *
bit 630 O 1 *
bit 629 O 1 *
bit 628 O 1 *
bit 627 O 1 *
bit 626 O 1 *
bit 625 O 1 *
bit 624 O 1 *
bit 623 O 1 *
bit 622 O 1 *
bit 621 O 1 *
bit 620 O 1 *
bit 619 I 1 IO_L3
bit 618 O 1 IO_L3 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_L4
bit 615 O 1 IO_L4 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_L2
bit 612 O 1 IO_L2 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_L1
bit 609 O 1 IO_L1 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 O 1 *
bit 606 O 1 *
bit 605 O 1 *
bit 604 O 1 *
bit 603 O 1 *
bit 602 O 1 *
bit 601 O 1 *
bit 600 O 1 *
bit 599 O 1 *
bit 598 I 1 IO_K6
bit 597 O 1 IO_K6 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_K5
bit 594 O 1 IO_K5 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_K4
bit 591 O 1 IO_K4 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 I 1 IO_K1
bit 588 O 1 IO_K1 587 1 Z
bit 587 C 1 *
bit 586 I 1 IO_K2
bit 585 O 1 IO_K2 584 1 Z
bit 584 C 1 *
bit 583 I 1 IO_J5
bit 582 O 1 IO_J5 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 IO_J4
bit 579 O 1 IO_J4 578 1 Z
bit 578 C 1 *
bit 577 I 1 IO_J1
bit 576 O 1 IO_J1 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_J2
bit 573 O 1 IO_J2 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 I 1 IO_J6
bit 570 O 1 IO_J6 569 1 Z
bit 569 C 1 *
bit 568 O 1 *
bit 567 O 1 *
bit 566 O 1 *
bit 565 O 1 *
bit 564 O 1 *
bit 563 O 1 *
bit 562 O 1 *
bit 561 O 1 *
bit 560 O 1 *
bit 559 I 1 IO_H1
bit 558 O 1 IO_H1 557 1 Z
bit 557 C 1 *
bit 556 I 1 IO_H2
bit 555 O 1 IO_H2 554 1 Z
bit 554 C 1 *
bit 553 I 1 IO_H4
bit 552 O 1 IO_H4 551 1 Z
bit 551 C 1 *
bit 550 I 1 IO_H3
bit 549 O 1 IO_H3 548 1 Z
bit 548 C 1 *
bit 547 O 1 *
bit 546 O 1 *
bit 545 O 1 *
bit 544 O 1 *
bit 543 O 1 *
bit 542 O 1 *
bit 541 O 1 *
bit 540 O 1 *
bit 539 O 1 *
bit 538 O 1 *
bit 537 O 1 *
bit 536 O 1 *
bit 535 O 1 *
bit 534 O 1 *
bit 533 O 1 *
bit 532 O 1 *
bit 531 O 1 *
bit 530 O 1 *
bit 529 O 1 *
bit 528 O 1 *
bit 527 O 1 *
bit 526 O 1 *
bit 525 O 1 *
bit 524 O 1 *
bit 523 O 1 *
bit 522 O 1 *
bit 521 O 1 *
bit 520 O 1 *
bit 519 O 1 *
bit 518 O 1 *
bit 517 O 1 *
bit 516 O 1 *
bit 515 O 1 *
bit 514 O 1 *
bit 513 O 1 *
bit 512 O 1 *
bit 511 I 1 IO_H5
bit 510 O 1 IO_H5 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_H6
bit 507 O 1 IO_H6 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 O 1 *
bit 504 O 1 *
bit 503 O 1 *
bit 502 O 1 *
bit 501 O 1 *
bit 500 O 1 *
bit 499 I 1 IO_G4
bit 498 O 1 IO_G4 497 1 Z
bit 497 C 1 *
bit 496 I 1 IO_G3
bit 495 O 1 IO_G3 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_G1
bit 492 O 1 IO_G1 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_F2
bit 489 O 1 IO_F2 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_G5
bit 486 O 1 IO_G5 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_F5
bit 483 O 1 IO_F5 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 I 1 IO_E4
bit 480 O 1 IO_E4 479 1 Z
bit 479 C 1 *
bit 478 I 1 IO_F4
bit 477 O 1 IO_F4 476 1 Z
bit 476 C 1 *
bit 475 I 1 IO_E2
bit 474 O 1 IO_E2 473 1 Z
bit 473 C 1 *
bit 472 I 1 IO_E1
bit 471 O 1 IO_E1 470 1 Z
bit 470 C 1 *
bit 469 I 1 IO_E3
bit 468 O 1 IO_E3 467 1 Z
bit 467 C 1 *
bit 466 I 1 IO_D3
bit 465 O 1 IO_D3 464 1 Z
bit 464 C 1 *
bit 463 I 1 IO_D1
bit 462 O 1 IO_D1 461 1 Z
bit 461 C 1 *
bit 460 I 1 IO_D2
bit 459 O 1 IO_D2 458 1 Z
bit 458 C 1 *
bit 457 I 1 IO_C1
bit 456 O 1 IO_C1 455 1 Z
bit 455 C 1 *
bit 454 I 1 IO_B1
bit 453 O 1 IO_B1 452 1 Z
bit 452 C 1 *
bit 451 O 1 *
bit 450 O 1 *
bit 449 O 1 *
bit 448 O 1 *
bit 447 O 1 *
bit 446 O 1 *
bit 445 O 1 *
bit 444 O 1 *
bit 443 O 1 *
bit 442 O 1 *
bit 441 O 1 *
bit 440 O 1 *
bit 439 O 1 *
bit 438 O 1 *
bit 437 O 1 *
bit 436 O 1 *
bit 435 O 1 *
bit 434 O 1 *
bit 433 O 1 *
bit 432 O 1 *
bit 431 O 1 *
bit 430 O 1 *
bit 429 O 1 *
bit 428 O 1 *
bit 427 O 1 *
bit 426 O 1 *
bit 425 O 1 *
bit 424 O 1 *
bit 423 O 1 *
bit 422 O 1 *
bit 421 O 1 *
bit 420 O 1 *
bit 419 O 1 *
bit 418 O 1 *
bit 417 O 1 *
bit 416 O 1 *
bit 415 O 1 *
bit 414 O 1 *
bit 413 O 1 *
bit 412 O 1 *
bit 411 O 1 *
bit 410 O 1 *
bit 409 O 1 *
bit 408 O 1 *
bit 407 O 1 *
bit 406 O 1 *
bit 405 O 1 *
bit 404 O 1 *
bit 403 O 1 *
bit 402 O 1 *
bit 401 O 1 *
bit 400 O 1 *
bit 399 O 1 *
bit 398 O 1 *
bit 397 I 1 IO_C3
bit 396 O 1 IO_C3 395 1 Z
bit 395 C 1 *
bit 394 I 1 IO_C2
bit 393 O 1 IO_C2 392 1 Z
bit 392 C 1 *
bit 391 O 1 *
bit 390 I 1 HSWAP_EN_E6
bit 389 I 1 IO_B3
bit 388 O 1 IO_B3 387 1 Z
bit 387 C 1 *
bit 386 I 1 IO_A2
bit 385 O 1 IO_A2 384 1 Z
bit 384 C 1 *
bit 383 I 1 IO_A3
bit 382 O 1 IO_A3 381 1 Z
bit 381 C 1 *
bit 380 O 1 *
bit 379 O 1 *
bit 378 O 1 *
bit 377 O 1 *
bit 376 O 1 *
bit 375 O 1 *
bit 374 O 1 *
bit 373 O 1 *
bit 372 O 1 *
bit 371 O 1 *
bit 370 O 1 *
bit 369 O 1 *
bit 368 O 1 *
bit 367 O 1 *
bit 366 O 1 *
bit 365 O 1 *
bit 364 O 1 *
bit 363 O 1 *
bit 362 O 1 *
bit 361 O 1 *
bit 360 O 1 *
bit 359 O 1 *
bit 358 O 1 *
bit 357 O 1 *
bit 356 O 1 *
bit 355 O 1 *
bit 354 O 1 *
bit 353 O 1 *
bit 352 O 1 *
bit 351 O 1 *
bit 350 O 1 *
bit 349 O 1 *
bit 348 O 1 *
bit 347 O 1 *
bit 346 O 1 *
bit 345 O 1 *
bit 344 O 1 *
bit 343 O 1 *
bit 342 O 1 *
bit 341 I 1 IO_B4
bit 340 O 1 IO_B4 339 1 Z
bit 339 C 1 *
bit 338 I 1 IO_C4
bit 337 O 1 IO_C4 336 1 Z
bit 336 C 1 *
bit 335 I 1 IO_C5
bit 334 O 1 IO_C5 333 1 Z
bit 333 C 1 *
bit 332 I 1 IO_D5
bit 331 O 1 IO_D5 330 1 Z
bit 330 C 1 *
bit 329 O 1 *
bit 328 O 1 *
bit 327 O 1 *
bit 326 O 1 *
bit 325 O 1 *
bit 324 O 1 *
bit 323 O 1 *
bit 322 O 1 *
bit 321 O 1 *
bit 320 O 1 *
bit 319 O 1 *
bit 318 O 1 *
bit 317 O 1 *
bit 316 O 1 *
bit 315 O 1 *
bit 314 O 1 *
bit 313 O 1 *
bit 312 O 1 *
bit 311 I 1 IO_A4
bit 310 O 1 IO_A4 309 1 Z
bit 309 C 1 *
bit 308 I 1 IO_A5
bit 307 O 1 IO_A5 306 1 Z
bit 306 C 1 *
bit 305 O 1 *
bit 304 O 1 *
bit 303 O 1 *
bit 302 O 1 *
bit 301 O 1 *
bit 300 O 1 *
bit 299 O 1 *
bit 298 O 1 *
bit 297 O 1 *
bit 296 O 1 *
bit 295 O 1 *
bit 294 O 1 *
bit 293 O 1 *
bit 292 O 1 *
bit 291 O 1 *
bit 290 O 1 *
bit 289 O 1 *
bit 288 O 1 *
bit 287 O 1 *
bit 286 O 1 *
bit 285 O 1 *
bit 284 I 1 IO_D6
bit 283 O 1 IO_D6 282 1 Z
bit 282 C 1 *
bit 281 O 1 *
bit 280 O 1 *
bit 279 O 1 *
bit 278 O 1 *
bit 277 O 1 *
bit 276 O 1 *
bit 275 O 1 *
bit 274 O 1 *
bit 273 O 1 *
bit 272 O 1 *
bit 271 O 1 *
bit 270 O 1 *
bit 269 O 1 *
bit 268 O 1 *
bit 267 O 1 *
bit 266 O 1 *
bit 265 O 1 *
bit 264 O 1 *
bit 263 O 1 *
bit 262 O 1 *
bit 261 O 1 *
bit 260 O 1 *
bit 259 O 1 *
bit 258 O 1 *
bit 257 O 1 *
bit 256 O 1 *
bit 255 O 1 *
bit 254 O 1 *
bit 253 O 1 *
bit 252 O 1 *
bit 251 I 1 IO_B5
bit 250 O 1 IO_B5 249 1 Z
bit 249 C 1 *
bit 248 I 1 IO_B6
bit 247 O 1 IO_B6 246 1 Z
bit 246 C 1 *
bit 245 O 1 *
bit 244 O 1 *
bit 243 O 1 *
bit 242 O 1 *
bit 241 O 1 *
bit 240 O 1 *
bit 239 I 1 IO_E7
bit 238 O 1 IO_E7 237 1 Z
bit 237 C 1 *
bit 236 I 1 IO_C7
bit 235 O 1 IO_C7 234 1 Z
bit 234 C 1 *
bit 233 I 1 IO_D7
bit 232 O 1 IO_D7 231 1 Z
bit 231 C 1 *
bit 230 I 1 IO_C8
bit 229 O 1 IO_C8 228 1 Z
bit 228 C 1 *
bit 227 I 1 IO_D8
bit 226 O 1 IO_D8 225 1 Z
bit 225 C 1 *
bit 224 O 1 *
bit 223 O 1 *
bit 222 O 1 *
bit 221 I 1 IO_E8
bit 220 O 1 IO_E8 219 1 Z
bit 219 C 1 *
bit 218 I 1 IO_F8
bit 217 O 1 IO_F8 216 1 Z
bit 216 C 1 *
bit 215 I 1 IO_A7
bit 214 O 1 IO_A7 213 1 Z
bit 213 C 1 *
bit 212 I 1 IO_A8
bit 211 O 1 IO_A8 210 1 Z
bit 210 C 1 *
bit 209 I 1 IO_D9
bit 208 O 1 IO_D9 207 1 Z
bit 207 C 1 *
bit 206 I 1 IO_B9
bit 205 O 1 IO_B9 204 1 Z
bit 204 C 1 *
bit 203 I 1 IO_A9
bit 202 O 1 IO_A9 201 1 Z
bit 201 C 1 *
bit 200 I 1 IO_E9
bit 199 O 1 IO_E9 198 1 Z
bit 198 C 1 *
bit 197 I 1 IO_F9
bit 196 O 1 IO_F9 195 1 Z
bit 195 C 1 *
bit 194 I 1 IO_D10
bit 193 O 1 IO_D10 192 1 Z
bit 192 C 1 *
bit 191 I 1 IO_E10
bit 190 O 1 IO_E10 189 1 Z
bit 189 C 1 *
bit 188 I 1 IO_F10
bit 187 O 1 IO_F10 186 1 Z
bit 186 C 1 *
bit 185 I 1 IO_A10
bit 184 O 1 IO_A10 183 1 Z
bit 183 C 1 *
bit 182 I 1 IO_B10
bit 181 O 1 IO_B10 180 1 Z
bit 180 C 1 *
bit 179 I 1 IO_A11
bit 178 O 1 IO_A11 177 1 Z
bit 177 C 1 *
bit 176 I 1 IO_C11
bit 175 O 1 IO_C11 174 1 Z
bit 174 C 1 *
bit 173 I 1 IO_D11
bit 172 O 1 IO_D11 171 1 Z
bit 171 C 1 *
bit 170 I 1 IO_F11
bit 169 O 1 IO_F11 168 1 Z
bit 168 C 1 *
bit 167 I 1 IO_E11
bit 166 O 1 IO_E11 165 1 Z
bit 165 C 1 *
bit 164 I 1 IO_A12
bit 163 O 1 IO_A12 162 1 Z
bit 162 C 1 *
bit 161 I 1 IO_C12
bit 160 O 1 IO_C12 159 1 Z
bit 159 C 1 *
bit 158 I 1 IO_D12
bit 157 O 1 IO_D12 156 1 Z
bit 156 C 1 *
bit 155 I 1 IO_E13
bit 154 O 1 IO_E13 153 1 Z
bit 153 C 1 *
bit 152 I 1 IO_E12
bit 151 O 1 IO_E12 150 1 Z
bit 150 C 1 *
bit 149 I 1 IO_B13
bit 148 O 1 IO_B13 147 1 Z
bit 147 C 1 *
bit 146 O 1 *
bit 145 O 1 *
bit 144 O 1 *
bit 143 O 1 *
bit 142 O 1 *
bit 141 O 1 *
bit 140 O 1 *
bit 139 O 1 *
bit 138 O 1 *
bit 137 O 1 *
bit 136 O 1 *
bit 135 O 1 *
bit 134 O 1 *
bit 133 O 1 *
bit 132 O 1 *
bit 131 I 1 IO_D14
bit 130 O 1 IO_D14 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_D13
bit 127 O 1 IO_D13 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 O 1 *
bit 124 O 1 *
bit 123 O 1 *
bit 122 O 1 *
bit 121 O 1 *
bit 120 O 1 *
bit 119 O 1 *
bit 118 O 1 *
bit 117 O 1 *
bit 116 O 1 *
bit 115 O 1 *
bit 114 O 1 *
bit 113 O 1 *
bit 112 O 1 *
bit 111 O 1 *
bit 110 O 1 *
bit 109 O 1 *
bit 108 O 1 *
bit 107 O 1 *
bit 106 O 1 *
bit 105 O 1 *
bit 104 O 1 *
bit 103 O 1 *
bit 102 O 1 *
bit 101 O 1 *
bit 100 O 1 *
bit 99 O 1 *
bit 98 O 1 *
bit 97 O 1 *
bit 96 O 1 *
bit 95 O 1 *
bit 94 O 1 *
bit 93 O 1 *
bit 92 O 1 *
bit 91 O 1 *
bit 90 O 1 *
bit 89 O 1 *
bit 88 O 1 *
bit 87 O 1 *
bit 86 I 1 IO_A14
bit 85 O 1 IO_A14 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_B14
bit 82 O 1 IO_B14 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 I 1 IO_C14
bit 79 O 1 IO_C14 78 1 Z
bit 78 C 1 *
bit 77 I 1 IO_C15
bit 76 O 1 IO_C15 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 O 1 *
bit 73 O 1 *
bit 72 O 1 *
bit 71 O 1 *
bit 70 O 1 *
bit 69 O 1 *
bit 68 O 1 *
bit 67 O 1 *
bit 66 O 1 *
bit 65 O 1 *
bit 64 O 1 *
bit 63 O 1 *
bit 62 O 1 *
bit 61 O 1 *
bit 60 O 1 *
bit 59 O 1 *
bit 58 O 1 *
bit 57 O 1 *
bit 56 I 1 IO_A15
bit 55 O 1 IO_A15 54 1 Z
bit 54 C 1 *
bit 53 I 1 IO_B15
bit 52 O 1 IO_B15 51 1 Z
bit 51 C 1 *
bit 50 O 1 *
bit 49 O 1 *
bit 48 O 1 *
bit 47 O 1 *
bit 46 O 1 *
bit 45 O 1 *
bit 44 O 1 *
bit 43 O 1 *
bit 42 O 1 *
bit 41 O 1 *
bit 40 O 1 *
bit 39 O 1 *
bit 38 O 1 *
bit 37 O 1 *
bit 36 O 1 *
bit 35 O 1 *
bit 34 O 1 *
bit 33 O 1 *
bit 32 O 1 *
bit 31 O 1 *
bit 30 O 1 *
bit 29 O 1 *
bit 28 O 1 *
bit 27 O 1 *
bit 26 O 1 *
bit 25 O 1 *
bit 24 O 1 *
bit 23 O 1 *
bit 22 O 1 *
bit 21 O 1 *
bit 20 O 1 *
bit 19 O 1 *
bit 18 O 1 *
bit 17 O 1 *
bit 16 O 1 *
bit 15 O 1 *
bit 14 O 1 *
bit 13 O 1 *
bit 12 O 1 *
bit 11 O 1 *
bit 10 O 1 *
bit 9 O 1 *
bit 8 O 1 *
bit 7 O 1 *
bit 6 O 1 *
bit 5 I 1 IO_A16
bit 4 O 1 IO_A16 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_A17
bit 1 O 1 IO_A17 0 1 Z
bit 0 C 1 *
