#
# $Id$
#
# JTAG declarations for XC2S300E
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
# 02111-1307, USA.
#
# Written by Arnim Laeuger <arniml@users.sourceforge.net>
#
# Note:
#   The signals defined in this file are generic for any XC2S300E.
#   Signalnames according to Altera's package tables are set in the
#   package specific scripts.
#


signal CCLK_PAD437
signal DONE_PAD313
signal DXN_PAD192
signal DXP_PAD191
signal GCK0_PAD254
signal GCK1_PAD250
signal GCK2_PAD500
signal GCK3_PAD2
signal INIT_PAD317
signal M0_PAD187
signal M1_PAD184
signal M2_PAD190
signal PROGRAM
signal IO_PAD5
signal IO_PAD6
signal IO_PAD7
signal IO_PAD9
signal IO_PAD10
signal IO_PAD11
signal IO_PAD12
signal IO_PAD13
signal IO_PAD18
signal IO_PAD19
signal IO_PAD20
signal IO_PAD21
signal IO_PAD22
signal IO_PAD24
signal IO_PAD25
signal IO_PAD26
signal IO_PAD27
signal IO_PAD28
signal IO_PAD33
signal IO_PAD34
signal IO_PAD35
signal IO_PAD36
signal IO_PAD37
signal IO_PAD39
signal IO_PAD40
signal IO_PAD41
signal IO_PAD42
signal IO_PAD43
signal IO_PAD46
signal IO_PAD47
signal IO_PAD48
signal IO_PAD49
signal IO_PAD50
signal IO_PAD51
signal IO_PAD53
signal IO_PAD54
signal IO_PAD55
signal IO_PAD56
signal IO_PAD58
signal IO_PAD65
signal IO_PAD66
signal IO_PAD67
signal IO_PAD68
signal IO_PAD69
signal IO_PAD71
signal IO_PAD72
signal IO_PAD73
signal IO_PAD74
signal IO_PAD76
signal IO_PAD77
signal IO_PAD80
signal IO_PAD81
signal IO_PAD82
signal IO_PAD83
signal IO_PAD84
signal IO_PAD86
signal IO_PAD87
signal IO_PAD88
signal IO_PAD89
signal IO_PAD90
signal IO_PAD95
signal IO_PAD96
signal IO_PAD97
signal IO_PAD98
signal IO_PAD99
signal IO_PAD101
signal IO_PAD102
signal IO_PAD103
signal IO_PAD104
signal IO_PAD105
signal IO_PAD110
signal IO_PAD111
signal IO_PAD112
signal IO_PAD114
signal IO_PAD115
signal IO_PAD117
signal IO_PAD118
signal IO_PAD119
signal IO_PAD120
signal IO_PAD121
signal IO_PAD125
signal IO_PAD128
signal IO_PAD129
signal IO_PAD130
signal IO_PAD132
signal IO_PAD133
signal IO_PAD134
signal IO_PAD135
signal IO_PAD136
signal IO_PAD141
signal IO_PAD142
signal IO_PAD143
signal IO_PAD144
signal IO_PAD145
signal IO_PAD147
signal IO_PAD148
signal IO_PAD149
signal IO_PAD150
signal IO_PAD151
signal IO_PAD156
signal IO_PAD157
signal IO_PAD158
signal IO_PAD159
signal IO_PAD160
signal IO_PAD162
signal IO_PAD163
signal IO_PAD164
signal IO_PAD165
signal IO_PAD166
signal IO_PAD169
signal IO_PAD170
signal IO_PAD172
signal IO_PAD173
signal IO_PAD174
signal IO_PAD175
signal IO_PAD177
signal IO_PAD178
signal IO_PAD179
signal IO_PAD180
signal IO_PAD182
signal IO_PAD183
signal IO_PAD193
signal IO_PAD194
signal IO_PAD195
signal IO_PAD196
signal IO_PAD197
signal IO_PAD198
signal IO_PAD200
signal IO_PAD201
signal IO_PAD202
signal IO_PAD203
signal IO_PAD204
signal IO_PAD205
signal IO_PAD208
signal IO_PAD209
signal IO_PAD210
signal IO_PAD211
signal IO_PAD212
signal IO_PAD214
signal IO_PAD215
signal IO_PAD216
signal IO_PAD217
signal IO_PAD218
signal IO_PAD223
signal IO_PAD224
signal IO_PAD225
signal IO_PAD226
signal IO_PAD227
signal IO_PAD229
signal IO_PAD230
signal IO_PAD231
signal IO_PAD232
signal IO_PAD233
signal IO_PAD238
signal IO_PAD239
signal IO_PAD240
signal IO_PAD242
signal IO_PAD243
signal IO_PAD245
signal IO_PAD246
signal IO_PAD247
signal IO_PAD255
signal IO_PAD256
signal IO_PAD257
signal IO_PAD258
signal IO_PAD260
signal IO_PAD261
signal IO_PAD262
signal IO_PAD263
signal IO_PAD264
signal IO_PAD269
signal IO_PAD270
signal IO_PAD271
signal IO_PAD272
signal IO_PAD273
signal IO_PAD275
signal IO_PAD276
signal IO_PAD277
signal IO_PAD278
signal IO_PAD279
signal IO_PAD284
signal IO_PAD285
signal IO_PAD286
signal IO_PAD287
signal IO_PAD288
signal IO_PAD290
signal IO_PAD291
signal IO_PAD292
signal IO_PAD293
signal IO_PAD294
signal IO_PAD297
signal IO_PAD298
signal IO_PAD299
signal IO_PAD300
signal IO_PAD301
signal IO_PAD302
signal IO_PAD304
signal IO_PAD305
signal IO_PAD306
signal IO_PAD307
signal IO_PAD309
signal IO_PAD310
signal IO_PAD318
signal IO_PAD319
signal IO_PAD320
signal IO_PAD321
signal IO_PAD322
signal IO_PAD324
signal IO_PAD325
signal IO_PAD326
signal IO_PAD327
signal IO_PAD329
signal IO_PAD330
signal IO_PAD333
signal IO_PAD334
signal IO_PAD335
signal IO_PAD336
signal IO_PAD337
signal IO_PAD339
signal IO_PAD340
signal IO_PAD341
signal IO_PAD342
signal IO_PAD343
signal IO_PAD348
signal IO_PAD349
signal IO_PAD350
signal IO_PAD351
signal IO_PAD352
signal IO_PAD354
signal IO_PAD355
signal IO_PAD356
signal IO_PAD357
signal IO_PAD358
signal IO_PAD363
signal IO_PAD364
signal IO_PAD365
signal IO_PAD367
signal IO_PAD368
signal IO_PAD370
signal IO_PAD371
signal IO_PAD372
signal IO_PAD375
signal IO_PAD379
signal IO_PAD380
signal IO_PAD381
signal IO_PAD382
signal IO_PAD383
signal IO_PAD385
signal IO_PAD386
signal IO_PAD387
signal IO_PAD388
signal IO_PAD389
signal IO_PAD394
signal IO_PAD395
signal IO_PAD396
signal IO_PAD397
signal IO_PAD398
signal IO_PAD400
signal IO_PAD401
signal IO_PAD402
signal IO_PAD403
signal IO_PAD404
signal IO_PAD409
signal IO_PAD410
signal IO_PAD411
signal IO_PAD412
signal IO_PAD413
signal IO_PAD415
signal IO_PAD416
signal IO_PAD417
signal IO_PAD418
signal IO_PAD419
signal IO_PAD422
signal IO_PAD423
signal IO_PAD425
signal IO_PAD426
signal IO_PAD427
signal IO_PAD428
signal IO_PAD430
signal IO_PAD431
signal IO_PAD432
signal IO_PAD433
signal IO_PAD435
signal IO_PAD436
signal IO_PAD444
signal IO_PAD445
signal IO_PAD446
signal IO_PAD447
signal IO_PAD448
signal IO_PAD449
signal IO_PAD451
signal IO_PAD452
signal IO_PAD453
signal IO_PAD454
signal IO_PAD455
signal IO_PAD456
signal IO_PAD459
signal IO_PAD460
signal IO_PAD461
signal IO_PAD462
signal IO_PAD463
signal IO_PAD465
signal IO_PAD466
signal IO_PAD467
signal IO_PAD468
signal IO_PAD469
signal IO_PAD474
signal IO_PAD475
signal IO_PAD476
signal IO_PAD477
signal IO_PAD478
signal IO_PAD480
signal IO_PAD481
signal IO_PAD482
signal IO_PAD483
signal IO_PAD484
signal IO_PAD489
signal IO_PAD490
signal IO_PAD491
signal IO_PAD493
signal IO_PAD494
signal IO_PAD496
signal IO_PAD497
signal IO_PAD498

register	BSR	1166
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 5

instruction	SAMPLE/PRELOAD	00001	BSR
instruction	IDCODE		01001	DIR
instruction	EXTEST		00000	BSR
instruction	BYPASS		11111	BR

bit 1165 I 1 CCLK_PAD437
bit 1164 O 1 CCLK_PAD437 1163 1 Z
bit 1163 C 1 *
bit 1162 I 1 IO_PAD436
bit 1161 O 1 IO_PAD436 1160 1 Z
bit 1160 C 1 *
bit 1159 I 1 IO_PAD435
bit 1158 O 1 IO_PAD435 1157 1 Z
bit 1157 C 1 *
bit 1156 I 1 IO_PAD433
bit 1155 O 1 IO_PAD433 1154 1 Z
bit 1154 C 1 *
bit 1153 I 1 IO_PAD432
bit 1152 O 1 IO_PAD432 1151 1 Z
bit 1151 C 1 *
bit 1150 I 1 IO_PAD431
bit 1149 O 1 IO_PAD431 1148 1 Z
bit 1148 C 1 *
bit 1147 I 1 IO_PAD430
bit 1146 O 1 IO_PAD430 1145 1 Z
bit 1145 C 1 *
bit 1144 I 1 IO_PAD428
bit 1143 O 1 IO_PAD428 1142 1 Z
bit 1142 C 1 *
bit 1141 I 1 IO_PAD427
bit 1140 O 1 IO_PAD427 1139 1 Z
bit 1139 C 1 *
bit 1138 I 1 IO_PAD426
bit 1137 O 1 IO_PAD426 1136 1 Z
bit 1136 C 1 *
bit 1135 I 1 IO_PAD425
bit 1134 O 1 IO_PAD425 1133 1 Z
bit 1133 C 1 *
bit 1132 I 1 IO_PAD423
bit 1131 O 1 IO_PAD423 1130 1 Z
bit 1130 C 1 *
bit 1129 I 1 IO_PAD422
bit 1128 O 1 IO_PAD422 1127 1 Z
bit 1127 C 1 *
bit 1126 I 1 IO_PAD419
bit 1125 O 1 IO_PAD419 1124 1 Z
bit 1124 C 1 *
bit 1123 I 1 IO_PAD418
bit 1122 O 1 IO_PAD418 1121 1 Z
bit 1121 C 1 *
bit 1120 O 1 *
bit 1119 O 1 *
bit 1118 O 1 *
bit 1117 I 1 IO_PAD417
bit 1116 O 1 IO_PAD417 1115 1 Z
bit 1115 C 1 *
bit 1114 I 1 IO_PAD416
bit 1113 O 1 IO_PAD416 1112 1 Z
bit 1112 C 1 *
bit 1111 I 1 IO_PAD415
bit 1110 O 1 IO_PAD415 1109 1 Z
bit 1109 C 1 *
bit 1108 I 1 IO_PAD413
bit 1107 O 1 IO_PAD413 1106 1 Z
bit 1106 C 1 *
bit 1105 I 1 IO_PAD412
bit 1104 O 1 IO_PAD412 1103 1 Z
bit 1103 C 1 *
bit 1102 O 1 *
bit 1101 O 1 *
bit 1100 O 1 *
bit 1099 I 1 IO_PAD411
bit 1098 O 1 IO_PAD411 1097 1 Z
bit 1097 C 1 *
bit 1096 I 1 IO_PAD410
bit 1095 O 1 IO_PAD410 1094 1 Z
bit 1094 C 1 *
bit 1093 I 1 IO_PAD409
bit 1092 O 1 IO_PAD409 1091 1 Z
bit 1091 C 1 *
bit 1090 I 1 IO_PAD404
bit 1089 O 1 IO_PAD404 1088 1 Z
bit 1088 C 1 *
bit 1087 I 1 IO_PAD403
bit 1086 O 1 IO_PAD403 1085 1 Z
bit 1085 C 1 *
bit 1084 O 1 *
bit 1083 O 1 *
bit 1082 O 1 *
bit 1081 I 1 IO_PAD402
bit 1080 O 1 IO_PAD402 1079 1 Z
bit 1079 C 1 *
bit 1078 I 1 IO_PAD401
bit 1077 O 1 IO_PAD401 1076 1 Z
bit 1076 C 1 *
bit 1075 I 1 IO_PAD400
bit 1074 O 1 IO_PAD400 1073 1 Z
bit 1073 C 1 *
bit 1072 I 1 IO_PAD398
bit 1071 O 1 IO_PAD398 1070 1 Z
bit 1070 C 1 *
bit 1069 I 1 IO_PAD397
bit 1068 O 1 IO_PAD397 1067 1 Z
bit 1067 C 1 *
bit 1066 O 1 *
bit 1065 O 1 *
bit 1064 O 1 *
bit 1063 I 1 IO_PAD396
bit 1062 O 1 IO_PAD396 1061 1 Z
bit 1061 C 1 *
bit 1060 I 1 IO_PAD395
bit 1059 O 1 IO_PAD395 1058 1 Z
bit 1058 C 1 *
bit 1057 I 1 IO_PAD394
bit 1056 O 1 IO_PAD394 1055 1 Z
bit 1055 C 1 *
bit 1054 I 1 IO_PAD389
bit 1053 O 1 IO_PAD389 1052 1 Z
bit 1052 C 1 *
bit 1051 I 1 IO_PAD388
bit 1050 O 1 IO_PAD388 1049 1 Z
bit 1049 C 1 *
bit 1048 O 1 *
bit 1047 O 1 *
bit 1046 O 1 *
bit 1045 I 1 IO_PAD387
bit 1044 O 1 IO_PAD387 1043 1 Z
bit 1043 C 1 *
bit 1042 I 1 IO_PAD386
bit 1041 O 1 IO_PAD386 1040 1 Z
bit 1040 C 1 *
bit 1039 I 1 IO_PAD385
bit 1038 O 1 IO_PAD385 1037 1 Z
bit 1037 C 1 *
bit 1036 I 1 IO_PAD383
bit 1035 O 1 IO_PAD383 1034 1 Z
bit 1034 C 1 *
bit 1033 I 1 IO_PAD382
bit 1032 O 1 IO_PAD382 1031 1 Z
bit 1031 C 1 *
bit 1030 O 1 *
bit 1029 O 1 *
bit 1028 O 1 *
bit 1027 I 1 IO_PAD381
bit 1026 O 1 IO_PAD381 1025 1 Z
bit 1025 C 1 *
bit 1024 I 1 IO_PAD380
bit 1023 O 1 IO_PAD380 1022 1 Z
bit 1022 C 1 *
bit 1021 I 1 IO_PAD379
bit 1020 O 1 IO_PAD379 1019 1 Z
bit 1019 C 1 *
bit 1018 I 1 IO_PAD375
bit 1017 O 1 IO_PAD375 1016 1 Z
bit 1016 C 1 *
bit 1015 O 1 *
bit 1014 O 1 *
bit 1013 O 1 *
bit 1012 I 1 IO_PAD372
bit 1011 O 1 IO_PAD372 1010 1 Z
bit 1010 C 1 *
bit 1009 O 1 *
bit 1008 O 1 *
bit 1007 O 1 *
bit 1006 I 1 IO_PAD371
bit 1005 O 1 IO_PAD371 1004 1 Z
bit 1004 C 1 *
bit 1003 I 1 IO_PAD370
bit 1002 O 1 IO_PAD370 1001 1 Z
bit 1001 C 1 *
bit 1000 I 1 IO_PAD368
bit 999 O 1 IO_PAD368 998 1 Z
bit 998 C 1 *
bit 997 I 1 IO_PAD367
bit 996 O 1 IO_PAD367 995 1 Z
bit 995 C 1 *
bit 994 I 1 IO_PAD365
bit 993 O 1 IO_PAD365 992 1 Z
bit 992 C 1 *
bit 991 O 1 *
bit 990 O 1 *
bit 989 O 1 *
bit 988 I 1 IO_PAD364
bit 987 O 1 IO_PAD364 986 1 Z
bit 986 C 1 *
bit 985 I 1 IO_PAD363
bit 984 O 1 IO_PAD363 983 1 Z
bit 983 C 1 *
bit 982 I 1 IO_PAD358
bit 981 O 1 IO_PAD358 980 1 Z
bit 980 C 1 *
bit 979 I 1 IO_PAD357
bit 978 O 1 IO_PAD357 977 1 Z
bit 977 C 1 *
bit 976 I 1 IO_PAD356
bit 975 O 1 IO_PAD356 974 1 Z
bit 974 C 1 *
bit 973 O 1 *
bit 972 O 1 *
bit 971 O 1 *
bit 970 I 1 IO_PAD355
bit 969 O 1 IO_PAD355 968 1 Z
bit 968 C 1 *
bit 967 I 1 IO_PAD354
bit 966 O 1 IO_PAD354 965 1 Z
bit 965 C 1 *
bit 964 I 1 IO_PAD352
bit 963 O 1 IO_PAD352 962 1 Z
bit 962 C 1 *
bit 961 I 1 IO_PAD351
bit 960 O 1 IO_PAD351 959 1 Z
bit 959 C 1 *
bit 958 I 1 IO_PAD350
bit 957 O 1 IO_PAD350 956 1 Z
bit 956 C 1 *
bit 955 O 1 *
bit 954 O 1 *
bit 953 O 1 *
bit 952 I 1 IO_PAD349
bit 951 O 1 IO_PAD349 950 1 Z
bit 950 C 1 *
bit 949 I 1 IO_PAD348
bit 948 O 1 IO_PAD348 947 1 Z
bit 947 C 1 *
bit 946 I 1 IO_PAD343
bit 945 O 1 IO_PAD343 944 1 Z
bit 944 C 1 *
bit 943 I 1 IO_PAD342
bit 942 O 1 IO_PAD342 941 1 Z
bit 941 C 1 *
bit 940 I 1 IO_PAD341
bit 939 O 1 IO_PAD341 938 1 Z
bit 938 C 1 *
bit 937 O 1 *
bit 936 O 1 *
bit 935 O 1 *
bit 934 I 1 IO_PAD340
bit 933 O 1 IO_PAD340 932 1 Z
bit 932 C 1 *
bit 931 I 1 IO_PAD339
bit 930 O 1 IO_PAD339 929 1 Z
bit 929 C 1 *
bit 928 I 1 IO_PAD337
bit 927 O 1 IO_PAD337 926 1 Z
bit 926 C 1 *
bit 925 I 1 IO_PAD336
bit 924 O 1 IO_PAD336 923 1 Z
bit 923 C 1 *
bit 922 I 1 IO_PAD335
bit 921 O 1 IO_PAD335 920 1 Z
bit 920 C 1 *
bit 919 O 1 *
bit 918 O 1 *
bit 917 O 1 *
bit 916 I 1 IO_PAD334
bit 915 O 1 IO_PAD334 914 1 Z
bit 914 C 1 *
bit 913 I 1 IO_PAD333
bit 912 O 1 IO_PAD333 911 1 Z
bit 911 C 1 *
bit 910 I 1 IO_PAD330
bit 909 O 1 IO_PAD330 908 1 Z
bit 908 C 1 *
bit 907 I 1 IO_PAD329
bit 906 O 1 IO_PAD329 905 1 Z
bit 905 C 1 *
bit 904 I 1 IO_PAD327
bit 903 O 1 IO_PAD327 902 1 Z
bit 902 C 1 *
bit 901 I 1 IO_PAD326
bit 900 O 1 IO_PAD326 899 1 Z
bit 899 C 1 *
bit 898 I 1 IO_PAD325
bit 897 O 1 IO_PAD325 896 1 Z
bit 896 C 1 *
bit 895 I 1 IO_PAD324
bit 894 O 1 IO_PAD324 893 1 Z
bit 893 C 1 *
bit 892 I 1 IO_PAD322
bit 891 O 1 IO_PAD322 890 1 Z
bit 890 C 1 *
bit 889 I 1 IO_PAD321
bit 888 O 1 IO_PAD321 887 1 Z
bit 887 C 1 *
bit 886 I 1 IO_PAD320
bit 885 O 1 IO_PAD320 884 1 Z
bit 884 C 1 *
bit 883 I 1 IO_PAD319
bit 882 O 1 IO_PAD319 881 1 Z
bit 881 C 1 *
bit 880 I 1 IO_PAD318
bit 879 O 1 IO_PAD318 878 1 Z
bit 878 C 1 *
bit 877 I 1 INIT_PAD317
bit 876 O 1 INIT_PAD317 875 1 Z
bit 875 C 1 *
bit 874 O 1 *
bit 873 I 1 DONE_PAD313
bit 872 O 1 DONE_PAD313 871 1 Z
bit 871 C 1 *
bit 870 I 1 IO_PAD310
bit 869 O 1 IO_PAD310 868 1 Z
bit 868 C 1 *
bit 867 I 1 IO_PAD309
bit 866 O 1 IO_PAD309 865 1 Z
bit 865 C 1 *
bit 864 I 1 IO_PAD307
bit 863 O 1 IO_PAD307 862 1 Z
bit 862 C 1 *
bit 861 I 1 IO_PAD306
bit 860 O 1 IO_PAD306 859 1 Z
bit 859 C 1 *
bit 858 I 1 IO_PAD305
bit 857 O 1 IO_PAD305 856 1 Z
bit 856 C 1 *
bit 855 I 1 IO_PAD304
bit 854 O 1 IO_PAD304 853 1 Z
bit 853 C 1 *
bit 852 I 1 IO_PAD302
bit 851 O 1 IO_PAD302 850 1 Z
bit 850 C 1 *
bit 849 I 1 IO_PAD301
bit 848 O 1 IO_PAD301 847 1 Z
bit 847 C 1 *
bit 846 I 1 IO_PAD300
bit 845 O 1 IO_PAD300 844 1 Z
bit 844 C 1 *
bit 843 I 1 IO_PAD299
bit 842 O 1 IO_PAD299 841 1 Z
bit 841 C 1 *
bit 840 I 1 IO_PAD298
bit 839 O 1 IO_PAD298 838 1 Z
bit 838 C 1 *
bit 837 I 1 IO_PAD297
bit 836 O 1 IO_PAD297 835 1 Z
bit 835 C 1 *
bit 834 I 1 IO_PAD294
bit 833 O 1 IO_PAD294 832 1 Z
bit 832 C 1 *
bit 831 I 1 IO_PAD293
bit 830 O 1 IO_PAD293 829 1 Z
bit 829 C 1 *
bit 828 O 1 *
bit 827 O 1 *
bit 826 O 1 *
bit 825 I 1 IO_PAD292
bit 824 O 1 IO_PAD292 823 1 Z
bit 823 C 1 *
bit 822 I 1 IO_PAD291
bit 821 O 1 IO_PAD291 820 1 Z
bit 820 C 1 *
bit 819 I 1 IO_PAD290
bit 818 O 1 IO_PAD290 817 1 Z
bit 817 C 1 *
bit 816 I 1 IO_PAD288
bit 815 O 1 IO_PAD288 814 1 Z
bit 814 C 1 *
bit 813 I 1 IO_PAD287
bit 812 O 1 IO_PAD287 811 1 Z
bit 811 C 1 *
bit 810 O 1 *
bit 809 O 1 *
bit 808 O 1 *
bit 807 I 1 IO_PAD286
bit 806 O 1 IO_PAD286 805 1 Z
bit 805 C 1 *
bit 804 I 1 IO_PAD285
bit 803 O 1 IO_PAD285 802 1 Z
bit 802 C 1 *
bit 801 I 1 IO_PAD284
bit 800 O 1 IO_PAD284 799 1 Z
bit 799 C 1 *
bit 798 I 1 IO_PAD279
bit 797 O 1 IO_PAD279 796 1 Z
bit 796 C 1 *
bit 795 I 1 IO_PAD278
bit 794 O 1 IO_PAD278 793 1 Z
bit 793 C 1 *
bit 792 O 1 *
bit 791 O 1 *
bit 790 O 1 *
bit 789 I 1 IO_PAD277
bit 788 O 1 IO_PAD277 787 1 Z
bit 787 C 1 *
bit 786 I 1 IO_PAD276
bit 785 O 1 IO_PAD276 784 1 Z
bit 784 C 1 *
bit 783 I 1 IO_PAD275
bit 782 O 1 IO_PAD275 781 1 Z
bit 781 C 1 *
bit 780 I 1 IO_PAD273
bit 779 O 1 IO_PAD273 778 1 Z
bit 778 C 1 *
bit 777 I 1 IO_PAD272
bit 776 O 1 IO_PAD272 775 1 Z
bit 775 C 1 *
bit 774 O 1 *
bit 773 O 1 *
bit 772 O 1 *
bit 771 I 1 IO_PAD271
bit 770 O 1 IO_PAD271 769 1 Z
bit 769 C 1 *
bit 768 I 1 IO_PAD270
bit 767 O 1 IO_PAD270 766 1 Z
bit 766 C 1 *
bit 765 I 1 IO_PAD269
bit 764 O 1 IO_PAD269 763 1 Z
bit 763 C 1 *
bit 762 I 1 IO_PAD264
bit 761 O 1 IO_PAD264 760 1 Z
bit 760 C 1 *
bit 759 I 1 IO_PAD263
bit 758 O 1 IO_PAD263 757 1 Z
bit 757 C 1 *
bit 756 O 1 *
bit 755 O 1 *
bit 754 O 1 *
bit 753 I 1 IO_PAD262
bit 752 O 1 IO_PAD262 751 1 Z
bit 751 C 1 *
bit 750 I 1 IO_PAD261
bit 749 O 1 IO_PAD261 748 1 Z
bit 748 C 1 *
bit 747 I 1 IO_PAD260
bit 746 O 1 IO_PAD260 745 1 Z
bit 745 C 1 *
bit 744 I 1 IO_PAD258
bit 743 O 1 IO_PAD258 742 1 Z
bit 742 C 1 *
bit 741 I 1 IO_PAD257
bit 740 O 1 IO_PAD257 739 1 Z
bit 739 C 1 *
bit 738 O 1 *
bit 737 O 1 *
bit 736 O 1 *
bit 735 I 1 IO_PAD256
bit 734 O 1 IO_PAD256 733 1 Z
bit 733 C 1 *
bit 732 O 1 *
bit 731 O 1 *
bit 730 O 1 *
bit 729 I 1 IO_PAD255
bit 728 O 1 IO_PAD255 727 1 Z
bit 727 C 1 *
bit 726 I 1 GCK0_PAD254
bit 725 I 1 GCK1_PAD250
bit 724 I 1 IO_PAD247
bit 723 O 1 IO_PAD247 722 1 Z
bit 722 C 1 *
bit 721 O 1 *
bit 720 O 1 *
bit 719 O 1 *
bit 718 O 1 *
bit 717 O 1 *
bit 716 O 1 *
bit 715 O 1 *
bit 714 O 1 *
bit 713 O 1 *
bit 712 I 1 IO_PAD246
bit 711 O 1 IO_PAD246 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_PAD245
bit 708 O 1 IO_PAD245 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_PAD243
bit 705 O 1 IO_PAD243 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 I 1 IO_PAD242
bit 702 O 1 IO_PAD242 701 1 Z
bit 701 C 1 *
bit 700 I 1 IO_PAD240
bit 699 O 1 IO_PAD240 698 1 Z
bit 698 C 1 *
bit 697 O 1 *
bit 696 O 1 *
bit 695 O 1 *
bit 694 I 1 IO_PAD239
bit 693 O 1 IO_PAD239 692 1 Z
bit 692 C 1 *
bit 691 I 1 IO_PAD238
bit 690 O 1 IO_PAD238 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_PAD233
bit 687 O 1 IO_PAD233 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_PAD232
bit 684 O 1 IO_PAD232 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_PAD231
bit 681 O 1 IO_PAD231 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 O 1 *
bit 678 O 1 *
bit 677 O 1 *
bit 676 I 1 IO_PAD230
bit 675 O 1 IO_PAD230 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_PAD229
bit 672 O 1 IO_PAD229 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_PAD227
bit 669 O 1 IO_PAD227 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 I 1 IO_PAD226
bit 666 O 1 IO_PAD226 665 1 Z
bit 665 C 1 *
bit 664 I 1 IO_PAD225
bit 663 O 1 IO_PAD225 662 1 Z
bit 662 C 1 *
bit 661 O 1 *
bit 660 O 1 *
bit 659 O 1 *
bit 658 I 1 IO_PAD224
bit 657 O 1 IO_PAD224 656 1 Z
bit 656 C 1 *
bit 655 I 1 IO_PAD223
bit 654 O 1 IO_PAD223 653 1 Z
bit 653 C 1 *
bit 652 I 1 IO_PAD218
bit 651 O 1 IO_PAD218 650 1 Z
bit 650 C 1 *
bit 649 I 1 IO_PAD217
bit 648 O 1 IO_PAD217 647 1 Z
bit 647 C 1 *
bit 646 I 1 IO_PAD216
bit 645 O 1 IO_PAD216 644 1 Z
bit 644 C 1 *
bit 643 O 1 *
bit 642 O 1 *
bit 641 O 1 *
bit 640 I 1 IO_PAD215
bit 639 O 1 IO_PAD215 638 1 Z
bit 638 C 1 *
bit 637 I 1 IO_PAD214
bit 636 O 1 IO_PAD214 635 1 Z
bit 635 C 1 *
bit 634 I 1 IO_PAD212
bit 633 O 1 IO_PAD212 632 1 Z
bit 632 C 1 *
bit 631 I 1 IO_PAD211
bit 630 O 1 IO_PAD211 629 1 Z
bit 629 C 1 *
bit 628 I 1 IO_PAD210
bit 627 O 1 IO_PAD210 626 1 Z
bit 626 C 1 *
bit 625 O 1 *
bit 624 O 1 *
bit 623 O 1 *
bit 622 I 1 IO_PAD209
bit 621 O 1 IO_PAD209 620 1 Z
bit 620 C 1 *
bit 619 I 1 IO_PAD208
bit 618 O 1 IO_PAD208 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_PAD205
bit 615 O 1 IO_PAD205 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_PAD204
bit 612 O 1 IO_PAD204 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_PAD203
bit 609 O 1 IO_PAD203 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 I 1 IO_PAD202
bit 606 O 1 IO_PAD202 605 1 Z
bit 605 C 1 *
bit 604 I 1 IO_PAD201
bit 603 O 1 IO_PAD201 602 1 Z
bit 602 C 1 *
bit 601 I 1 IO_PAD200
bit 600 O 1 IO_PAD200 599 1 Z
bit 599 C 1 *
bit 598 I 1 IO_PAD198
bit 597 O 1 IO_PAD198 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_PAD197
bit 594 O 1 IO_PAD197 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_PAD196
bit 591 O 1 IO_PAD196 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 I 1 IO_PAD195
bit 588 O 1 IO_PAD195 587 1 Z
bit 587 C 1 *
bit 586 I 1 IO_PAD194
bit 585 O 1 IO_PAD194 584 1 Z
bit 584 C 1 *
bit 583 I 1 IO_PAD193
bit 582 O 1 IO_PAD193 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 M2_PAD190
bit 579 I 1 M0_PAD187
bit 578 I 1 M1_PAD184
bit 577 I 1 IO_PAD183
bit 576 O 1 IO_PAD183 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_PAD182
bit 573 O 1 IO_PAD182 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 I 1 IO_PAD180
bit 570 O 1 IO_PAD180 569 1 Z
bit 569 C 1 *
bit 568 I 1 IO_PAD179
bit 567 O 1 IO_PAD179 566 1 Z
bit 566 C 1 *
bit 565 I 1 IO_PAD178
bit 564 O 1 IO_PAD178 563 1 Z
bit 563 C 1 *
bit 562 I 1 IO_PAD177
bit 561 O 1 IO_PAD177 560 1 Z
bit 560 C 1 *
bit 559 I 1 IO_PAD175
bit 558 O 1 IO_PAD175 557 1 Z
bit 557 C 1 *
bit 556 I 1 IO_PAD174
bit 555 O 1 IO_PAD174 554 1 Z
bit 554 C 1 *
bit 553 I 1 IO_PAD173
bit 552 O 1 IO_PAD173 551 1 Z
bit 551 C 1 *
bit 550 I 1 IO_PAD172
bit 549 O 1 IO_PAD172 548 1 Z
bit 548 C 1 *
bit 547 I 1 IO_PAD170
bit 546 O 1 IO_PAD170 545 1 Z
bit 545 C 1 *
bit 544 I 1 IO_PAD169
bit 543 O 1 IO_PAD169 542 1 Z
bit 542 C 1 *
bit 541 I 1 IO_PAD166
bit 540 O 1 IO_PAD166 539 1 Z
bit 539 C 1 *
bit 538 I 1 IO_PAD165
bit 537 O 1 IO_PAD165 536 1 Z
bit 536 C 1 *
bit 535 O 1 *
bit 534 O 1 *
bit 533 O 1 *
bit 532 I 1 IO_PAD164
bit 531 O 1 IO_PAD164 530 1 Z
bit 530 C 1 *
bit 529 I 1 IO_PAD163
bit 528 O 1 IO_PAD163 527 1 Z
bit 527 C 1 *
bit 526 I 1 IO_PAD162
bit 525 O 1 IO_PAD162 524 1 Z
bit 524 C 1 *
bit 523 I 1 IO_PAD160
bit 522 O 1 IO_PAD160 521 1 Z
bit 521 C 1 *
bit 520 I 1 IO_PAD159
bit 519 O 1 IO_PAD159 518 1 Z
bit 518 C 1 *
bit 517 O 1 *
bit 516 O 1 *
bit 515 O 1 *
bit 514 I 1 IO_PAD158
bit 513 O 1 IO_PAD158 512 1 Z
bit 512 C 1 *
bit 511 I 1 IO_PAD157
bit 510 O 1 IO_PAD157 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_PAD156
bit 507 O 1 IO_PAD156 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 I 1 IO_PAD151
bit 504 O 1 IO_PAD151 503 1 Z
bit 503 C 1 *
bit 502 I 1 IO_PAD150
bit 501 O 1 IO_PAD150 500 1 Z
bit 500 C 1 *
bit 499 O 1 *
bit 498 O 1 *
bit 497 O 1 *
bit 496 I 1 IO_PAD149
bit 495 O 1 IO_PAD149 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_PAD148
bit 492 O 1 IO_PAD148 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_PAD147
bit 489 O 1 IO_PAD147 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_PAD145
bit 486 O 1 IO_PAD145 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_PAD144
bit 483 O 1 IO_PAD144 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 O 1 *
bit 480 O 1 *
bit 479 O 1 *
bit 478 I 1 IO_PAD143
bit 477 O 1 IO_PAD143 476 1 Z
bit 476 C 1 *
bit 475 I 1 IO_PAD142
bit 474 O 1 IO_PAD142 473 1 Z
bit 473 C 1 *
bit 472 I 1 IO_PAD141
bit 471 O 1 IO_PAD141 470 1 Z
bit 470 C 1 *
bit 469 I 1 IO_PAD136
bit 468 O 1 IO_PAD136 467 1 Z
bit 467 C 1 *
bit 466 I 1 IO_PAD135
bit 465 O 1 IO_PAD135 464 1 Z
bit 464 C 1 *
bit 463 O 1 *
bit 462 O 1 *
bit 461 O 1 *
bit 460 I 1 IO_PAD134
bit 459 O 1 IO_PAD134 458 1 Z
bit 458 C 1 *
bit 457 I 1 IO_PAD133
bit 456 O 1 IO_PAD133 455 1 Z
bit 455 C 1 *
bit 454 I 1 IO_PAD132
bit 453 O 1 IO_PAD132 452 1 Z
bit 452 C 1 *
bit 451 I 1 IO_PAD130
bit 450 O 1 IO_PAD130 449 1 Z
bit 449 C 1 *
bit 448 I 1 IO_PAD129
bit 447 O 1 IO_PAD129 446 1 Z
bit 446 C 1 *
bit 445 O 1 *
bit 444 O 1 *
bit 443 O 1 *
bit 442 I 1 IO_PAD128
bit 441 O 1 IO_PAD128 440 1 Z
bit 440 C 1 *
bit 439 O 1 *
bit 438 O 1 *
bit 437 O 1 *
bit 436 I 1 IO_PAD125
bit 435 O 1 IO_PAD125 434 1 Z
bit 434 C 1 *
bit 433 I 1 IO_PAD121
bit 432 O 1 IO_PAD121 431 1 Z
bit 431 C 1 *
bit 430 I 1 IO_PAD120
bit 429 O 1 IO_PAD120 428 1 Z
bit 428 C 1 *
bit 427 I 1 IO_PAD119
bit 426 O 1 IO_PAD119 425 1 Z
bit 425 C 1 *
bit 424 O 1 *
bit 423 O 1 *
bit 422 O 1 *
bit 421 I 1 IO_PAD118
bit 420 O 1 IO_PAD118 419 1 Z
bit 419 C 1 *
bit 418 I 1 IO_PAD117
bit 417 O 1 IO_PAD117 416 1 Z
bit 416 C 1 *
bit 415 I 1 IO_PAD115
bit 414 O 1 IO_PAD115 413 1 Z
bit 413 C 1 *
bit 412 I 1 IO_PAD114
bit 411 O 1 IO_PAD114 410 1 Z
bit 410 C 1 *
bit 409 I 1 IO_PAD112
bit 408 O 1 IO_PAD112 407 1 Z
bit 407 C 1 *
bit 406 O 1 *
bit 405 O 1 *
bit 404 O 1 *
bit 403 I 1 IO_PAD111
bit 402 O 1 IO_PAD111 401 1 Z
bit 401 C 1 *
bit 400 I 1 IO_PAD110
bit 399 O 1 IO_PAD110 398 1 Z
bit 398 C 1 *
bit 397 I 1 IO_PAD105
bit 396 O 1 IO_PAD105 395 1 Z
bit 395 C 1 *
bit 394 I 1 IO_PAD104
bit 393 O 1 IO_PAD104 392 1 Z
bit 392 C 1 *
bit 391 I 1 IO_PAD103
bit 390 O 1 IO_PAD103 389 1 Z
bit 389 C 1 *
bit 388 O 1 *
bit 387 O 1 *
bit 386 O 1 *
bit 385 I 1 IO_PAD102
bit 384 O 1 IO_PAD102 383 1 Z
bit 383 C 1 *
bit 382 I 1 IO_PAD101
bit 381 O 1 IO_PAD101 380 1 Z
bit 380 C 1 *
bit 379 I 1 IO_PAD99
bit 378 O 1 IO_PAD99 377 1 Z
bit 377 C 1 *
bit 376 I 1 IO_PAD98
bit 375 O 1 IO_PAD98 374 1 Z
bit 374 C 1 *
bit 373 I 1 IO_PAD97
bit 372 O 1 IO_PAD97 371 1 Z
bit 371 C 1 *
bit 370 O 1 *
bit 369 O 1 *
bit 368 O 1 *
bit 367 I 1 IO_PAD96
bit 366 O 1 IO_PAD96 365 1 Z
bit 365 C 1 *
bit 364 I 1 IO_PAD95
bit 363 O 1 IO_PAD95 362 1 Z
bit 362 C 1 *
bit 361 I 1 IO_PAD90
bit 360 O 1 IO_PAD90 359 1 Z
bit 359 C 1 *
bit 358 I 1 IO_PAD89
bit 357 O 1 IO_PAD89 356 1 Z
bit 356 C 1 *
bit 355 I 1 IO_PAD88
bit 354 O 1 IO_PAD88 353 1 Z
bit 353 C 1 *
bit 352 O 1 *
bit 351 O 1 *
bit 350 O 1 *
bit 349 I 1 IO_PAD87
bit 348 O 1 IO_PAD87 347 1 Z
bit 347 C 1 *
bit 346 I 1 IO_PAD86
bit 345 O 1 IO_PAD86 344 1 Z
bit 344 C 1 *
bit 343 I 1 IO_PAD84
bit 342 O 1 IO_PAD84 341 1 Z
bit 341 C 1 *
bit 340 I 1 IO_PAD83
bit 339 O 1 IO_PAD83 338 1 Z
bit 338 C 1 *
bit 337 I 1 IO_PAD82
bit 336 O 1 IO_PAD82 335 1 Z
bit 335 C 1 *
bit 334 O 1 *
bit 333 O 1 *
bit 332 O 1 *
bit 331 I 1 IO_PAD81
bit 330 O 1 IO_PAD81 329 1 Z
bit 329 C 1 *
bit 328 I 1 IO_PAD80
bit 327 O 1 IO_PAD80 326 1 Z
bit 326 C 1 *
bit 325 I 1 IO_PAD77
bit 324 O 1 IO_PAD77 323 1 Z
bit 323 C 1 *
bit 322 I 1 IO_PAD76
bit 321 O 1 IO_PAD76 320 1 Z
bit 320 C 1 *
bit 319 I 1 IO_PAD74
bit 318 O 1 IO_PAD74 317 1 Z
bit 317 C 1 *
bit 316 I 1 IO_PAD73
bit 315 O 1 IO_PAD73 314 1 Z
bit 314 C 1 *
bit 313 I 1 IO_PAD72
bit 312 O 1 IO_PAD72 311 1 Z
bit 311 C 1 *
bit 310 I 1 IO_PAD71
bit 309 O 1 IO_PAD71 308 1 Z
bit 308 C 1 *
bit 307 I 1 IO_PAD69
bit 306 O 1 IO_PAD69 305 1 Z
bit 305 C 1 *
bit 304 I 1 IO_PAD68
bit 303 O 1 IO_PAD68 302 1 Z
bit 302 C 1 *
bit 301 I 1 IO_PAD67
bit 300 O 1 IO_PAD67 299 1 Z
bit 299 C 1 *
bit 298 I 1 IO_PAD66
bit 297 O 1 IO_PAD66 296 1 Z
bit 296 C 1 *
bit 295 I 1 IO_PAD65
bit 294 O 1 IO_PAD65 293 1 Z
bit 293 C 1 *
bit 292 O 1 *
bit 291 O 1 *
bit 290 O 1 *
bit 289 O 1 *
bit 288 O 1 *
bit 287 O 1 *
bit 286 I 1 IO_PAD58
bit 285 O 1 IO_PAD58 284 1 Z
bit 284 C 1 *
bit 283 I 1 IO_PAD56
bit 282 O 1 IO_PAD56 281 1 Z
bit 281 C 1 *
bit 280 I 1 IO_PAD55
bit 279 O 1 IO_PAD55 278 1 Z
bit 278 C 1 *
bit 277 I 1 IO_PAD54
bit 276 O 1 IO_PAD54 275 1 Z
bit 275 C 1 *
bit 274 I 1 IO_PAD53
bit 273 O 1 IO_PAD53 272 1 Z
bit 272 C 1 *
bit 271 I 1 IO_PAD51
bit 270 O 1 IO_PAD51 269 1 Z
bit 269 C 1 *
bit 268 I 1 IO_PAD50
bit 267 O 1 IO_PAD50 266 1 Z
bit 266 C 1 *
bit 265 I 1 IO_PAD49
bit 264 O 1 IO_PAD49 263 1 Z
bit 263 C 1 *
bit 262 I 1 IO_PAD48
bit 261 O 1 IO_PAD48 260 1 Z
bit 260 C 1 *
bit 259 I 1 IO_PAD47
bit 258 O 1 IO_PAD47 257 1 Z
bit 257 C 1 *
bit 256 I 1 IO_PAD46
bit 255 O 1 IO_PAD46 254 1 Z
bit 254 C 1 *
bit 253 I 1 IO_PAD43
bit 252 O 1 IO_PAD43 251 1 Z
bit 251 C 1 *
bit 250 I 1 IO_PAD42
bit 249 O 1 IO_PAD42 248 1 Z
bit 248 C 1 *
bit 247 O 1 *
bit 246 O 1 *
bit 245 O 1 *
bit 244 I 1 IO_PAD41
bit 243 O 1 IO_PAD41 242 1 Z
bit 242 C 1 *
bit 241 I 1 IO_PAD40
bit 240 O 1 IO_PAD40 239 1 Z
bit 239 C 1 *
bit 238 I 1 IO_PAD39
bit 237 O 1 IO_PAD39 236 1 Z
bit 236 C 1 *
bit 235 I 1 IO_PAD37
bit 234 O 1 IO_PAD37 233 1 Z
bit 233 C 1 *
bit 232 I 1 IO_PAD36
bit 231 O 1 IO_PAD36 230 1 Z
bit 230 C 1 *
bit 229 O 1 *
bit 228 O 1 *
bit 227 O 1 *
bit 226 I 1 IO_PAD35
bit 225 O 1 IO_PAD35 224 1 Z
bit 224 C 1 *
bit 223 I 1 IO_PAD34
bit 222 O 1 IO_PAD34 221 1 Z
bit 221 C 1 *
bit 220 I 1 IO_PAD33
bit 219 O 1 IO_PAD33 218 1 Z
bit 218 C 1 *
bit 217 I 1 IO_PAD28
bit 216 O 1 IO_PAD28 215 1 Z
bit 215 C 1 *
bit 214 I 1 IO_PAD27
bit 213 O 1 IO_PAD27 212 1 Z
bit 212 C 1 *
bit 211 O 1 *
bit 210 O 1 *
bit 209 O 1 *
bit 208 I 1 IO_PAD26
bit 207 O 1 IO_PAD26 206 1 Z
bit 206 C 1 *
bit 205 I 1 IO_PAD25
bit 204 O 1 IO_PAD25 203 1 Z
bit 203 C 1 *
bit 202 I 1 IO_PAD24
bit 201 O 1 IO_PAD24 200 1 Z
bit 200 C 1 *
bit 199 I 1 IO_PAD22
bit 198 O 1 IO_PAD22 197 1 Z
bit 197 C 1 *
bit 196 I 1 IO_PAD21
bit 195 O 1 IO_PAD21 194 1 Z
bit 194 C 1 *
bit 193 O 1 *
bit 192 O 1 *
bit 191 O 1 *
bit 190 I 1 IO_PAD20
bit 189 O 1 IO_PAD20 188 1 Z
bit 188 C 1 *
bit 187 I 1 IO_PAD19
bit 186 O 1 IO_PAD19 185 1 Z
bit 185 C 1 *
bit 184 I 1 IO_PAD18
bit 183 O 1 IO_PAD18 182 1 Z
bit 182 C 1 *
bit 181 I 1 IO_PAD13
bit 180 O 1 IO_PAD13 179 1 Z
bit 179 C 1 *
bit 178 I 1 IO_PAD12
bit 177 O 1 IO_PAD12 176 1 Z
bit 176 C 1 *
bit 175 O 1 *
bit 174 O 1 *
bit 173 O 1 *
bit 172 I 1 IO_PAD11
bit 171 O 1 IO_PAD11 170 1 Z
bit 170 C 1 *
bit 169 I 1 IO_PAD10
bit 168 O 1 IO_PAD10 167 1 Z
bit 167 C 1 *
bit 166 I 1 IO_PAD9
bit 165 O 1 IO_PAD9 164 1 Z
bit 164 C 1 *
bit 163 I 1 IO_PAD7
bit 162 O 1 IO_PAD7 161 1 Z
bit 161 C 1 *
bit 160 I 1 IO_PAD6
bit 159 O 1 IO_PAD6 158 1 Z
bit 158 C 1 *
bit 157 O 1 *
bit 156 O 1 *
bit 155 O 1 *
bit 154 O 1 *
bit 153 O 1 *
bit 152 O 1 *
bit 151 O 1 *
bit 150 O 1 *
bit 149 O 1 *
bit 148 I 1 IO_PAD5
bit 147 O 1 IO_PAD5 146 1 Z
bit 146 C 1 *
bit 145 I 1 GCK3_PAD2
bit 144 I 1 GCK2_PAD500
bit 143 I 1 IO_PAD499
bit 142 O 1 IO_PAD499 141 1 Z
bit 141 C 1 *
bit 140 O 1 *
bit 139 O 1 *
bit 138 O 1 *
bit 137 I 1 IO_PAD498
bit 136 O 1 IO_PAD498 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 O 1 *
bit 133 O 1 *
bit 132 O 1 *
bit 131 I 1 IO_PAD497
bit 130 O 1 IO_PAD497 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_PAD496
bit 127 O 1 IO_PAD496 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 I 1 IO_PAD494
bit 124 O 1 IO_PAD494 123 1 Z
bit 123 C 1 *
bit 122 I 1 IO_PAD493
bit 121 O 1 IO_PAD493 120 1 Z
bit 120 C 1 *
bit 119 I 1 IO_PAD491
bit 118 O 1 IO_PAD491 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 O 1 *
bit 115 O 1 *
bit 114 O 1 *
bit 113 I 1 IO_PAD490
bit 112 O 1 IO_PAD490 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_PAD489
bit 109 O 1 IO_PAD489 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_PAD484
bit 106 O 1 IO_PAD484 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 I 1 IO_PAD483
bit 103 O 1 IO_PAD483 102 1 Z
bit 102 C 1 *
bit 101 I 1 IO_PAD482
bit 100 O 1 IO_PAD482 99 1 Z
bit 99 C 1 *
bit 98 O 1 *
bit 97 O 1 *
bit 96 O 1 *
bit 95 I 1 IO_PAD481
bit 94 O 1 IO_PAD481 93 1 Z
bit 93 C 1 *
bit 92 I 1 IO_PAD480
bit 91 O 1 IO_PAD480 90 1 Z
bit 90 C 1 *
bit 89 I 1 IO_PAD478
bit 88 O 1 IO_PAD478 87 1 Z
bit 87 C 1 *
bit 86 I 1 IO_PAD477
bit 85 O 1 IO_PAD477 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_PAD476
bit 82 O 1 IO_PAD476 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 O 1 *
bit 79 O 1 *
bit 78 O 1 *
bit 77 I 1 IO_PAD475
bit 76 O 1 IO_PAD475 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 I 1 IO_PAD474
bit 73 O 1 IO_PAD474 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_PAD469
bit 70 O 1 IO_PAD469 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_PAD468
bit 67 O 1 IO_PAD468 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_PAD467
bit 64 O 1 IO_PAD467 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 O 1 *
bit 61 O 1 *
bit 60 O 1 *
bit 59 I 1 IO_PAD466
bit 58 O 1 IO_PAD466 57 1 Z
bit 57 C 1 *
bit 56 I 1 IO_PAD465
bit 55 O 1 IO_PAD465 54 1 Z
bit 54 C 1 *
bit 53 I 1 IO_PAD463
bit 52 O 1 IO_PAD463 51 1 Z
bit 51 C 1 *
bit 50 I 1 IO_PAD462
bit 49 O 1 IO_PAD462 48 1 Z
bit 48 C 1 *
bit 47 I 1 IO_PAD461
bit 46 O 1 IO_PAD461 45 1 Z
bit 45 C 1 *
bit 44 O 1 *
bit 43 O 1 *
bit 42 O 1 *
bit 41 I 1 IO_PAD460
bit 40 O 1 IO_PAD460 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_PAD459
bit 37 O 1 IO_PAD459 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 I 1 IO_PAD456
bit 34 O 1 IO_PAD456 33 1 Z
bit 33 C 1 *
bit 32 I 1 IO_PAD455
bit 31 O 1 IO_PAD455 30 1 Z
bit 30 C 1 *
bit 29 I 1 IO_PAD454
bit 28 O 1 IO_PAD454 27 1 Z
bit 27 C 1 *
bit 26 I 1 IO_PAD453
bit 25 O 1 IO_PAD453 24 1 Z
bit 24 C 1 *
bit 23 I 1 IO_PAD452
bit 22 O 1 IO_PAD452 21 1 Z
bit 21 C 1 *
bit 20 I 1 IO_PAD451
bit 19 O 1 IO_PAD451 18 1 Z
bit 18 C 1 *
bit 17 I 1 IO_PAD449
bit 16 O 1 IO_PAD449 15 1 Z
bit 15 C 1 *
bit 14 I 1 IO_PAD448
bit 13 O 1 IO_PAD448 12 1 Z
bit 12 C 1 *
bit 11 I 1 IO_PAD447
bit 10 O 1 IO_PAD447 9 1 Z
bit 9 C 1 *
bit 8 I 1 IO_PAD446
bit 7 O 1 IO_PAD446 6 1 Z
bit 6 C 1 *
bit 5 I 1 IO_PAD445
bit 4 O 1 IO_PAD445 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_PAD444
bit 1 O 1 IO_PAD444 0 1 Z
bit 0 C 1 *
