signal CCLK_AA22
signal DONE_AB21
signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal GND41
signal GND42
signal GND43
signal GND44
signal GND45
signal GND46
signal GND47
signal GND48
signal GND49
signal GND50
signal GND51
signal GND52
signal HSWAP_EN_B3
signal M0_AB2
signal M1_AA1
signal M2_AB3
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCINT9
signal VCCINT10
signal VCCINT11
signal VCCINT12
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO05
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO15
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO24
signal VCCO25
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO34
signal VCCO35
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO45
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO55
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO64
signal VCCO65
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal VCCO74
signal VCCO75
signal IO_A3
signal IO_A4
signal IO_A5
signal IO_A7
signal IO_A8
signal IO_A9
signal IO_A10
signal IO_A11
signal IO_A12
signal IO_A13
signal IO_A14
signal IO_A15
signal IO_A16
signal IO_A18
signal IO_A19
signal IO_B4
signal IO_B5
signal IO_B6
signal IO_B7
signal IO_B8
signal IO_B9
signal IO_B10
signal IO_B11
signal IO_B12
signal IO_B13
signal IO_B14
signal IO_B15
signal IO_B16
signal IO_B17
signal IO_B18
signal IO_B19
signal IO_B20
signal IO_C1
signal IO_C2
signal IO_C3
signal IO_C4
signal IO_C5
signal IO_C6
signal IO_C7
signal IO_C10
signal IO_C11
signal IO_C12
signal IO_C13
signal IO_C16
signal IO_C17
signal IO_C18
signal IO_C19
signal IO_C20
signal IO_C21
signal IO_C22
signal IO_D1
signal IO_D2
signal IO_D3
signal IO_D4
signal IO_D5
signal IO_D6
signal IO_D7
signal IO_D8
signal IO_D9
signal IO_D10
signal IO_D11
signal IO_D12
signal IO_D13
signal IO_D14
signal IO_D15
signal IO_D16
signal IO_D17
signal IO_D18
signal IO_D19
signal IO_D20
signal IO_D21
signal IO_D22
signal IO_E1
signal IO_E2
signal IO_E3
signal IO_E4
signal IO_E5
signal IO_E6
signal IO_E7
signal IO_E8
signal IO_E9
signal IO_E10
signal IO_E11
signal IO_E12
signal IO_E13
signal IO_E14
signal IO_E15
signal IO_E16
signal IO_E17
signal IO_E18
signal IO_E19
signal IO_E20
signal IO_E21
signal IO_E22
signal IO_F2
signal IO_F3
signal IO_F4
signal IO_F5
signal IO_F6
signal IO_F7
signal IO_F9
signal IO_F10
signal IO_F11
signal IO_F12
signal IO_F13
signal IO_F14
signal IO_F16
signal IO_F17
signal IO_F18
signal IO_F19
signal IO_F20
signal IO_F21
signal IO_G1
signal IO_G2
signal IO_G3
signal IO_G4
signal IO_G5
signal IO_G6
signal IO_G17
signal IO_G18
signal IO_G19
signal IO_G20
signal IO_G21
signal IO_G22
signal IO_H1
signal IO_H2
signal IO_H4
signal IO_H5
signal IO_H18
signal IO_H19
signal IO_H21
signal IO_H22
signal IO_J1
signal IO_J2
signal IO_J4
signal IO_J5
signal IO_J6
signal IO_J17
signal IO_J18
signal IO_J19
signal IO_J21
signal IO_J22
signal IO_K1
signal IO_K2
signal IO_K3
signal IO_K4
signal IO_K5
signal IO_K6
signal IO_K17
signal IO_K18
signal IO_K19
signal IO_K20
signal IO_K21
signal IO_K22
signal IO_L1
signal IO_L2
signal IO_L3
signal IO_L4
signal IO_L5
signal IO_L6
signal IO_L17
signal IO_L18
signal IO_L19
signal IO_L20
signal IO_L21
signal IO_L22
signal IO_M1
signal IO_M2
signal IO_M3
signal IO_M4
signal IO_M5
signal IO_M6
signal IO_M17
signal IO_M18
signal IO_M19
signal IO_M20
signal IO_M21
signal IO_M22
signal IO_N1
signal IO_N2
signal IO_N3
signal IO_N4
signal IO_N5
signal IO_N6
signal IO_N17
signal IO_N18
signal IO_N19
signal IO_N20
signal IO_N21
signal IO_N22
signal IO_P1
signal IO_P2
signal IO_P4
signal IO_P5
signal IO_P6
signal IO_P17
signal IO_P18
signal IO_P19
signal IO_P21
signal IO_P22
signal IO_R1
signal IO_R2
signal IO_R4
signal IO_R5
signal IO_R18
signal IO_R19
signal IO_R21
signal IO_R22
signal IO_T1
signal IO_T2
signal IO_T3
signal IO_T4
signal IO_T5
signal IO_T6
signal IO_T17
signal IO_T18
signal IO_T19
signal IO_T20
signal IO_T21
signal IO_T22
signal IO_U2
signal IO_U3
signal IO_U4
signal IO_U5
signal IO_U6
signal IO_U7
signal IO_U9
signal IO_U10
signal IO_U11
signal IO_U12
signal IO_U13
signal IO_U14
signal IO_U16
signal IO_U17
signal IO_U18
signal IO_U19
signal IO_U20
signal IO_U21
signal IO_V1
signal IO_V2
signal IO_V3
signal IO_V4
signal IO_V5
signal IO_V6
signal IO_V7
signal IO_V8
signal IO_V9
signal IO_V10
signal IO_V11
signal IO_V12
signal IO_V13
signal IO_V14
signal IO_V15
signal IO_V16
signal IO_V17
signal IO_V18
signal IO_V19
signal IO_V20
signal IO_V21
signal IO_V22
signal IO_W1
signal IO_W2
signal IO_W3
signal IO_W4
signal IO_W5
signal IO_W6
signal IO_W7
signal IO_W8
signal IO_W9
signal IO_W10
signal IO_W11
signal IO_W12
signal IO_W13
signal IO_W14
signal IO_W15
signal IO_W16
signal IO_W17
signal IO_W18
signal IO_W19
signal IO_W20
signal IO_W21
signal IO_W22
signal IO_Y1
signal IO_Y2
signal IO_Y3
signal IO_Y4
signal IO_Y5
signal IO_Y6
signal IO_Y7
signal IO_Y10
signal IO_Y11
signal IO_Y12
signal IO_Y13
signal IO_Y16
signal IO_Y17
signal IO_Y18
signal IO_Y19
signal IO_Y20
signal IO_Y21
signal IO_Y22
signal IO_AA3
signal IO_AA4
signal IO_AA5
signal IO_AA6
signal IO_AA7
signal IO_AA8
signal IO_AA9
signal IO_AA10
signal IO_AA11
signal IO_AA12
signal IO_AA13
signal IO_AA14
signal IO_AA15
signal IO_AA16
signal IO_AA17
signal IO_AA18
signal IO_AA19
signal IO_AA20
signal IO_AB4
signal IO_AB5
signal IO_AB7
signal IO_AB8
signal IO_AB9
signal IO_AB10
signal IO_AB11
signal IO_AB12
signal IO_AB13
signal IO_AB14
signal IO_AB15
signal IO_AB16
signal IO_AB18
signal IO_AB19

register	BSR	1931
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 1930 I 1 IO_C20
bit 1929 O 1 IO_C20 1928 1 Z
bit 1928 C 1 *
bit 1927 I 1 IO_C21
bit 1926 O 1 IO_C21 1925 1 Z
bit 1925 C 1 *
bit 1924 O 1 *
bit 1923 O 1 *
bit 1922 O 1 *
bit 1921 O 1 *
bit 1920 O 1 *
bit 1919 O 1 *
bit 1918 O 1 *
bit 1917 O 1 *
bit 1916 O 1 *
bit 1915 O 1 *
bit 1914 O 1 *
bit 1913 O 1 *
bit 1912 O 1 *
bit 1911 O 1 *
bit 1910 O 1 *
bit 1909 O 1 *
bit 1908 O 1 *
bit 1907 O 1 *
bit 1906 O 1 *
bit 1905 O 1 *
bit 1904 O 1 *
bit 1903 O 1 *
bit 1902 O 1 *
bit 1901 O 1 *
bit 1900 O 1 *
bit 1899 O 1 *
bit 1898 O 1 *
bit 1897 O 1 *
bit 1896 O 1 *
bit 1895 O 1 *
bit 1894 O 1 *
bit 1893 O 1 *
bit 1892 O 1 *
bit 1891 O 1 *
bit 1890 O 1 *
bit 1889 O 1 *
bit 1888 O 1 *
bit 1887 O 1 *
bit 1886 O 1 *
bit 1885 O 1 *
bit 1884 O 1 *
bit 1883 O 1 *
bit 1882 O 1 *
bit 1881 O 1 *
bit 1880 O 1 *
bit 1879 O 1 *
bit 1878 O 1 *
bit 1877 O 1 *
bit 1876 O 1 *
bit 1875 O 1 *
bit 1874 O 1 *
bit 1873 O 1 *
bit 1872 O 1 *
bit 1871 O 1 *
bit 1870 O 1 *
bit 1869 O 1 *
bit 1868 O 1 *
bit 1867 O 1 *
bit 1866 O 1 *
bit 1865 O 1 *
bit 1864 O 1 *
bit 1863 O 1 *
bit 1862 O 1 *
bit 1861 O 1 *
bit 1860 O 1 *
bit 1859 O 1 *
bit 1858 O 1 *
bit 1857 O 1 *
bit 1856 O 1 *
bit 1855 O 1 *
bit 1854 O 1 *
bit 1853 O 1 *
bit 1852 O 1 *
bit 1851 O 1 *
bit 1850 O 1 *
bit 1849 I 1 IO_C22
bit 1848 O 1 IO_C22 1847 1 Z
bit 1847 C 1 *
bit 1846 O 1 *
bit 1845 O 1 *
bit 1844 O 1 *
bit 1843 O 1 *
bit 1842 O 1 *
bit 1841 O 1 *
bit 1840 I 1 IO_D20
bit 1839 O 1 IO_D20 1838 1 Z
bit 1838 C 1 *
bit 1837 I 1 IO_D19
bit 1836 O 1 IO_D19 1835 1 Z
bit 1835 C 1 *
bit 1834 I 1 IO_D21
bit 1833 O 1 IO_D21 1832 1 Z
bit 1832 C 1 *
bit 1831 I 1 IO_D22
bit 1830 O 1 IO_D22 1829 1 Z
bit 1829 C 1 *
bit 1828 O 1 *
bit 1827 O 1 *
bit 1826 O 1 *
bit 1825 O 1 *
bit 1824 O 1 *
bit 1823 O 1 *
bit 1822 I 1 IO_E18
bit 1821 O 1 IO_E18 1820 1 Z
bit 1820 C 1 *
bit 1819 I 1 IO_F18
bit 1818 O 1 IO_F18 1817 1 Z
bit 1817 C 1 *
bit 1816 I 1 IO_E19
bit 1815 O 1 IO_E19 1814 1 Z
bit 1814 C 1 *
bit 1813 I 1 IO_E20
bit 1812 O 1 IO_E20 1811 1 Z
bit 1811 C 1 *
bit 1810 I 1 IO_E21
bit 1809 O 1 IO_E21 1808 1 Z
bit 1808 C 1 *
bit 1807 I 1 IO_E22
bit 1806 O 1 IO_E22 1805 1 Z
bit 1805 C 1 *
bit 1804 I 1 IO_G17
bit 1803 O 1 IO_G17 1802 1 Z
bit 1802 C 1 *
bit 1801 I 1 IO_G18
bit 1800 O 1 IO_G18 1799 1 Z
bit 1799 C 1 *
bit 1798 I 1 IO_F19
bit 1797 O 1 IO_F19 1796 1 Z
bit 1796 C 1 *
bit 1795 I 1 IO_G19
bit 1794 O 1 IO_G19 1793 1 Z
bit 1793 C 1 *
bit 1792 I 1 IO_F20
bit 1791 O 1 IO_F20 1790 1 Z
bit 1790 C 1 *
bit 1789 I 1 IO_F21
bit 1788 O 1 IO_F21 1787 1 Z
bit 1787 C 1 *
bit 1786 O 1 *
bit 1785 O 1 *
bit 1784 O 1 *
bit 1783 O 1 *
bit 1782 O 1 *
bit 1781 O 1 *
bit 1780 I 1 IO_G20
bit 1779 O 1 IO_G20 1778 1 Z
bit 1778 C 1 *
bit 1777 I 1 IO_H19
bit 1776 O 1 IO_H19 1775 1 Z
bit 1775 C 1 *
bit 1774 I 1 IO_G21
bit 1773 O 1 IO_G21 1772 1 Z
bit 1772 C 1 *
bit 1771 I 1 IO_G22
bit 1770 O 1 IO_G22 1769 1 Z
bit 1769 C 1 *
bit 1768 I 1 IO_H18
bit 1767 O 1 IO_H18 1766 1 Z
bit 1766 C 1 *
bit 1765 I 1 IO_J17
bit 1764 O 1 IO_J17 1763 1 Z
bit 1763 C 1 *
bit 1762 I 1 IO_H21
bit 1761 O 1 IO_H21 1760 1 Z
bit 1760 C 1 *
bit 1759 I 1 IO_H22
bit 1758 O 1 IO_H22 1757 1 Z
bit 1757 C 1 *
bit 1756 O 1 *
bit 1755 O 1 *
bit 1754 O 1 *
bit 1753 O 1 *
bit 1752 O 1 *
bit 1751 O 1 *
bit 1750 I 1 IO_J18
bit 1749 O 1 IO_J18 1748 1 Z
bit 1748 C 1 *
bit 1747 I 1 IO_J19
bit 1746 O 1 IO_J19 1745 1 Z
bit 1745 C 1 *
bit 1744 I 1 IO_J21
bit 1743 O 1 IO_J21 1742 1 Z
bit 1742 C 1 *
bit 1741 I 1 IO_J22
bit 1740 O 1 IO_J22 1739 1 Z
bit 1739 C 1 *
bit 1738 I 1 IO_K17
bit 1737 O 1 IO_K17 1736 1 Z
bit 1736 C 1 *
bit 1735 I 1 IO_K18
bit 1734 O 1 IO_K18 1733 1 Z
bit 1733 C 1 *
bit 1732 I 1 IO_K19
bit 1731 O 1 IO_K19 1730 1 Z
bit 1730 C 1 *
bit 1729 I 1 IO_K20
bit 1728 O 1 IO_K20 1727 1 Z
bit 1727 C 1 *
bit 1726 I 1 IO_K21
bit 1725 O 1 IO_K21 1724 1 Z
bit 1724 C 1 *
bit 1723 I 1 IO_K22
bit 1722 O 1 IO_K22 1721 1 Z
bit 1721 C 1 *
bit 1720 O 1 *
bit 1719 O 1 *
bit 1718 O 1 *
bit 1717 O 1 *
bit 1716 O 1 *
bit 1715 O 1 *
bit 1714 O 1 *
bit 1713 O 1 *
bit 1712 O 1 *
bit 1711 O 1 *
bit 1710 O 1 *
bit 1709 O 1 *
bit 1708 I 1 IO_L17
bit 1707 O 1 IO_L17 1706 1 Z
bit 1706 C 1 *
bit 1705 I 1 IO_L18
bit 1704 O 1 IO_L18 1703 1 Z
bit 1703 C 1 *
bit 1702 I 1 IO_L19
bit 1701 O 1 IO_L19 1700 1 Z
bit 1700 C 1 *
bit 1699 I 1 IO_L20
bit 1698 O 1 IO_L20 1697 1 Z
bit 1697 C 1 *
bit 1696 I 1 IO_L21
bit 1695 O 1 IO_L21 1694 1 Z
bit 1694 C 1 *
bit 1693 I 1 IO_L22
bit 1692 O 1 IO_L22 1691 1 Z
bit 1691 C 1 *
bit 1690 I 1 IO_M22
bit 1689 O 1 IO_M22 1688 1 Z
bit 1688 C 1 *
bit 1687 I 1 IO_M21
bit 1686 O 1 IO_M21 1685 1 Z
bit 1685 C 1 *
bit 1684 I 1 IO_M20
bit 1683 O 1 IO_M20 1682 1 Z
bit 1682 C 1 *
bit 1681 I 1 IO_M19
bit 1680 O 1 IO_M19 1679 1 Z
bit 1679 C 1 *
bit 1678 I 1 IO_M18
bit 1677 O 1 IO_M18 1676 1 Z
bit 1676 C 1 *
bit 1675 I 1 IO_M17
bit 1674 O 1 IO_M17 1673 1 Z
bit 1673 C 1 *
bit 1672 O 1 *
bit 1671 O 1 *
bit 1670 O 1 *
bit 1669 O 1 *
bit 1668 O 1 *
bit 1667 O 1 *
bit 1666 O 1 *
bit 1665 O 1 *
bit 1664 O 1 *
bit 1663 O 1 *
bit 1662 O 1 *
bit 1661 O 1 *
bit 1660 I 1 IO_N22
bit 1659 O 1 IO_N22 1658 1 Z
bit 1658 C 1 *
bit 1657 I 1 IO_N21
bit 1656 O 1 IO_N21 1655 1 Z
bit 1655 C 1 *
bit 1654 I 1 IO_N20
bit 1653 O 1 IO_N20 1652 1 Z
bit 1652 C 1 *
bit 1651 I 1 IO_N19
bit 1650 O 1 IO_N19 1649 1 Z
bit 1649 C 1 *
bit 1648 I 1 IO_N18
bit 1647 O 1 IO_N18 1646 1 Z
bit 1646 C 1 *
bit 1645 I 1 IO_N17
bit 1644 O 1 IO_N17 1643 1 Z
bit 1643 C 1 *
bit 1642 I 1 IO_P22
bit 1641 O 1 IO_P22 1640 1 Z
bit 1640 C 1 *
bit 1639 I 1 IO_P21
bit 1638 O 1 IO_P21 1637 1 Z
bit 1637 C 1 *
bit 1636 I 1 IO_P18
bit 1635 O 1 IO_P18 1634 1 Z
bit 1634 C 1 *
bit 1633 I 1 IO_P17
bit 1632 O 1 IO_P17 1631 1 Z
bit 1631 C 1 *
bit 1630 O 1 *
bit 1629 O 1 *
bit 1628 O 1 *
bit 1627 O 1 *
bit 1626 O 1 *
bit 1625 O 1 *
bit 1624 I 1 IO_P19
bit 1623 O 1 IO_P19 1622 1 Z
bit 1622 C 1 *
bit 1621 I 1 IO_R19
bit 1620 O 1 IO_R19 1619 1 Z
bit 1619 C 1 *
bit 1618 I 1 IO_R22
bit 1617 O 1 IO_R22 1616 1 Z
bit 1616 C 1 *
bit 1615 I 1 IO_R21
bit 1614 O 1 IO_R21 1613 1 Z
bit 1613 C 1 *
bit 1612 I 1 IO_T22
bit 1611 O 1 IO_T22 1610 1 Z
bit 1610 C 1 *
bit 1609 I 1 IO_T21
bit 1608 O 1 IO_T21 1607 1 Z
bit 1607 C 1 *
bit 1606 I 1 IO_T20
bit 1605 O 1 IO_T20 1604 1 Z
bit 1604 C 1 *
bit 1603 I 1 IO_T19
bit 1602 O 1 IO_T19 1601 1 Z
bit 1601 C 1 *
bit 1600 O 1 *
bit 1599 O 1 *
bit 1598 O 1 *
bit 1597 O 1 *
bit 1596 O 1 *
bit 1595 O 1 *
bit 1594 I 1 IO_R18
bit 1593 O 1 IO_R18 1592 1 Z
bit 1592 C 1 *
bit 1591 I 1 IO_T18
bit 1590 O 1 IO_T18 1589 1 Z
bit 1589 C 1 *
bit 1588 I 1 IO_U21
bit 1587 O 1 IO_U21 1586 1 Z
bit 1586 C 1 *
bit 1585 I 1 IO_U20
bit 1584 O 1 IO_U20 1583 1 Z
bit 1583 C 1 *
bit 1582 I 1 IO_T17
bit 1581 O 1 IO_T17 1580 1 Z
bit 1580 C 1 *
bit 1579 I 1 IO_U18
bit 1578 O 1 IO_U18 1577 1 Z
bit 1577 C 1 *
bit 1576 I 1 IO_V22
bit 1575 O 1 IO_V22 1574 1 Z
bit 1574 C 1 *
bit 1573 I 1 IO_V21
bit 1572 O 1 IO_V21 1571 1 Z
bit 1571 C 1 *
bit 1570 I 1 IO_U19
bit 1569 O 1 IO_U19 1568 1 Z
bit 1568 C 1 *
bit 1567 I 1 IO_V20
bit 1566 O 1 IO_V20 1565 1 Z
bit 1565 C 1 *
bit 1564 I 1 IO_W21
bit 1563 O 1 IO_W21 1562 1 Z
bit 1562 C 1 *
bit 1561 I 1 IO_W20
bit 1560 O 1 IO_W20 1559 1 Z
bit 1559 C 1 *
bit 1558 O 1 *
bit 1557 O 1 *
bit 1556 O 1 *
bit 1555 O 1 *
bit 1554 O 1 *
bit 1553 O 1 *
bit 1552 I 1 IO_V19
bit 1551 O 1 IO_V19 1550 1 Z
bit 1550 C 1 *
bit 1549 I 1 IO_W19
bit 1548 O 1 IO_W19 1547 1 Z
bit 1547 C 1 *
bit 1546 I 1 IO_W22
bit 1545 O 1 IO_W22 1544 1 Z
bit 1544 C 1 *
bit 1543 I 1 IO_Y22
bit 1542 O 1 IO_Y22 1541 1 Z
bit 1541 C 1 *
bit 1540 O 1 *
bit 1539 O 1 *
bit 1538 O 1 *
bit 1537 O 1 *
bit 1536 O 1 *
bit 1535 O 1 *
bit 1534 I 1 IO_Y21
bit 1533 O 1 IO_Y21 1532 1 Z
bit 1532 C 1 *
bit 1531 O 1 *
bit 1530 O 1 *
bit 1529 O 1 *
bit 1528 O 1 *
bit 1527 O 1 *
bit 1526 O 1 *
bit 1525 O 1 *
bit 1524 O 1 *
bit 1523 O 1 *
bit 1522 O 1 *
bit 1521 O 1 *
bit 1520 O 1 *
bit 1519 O 1 *
bit 1518 O 1 *
bit 1517 O 1 *
bit 1516 O 1 *
bit 1515 O 1 *
bit 1514 O 1 *
bit 1513 O 1 *
bit 1512 O 1 *
bit 1511 O 1 *
bit 1510 O 1 *
bit 1509 O 1 *
bit 1508 O 1 *
bit 1507 O 1 *
bit 1506 O 1 *
bit 1505 O 1 *
bit 1504 O 1 *
bit 1503 O 1 *
bit 1502 O 1 *
bit 1501 O 1 *
bit 1500 O 1 *
bit 1499 O 1 *
bit 1498 O 1 *
bit 1497 O 1 *
bit 1496 O 1 *
bit 1495 O 1 *
bit 1494 O 1 *
bit 1493 O 1 *
bit 1492 O 1 *
bit 1491 O 1 *
bit 1490 O 1 *
bit 1489 O 1 *
bit 1488 O 1 *
bit 1487 O 1 *
bit 1486 O 1 *
bit 1485 O 1 *
bit 1484 O 1 *
bit 1483 O 1 *
bit 1482 O 1 *
bit 1481 O 1 *
bit 1480 O 1 *
bit 1479 O 1 *
bit 1478 O 1 *
bit 1477 O 1 *
bit 1476 O 1 *
bit 1475 O 1 *
bit 1474 O 1 *
bit 1473 O 1 *
bit 1472 O 1 *
bit 1471 O 1 *
bit 1470 O 1 *
bit 1469 O 1 *
bit 1468 O 1 *
bit 1467 O 1 *
bit 1466 O 1 *
bit 1465 O 1 *
bit 1464 O 1 *
bit 1463 O 1 *
bit 1462 O 1 *
bit 1461 O 1 *
bit 1460 O 1 *
bit 1459 O 1 *
bit 1458 O 1 *
bit 1457 O 1 *
bit 1456 I 1 IO_Y20
bit 1455 O 1 IO_Y20 1454 1 Z
bit 1454 C 1 *
bit 1453 I 1 IO_Y19
bit 1452 O 1 IO_Y19 1451 1 Z
bit 1451 C 1 *
bit 1450 I 1 CCLK_AA22
bit 1449 O 1 CCLK_AA22 1448 1 Z
bit 1448 C 1 *
bit 1447 I 1 DONE_AB21
bit 1446 O 1 DONE_AB21 1445 1 Z
bit 1445 C 1 *
bit 1444 I 1 IO_V18
bit 1443 O 1 IO_V18 1442 1 Z
bit 1442 C 1 *
bit 1441 I 1 IO_AA20
bit 1440 O 1 IO_AA20 1439 1 Z
bit 1439 C 1 *
bit 1438 I 1 IO_AB20
bit 1437 O 1 IO_AB20 1436 1 Z
bit 1436 C 1 *
bit 1435 O 1 *
bit 1434 O 1 *
bit 1433 O 1 *
bit 1432 O 1 *
bit 1431 O 1 *
bit 1430 O 1 *
bit 1429 O 1 *
bit 1428 O 1 *
bit 1427 O 1 *
bit 1426 O 1 *
bit 1425 O 1 *
bit 1424 O 1 *
bit 1423 O 1 *
bit 1422 O 1 *
bit 1421 O 1 *
bit 1420 O 1 *
bit 1419 O 1 *
bit 1418 O 1 *
bit 1417 O 1 *
bit 1416 O 1 *
bit 1415 O 1 *
bit 1414 O 1 *
bit 1413 O 1 *
bit 1412 O 1 *
bit 1411 I 1 IO_AA19
bit 1410 O 1 IO_AA19 1409 1 Z
bit 1409 C 1 *
bit 1408 I 1 IO_AB19
bit 1407 O 1 IO_AB19 1406 1 Z
bit 1406 C 1 *
bit 1405 I 1 IO_W18
bit 1404 O 1 IO_W18 1403 1 Z
bit 1403 C 1 *
bit 1402 I 1 IO_Y18
bit 1401 O 1 IO_Y18 1400 1 Z
bit 1400 C 1 *
bit 1399 O 1 *
bit 1398 O 1 *
bit 1397 O 1 *
bit 1396 O 1 *
bit 1395 O 1 *
bit 1394 O 1 *
bit 1393 O 1 *
bit 1392 O 1 *
bit 1391 O 1 *
bit 1390 O 1 *
bit 1389 O 1 *
bit 1388 O 1 *
bit 1387 O 1 *
bit 1386 O 1 *
bit 1385 O 1 *
bit 1384 I 1 IO_U17
bit 1383 O 1 IO_U17 1382 1 Z
bit 1382 C 1 *
bit 1381 I 1 IO_AA18
bit 1380 O 1 IO_AA18 1379 1 Z
bit 1379 C 1 *
bit 1378 I 1 IO_AB18
bit 1377 O 1 IO_AB18 1376 1 Z
bit 1376 C 1 *
bit 1375 I 1 IO_V17
bit 1374 O 1 IO_V17 1373 1 Z
bit 1373 C 1 *
bit 1372 I 1 IO_W17
bit 1371 O 1 IO_W17 1370 1 Z
bit 1370 C 1 *
bit 1369 I 1 IO_U16
bit 1368 O 1 IO_U16 1367 1 Z
bit 1367 C 1 *
bit 1366 O 1 *
bit 1365 O 1 *
bit 1364 O 1 *
bit 1363 O 1 *
bit 1362 O 1 *
bit 1361 O 1 *
bit 1360 O 1 *
bit 1359 O 1 *
bit 1358 O 1 *
bit 1357 O 1 *
bit 1356 O 1 *
bit 1355 O 1 *
bit 1354 O 1 *
bit 1353 O 1 *
bit 1352 O 1 *
bit 1351 O 1 *
bit 1350 O 1 *
bit 1349 O 1 *
bit 1348 O 1 *
bit 1347 O 1 *
bit 1346 O 1 *
bit 1345 O 1 *
bit 1344 O 1 *
bit 1343 O 1 *
bit 1342 O 1 *
bit 1341 O 1 *
bit 1340 O 1 *
bit 1339 O 1 *
bit 1338 O 1 *
bit 1337 O 1 *
bit 1336 I 1 IO_Y17
bit 1335 O 1 IO_Y17 1334 1 Z
bit 1334 C 1 *
bit 1333 I 1 IO_AA17
bit 1332 O 1 IO_AA17 1331 1 Z
bit 1331 C 1 *
bit 1330 I 1 IO_V16
bit 1329 O 1 IO_V16 1328 1 Z
bit 1328 C 1 *
bit 1327 I 1 IO_W16
bit 1326 O 1 IO_W16 1325 1 Z
bit 1325 C 1 *
bit 1324 O 1 *
bit 1323 O 1 *
bit 1322 O 1 *
bit 1321 O 1 *
bit 1320 O 1 *
bit 1319 O 1 *
bit 1318 O 1 *
bit 1317 O 1 *
bit 1316 O 1 *
bit 1315 O 1 *
bit 1314 O 1 *
bit 1313 O 1 *
bit 1312 O 1 *
bit 1311 O 1 *
bit 1310 O 1 *
bit 1309 I 1 IO_Y16
bit 1308 O 1 IO_Y16 1307 1 Z
bit 1307 C 1 *
bit 1306 I 1 IO_AA16
bit 1305 O 1 IO_AA16 1304 1 Z
bit 1304 C 1 *
bit 1303 I 1 IO_AB16
bit 1302 O 1 IO_AB16 1301 1 Z
bit 1301 C 1 *
bit 1300 O 1 *
bit 1299 O 1 *
bit 1298 O 1 *
bit 1297 O 1 *
bit 1296 O 1 *
bit 1295 O 1 *
bit 1294 O 1 *
bit 1293 O 1 *
bit 1292 O 1 *
bit 1291 O 1 *
bit 1290 O 1 *
bit 1289 O 1 *
bit 1288 O 1 *
bit 1287 O 1 *
bit 1286 O 1 *
bit 1285 I 1 IO_V15
bit 1284 O 1 IO_V15 1283 1 Z
bit 1283 C 1 *
bit 1282 I 1 IO_W15
bit 1281 O 1 IO_W15 1280 1 Z
bit 1280 C 1 *
bit 1279 O 1 *
bit 1278 O 1 *
bit 1277 O 1 *
bit 1276 O 1 *
bit 1275 O 1 *
bit 1274 O 1 *
bit 1273 O 1 *
bit 1272 O 1 *
bit 1271 O 1 *
bit 1270 I 1 IO_AA15
bit 1269 O 1 IO_AA15 1268 1 Z
bit 1268 C 1 *
bit 1267 I 1 IO_AB15
bit 1266 O 1 IO_AB15 1265 1 Z
bit 1265 C 1 *
bit 1264 O 1 *
bit 1263 O 1 *
bit 1262 O 1 *
bit 1261 I 1 IO_U14
bit 1260 O 1 IO_U14 1259 1 Z
bit 1259 C 1 *
bit 1258 I 1 IO_V14
bit 1257 O 1 IO_V14 1256 1 Z
bit 1256 C 1 *
bit 1255 O 1 *
bit 1254 O 1 *
bit 1253 O 1 *
bit 1252 O 1 *
bit 1251 O 1 *
bit 1250 O 1 *
bit 1249 I 1 IO_W14
bit 1248 O 1 IO_W14 1247 1 Z
bit 1247 C 1 *
bit 1246 I 1 IO_AA14
bit 1245 O 1 IO_AA14 1244 1 Z
bit 1244 C 1 *
bit 1243 I 1 IO_AB14
bit 1242 O 1 IO_AB14 1241 1 Z
bit 1241 C 1 *
bit 1240 I 1 IO_U13
bit 1239 O 1 IO_U13 1238 1 Z
bit 1238 C 1 *
bit 1237 I 1 IO_V13
bit 1236 O 1 IO_V13 1235 1 Z
bit 1235 C 1 *
bit 1234 I 1 IO_W13
bit 1233 O 1 IO_W13 1232 1 Z
bit 1232 C 1 *
bit 1231 I 1 IO_Y13
bit 1230 O 1 IO_Y13 1229 1 Z
bit 1229 C 1 *
bit 1228 I 1 IO_AA13
bit 1227 O 1 IO_AA13 1226 1 Z
bit 1226 C 1 *
bit 1225 I 1 IO_U12
bit 1224 O 1 IO_U12 1223 1 Z
bit 1223 C 1 *
bit 1222 I 1 IO_V12
bit 1221 O 1 IO_V12 1220 1 Z
bit 1220 C 1 *
bit 1219 I 1 IO_AB13
bit 1218 O 1 IO_AB13 1217 1 Z
bit 1217 C 1 *
bit 1216 I 1 IO_W12
bit 1215 O 1 IO_W12 1214 1 Z
bit 1214 C 1 *
bit 1213 I 1 IO_Y12
bit 1212 O 1 IO_Y12 1211 1 Z
bit 1211 C 1 *
bit 1210 I 1 IO_AA12
bit 1209 O 1 IO_AA12 1208 1 Z
bit 1208 C 1 *
bit 1207 I 1 IO_AB12
bit 1206 O 1 IO_AB12 1205 1 Z
bit 1205 C 1 *
bit 1204 I 1 IO_AB11
bit 1203 O 1 IO_AB11 1202 1 Z
bit 1202 C 1 *
bit 1201 I 1 IO_AA11
bit 1200 O 1 IO_AA11 1199 1 Z
bit 1199 C 1 *
bit 1198 I 1 IO_Y11
bit 1197 O 1 IO_Y11 1196 1 Z
bit 1196 C 1 *
bit 1195 I 1 IO_W11
bit 1194 O 1 IO_W11 1193 1 Z
bit 1193 C 1 *
bit 1192 I 1 IO_V11
bit 1191 O 1 IO_V11 1190 1 Z
bit 1190 C 1 *
bit 1189 I 1 IO_U11
bit 1188 O 1 IO_U11 1187 1 Z
bit 1187 C 1 *
bit 1186 I 1 IO_AB10
bit 1185 O 1 IO_AB10 1184 1 Z
bit 1184 C 1 *
bit 1183 I 1 IO_AA10
bit 1182 O 1 IO_AA10 1181 1 Z
bit 1181 C 1 *
bit 1180 I 1 IO_Y10
bit 1179 O 1 IO_Y10 1178 1 Z
bit 1178 C 1 *
bit 1177 I 1 IO_W10
bit 1176 O 1 IO_W10 1175 1 Z
bit 1175 C 1 *
bit 1174 I 1 IO_V10
bit 1173 O 1 IO_V10 1172 1 Z
bit 1172 C 1 *
bit 1171 I 1 IO_AB9
bit 1170 O 1 IO_AB9 1169 1 Z
bit 1169 C 1 *
bit 1168 I 1 IO_AA9
bit 1167 O 1 IO_AA9 1166 1 Z
bit 1166 C 1 *
bit 1165 I 1 IO_W9
bit 1164 O 1 IO_W9 1163 1 Z
bit 1163 C 1 *
bit 1162 I 1 IO_V9
bit 1161 O 1 IO_V9 1160 1 Z
bit 1160 C 1 *
bit 1159 I 1 IO_U10
bit 1158 O 1 IO_U10 1157 1 Z
bit 1157 C 1 *
bit 1156 O 1 *
bit 1155 O 1 *
bit 1154 O 1 *
bit 1153 O 1 *
bit 1152 O 1 *
bit 1151 O 1 *
bit 1150 I 1 IO_AB8
bit 1149 O 1 IO_AB8 1148 1 Z
bit 1148 C 1 *
bit 1147 I 1 IO_AA8
bit 1146 O 1 IO_AA8 1145 1 Z
bit 1145 C 1 *
bit 1144 O 1 *
bit 1143 O 1 *
bit 1142 O 1 *
bit 1141 I 1 IO_W8
bit 1140 O 1 IO_W8 1139 1 Z
bit 1139 C 1 *
bit 1138 I 1 IO_V8
bit 1137 O 1 IO_V8 1136 1 Z
bit 1136 C 1 *
bit 1135 O 1 *
bit 1134 O 1 *
bit 1133 O 1 *
bit 1132 O 1 *
bit 1131 O 1 *
bit 1130 O 1 *
bit 1129 I 1 IO_U9
bit 1128 O 1 IO_U9 1127 1 Z
bit 1127 C 1 *
bit 1126 I 1 IO_AB7
bit 1125 O 1 IO_AB7 1124 1 Z
bit 1124 C 1 *
bit 1123 I 1 IO_AA7
bit 1122 O 1 IO_AA7 1121 1 Z
bit 1121 C 1 *
bit 1120 O 1 *
bit 1119 O 1 *
bit 1118 O 1 *
bit 1117 O 1 *
bit 1116 O 1 *
bit 1115 O 1 *
bit 1114 O 1 *
bit 1113 O 1 *
bit 1112 O 1 *
bit 1111 O 1 *
bit 1110 O 1 *
bit 1109 O 1 *
bit 1108 O 1 *
bit 1107 O 1 *
bit 1106 O 1 *
bit 1105 I 1 IO_Y7
bit 1104 O 1 IO_Y7 1103 1 Z
bit 1103 C 1 *
bit 1102 I 1 IO_W7
bit 1101 O 1 IO_W7 1100 1 Z
bit 1100 C 1 *
bit 1099 O 1 *
bit 1098 O 1 *
bit 1097 O 1 *
bit 1096 O 1 *
bit 1095 O 1 *
bit 1094 O 1 *
bit 1093 O 1 *
bit 1092 O 1 *
bit 1091 O 1 *
bit 1090 O 1 *
bit 1089 O 1 *
bit 1088 O 1 *
bit 1087 O 1 *
bit 1086 O 1 *
bit 1085 O 1 *
bit 1084 I 1 IO_V7
bit 1083 O 1 IO_V7 1082 1 Z
bit 1082 C 1 *
bit 1081 I 1 IO_AA6
bit 1080 O 1 IO_AA6 1079 1 Z
bit 1079 C 1 *
bit 1078 I 1 IO_Y6
bit 1077 O 1 IO_Y6 1076 1 Z
bit 1076 C 1 *
bit 1075 I 1 IO_W6
bit 1074 O 1 IO_W6 1073 1 Z
bit 1073 C 1 *
bit 1072 I 1 IO_V6
bit 1071 O 1 IO_V6 1070 1 Z
bit 1070 C 1 *
bit 1069 O 1 *
bit 1068 O 1 *
bit 1067 O 1 *
bit 1066 O 1 *
bit 1065 O 1 *
bit 1064 O 1 *
bit 1063 O 1 *
bit 1062 O 1 *
bit 1061 O 1 *
bit 1060 O 1 *
bit 1059 O 1 *
bit 1058 O 1 *
bit 1057 O 1 *
bit 1056 O 1 *
bit 1055 O 1 *
bit 1054 O 1 *
bit 1053 O 1 *
bit 1052 O 1 *
bit 1051 O 1 *
bit 1050 O 1 *
bit 1049 O 1 *
bit 1048 O 1 *
bit 1047 O 1 *
bit 1046 O 1 *
bit 1045 O 1 *
bit 1044 O 1 *
bit 1043 O 1 *
bit 1042 O 1 *
bit 1041 O 1 *
bit 1040 O 1 *
bit 1039 I 1 IO_U7
bit 1038 O 1 IO_U7 1037 1 Z
bit 1037 C 1 *
bit 1036 I 1 IO_AB5
bit 1035 O 1 IO_AB5 1034 1 Z
bit 1034 C 1 *
bit 1033 I 1 IO_AA5
bit 1032 O 1 IO_AA5 1031 1 Z
bit 1031 C 1 *
bit 1030 I 1 IO_Y5
bit 1029 O 1 IO_Y5 1028 1 Z
bit 1028 C 1 *
bit 1027 I 1 IO_W5
bit 1026 O 1 IO_W5 1025 1 Z
bit 1025 C 1 *
bit 1024 O 1 *
bit 1023 O 1 *
bit 1022 O 1 *
bit 1021 O 1 *
bit 1020 O 1 *
bit 1019 O 1 *
bit 1018 O 1 *
bit 1017 O 1 *
bit 1016 O 1 *
bit 1015 O 1 *
bit 1014 O 1 *
bit 1013 O 1 *
bit 1012 O 1 *
bit 1011 O 1 *
bit 1010 O 1 *
bit 1009 I 1 IO_U6
bit 1008 O 1 IO_U6 1007 1 Z
bit 1007 C 1 *
bit 1006 I 1 IO_AB4
bit 1005 O 1 IO_AB4 1004 1 Z
bit 1004 C 1 *
bit 1003 I 1 IO_AA4
bit 1002 O 1 IO_AA4 1001 1 Z
bit 1001 C 1 *
bit 1000 O 1 *
bit 999 O 1 *
bit 998 O 1 *
bit 997 O 1 *
bit 996 O 1 *
bit 995 O 1 *
bit 994 O 1 *
bit 993 O 1 *
bit 992 O 1 *
bit 991 O 1 *
bit 990 O 1 *
bit 989 O 1 *
bit 988 O 1 *
bit 987 O 1 *
bit 986 O 1 *
bit 985 O 1 *
bit 984 O 1 *
bit 983 O 1 *
bit 982 O 1 *
bit 981 O 1 *
bit 980 O 1 *
bit 979 O 1 *
bit 978 O 1 *
bit 977 O 1 *
bit 976 O 1 *
bit 975 O 1 *
bit 974 O 1 *
bit 973 O 1 *
bit 972 O 1 *
bit 971 O 1 *
bit 970 I 1 IO_Y4
bit 969 O 1 IO_Y4 968 1 Z
bit 968 C 1 *
bit 967 I 1 IO_AA3
bit 966 O 1 IO_AA3 965 1 Z
bit 965 C 1 *
bit 964 I 1 M2_AB3
bit 963 I 1 M0_AB2
bit 962 I 1 M1_AA1
bit 961 I 1 IO_Y3
bit 960 O 1 IO_Y3 959 1 Z
bit 959 C 1 *
bit 958 I 1 IO_Y2
bit 957 O 1 IO_Y2 956 1 Z
bit 956 C 1 *
bit 955 O 1 *
bit 954 O 1 *
bit 953 O 1 *
bit 952 O 1 *
bit 951 O 1 *
bit 950 O 1 *
bit 949 O 1 *
bit 948 O 1 *
bit 947 O 1 *
bit 946 O 1 *
bit 945 O 1 *
bit 944 O 1 *
bit 943 O 1 *
bit 942 O 1 *
bit 941 O 1 *
bit 940 O 1 *
bit 939 O 1 *
bit 938 O 1 *
bit 937 O 1 *
bit 936 O 1 *
bit 935 O 1 *
bit 934 O 1 *
bit 933 O 1 *
bit 932 O 1 *
bit 931 O 1 *
bit 930 O 1 *
bit 929 O 1 *
bit 928 O 1 *
bit 927 O 1 *
bit 926 O 1 *
bit 925 O 1 *
bit 924 O 1 *
bit 923 O 1 *
bit 922 O 1 *
bit 921 O 1 *
bit 920 O 1 *
bit 919 O 1 *
bit 918 O 1 *
bit 917 O 1 *
bit 916 O 1 *
bit 915 O 1 *
bit 914 O 1 *
bit 913 O 1 *
bit 912 O 1 *
bit 911 O 1 *
bit 910 O 1 *
bit 909 O 1 *
bit 908 O 1 *
bit 907 O 1 *
bit 906 O 1 *
bit 905 O 1 *
bit 904 O 1 *
bit 903 O 1 *
bit 902 O 1 *
bit 901 O 1 *
bit 900 O 1 *
bit 899 O 1 *
bit 898 O 1 *
bit 897 O 1 *
bit 896 O 1 *
bit 895 O 1 *
bit 894 O 1 *
bit 893 O 1 *
bit 892 O 1 *
bit 891 O 1 *
bit 890 O 1 *
bit 889 O 1 *
bit 888 O 1 *
bit 887 O 1 *
bit 886 O 1 *
bit 885 O 1 *
bit 884 O 1 *
bit 883 O 1 *
bit 882 O 1 *
bit 881 O 1 *
bit 880 I 1 IO_Y1
bit 879 O 1 IO_Y1 878 1 Z
bit 878 C 1 *
bit 877 O 1 *
bit 876 O 1 *
bit 875 O 1 *
bit 874 O 1 *
bit 873 O 1 *
bit 872 O 1 *
bit 871 I 1 IO_W4
bit 870 O 1 IO_W4 869 1 Z
bit 869 C 1 *
bit 868 I 1 IO_W3
bit 867 O 1 IO_W3 866 1 Z
bit 866 C 1 *
bit 865 I 1 IO_W2
bit 864 O 1 IO_W2 863 1 Z
bit 863 C 1 *
bit 862 I 1 IO_W1
bit 861 O 1 IO_W1 860 1 Z
bit 860 C 1 *
bit 859 O 1 *
bit 858 O 1 *
bit 857 O 1 *
bit 856 O 1 *
bit 855 O 1 *
bit 854 O 1 *
bit 853 I 1 IO_V5
bit 852 O 1 IO_V5 851 1 Z
bit 851 C 1 *
bit 850 I 1 IO_U5
bit 849 O 1 IO_U5 848 1 Z
bit 848 C 1 *
bit 847 I 1 IO_V4
bit 846 O 1 IO_V4 845 1 Z
bit 845 C 1 *
bit 844 I 1 IO_V3
bit 843 O 1 IO_V3 842 1 Z
bit 842 C 1 *
bit 841 I 1 IO_V2
bit 840 O 1 IO_V2 839 1 Z
bit 839 C 1 *
bit 838 I 1 IO_V1
bit 837 O 1 IO_V1 836 1 Z
bit 836 C 1 *
bit 835 I 1 IO_T6
bit 834 O 1 IO_T6 833 1 Z
bit 833 C 1 *
bit 832 I 1 IO_T5
bit 831 O 1 IO_T5 830 1 Z
bit 830 C 1 *
bit 829 I 1 IO_U4
bit 828 O 1 IO_U4 827 1 Z
bit 827 C 1 *
bit 826 I 1 IO_T4
bit 825 O 1 IO_T4 824 1 Z
bit 824 C 1 *
bit 823 I 1 IO_U3
bit 822 O 1 IO_U3 821 1 Z
bit 821 C 1 *
bit 820 I 1 IO_U2
bit 819 O 1 IO_U2 818 1 Z
bit 818 C 1 *
bit 817 O 1 *
bit 816 O 1 *
bit 815 O 1 *
bit 814 O 1 *
bit 813 O 1 *
bit 812 O 1 *
bit 811 I 1 IO_T3
bit 810 O 1 IO_T3 809 1 Z
bit 809 C 1 *
bit 808 I 1 IO_R4
bit 807 O 1 IO_R4 806 1 Z
bit 806 C 1 *
bit 805 I 1 IO_T2
bit 804 O 1 IO_T2 803 1 Z
bit 803 C 1 *
bit 802 I 1 IO_T1
bit 801 O 1 IO_T1 800 1 Z
bit 800 C 1 *
bit 799 I 1 IO_R5
bit 798 O 1 IO_R5 797 1 Z
bit 797 C 1 *
bit 796 I 1 IO_P6
bit 795 O 1 IO_P6 794 1 Z
bit 794 C 1 *
bit 793 I 1 IO_R2
bit 792 O 1 IO_R2 791 1 Z
bit 791 C 1 *
bit 790 I 1 IO_R1
bit 789 O 1 IO_R1 788 1 Z
bit 788 C 1 *
bit 787 O 1 *
bit 786 O 1 *
bit 785 O 1 *
bit 784 O 1 *
bit 783 O 1 *
bit 782 O 1 *
bit 781 I 1 IO_P5
bit 780 O 1 IO_P5 779 1 Z
bit 779 C 1 *
bit 778 I 1 IO_P4
bit 777 O 1 IO_P4 776 1 Z
bit 776 C 1 *
bit 775 I 1 IO_P2
bit 774 O 1 IO_P2 773 1 Z
bit 773 C 1 *
bit 772 I 1 IO_P1
bit 771 O 1 IO_P1 770 1 Z
bit 770 C 1 *
bit 769 I 1 IO_N6
bit 768 O 1 IO_N6 767 1 Z
bit 767 C 1 *
bit 766 I 1 IO_N5
bit 765 O 1 IO_N5 764 1 Z
bit 764 C 1 *
bit 763 I 1 IO_N4
bit 762 O 1 IO_N4 761 1 Z
bit 761 C 1 *
bit 760 I 1 IO_N3
bit 759 O 1 IO_N3 758 1 Z
bit 758 C 1 *
bit 757 I 1 IO_N2
bit 756 O 1 IO_N2 755 1 Z
bit 755 C 1 *
bit 754 I 1 IO_N1
bit 753 O 1 IO_N1 752 1 Z
bit 752 C 1 *
bit 751 O 1 *
bit 750 O 1 *
bit 749 O 1 *
bit 748 O 1 *
bit 747 O 1 *
bit 746 O 1 *
bit 745 O 1 *
bit 744 O 1 *
bit 743 O 1 *
bit 742 O 1 *
bit 741 O 1 *
bit 740 O 1 *
bit 739 I 1 IO_M6
bit 738 O 1 IO_M6 737 1 Z
bit 737 C 1 *
bit 736 I 1 IO_M5
bit 735 O 1 IO_M5 734 1 Z
bit 734 C 1 *
bit 733 I 1 IO_M4
bit 732 O 1 IO_M4 731 1 Z
bit 731 C 1 *
bit 730 I 1 IO_M3
bit 729 O 1 IO_M3 728 1 Z
bit 728 C 1 *
bit 727 I 1 IO_M2
bit 726 O 1 IO_M2 725 1 Z
bit 725 C 1 *
bit 724 I 1 IO_M1
bit 723 O 1 IO_M1 722 1 Z
bit 722 C 1 *
bit 721 I 1 IO_L1
bit 720 O 1 IO_L1 719 1 Z
bit 719 C 1 *
bit 718 I 1 IO_L2
bit 717 O 1 IO_L2 716 1 Z
bit 716 C 1 *
bit 715 I 1 IO_L3
bit 714 O 1 IO_L3 713 1 Z
bit 713 C 1 *
bit 712 I 1 IO_L4
bit 711 O 1 IO_L4 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_L5
bit 708 O 1 IO_L5 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_L6
bit 705 O 1 IO_L6 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 O 1 *
bit 702 O 1 *
bit 701 O 1 *
bit 700 O 1 *
bit 699 O 1 *
bit 698 O 1 *
bit 697 O 1 *
bit 696 O 1 *
bit 695 O 1 *
bit 694 O 1 *
bit 693 O 1 *
bit 692 O 1 *
bit 691 I 1 IO_K1
bit 690 O 1 IO_K1 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_K2
bit 687 O 1 IO_K2 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_K3
bit 684 O 1 IO_K3 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_K4
bit 681 O 1 IO_K4 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 I 1 IO_K5
bit 678 O 1 IO_K5 677 1 Z
bit 677 C 1 *
bit 676 I 1 IO_K6
bit 675 O 1 IO_K6 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_J1
bit 672 O 1 IO_J1 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_J2
bit 669 O 1 IO_J2 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 I 1 IO_J5
bit 666 O 1 IO_J5 665 1 Z
bit 665 C 1 *
bit 664 I 1 IO_J6
bit 663 O 1 IO_J6 662 1 Z
bit 662 C 1 *
bit 661 O 1 *
bit 660 O 1 *
bit 659 O 1 *
bit 658 O 1 *
bit 657 O 1 *
bit 656 O 1 *
bit 655 I 1 IO_J4
bit 654 O 1 IO_J4 653 1 Z
bit 653 C 1 *
bit 652 I 1 IO_H4
bit 651 O 1 IO_H4 650 1 Z
bit 650 C 1 *
bit 649 I 1 IO_H1
bit 648 O 1 IO_H1 647 1 Z
bit 647 C 1 *
bit 646 I 1 IO_H2
bit 645 O 1 IO_H2 644 1 Z
bit 644 C 1 *
bit 643 I 1 IO_G1
bit 642 O 1 IO_G1 641 1 Z
bit 641 C 1 *
bit 640 I 1 IO_G2
bit 639 O 1 IO_G2 638 1 Z
bit 638 C 1 *
bit 637 I 1 IO_G3
bit 636 O 1 IO_G3 635 1 Z
bit 635 C 1 *
bit 634 I 1 IO_G4
bit 633 O 1 IO_G4 632 1 Z
bit 632 C 1 *
bit 631 O 1 *
bit 630 O 1 *
bit 629 O 1 *
bit 628 O 1 *
bit 627 O 1 *
bit 626 O 1 *
bit 625 I 1 IO_H5
bit 624 O 1 IO_H5 623 1 Z
bit 623 C 1 *
bit 622 I 1 IO_G5
bit 621 O 1 IO_G5 620 1 Z
bit 620 C 1 *
bit 619 I 1 IO_F2
bit 618 O 1 IO_F2 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_F3
bit 615 O 1 IO_F3 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_G6
bit 612 O 1 IO_G6 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_F5
bit 609 O 1 IO_F5 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 I 1 IO_E1
bit 606 O 1 IO_E1 605 1 Z
bit 605 C 1 *
bit 604 I 1 IO_E2
bit 603 O 1 IO_E2 602 1 Z
bit 602 C 1 *
bit 601 I 1 IO_F4
bit 600 O 1 IO_F4 599 1 Z
bit 599 C 1 *
bit 598 I 1 IO_E3
bit 597 O 1 IO_E3 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_D3
bit 594 O 1 IO_D3 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_D2
bit 591 O 1 IO_D2 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 O 1 *
bit 588 O 1 *
bit 587 O 1 *
bit 586 O 1 *
bit 585 O 1 *
bit 584 O 1 *
bit 583 I 1 IO_E4
bit 582 O 1 IO_E4 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 IO_D4
bit 579 O 1 IO_D4 578 1 Z
bit 578 C 1 *
bit 577 I 1 IO_D1
bit 576 O 1 IO_D1 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_C1
bit 573 O 1 IO_C1 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 O 1 *
bit 570 O 1 *
bit 569 O 1 *
bit 568 O 1 *
bit 567 O 1 *
bit 566 O 1 *
bit 565 I 1 IO_C2
bit 564 O 1 IO_C2 563 1 Z
bit 563 C 1 *
bit 562 O 1 *
bit 561 O 1 *
bit 560 O 1 *
bit 559 O 1 *
bit 558 O 1 *
bit 557 O 1 *
bit 556 O 1 *
bit 555 O 1 *
bit 554 O 1 *
bit 553 O 1 *
bit 552 O 1 *
bit 551 O 1 *
bit 550 O 1 *
bit 549 O 1 *
bit 548 O 1 *
bit 547 O 1 *
bit 546 O 1 *
bit 545 O 1 *
bit 544 O 1 *
bit 543 O 1 *
bit 542 O 1 *
bit 541 O 1 *
bit 540 O 1 *
bit 539 O 1 *
bit 538 O 1 *
bit 537 O 1 *
bit 536 O 1 *
bit 535 O 1 *
bit 534 O 1 *
bit 533 O 1 *
bit 532 O 1 *
bit 531 O 1 *
bit 530 O 1 *
bit 529 O 1 *
bit 528 O 1 *
bit 527 O 1 *
bit 526 O 1 *
bit 525 O 1 *
bit 524 O 1 *
bit 523 O 1 *
bit 522 O 1 *
bit 521 O 1 *
bit 520 O 1 *
bit 519 O 1 *
bit 518 O 1 *
bit 517 O 1 *
bit 516 O 1 *
bit 515 O 1 *
bit 514 O 1 *
bit 513 O 1 *
bit 512 O 1 *
bit 511 O 1 *
bit 510 O 1 *
bit 509 O 1 *
bit 508 O 1 *
bit 507 O 1 *
bit 506 O 1 *
bit 505 O 1 *
bit 504 O 1 *
bit 503 O 1 *
bit 502 O 1 *
bit 501 O 1 *
bit 500 O 1 *
bit 499 O 1 *
bit 498 O 1 *
bit 497 O 1 *
bit 496 O 1 *
bit 495 O 1 *
bit 494 O 1 *
bit 493 O 1 *
bit 492 O 1 *
bit 491 O 1 *
bit 490 O 1 *
bit 489 O 1 *
bit 488 O 1 *
bit 487 I 1 IO_C3
bit 486 O 1 IO_C3 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_C4
bit 483 O 1 IO_C4 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 O 1 *
bit 480 I 1 HSWAP_EN_B3
bit 479 I 1 IO_A3
bit 478 O 1 IO_A3 477 1 Z
bit 477 C 1 *
bit 476 I 1 IO_B4
bit 475 O 1 IO_B4 474 1 Z
bit 474 C 1 *
bit 473 I 1 IO_A4
bit 472 O 1 IO_A4 471 1 Z
bit 471 C 1 *
bit 470 O 1 *
bit 469 O 1 *
bit 468 O 1 *
bit 467 O 1 *
bit 466 O 1 *
bit 465 O 1 *
bit 464 O 1 *
bit 463 O 1 *
bit 462 O 1 *
bit 461 O 1 *
bit 460 O 1 *
bit 459 O 1 *
bit 458 O 1 *
bit 457 O 1 *
bit 456 O 1 *
bit 455 O 1 *
bit 454 O 1 *
bit 453 O 1 *
bit 452 O 1 *
bit 451 O 1 *
bit 450 O 1 *
bit 449 O 1 *
bit 448 O 1 *
bit 447 O 1 *
bit 446 O 1 *
bit 445 O 1 *
bit 444 O 1 *
bit 443 I 1 IO_E5
bit 442 O 1 IO_E5 441 1 Z
bit 441 C 1 *
bit 440 I 1 IO_D5
bit 439 O 1 IO_D5 438 1 Z
bit 438 C 1 *
bit 437 I 1 IO_C5
bit 436 O 1 IO_C5 435 1 Z
bit 435 C 1 *
bit 434 O 1 *
bit 433 O 1 *
bit 432 O 1 *
bit 431 O 1 *
bit 430 O 1 *
bit 429 O 1 *
bit 428 O 1 *
bit 427 O 1 *
bit 426 O 1 *
bit 425 O 1 *
bit 424 O 1 *
bit 423 O 1 *
bit 422 O 1 *
bit 421 O 1 *
bit 420 O 1 *
bit 419 I 1 IO_F6
bit 418 O 1 IO_F6 417 1 Z
bit 417 C 1 *
bit 416 I 1 IO_B5
bit 415 O 1 IO_B5 414 1 Z
bit 414 C 1 *
bit 413 I 1 IO_A5
bit 412 O 1 IO_A5 411 1 Z
bit 411 C 1 *
bit 410 I 1 IO_E6
bit 409 O 1 IO_E6 408 1 Z
bit 408 C 1 *
bit 407 I 1 IO_D6
bit 406 O 1 IO_D6 405 1 Z
bit 405 C 1 *
bit 404 I 1 IO_F7
bit 403 O 1 IO_F7 402 1 Z
bit 402 C 1 *
bit 401 O 1 *
bit 400 O 1 *
bit 399 O 1 *
bit 398 O 1 *
bit 397 O 1 *
bit 396 O 1 *
bit 395 O 1 *
bit 394 O 1 *
bit 393 O 1 *
bit 392 O 1 *
bit 391 O 1 *
bit 390 O 1 *
bit 389 O 1 *
bit 388 O 1 *
bit 387 O 1 *
bit 386 O 1 *
bit 385 O 1 *
bit 384 O 1 *
bit 383 O 1 *
bit 382 O 1 *
bit 381 O 1 *
bit 380 O 1 *
bit 379 O 1 *
bit 378 O 1 *
bit 377 O 1 *
bit 376 O 1 *
bit 375 O 1 *
bit 374 O 1 *
bit 373 O 1 *
bit 372 O 1 *
bit 371 I 1 IO_C6
bit 370 O 1 IO_C6 369 1 Z
bit 369 C 1 *
bit 368 I 1 IO_B6
bit 367 O 1 IO_B6 366 1 Z
bit 366 C 1 *
bit 365 I 1 IO_E7
bit 364 O 1 IO_E7 363 1 Z
bit 363 C 1 *
bit 362 I 1 IO_D7
bit 361 O 1 IO_D7 360 1 Z
bit 360 C 1 *
bit 359 O 1 *
bit 358 O 1 *
bit 357 O 1 *
bit 356 O 1 *
bit 355 O 1 *
bit 354 O 1 *
bit 353 O 1 *
bit 352 O 1 *
bit 351 O 1 *
bit 350 O 1 *
bit 349 O 1 *
bit 348 O 1 *
bit 347 O 1 *
bit 346 O 1 *
bit 345 O 1 *
bit 344 I 1 IO_C7
bit 343 O 1 IO_C7 342 1 Z
bit 342 C 1 *
bit 341 I 1 IO_B7
bit 340 O 1 IO_B7 339 1 Z
bit 339 C 1 *
bit 338 I 1 IO_A7
bit 337 O 1 IO_A7 336 1 Z
bit 336 C 1 *
bit 335 O 1 *
bit 334 O 1 *
bit 333 O 1 *
bit 332 O 1 *
bit 331 O 1 *
bit 330 O 1 *
bit 329 O 1 *
bit 328 O 1 *
bit 327 O 1 *
bit 326 O 1 *
bit 325 O 1 *
bit 324 O 1 *
bit 323 O 1 *
bit 322 O 1 *
bit 321 O 1 *
bit 320 I 1 IO_E8
bit 319 O 1 IO_E8 318 1 Z
bit 318 C 1 *
bit 317 I 1 IO_D8
bit 316 O 1 IO_D8 315 1 Z
bit 315 C 1 *
bit 314 O 1 *
bit 313 O 1 *
bit 312 O 1 *
bit 311 O 1 *
bit 310 O 1 *
bit 309 O 1 *
bit 308 O 1 *
bit 307 O 1 *
bit 306 O 1 *
bit 305 I 1 IO_B8
bit 304 O 1 IO_B8 303 1 Z
bit 303 C 1 *
bit 302 I 1 IO_A8
bit 301 O 1 IO_A8 300 1 Z
bit 300 C 1 *
bit 299 O 1 *
bit 298 O 1 *
bit 297 O 1 *
bit 296 I 1 IO_F9
bit 295 O 1 IO_F9 294 1 Z
bit 294 C 1 *
bit 293 I 1 IO_E9
bit 292 O 1 IO_E9 291 1 Z
bit 291 C 1 *
bit 290 O 1 *
bit 289 O 1 *
bit 288 O 1 *
bit 287 O 1 *
bit 286 O 1 *
bit 285 O 1 *
bit 284 I 1 IO_D9
bit 283 O 1 IO_D9 282 1 Z
bit 282 C 1 *
bit 281 I 1 IO_B9
bit 280 O 1 IO_B9 279 1 Z
bit 279 C 1 *
bit 278 I 1 IO_A9
bit 277 O 1 IO_A9 276 1 Z
bit 276 C 1 *
bit 275 I 1 IO_F10
bit 274 O 1 IO_F10 273 1 Z
bit 273 C 1 *
bit 272 I 1 IO_E10
bit 271 O 1 IO_E10 270 1 Z
bit 270 C 1 *
bit 269 I 1 IO_D10
bit 268 O 1 IO_D10 267 1 Z
bit 267 C 1 *
bit 266 I 1 IO_C10
bit 265 O 1 IO_C10 264 1 Z
bit 264 C 1 *
bit 263 I 1 IO_B10
bit 262 O 1 IO_B10 261 1 Z
bit 261 C 1 *
bit 260 I 1 IO_F11
bit 259 O 1 IO_F11 258 1 Z
bit 258 C 1 *
bit 257 I 1 IO_E11
bit 256 O 1 IO_E11 255 1 Z
bit 255 C 1 *
bit 254 I 1 IO_A10
bit 253 O 1 IO_A10 252 1 Z
bit 252 C 1 *
bit 251 I 1 IO_D11
bit 250 O 1 IO_D11 249 1 Z
bit 249 C 1 *
bit 248 I 1 IO_C11
bit 247 O 1 IO_C11 246 1 Z
bit 246 C 1 *
bit 245 I 1 IO_B11
bit 244 O 1 IO_B11 243 1 Z
bit 243 C 1 *
bit 242 I 1 IO_A11
bit 241 O 1 IO_A11 240 1 Z
bit 240 C 1 *
bit 239 I 1 IO_A12
bit 238 O 1 IO_A12 237 1 Z
bit 237 C 1 *
bit 236 I 1 IO_B12
bit 235 O 1 IO_B12 234 1 Z
bit 234 C 1 *
bit 233 I 1 IO_C12
bit 232 O 1 IO_C12 231 1 Z
bit 231 C 1 *
bit 230 I 1 IO_D12
bit 229 O 1 IO_D12 228 1 Z
bit 228 C 1 *
bit 227 I 1 IO_E12
bit 226 O 1 IO_E12 225 1 Z
bit 225 C 1 *
bit 224 I 1 IO_F12
bit 223 O 1 IO_F12 222 1 Z
bit 222 C 1 *
bit 221 I 1 IO_A13
bit 220 O 1 IO_A13 219 1 Z
bit 219 C 1 *
bit 218 I 1 IO_B13
bit 217 O 1 IO_B13 216 1 Z
bit 216 C 1 *
bit 215 I 1 IO_C13
bit 214 O 1 IO_C13 213 1 Z
bit 213 C 1 *
bit 212 I 1 IO_D13
bit 211 O 1 IO_D13 210 1 Z
bit 210 C 1 *
bit 209 I 1 IO_E13
bit 208 O 1 IO_E13 207 1 Z
bit 207 C 1 *
bit 206 I 1 IO_A14
bit 205 O 1 IO_A14 204 1 Z
bit 204 C 1 *
bit 203 I 1 IO_B14
bit 202 O 1 IO_B14 201 1 Z
bit 201 C 1 *
bit 200 I 1 IO_D14
bit 199 O 1 IO_D14 198 1 Z
bit 198 C 1 *
bit 197 I 1 IO_E14
bit 196 O 1 IO_E14 195 1 Z
bit 195 C 1 *
bit 194 I 1 IO_F13
bit 193 O 1 IO_F13 192 1 Z
bit 192 C 1 *
bit 191 O 1 *
bit 190 O 1 *
bit 189 O 1 *
bit 188 O 1 *
bit 187 O 1 *
bit 186 O 1 *
bit 185 I 1 IO_B15
bit 184 O 1 IO_B15 183 1 Z
bit 183 C 1 *
bit 182 I 1 IO_A15
bit 181 O 1 IO_A15 180 1 Z
bit 180 C 1 *
bit 179 O 1 *
bit 178 O 1 *
bit 177 O 1 *
bit 176 I 1 IO_D15
bit 175 O 1 IO_D15 174 1 Z
bit 174 C 1 *
bit 173 I 1 IO_E15
bit 172 O 1 IO_E15 171 1 Z
bit 171 C 1 *
bit 170 O 1 *
bit 169 O 1 *
bit 168 O 1 *
bit 167 O 1 *
bit 166 O 1 *
bit 165 O 1 *
bit 164 I 1 IO_F14
bit 163 O 1 IO_F14 162 1 Z
bit 162 C 1 *
bit 161 I 1 IO_A16
bit 160 O 1 IO_A16 159 1 Z
bit 159 C 1 *
bit 158 I 1 IO_B16
bit 157 O 1 IO_B16 156 1 Z
bit 156 C 1 *
bit 155 O 1 *
bit 154 O 1 *
bit 153 O 1 *
bit 152 O 1 *
bit 151 O 1 *
bit 150 O 1 *
bit 149 O 1 *
bit 148 O 1 *
bit 147 O 1 *
bit 146 O 1 *
bit 145 O 1 *
bit 144 O 1 *
bit 143 O 1 *
bit 142 O 1 *
bit 141 O 1 *
bit 140 I 1 IO_C16
bit 139 O 1 IO_C16 138 1 Z
bit 138 C 1 *
bit 137 I 1 IO_D16
bit 136 O 1 IO_D16 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 O 1 *
bit 133 O 1 *
bit 132 O 1 *
bit 131 O 1 *
bit 130 O 1 *
bit 129 O 1 *
bit 128 O 1 *
bit 127 O 1 *
bit 126 O 1 *
bit 125 O 1 *
bit 124 O 1 *
bit 123 O 1 *
bit 122 O 1 *
bit 121 O 1 *
bit 120 O 1 *
bit 119 I 1 IO_E16
bit 118 O 1 IO_E16 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 I 1 IO_B17
bit 115 O 1 IO_B17 114 1 Z
bit 114 C 1 *
bit 113 I 1 IO_C17
bit 112 O 1 IO_C17 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_D17
bit 109 O 1 IO_D17 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_E17
bit 106 O 1 IO_E17 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 O 1 *
bit 103 O 1 *
bit 102 O 1 *
bit 101 O 1 *
bit 100 O 1 *
bit 99 O 1 *
bit 98 O 1 *
bit 97 O 1 *
bit 96 O 1 *
bit 95 O 1 *
bit 94 O 1 *
bit 93 O 1 *
bit 92 O 1 *
bit 91 O 1 *
bit 90 O 1 *
bit 89 O 1 *
bit 88 O 1 *
bit 87 O 1 *
bit 86 O 1 *
bit 85 O 1 *
bit 84 O 1 *
bit 83 O 1 *
bit 82 O 1 *
bit 81 O 1 *
bit 80 O 1 *
bit 79 O 1 *
bit 78 O 1 *
bit 77 O 1 *
bit 76 O 1 *
bit 75 O 1 *
bit 74 I 1 IO_F16
bit 73 O 1 IO_F16 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_A18
bit 70 O 1 IO_A18 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_B18
bit 67 O 1 IO_B18 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_C18
bit 64 O 1 IO_C18 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 I 1 IO_D18
bit 61 O 1 IO_D18 60 1 Z
bit 60 C 1 *
bit 59 O 1 *
bit 58 O 1 *
bit 57 O 1 *
bit 56 O 1 *
bit 55 O 1 *
bit 54 O 1 *
bit 53 O 1 *
bit 52 O 1 *
bit 51 O 1 *
bit 50 O 1 *
bit 49 O 1 *
bit 48 O 1 *
bit 47 O 1 *
bit 46 O 1 *
bit 45 O 1 *
bit 44 I 1 IO_F17
bit 43 O 1 IO_F17 42 1 Z
bit 42 C 1 *
bit 41 I 1 IO_A19
bit 40 O 1 IO_A19 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_B19
bit 37 O 1 IO_B19 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 O 1 *
bit 34 O 1 *
bit 33 O 1 *
bit 32 O 1 *
bit 31 O 1 *
bit 30 O 1 *
bit 29 O 1 *
bit 28 O 1 *
bit 27 O 1 *
bit 26 O 1 *
bit 25 O 1 *
bit 24 O 1 *
bit 23 O 1 *
bit 22 O 1 *
bit 21 O 1 *
bit 20 O 1 *
bit 19 O 1 *
bit 18 O 1 *
bit 17 O 1 *
bit 16 O 1 *
bit 15 O 1 *
bit 14 O 1 *
bit 13 O 1 *
bit 12 O 1 *
bit 11 O 1 *
bit 10 O 1 *
bit 9 O 1 *
bit 8 O 1 *
bit 7 O 1 *
bit 6 O 1 *
bit 5 I 1 IO_C19
bit 4 O 1 IO_C19 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_B20
bit 1 O 1 IO_B20 0 1 Z
bit 0 C 1 *
