signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal GND41
signal GND42
signal GND43
signal GND44
signal GND45
signal GND46
signal GND47
signal GND48
signal GND49
signal GND50
signal GND51
signal GND52
signal GND53
signal GND54
signal GND55
signal GND56
signal CCLK_PAD275
signal DONE_PAD274
signal HSWAP_EN_PAD56
signal M0_PAD165
signal M1_PAD164
signal M2_PAD166
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCAUX9
signal VCCAUX10
signal VCCAUX11
signal VCCAUX12
signal VCCAUX13
signal VCCAUX14
signal VCCAUX15
signal VCCAUX16
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCINT9
signal VCCINT10
signal VCCINT11
signal VCCINT12
signal VCCINT13
signal VCCINT14
signal VCCINT15
signal VCCINT16
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO05
signal VCCO06
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO15
signal VCCO16
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO24
signal VCCO25
signal VCCO26
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO34
signal VCCO35
signal VCCO36
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO45
signal VCCO46
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO55
signal VCCO56
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO64
signal VCCO65
signal VCCO66
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal VCCO74
signal VCCO75
signal VCCO76
signal IO_PAD2
signal IO_PAD3
signal IO_PAD4
signal IO_PAD6
signal IO_PAD8
signal IO_PAD9
signal IO_PAD10
signal IO_PAD12
signal IO_PAD13
signal IO_PAD14
signal IO_PAD16
signal IO_PAD18
signal IO_PAD20
signal IO_PAD22
signal IO_PAD23
signal IO_PAD24
signal IO_PAD26
signal IO_PAD28
signal IO_PAD29
signal IO_PAD30
signal IO_PAD31
signal IO_PAD32
signal IO_PAD33
signal IO_PAD34
signal IO_PAD35
signal IO_PAD36
signal IO_PAD38
signal IO_PAD40
signal IO_PAD42
signal IO_PAD44
signal IO_PAD48
signal IO_PAD49
signal IO_PAD53
signal IO_PAD54
signal IO_PAD55
signal IO_PAD62
signal IO_PAD63
signal IO_PAD65
signal IO_PAD66
signal IO_PAD67
signal IO_PAD69
signal IO_PAD70
signal IO_PAD71
signal IO_PAD73
signal IO_PAD75
signal IO_PAD76
signal IO_PAD77
signal IO_PAD78
signal IO_PAD79
signal IO_PAD81
signal IO_PAD83
signal IO_PAD85
signal IO_PAD87
signal IO_PAD88
signal IO_PAD89
signal IO_PAD91
signal IO_PAD92
signal IO_PAD93
signal IO_PAD95
signal IO_PAD97
signal IO_PAD99
signal IO_PAD101
signal IO_PAD102
signal IO_PAD103
signal IO_PAD105
signal IO_PAD107
signal IO_PAD108
signal IO_PAD114
signal IO_PAD115
signal IO_PAD117
signal IO_PAD119
signal IO_PAD120
signal IO_PAD121
signal IO_PAD123
signal IO_PAD125
signal IO_PAD127
signal IO_PAD129
signal IO_PAD130
signal IO_PAD131
signal IO_PAD133
signal IO_PAD134
signal IO_PAD135
signal IO_PAD137
signal IO_PAD139
signal IO_PAD141
signal IO_PAD143
signal IO_PAD144
signal IO_PAD145
signal IO_PAD146
signal IO_PAD147
signal IO_PAD149
signal IO_PAD151
signal IO_PAD152
signal IO_PAD153
signal IO_PAD155
signal IO_PAD156
signal IO_PAD157
signal IO_PAD159
signal IO_PAD160
signal IO_PAD167
signal IO_PAD168
signal IO_PAD171
signal IO_PAD172
signal IO_PAD173
signal IO_PAD176
signal IO_PAD178
signal IO_PAD180
signal IO_PAD182
signal IO_PAD184
signal IO_PAD185
signal IO_PAD186
signal IO_PAD187
signal IO_PAD188
signal IO_PAD189
signal IO_PAD190
signal IO_PAD191
signal IO_PAD192
signal IO_PAD194
signal IO_PAD196
signal IO_PAD197
signal IO_PAD198
signal IO_PAD200
signal IO_PAD202
signal IO_PAD204
signal IO_PAD206
signal IO_PAD207
signal IO_PAD208
signal IO_PAD210
signal IO_PAD211
signal IO_PAD212
signal IO_PAD214
signal IO_PAD216
signal IO_PAD217
signal IO_PAD218
signal IO_PAD222
signal IO_PAD223
signal IO_PAD224
signal IO_PAD226
signal IO_PAD228
signal IO_PAD229
signal IO_PAD230
signal IO_PAD232
signal IO_PAD233
signal IO_PAD234
signal IO_PAD236
signal IO_PAD238
signal IO_PAD240
signal IO_PAD242
signal IO_PAD243
signal IO_PAD244
signal IO_PAD246
signal IO_PAD248
signal IO_PAD249
signal IO_PAD250
signal IO_PAD251
signal IO_PAD252
signal IO_PAD253
signal IO_PAD254
signal IO_PAD255
signal IO_PAD256
signal IO_PAD258
signal IO_PAD260
signal IO_PAD262
signal IO_PAD264
signal IO_PAD267
signal IO_PAD268
signal IO_PAD271
signal IO_PAD272
signal IO_PAD273
signal IO_PAD279
signal IO_PAD280
signal IO_PAD282
signal IO_PAD283
signal IO_PAD284
signal IO_PAD286
signal IO_PAD287
signal IO_PAD288
signal IO_PAD290
signal IO_PAD292
signal IO_PAD293
signal IO_PAD294
signal IO_PAD295
signal IO_PAD296
signal IO_PAD298
signal IO_PAD300
signal IO_PAD302
signal IO_PAD304
signal IO_PAD305
signal IO_PAD306
signal IO_PAD308
signal IO_PAD309
signal IO_PAD310
signal IO_PAD312
signal IO_PAD314
signal IO_PAD316
signal IO_PAD318
signal IO_PAD319
signal IO_PAD320
signal IO_PAD322
signal IO_PAD324
signal IO_PAD325
signal IO_PAD331
signal IO_PAD332
signal IO_PAD334
signal IO_PAD336
signal IO_PAD337
signal IO_PAD338
signal IO_PAD340
signal IO_PAD342
signal IO_PAD344
signal IO_PAD346
signal IO_PAD347
signal IO_PAD348
signal IO_PAD350
signal IO_PAD351
signal IO_PAD352
signal IO_PAD354
signal IO_PAD356
signal IO_PAD358
signal IO_PAD360
signal IO_PAD361
signal IO_PAD362
signal IO_PAD363
signal IO_PAD364
signal IO_PAD366
signal IO_PAD368
signal IO_PAD369
signal IO_PAD370
signal IO_PAD372
signal IO_PAD373
signal IO_PAD374
signal IO_PAD376
signal IO_PAD377
signal IO_PAD384
signal IO_PAD385
signal IO_PAD388
signal IO_PAD389
signal IO_PAD390
signal IO_PAD394
signal IO_PAD396
signal IO_PAD398
signal IO_PAD400
signal IO_PAD402
signal IO_PAD403
signal IO_PAD404
signal IO_PAD405
signal IO_PAD406
signal IO_PAD407
signal IO_PAD408
signal IO_PAD409
signal IO_PAD410
signal IO_PAD412
signal IO_PAD414
signal IO_PAD415
signal IO_PAD416
signal IO_PAD418
signal IO_PAD420
signal IO_PAD422
signal IO_PAD424
signal IO_PAD425
signal IO_PAD426
signal IO_PAD428
signal IO_PAD429
signal IO_PAD430
signal IO_PAD432
signal IO_PAD434
signal IO_PAD435

register	BSR	815
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 814 I 1 IO_PAD377
bit 813 O 1 IO_PAD377 812 1 Z
bit 812 C 1 *
bit 811 I 1 IO_PAD376
bit 810 O 1 IO_PAD376 809 1 Z
bit 809 C 1 *
bit 808 I 1 IO_PAD374
bit 807 O 1 IO_PAD374 806 1 Z
bit 806 C 1 *
bit 805 I 1 IO_PAD373
bit 804 O 1 IO_PAD373 803 1 Z
bit 803 C 1 *
bit 802 I 1 IO_PAD372
bit 801 O 1 IO_PAD372 800 1 Z
bit 800 C 1 *
bit 799 I 1 IO_PAD370
bit 798 O 1 IO_PAD370 797 1 Z
bit 797 C 1 *
bit 796 I 1 IO_PAD369
bit 795 O 1 IO_PAD369 794 1 Z
bit 794 C 1 *
bit 793 I 1 IO_PAD368
bit 792 O 1 IO_PAD368 791 1 Z
bit 791 C 1 *
bit 790 I 1 IO_PAD366
bit 789 O 1 IO_PAD366 788 1 Z
bit 788 C 1 *
bit 787 I 1 IO_PAD364
bit 786 O 1 IO_PAD364 785 1 Z
bit 785 C 1 *
bit 784 I 1 IO_PAD363
bit 783 O 1 IO_PAD363 782 1 Z
bit 782 C 1 *
bit 781 I 1 IO_PAD362
bit 780 O 1 IO_PAD362 779 1 Z
bit 779 C 1 *
bit 778 I 1 IO_PAD361
bit 777 O 1 IO_PAD361 776 1 Z
bit 776 C 1 *
bit 775 I 1 IO_PAD360
bit 774 O 1 IO_PAD360 773 1 Z
bit 773 C 1 *
bit 772 I 1 IO_PAD358
bit 771 O 1 IO_PAD358 770 1 Z
bit 770 C 1 *
bit 769 I 1 IO_PAD356
bit 768 O 1 IO_PAD356 767 1 Z
bit 767 C 1 *
bit 766 I 1 IO_PAD354
bit 765 O 1 IO_PAD354 764 1 Z
bit 764 C 1 *
bit 763 I 1 IO_PAD352
bit 762 O 1 IO_PAD352 761 1 Z
bit 761 C 1 *
bit 760 I 1 IO_PAD351
bit 759 O 1 IO_PAD351 758 1 Z
bit 758 C 1 *
bit 757 I 1 IO_PAD350
bit 756 O 1 IO_PAD350 755 1 Z
bit 755 C 1 *
bit 754 I 1 IO_PAD348
bit 753 O 1 IO_PAD348 752 1 Z
bit 752 C 1 *
bit 751 I 1 IO_PAD347
bit 750 O 1 IO_PAD347 749 1 Z
bit 749 C 1 *
bit 748 I 1 IO_PAD346
bit 747 O 1 IO_PAD346 746 1 Z
bit 746 C 1 *
bit 745 I 1 IO_PAD344
bit 744 O 1 IO_PAD344 743 1 Z
bit 743 C 1 *
bit 742 I 1 IO_PAD342
bit 741 O 1 IO_PAD342 740 1 Z
bit 740 C 1 *
bit 739 I 1 IO_PAD340
bit 738 O 1 IO_PAD340 737 1 Z
bit 737 C 1 *
bit 736 I 1 IO_PAD338
bit 735 O 1 IO_PAD338 734 1 Z
bit 734 C 1 *
bit 733 I 1 IO_PAD337
bit 732 O 1 IO_PAD337 731 1 Z
bit 731 C 1 *
bit 730 I 1 IO_PAD336
bit 729 O 1 IO_PAD336 728 1 Z
bit 728 C 1 *
bit 727 I 1 IO_PAD334
bit 726 O 1 IO_PAD334 725 1 Z
bit 725 C 1 *
bit 724 I 1 IO_PAD332
bit 723 O 1 IO_PAD332 722 1 Z
bit 722 C 1 *
bit 721 I 1 IO_PAD331
bit 720 O 1 IO_PAD331 719 1 Z
bit 719 C 1 *
bit 718 I 1 IO_PAD325
bit 717 O 1 IO_PAD325 716 1 Z
bit 716 C 1 *
bit 715 I 1 IO_PAD324
bit 714 O 1 IO_PAD324 713 1 Z
bit 713 C 1 *
bit 712 I 1 IO_PAD322
bit 711 O 1 IO_PAD322 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_PAD320
bit 708 O 1 IO_PAD320 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_PAD319
bit 705 O 1 IO_PAD319 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 I 1 IO_PAD318
bit 702 O 1 IO_PAD318 701 1 Z
bit 701 C 1 *
bit 700 I 1 IO_PAD316
bit 699 O 1 IO_PAD316 698 1 Z
bit 698 C 1 *
bit 697 I 1 IO_PAD314
bit 696 O 1 IO_PAD314 695 1 Z
bit 695 C 1 *
bit 694 I 1 IO_PAD312
bit 693 O 1 IO_PAD312 692 1 Z
bit 692 C 1 *
bit 691 I 1 IO_PAD310
bit 690 O 1 IO_PAD310 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_PAD309
bit 687 O 1 IO_PAD309 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_PAD308
bit 684 O 1 IO_PAD308 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_PAD306
bit 681 O 1 IO_PAD306 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 I 1 IO_PAD305
bit 678 O 1 IO_PAD305 677 1 Z
bit 677 C 1 *
bit 676 I 1 IO_PAD304
bit 675 O 1 IO_PAD304 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_PAD302
bit 672 O 1 IO_PAD302 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_PAD300
bit 669 O 1 IO_PAD300 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 I 1 IO_PAD298
bit 666 O 1 IO_PAD298 665 1 Z
bit 665 C 1 *
bit 664 I 1 IO_PAD296
bit 663 O 1 IO_PAD296 662 1 Z
bit 662 C 1 *
bit 661 I 1 IO_PAD295
bit 660 O 1 IO_PAD295 659 1 Z
bit 659 C 1 *
bit 658 I 1 IO_PAD294
bit 657 O 1 IO_PAD294 656 1 Z
bit 656 C 1 *
bit 655 I 1 IO_PAD293
bit 654 O 1 IO_PAD293 653 1 Z
bit 653 C 1 *
bit 652 I 1 IO_PAD292
bit 651 O 1 IO_PAD292 650 1 Z
bit 650 C 1 *
bit 649 I 1 IO_PAD290
bit 648 O 1 IO_PAD290 647 1 Z
bit 647 C 1 *
bit 646 I 1 IO_PAD288
bit 645 O 1 IO_PAD288 644 1 Z
bit 644 C 1 *
bit 643 I 1 IO_PAD287
bit 642 O 1 IO_PAD287 641 1 Z
bit 641 C 1 *
bit 640 I 1 IO_PAD286
bit 639 O 1 IO_PAD286 638 1 Z
bit 638 C 1 *
bit 637 I 1 IO_PAD284
bit 636 O 1 IO_PAD284 635 1 Z
bit 635 C 1 *
bit 634 I 1 IO_PAD283
bit 633 O 1 IO_PAD283 632 1 Z
bit 632 C 1 *
bit 631 I 1 IO_PAD282
bit 630 O 1 IO_PAD282 629 1 Z
bit 629 C 1 *
bit 628 I 1 IO_PAD280
bit 627 O 1 IO_PAD280 626 1 Z
bit 626 C 1 *
bit 625 I 1 IO_PAD279
bit 624 O 1 IO_PAD279 623 1 Z
bit 623 C 1 *
bit 622 I 1 CCLK_PAD275
bit 621 O 1 CCLK_PAD275 620 1 Z
bit 620 C 1 *
bit 619 I 1 DONE_PAD274
bit 618 O 1 DONE_PAD274 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_PAD273
bit 615 O 1 IO_PAD273 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_PAD272
bit 612 O 1 IO_PAD272 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_PAD271
bit 609 O 1 IO_PAD271 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 I 1 IO_PAD268
bit 606 O 1 IO_PAD268 605 1 Z
bit 605 C 1 *
bit 604 I 1 IO_PAD267
bit 603 O 1 IO_PAD267 602 1 Z
bit 602 C 1 *
bit 601 I 1 IO_PAD264
bit 600 O 1 IO_PAD264 599 1 Z
bit 599 C 1 *
bit 598 I 1 IO_PAD262
bit 597 O 1 IO_PAD262 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_PAD260
bit 594 O 1 IO_PAD260 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_PAD258
bit 591 O 1 IO_PAD258 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 I 1 IO_PAD256
bit 588 O 1 IO_PAD256 587 1 Z
bit 587 C 1 *
bit 586 I 1 IO_PAD255
bit 585 O 1 IO_PAD255 584 1 Z
bit 584 C 1 *
bit 583 I 1 IO_PAD254
bit 582 O 1 IO_PAD254 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 IO_PAD253
bit 579 O 1 IO_PAD253 578 1 Z
bit 578 C 1 *
bit 577 I 1 IO_PAD252
bit 576 O 1 IO_PAD252 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_PAD251
bit 573 O 1 IO_PAD251 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 I 1 IO_PAD250
bit 570 O 1 IO_PAD250 569 1 Z
bit 569 C 1 *
bit 568 I 1 IO_PAD249
bit 567 O 1 IO_PAD249 566 1 Z
bit 566 C 1 *
bit 565 I 1 IO_PAD248
bit 564 O 1 IO_PAD248 563 1 Z
bit 563 C 1 *
bit 562 I 1 IO_PAD246
bit 561 O 1 IO_PAD246 560 1 Z
bit 560 C 1 *
bit 559 I 1 IO_PAD244
bit 558 O 1 IO_PAD244 557 1 Z
bit 557 C 1 *
bit 556 I 1 IO_PAD243
bit 555 O 1 IO_PAD243 554 1 Z
bit 554 C 1 *
bit 553 I 1 IO_PAD242
bit 552 O 1 IO_PAD242 551 1 Z
bit 551 C 1 *
bit 550 I 1 IO_PAD240
bit 549 O 1 IO_PAD240 548 1 Z
bit 548 C 1 *
bit 547 I 1 IO_PAD238
bit 546 O 1 IO_PAD238 545 1 Z
bit 545 C 1 *
bit 544 I 1 IO_PAD236
bit 543 O 1 IO_PAD236 542 1 Z
bit 542 C 1 *
bit 541 I 1 IO_PAD234
bit 540 O 1 IO_PAD234 539 1 Z
bit 539 C 1 *
bit 538 I 1 IO_PAD233
bit 537 O 1 IO_PAD233 536 1 Z
bit 536 C 1 *
bit 535 I 1 IO_PAD232
bit 534 O 1 IO_PAD232 533 1 Z
bit 533 C 1 *
bit 532 I 1 IO_PAD230
bit 531 O 1 IO_PAD230 530 1 Z
bit 530 C 1 *
bit 529 I 1 IO_PAD229
bit 528 O 1 IO_PAD229 527 1 Z
bit 527 C 1 *
bit 526 I 1 IO_PAD228
bit 525 O 1 IO_PAD228 524 1 Z
bit 524 C 1 *
bit 523 I 1 IO_PAD226
bit 522 O 1 IO_PAD226 521 1 Z
bit 521 C 1 *
bit 520 I 1 IO_PAD224
bit 519 O 1 IO_PAD224 518 1 Z
bit 518 C 1 *
bit 517 I 1 IO_PAD223
bit 516 O 1 IO_PAD223 515 1 Z
bit 515 C 1 *
bit 514 I 1 IO_PAD222
bit 513 O 1 IO_PAD222 512 1 Z
bit 512 C 1 *
bit 511 I 1 IO_PAD218
bit 510 O 1 IO_PAD218 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_PAD217
bit 507 O 1 IO_PAD217 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 I 1 IO_PAD216
bit 504 O 1 IO_PAD216 503 1 Z
bit 503 C 1 *
bit 502 I 1 IO_PAD214
bit 501 O 1 IO_PAD214 500 1 Z
bit 500 C 1 *
bit 499 I 1 IO_PAD212
bit 498 O 1 IO_PAD212 497 1 Z
bit 497 C 1 *
bit 496 I 1 IO_PAD211
bit 495 O 1 IO_PAD211 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_PAD210
bit 492 O 1 IO_PAD210 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_PAD208
bit 489 O 1 IO_PAD208 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_PAD207
bit 486 O 1 IO_PAD207 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_PAD206
bit 483 O 1 IO_PAD206 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 I 1 IO_PAD204
bit 480 O 1 IO_PAD204 479 1 Z
bit 479 C 1 *
bit 478 I 1 IO_PAD202
bit 477 O 1 IO_PAD202 476 1 Z
bit 476 C 1 *
bit 475 I 1 IO_PAD200
bit 474 O 1 IO_PAD200 473 1 Z
bit 473 C 1 *
bit 472 I 1 IO_PAD198
bit 471 O 1 IO_PAD198 470 1 Z
bit 470 C 1 *
bit 469 I 1 IO_PAD197
bit 468 O 1 IO_PAD197 467 1 Z
bit 467 C 1 *
bit 466 I 1 IO_PAD196
bit 465 O 1 IO_PAD196 464 1 Z
bit 464 C 1 *
bit 463 I 1 IO_PAD194
bit 462 O 1 IO_PAD194 461 1 Z
bit 461 C 1 *
bit 460 I 1 IO_PAD192
bit 459 O 1 IO_PAD192 458 1 Z
bit 458 C 1 *
bit 457 I 1 IO_PAD191
bit 456 O 1 IO_PAD191 455 1 Z
bit 455 C 1 *
bit 454 I 1 IO_PAD190
bit 453 O 1 IO_PAD190 452 1 Z
bit 452 C 1 *
bit 451 I 1 IO_PAD189
bit 450 O 1 IO_PAD189 449 1 Z
bit 449 C 1 *
bit 448 I 1 IO_PAD188
bit 447 O 1 IO_PAD188 446 1 Z
bit 446 C 1 *
bit 445 I 1 IO_PAD187
bit 444 O 1 IO_PAD187 443 1 Z
bit 443 C 1 *
bit 442 I 1 IO_PAD186
bit 441 O 1 IO_PAD186 440 1 Z
bit 440 C 1 *
bit 439 I 1 IO_PAD185
bit 438 O 1 IO_PAD185 437 1 Z
bit 437 C 1 *
bit 436 I 1 IO_PAD184
bit 435 O 1 IO_PAD184 434 1 Z
bit 434 C 1 *
bit 433 I 1 IO_PAD182
bit 432 O 1 IO_PAD182 431 1 Z
bit 431 C 1 *
bit 430 I 1 IO_PAD180
bit 429 O 1 IO_PAD180 428 1 Z
bit 428 C 1 *
bit 427 I 1 IO_PAD178
bit 426 O 1 IO_PAD178 425 1 Z
bit 425 C 1 *
bit 424 I 1 IO_PAD176
bit 423 O 1 IO_PAD176 422 1 Z
bit 422 C 1 *
bit 421 I 1 IO_PAD173
bit 420 O 1 IO_PAD173 419 1 Z
bit 419 C 1 *
bit 418 I 1 IO_PAD172
bit 417 O 1 IO_PAD172 416 1 Z
bit 416 C 1 *
bit 415 I 1 IO_PAD171
bit 414 O 1 IO_PAD171 413 1 Z
bit 413 C 1 *
bit 412 I 1 IO_PAD168
bit 411 O 1 IO_PAD168 410 1 Z
bit 410 C 1 *
bit 409 I 1 IO_PAD167
bit 408 O 1 IO_PAD167 407 1 Z
bit 407 C 1 *
bit 406 I 1 M2_PAD166
bit 405 I 1 M0_PAD165
bit 404 I 1 M1_PAD164
bit 403 I 1 IO_PAD160
bit 402 O 1 IO_PAD160 401 1 Z
bit 401 C 1 *
bit 400 I 1 IO_PAD159
bit 399 O 1 IO_PAD159 398 1 Z
bit 398 C 1 *
bit 397 I 1 IO_PAD157
bit 396 O 1 IO_PAD157 395 1 Z
bit 395 C 1 *
bit 394 I 1 IO_PAD156
bit 393 O 1 IO_PAD156 392 1 Z
bit 392 C 1 *
bit 391 I 1 IO_PAD155
bit 390 O 1 IO_PAD155 389 1 Z
bit 389 C 1 *
bit 388 I 1 IO_PAD153
bit 387 O 1 IO_PAD153 386 1 Z
bit 386 C 1 *
bit 385 I 1 IO_PAD152
bit 384 O 1 IO_PAD152 383 1 Z
bit 383 C 1 *
bit 382 I 1 IO_PAD151
bit 381 O 1 IO_PAD151 380 1 Z
bit 380 C 1 *
bit 379 I 1 IO_PAD149
bit 378 O 1 IO_PAD149 377 1 Z
bit 377 C 1 *
bit 376 I 1 IO_PAD147
bit 375 O 1 IO_PAD147 374 1 Z
bit 374 C 1 *
bit 373 I 1 IO_PAD146
bit 372 O 1 IO_PAD146 371 1 Z
bit 371 C 1 *
bit 370 I 1 IO_PAD145
bit 369 O 1 IO_PAD145 368 1 Z
bit 368 C 1 *
bit 367 I 1 IO_PAD144
bit 366 O 1 IO_PAD144 365 1 Z
bit 365 C 1 *
bit 364 I 1 IO_PAD143
bit 363 O 1 IO_PAD143 362 1 Z
bit 362 C 1 *
bit 361 I 1 IO_PAD141
bit 360 O 1 IO_PAD141 359 1 Z
bit 359 C 1 *
bit 358 I 1 IO_PAD139
bit 357 O 1 IO_PAD139 356 1 Z
bit 356 C 1 *
bit 355 I 1 IO_PAD137
bit 354 O 1 IO_PAD137 353 1 Z
bit 353 C 1 *
bit 352 I 1 IO_PAD135
bit 351 O 1 IO_PAD135 350 1 Z
bit 350 C 1 *
bit 349 I 1 IO_PAD134
bit 348 O 1 IO_PAD134 347 1 Z
bit 347 C 1 *
bit 346 I 1 IO_PAD133
bit 345 O 1 IO_PAD133 344 1 Z
bit 344 C 1 *
bit 343 I 1 IO_PAD131
bit 342 O 1 IO_PAD131 341 1 Z
bit 341 C 1 *
bit 340 I 1 IO_PAD130
bit 339 O 1 IO_PAD130 338 1 Z
bit 338 C 1 *
bit 337 I 1 IO_PAD129
bit 336 O 1 IO_PAD129 335 1 Z
bit 335 C 1 *
bit 334 I 1 IO_PAD127
bit 333 O 1 IO_PAD127 332 1 Z
bit 332 C 1 *
bit 331 I 1 IO_PAD125
bit 330 O 1 IO_PAD125 329 1 Z
bit 329 C 1 *
bit 328 I 1 IO_PAD123
bit 327 O 1 IO_PAD123 326 1 Z
bit 326 C 1 *
bit 325 I 1 IO_PAD121
bit 324 O 1 IO_PAD121 323 1 Z
bit 323 C 1 *
bit 322 I 1 IO_PAD120
bit 321 O 1 IO_PAD120 320 1 Z
bit 320 C 1 *
bit 319 I 1 IO_PAD119
bit 318 O 1 IO_PAD119 317 1 Z
bit 317 C 1 *
bit 316 I 1 IO_PAD117
bit 315 O 1 IO_PAD117 314 1 Z
bit 314 C 1 *
bit 313 I 1 IO_PAD115
bit 312 O 1 IO_PAD115 311 1 Z
bit 311 C 1 *
bit 310 I 1 IO_PAD114
bit 309 O 1 IO_PAD114 308 1 Z
bit 308 C 1 *
bit 307 I 1 IO_PAD108
bit 306 O 1 IO_PAD108 305 1 Z
bit 305 C 1 *
bit 304 I 1 IO_PAD107
bit 303 O 1 IO_PAD107 302 1 Z
bit 302 C 1 *
bit 301 I 1 IO_PAD105
bit 300 O 1 IO_PAD105 299 1 Z
bit 299 C 1 *
bit 298 I 1 IO_PAD103
bit 297 O 1 IO_PAD103 296 1 Z
bit 296 C 1 *
bit 295 I 1 IO_PAD102
bit 294 O 1 IO_PAD102 293 1 Z
bit 293 C 1 *
bit 292 I 1 IO_PAD101
bit 291 O 1 IO_PAD101 290 1 Z
bit 290 C 1 *
bit 289 I 1 IO_PAD99
bit 288 O 1 IO_PAD99 287 1 Z
bit 287 C 1 *
bit 286 I 1 IO_PAD97
bit 285 O 1 IO_PAD97 284 1 Z
bit 284 C 1 *
bit 283 I 1 IO_PAD95
bit 282 O 1 IO_PAD95 281 1 Z
bit 281 C 1 *
bit 280 I 1 IO_PAD93
bit 279 O 1 IO_PAD93 278 1 Z
bit 278 C 1 *
bit 277 I 1 IO_PAD92
bit 276 O 1 IO_PAD92 275 1 Z
bit 275 C 1 *
bit 274 I 1 IO_PAD91
bit 273 O 1 IO_PAD91 272 1 Z
bit 272 C 1 *
bit 271 I 1 IO_PAD89
bit 270 O 1 IO_PAD89 269 1 Z
bit 269 C 1 *
bit 268 I 1 IO_PAD88
bit 267 O 1 IO_PAD88 266 1 Z
bit 266 C 1 *
bit 265 I 1 IO_PAD87
bit 264 O 1 IO_PAD87 263 1 Z
bit 263 C 1 *
bit 262 I 1 IO_PAD85
bit 261 O 1 IO_PAD85 260 1 Z
bit 260 C 1 *
bit 259 I 1 IO_PAD83
bit 258 O 1 IO_PAD83 257 1 Z
bit 257 C 1 *
bit 256 I 1 IO_PAD81
bit 255 O 1 IO_PAD81 254 1 Z
bit 254 C 1 *
bit 253 I 1 IO_PAD79
bit 252 O 1 IO_PAD79 251 1 Z
bit 251 C 1 *
bit 250 I 1 IO_PAD78
bit 249 O 1 IO_PAD78 248 1 Z
bit 248 C 1 *
bit 247 I 1 IO_PAD77
bit 246 O 1 IO_PAD77 245 1 Z
bit 245 C 1 *
bit 244 I 1 IO_PAD76
bit 243 O 1 IO_PAD76 242 1 Z
bit 242 C 1 *
bit 241 I 1 IO_PAD75
bit 240 O 1 IO_PAD75 239 1 Z
bit 239 C 1 *
bit 238 I 1 IO_PAD73
bit 237 O 1 IO_PAD73 236 1 Z
bit 236 C 1 *
bit 235 I 1 IO_PAD71
bit 234 O 1 IO_PAD71 233 1 Z
bit 233 C 1 *
bit 232 I 1 IO_PAD70
bit 231 O 1 IO_PAD70 230 1 Z
bit 230 C 1 *
bit 229 I 1 IO_PAD69
bit 228 O 1 IO_PAD69 227 1 Z
bit 227 C 1 *
bit 226 I 1 IO_PAD67
bit 225 O 1 IO_PAD67 224 1 Z
bit 224 C 1 *
bit 223 I 1 IO_PAD66
bit 222 O 1 IO_PAD66 221 1 Z
bit 221 C 1 *
bit 220 I 1 IO_PAD65
bit 219 O 1 IO_PAD65 218 1 Z
bit 218 C 1 *
bit 217 I 1 IO_PAD63
bit 216 O 1 IO_PAD63 215 1 Z
bit 215 C 1 *
bit 214 I 1 IO_PAD62
bit 213 O 1 IO_PAD62 212 1 Z
bit 212 C 1 *
bit 211 O 1 *
bit 210 I 1 HSWAP_EN_PAD56
bit 209 I 1 IO_PAD55
bit 208 O 1 IO_PAD55 207 1 Z
bit 207 C 1 *
bit 206 I 1 IO_PAD54
bit 205 O 1 IO_PAD54 204 1 Z
bit 204 C 1 *
bit 203 I 1 IO_PAD53
bit 202 O 1 IO_PAD53 201 1 Z
bit 201 C 1 *
bit 200 I 1 IO_PAD49
bit 199 O 1 IO_PAD49 198 1 Z
bit 198 C 1 *
bit 197 I 1 IO_PAD48
bit 196 O 1 IO_PAD48 195 1 Z
bit 195 C 1 *
bit 194 I 1 IO_PAD44
bit 193 O 1 IO_PAD44 192 1 Z
bit 192 C 1 *
bit 191 I 1 IO_PAD42
bit 190 O 1 IO_PAD42 189 1 Z
bit 189 C 1 *
bit 188 I 1 IO_PAD40
bit 187 O 1 IO_PAD40 186 1 Z
bit 186 C 1 *
bit 185 I 1 IO_PAD38
bit 184 O 1 IO_PAD38 183 1 Z
bit 183 C 1 *
bit 182 I 1 IO_PAD36
bit 181 O 1 IO_PAD36 180 1 Z
bit 180 C 1 *
bit 179 I 1 IO_PAD35
bit 178 O 1 IO_PAD35 177 1 Z
bit 177 C 1 *
bit 176 I 1 IO_PAD34
bit 175 O 1 IO_PAD34 174 1 Z
bit 174 C 1 *
bit 173 I 1 IO_PAD33
bit 172 O 1 IO_PAD33 171 1 Z
bit 171 C 1 *
bit 170 I 1 IO_PAD32
bit 169 O 1 IO_PAD32 168 1 Z
bit 168 C 1 *
bit 167 I 1 IO_PAD31
bit 166 O 1 IO_PAD31 165 1 Z
bit 165 C 1 *
bit 164 I 1 IO_PAD30
bit 163 O 1 IO_PAD30 162 1 Z
bit 162 C 1 *
bit 161 I 1 IO_PAD29
bit 160 O 1 IO_PAD29 159 1 Z
bit 159 C 1 *
bit 158 I 1 IO_PAD28
bit 157 O 1 IO_PAD28 156 1 Z
bit 156 C 1 *
bit 155 I 1 IO_PAD26
bit 154 O 1 IO_PAD26 153 1 Z
bit 153 C 1 *
bit 152 I 1 IO_PAD24
bit 151 O 1 IO_PAD24 150 1 Z
bit 150 C 1 *
bit 149 I 1 IO_PAD23
bit 148 O 1 IO_PAD23 147 1 Z
bit 147 C 1 *
bit 146 I 1 IO_PAD22
bit 145 O 1 IO_PAD22 144 1 Z
bit 144 C 1 *
bit 143 I 1 IO_PAD20
bit 142 O 1 IO_PAD20 141 1 Z
bit 141 C 1 *
bit 140 I 1 IO_PAD18
bit 139 O 1 IO_PAD18 138 1 Z
bit 138 C 1 *
bit 137 I 1 IO_PAD16
bit 136 O 1 IO_PAD16 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 I 1 IO_PAD14
bit 133 O 1 IO_PAD14 132 1 Z
bit 132 C 1 *
bit 131 I 1 IO_PAD13
bit 130 O 1 IO_PAD13 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_PAD12
bit 127 O 1 IO_PAD12 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 I 1 IO_PAD10
bit 124 O 1 IO_PAD10 123 1 Z
bit 123 C 1 *
bit 122 I 1 IO_PAD9
bit 121 O 1 IO_PAD9 120 1 Z
bit 120 C 1 *
bit 119 I 1 IO_PAD8
bit 118 O 1 IO_PAD8 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 I 1 IO_PAD6
bit 115 O 1 IO_PAD6 114 1 Z
bit 114 C 1 *
bit 113 I 1 IO_PAD4
bit 112 O 1 IO_PAD4 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_PAD3
bit 109 O 1 IO_PAD3 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_PAD2
bit 106 O 1 IO_PAD2 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 I 1 IO_PAD436
bit 103 O 1 IO_PAD436 102 1 Z
bit 102 C 1 *
bit 101 I 1 IO_PAD435
bit 100 O 1 IO_PAD435 99 1 Z
bit 99 C 1 *
bit 98 I 1 IO_PAD434
bit 97 O 1 IO_PAD434 96 1 Z
bit 96 C 1 *
bit 95 I 1 IO_PAD432
bit 94 O 1 IO_PAD432 93 1 Z
bit 93 C 1 *
bit 92 I 1 IO_PAD430
bit 91 O 1 IO_PAD430 90 1 Z
bit 90 C 1 *
bit 89 I 1 IO_PAD429
bit 88 O 1 IO_PAD429 87 1 Z
bit 87 C 1 *
bit 86 I 1 IO_PAD428
bit 85 O 1 IO_PAD428 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_PAD426
bit 82 O 1 IO_PAD426 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 I 1 IO_PAD425
bit 79 O 1 IO_PAD425 78 1 Z
bit 78 C 1 *
bit 77 I 1 IO_PAD424
bit 76 O 1 IO_PAD424 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 I 1 IO_PAD422
bit 73 O 1 IO_PAD422 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_PAD420
bit 70 O 1 IO_PAD420 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_PAD418
bit 67 O 1 IO_PAD418 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_PAD416
bit 64 O 1 IO_PAD416 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 I 1 IO_PAD415
bit 61 O 1 IO_PAD415 60 1 Z
bit 60 C 1 *
bit 59 I 1 IO_PAD414
bit 58 O 1 IO_PAD414 57 1 Z
bit 57 C 1 *
bit 56 I 1 IO_PAD412
bit 55 O 1 IO_PAD412 54 1 Z
bit 54 C 1 *
bit 53 I 1 IO_PAD410
bit 52 O 1 IO_PAD410 51 1 Z
bit 51 C 1 *
bit 50 I 1 IO_PAD409
bit 49 O 1 IO_PAD409 48 1 Z
bit 48 C 1 *
bit 47 I 1 IO_PAD408
bit 46 O 1 IO_PAD408 45 1 Z
bit 45 C 1 *
bit 44 I 1 IO_PAD407
bit 43 O 1 IO_PAD407 42 1 Z
bit 42 C 1 *
bit 41 I 1 IO_PAD406
bit 40 O 1 IO_PAD406 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_PAD405
bit 37 O 1 IO_PAD405 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 I 1 IO_PAD404
bit 34 O 1 IO_PAD404 33 1 Z
bit 33 C 1 *
bit 32 I 1 IO_PAD403
bit 31 O 1 IO_PAD403 30 1 Z
bit 30 C 1 *
bit 29 I 1 IO_PAD402
bit 28 O 1 IO_PAD402 27 1 Z
bit 27 C 1 *
bit 26 I 1 IO_PAD400
bit 25 O 1 IO_PAD400 24 1 Z
bit 24 C 1 *
bit 23 I 1 IO_PAD398
bit 22 O 1 IO_PAD398 21 1 Z
bit 21 C 1 *
bit 20 I 1 IO_PAD396
bit 19 O 1 IO_PAD396 18 1 Z
bit 18 C 1 *
bit 17 I 1 IO_PAD394
bit 16 O 1 IO_PAD394 15 1 Z
bit 15 C 1 *
bit 14 I 1 IO_PAD390
bit 13 O 1 IO_PAD390 12 1 Z
bit 12 C 1 *
bit 11 I 1 IO_PAD389
bit 10 O 1 IO_PAD389 9 1 Z
bit 9 C 1 *
bit 8 I 1 IO_PAD388
bit 7 O 1 IO_PAD388 6 1 Z
bit 6 C 1 *
bit 5 I 1 IO_PAD385
bit 4 O 1 IO_PAD385 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_PAD384
bit 1 O 1 IO_PAD384 0 1 Z
bit 0 C 1 *
