signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal GND41
signal GND42
signal GND43
signal GND44
signal GND45
signal GND46
signal GND47
signal GND48
signal GND49
signal GND50
signal GND51
signal GND52
signal GND53
signal GND54
signal GND55
signal GND56
signal GND57
signal GND58
signal GND59
signal GND60
signal GND61
signal GND62
signal GND63
signal GND64
signal GND65
signal GND66
signal GND67
signal GND68
signal GND69
signal GND70
signal GND71
signal GND72
signal GND73
signal GND74
signal GND75
signal GND76
signal CCLK_AD26
signal DONE_AC24
signal HSWAP_EN_C2
signal M0_AE3
signal M1_AC3
signal M2_AF3
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCAUX9
signal VCCAUX10
signal VCCAUX11
signal VCCAUX12
signal VCCAUX13
signal VCCAUX14
signal VCCAUX15
signal VCCAUX16
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCINT9
signal VCCINT10
signal VCCINT11
signal VCCINT12
signal VCCINT13
signal VCCINT14
signal VCCINT15
signal VCCINT16
signal VCCINT17
signal VCCINT18
signal VCCINT19
signal VCCINT20
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO05
signal VCCO06
signal VCCO07
signal VCCO08
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO15
signal VCCO16
signal VCCO17
signal VCCO18
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO24
signal VCCO25
signal VCCO26
signal VCCO27
signal VCCO28
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO34
signal VCCO35
signal VCCO36
signal VCCO37
signal VCCO38
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO45
signal VCCO46
signal VCCO47
signal VCCO48
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO55
signal VCCO56
signal VCCO57
signal VCCO58
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO64
signal VCCO65
signal VCCO66
signal VCCO67
signal VCCO68
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal VCCO74
signal VCCO75
signal VCCO76
signal VCCO77
signal VCCO78
signal IO_A3
signal IO_A4
signal IO_A5
signal IO_A6
signal IO_A7
signal IO_A8
signal IO_A10
signal IO_A11
signal IO_A12
signal IO_A13
signal IO_A14
signal IO_A15
signal IO_A16
signal IO_A17
signal IO_A19
signal IO_A20
signal IO_A21
signal IO_A22
signal IO_A23
signal IO_B3
signal IO_B4
signal IO_B5
signal IO_B6
signal IO_B7
signal IO_B8
signal IO_B9
signal IO_B10
signal IO_B11
signal IO_B12
signal IO_B13
signal IO_B14
signal IO_B15
signal IO_B16
signal IO_B17
signal IO_B18
signal IO_B19
signal IO_B20
signal IO_B21
signal IO_B22
signal IO_B23
signal IO_C4
signal IO_C5
signal IO_C6
signal IO_C8
signal IO_C9
signal IO_C10
signal IO_C12
signal IO_C13
signal IO_C14
signal IO_C15
signal IO_C17
signal IO_C18
signal IO_C19
signal IO_C21
signal IO_C22
signal IO_C23
signal IO_C25
signal IO_C26
signal IO_D1
signal IO_D2
signal IO_D5
signal IO_D6
signal IO_D7
signal IO_D8
signal IO_D9
signal IO_D10
signal IO_D11
signal IO_D13
signal IO_D14
signal IO_D16
signal IO_D17
signal IO_D18
signal IO_D19
signal IO_D20
signal IO_D21
signal IO_D22
signal IO_D25
signal IO_D26
signal IO_E1
signal IO_E2
signal IO_E3
signal IO_E4
signal IO_E5
signal IO_E6
signal IO_E7
signal IO_E8
signal IO_E9
signal IO_E10
signal IO_E11
signal IO_E12
signal IO_E13
signal IO_E14
signal IO_E15
signal IO_E16
signal IO_E17
signal IO_E18
signal IO_E19
signal IO_E20
signal IO_E21
signal IO_E22
signal IO_E23
signal IO_E24
signal IO_E25
signal IO_E26
signal IO_F1
signal IO_F2
signal IO_F3
signal IO_F4
signal IO_F5
signal IO_F6
signal IO_F7
signal IO_F8
signal IO_F9
signal IO_F10
signal IO_F11
signal IO_F12
signal IO_F13
signal IO_F14
signal IO_F15
signal IO_F16
signal IO_F17
signal IO_F18
signal IO_F19
signal IO_F20
signal IO_F21
signal IO_F22
signal IO_F23
signal IO_F24
signal IO_F25
signal IO_F26
signal IO_G1
signal IO_G2
signal IO_G4
signal IO_G5
signal IO_G6
signal IO_G7
signal IO_G8
signal IO_G9
signal IO_G10
signal IO_G11
signal IO_G12
signal IO_G13
signal IO_G14
signal IO_G15
signal IO_G16
signal IO_G17
signal IO_G18
signal IO_G19
signal IO_G20
signal IO_G21
signal IO_G22
signal IO_G23
signal IO_G25
signal IO_G26
signal IO_H1
signal IO_H2
signal IO_H3
signal IO_H4
signal IO_H5
signal IO_H6
signal IO_H7
signal IO_H11
signal IO_H12
signal IO_H13
signal IO_H14
signal IO_H15
signal IO_H16
signal IO_H20
signal IO_H21
signal IO_H22
signal IO_H23
signal IO_H24
signal IO_H25
signal IO_H26
signal IO_J2
signal IO_J3
signal IO_J4
signal IO_J5
signal IO_J6
signal IO_J7
signal IO_J20
signal IO_J21
signal IO_J22
signal IO_J23
signal IO_J24
signal IO_J25
signal IO_K1
signal IO_K2
signal IO_K3
signal IO_K4
signal IO_K5
signal IO_K6
signal IO_K7
signal IO_K20
signal IO_K21
signal IO_K22
signal IO_K23
signal IO_K24
signal IO_K25
signal IO_K26
signal IO_L1
signal IO_L2
signal IO_L4
signal IO_L5
signal IO_L6
signal IO_L7
signal IO_L8
signal IO_L19
signal IO_L20
signal IO_L21
signal IO_L22
signal IO_L23
signal IO_L25
signal IO_L26
signal IO_M1
signal IO_M2
signal IO_M3
signal IO_M5
signal IO_M6
signal IO_M7
signal IO_M8
signal IO_M19
signal IO_M20
signal IO_M21
signal IO_M22
signal IO_M24
signal IO_M25
signal IO_M26
signal IO_N1
signal IO_N2
signal IO_N3
signal IO_N4
signal IO_N5
signal IO_N6
signal IO_N7
signal IO_N8
signal IO_N19
signal IO_N20
signal IO_N21
signal IO_N22
signal IO_N23
signal IO_N24
signal IO_N25
signal IO_N26
signal IO_P1
signal IO_P2
signal IO_P3
signal IO_P4
signal IO_P5
signal IO_P6
signal IO_P7
signal IO_P8
signal IO_P19
signal IO_P20
signal IO_P21
signal IO_P22
signal IO_P23
signal IO_P24
signal IO_P25
signal IO_P26
signal IO_R1
signal IO_R2
signal IO_R3
signal IO_R5
signal IO_R6
signal IO_R7
signal IO_R8
signal IO_R19
signal IO_R20
signal IO_R21
signal IO_R22
signal IO_R24
signal IO_R25
signal IO_R26
signal IO_T1
signal IO_T2
signal IO_T4
signal IO_T5
signal IO_T6
signal IO_T7
signal IO_T8
signal IO_T19
signal IO_T20
signal IO_T21
signal IO_T22
signal IO_T23
signal IO_T25
signal IO_T26
signal IO_U1
signal IO_U2
signal IO_U3
signal IO_U4
signal IO_U5
signal IO_U6
signal IO_U7
signal IO_U20
signal IO_U21
signal IO_U22
signal IO_U23
signal IO_U24
signal IO_U25
signal IO_U26
signal IO_V2
signal IO_V3
signal IO_V4
signal IO_V5
signal IO_V6
signal IO_V7
signal IO_V20
signal IO_V21
signal IO_V22
signal IO_V23
signal IO_V24
signal IO_V25
signal IO_W1
signal IO_W2
signal IO_W3
signal IO_W4
signal IO_W5
signal IO_W6
signal IO_W7
signal IO_W11
signal IO_W12
signal IO_W13
signal IO_W14
signal IO_W15
signal IO_W16
signal IO_W20
signal IO_W21
signal IO_W22
signal IO_W23
signal IO_W24
signal IO_W25
signal IO_W26
signal IO_Y1
signal IO_Y2
signal IO_Y4
signal IO_Y5
signal IO_Y6
signal IO_Y7
signal IO_Y8
signal IO_Y9
signal IO_Y10
signal IO_Y11
signal IO_Y12
signal IO_Y13
signal IO_Y14
signal IO_Y15
signal IO_Y16
signal IO_Y17
signal IO_Y18
signal IO_Y19
signal IO_Y20
signal IO_Y21
signal IO_Y22
signal IO_Y23
signal IO_Y25
signal IO_Y26
signal IO_AA1
signal IO_AA2
signal IO_AA3
signal IO_AA4
signal IO_AA5
signal IO_AA6
signal IO_AA7
signal IO_AA8
signal IO_AA9
signal IO_AA10
signal IO_AA11
signal IO_AA12
signal IO_AA13
signal IO_AA14
signal IO_AA15
signal IO_AA16
signal IO_AA17
signal IO_AA18
signal IO_AA19
signal IO_AA20
signal IO_AA21
signal IO_AA22
signal IO_AA23
signal IO_AA24
signal IO_AA25
signal IO_AA26
signal IO_AB1
signal IO_AB2
signal IO_AB3
signal IO_AB4
signal IO_AB5
signal IO_AB6
signal IO_AB7
signal IO_AB8
signal IO_AB9
signal IO_AB10
signal IO_AB11
signal IO_AB12
signal IO_AB13
signal IO_AB14
signal IO_AB15
signal IO_AB16
signal IO_AB17
signal IO_AB18
signal IO_AB19
signal IO_AB20
signal IO_AB21
signal IO_AB22
signal IO_AB23
signal IO_AB24
signal IO_AB25
signal IO_AB26
signal IO_AC1
signal IO_AC2
signal IO_AC5
signal IO_AC6
signal IO_AC7
signal IO_AC8
signal IO_AC9
signal IO_AC10
signal IO_AC11
signal IO_AC13
signal IO_AC14
signal IO_AC16
signal IO_AC17
signal IO_AC18
signal IO_AC19
signal IO_AC20
signal IO_AC21
signal IO_AC22
signal IO_AC25
signal IO_AC26
signal IO_AD1
signal IO_AD2
signal IO_AD4
signal IO_AD5
signal IO_AD6
signal IO_AD8
signal IO_AD9
signal IO_AD10
signal IO_AD12
signal IO_AD13
signal IO_AD14
signal IO_AD15
signal IO_AD17
signal IO_AD18
signal IO_AD19
signal IO_AD21
signal IO_AD22
signal IO_AD23
signal IO_AD25
signal IO_AE4
signal IO_AE5
signal IO_AE6
signal IO_AE7
signal IO_AE8
signal IO_AE9
signal IO_AE10
signal IO_AE11
signal IO_AE12
signal IO_AE13
signal IO_AE14
signal IO_AE15
signal IO_AE16
signal IO_AE17
signal IO_AE18
signal IO_AE19
signal IO_AE20
signal IO_AE21
signal IO_AE22
signal IO_AE23
signal IO_AE24
signal IO_AF4
signal IO_AF5
signal IO_AF6
signal IO_AF7
signal IO_AF8
signal IO_AF10
signal IO_AF11
signal IO_AF12
signal IO_AF13
signal IO_AF14
signal IO_AF15
signal IO_AF16
signal IO_AF17
signal IO_AF19
signal IO_AF20
signal IO_AF21
signal IO_AF22
signal IO_AF23

register	BSR	1931
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 1930 I 1 IO_C25
bit 1929 O 1 IO_C25 1928 1 Z
bit 1928 C 1 *
bit 1927 I 1 IO_C26
bit 1926 O 1 IO_C26 1925 1 Z
bit 1925 C 1 *
bit 1924 I 1 IO_E23
bit 1923 O 1 IO_E23 1922 1 Z
bit 1922 C 1 *
bit 1921 I 1 IO_E24
bit 1920 O 1 IO_E24 1919 1 Z
bit 1919 C 1 *
bit 1918 I 1 IO_D25
bit 1917 O 1 IO_D25 1916 1 Z
bit 1916 C 1 *
bit 1915 I 1 IO_D26
bit 1914 O 1 IO_D26 1913 1 Z
bit 1913 C 1 *
bit 1912 I 1 IO_F22
bit 1911 O 1 IO_F22 1910 1 Z
bit 1910 C 1 *
bit 1909 O 1 *
bit 1908 O 1 *
bit 1907 O 1 *
bit 1906 I 1 IO_E25
bit 1905 O 1 IO_E25 1904 1 Z
bit 1904 C 1 *
bit 1903 I 1 IO_E26
bit 1902 O 1 IO_E26 1901 1 Z
bit 1901 C 1 *
bit 1900 I 1 IO_G20
bit 1899 O 1 IO_G20 1898 1 Z
bit 1898 C 1 *
bit 1897 I 1 IO_G21
bit 1896 O 1 IO_G21 1895 1 Z
bit 1895 C 1 *
bit 1894 I 1 IO_F23
bit 1893 O 1 IO_F23 1892 1 Z
bit 1892 C 1 *
bit 1891 I 1 IO_F24
bit 1890 O 1 IO_F24 1889 1 Z
bit 1889 C 1 *
bit 1888 I 1 IO_G22
bit 1887 O 1 IO_G22 1886 1 Z
bit 1886 C 1 *
bit 1885 I 1 IO_G23
bit 1884 O 1 IO_G23 1883 1 Z
bit 1883 C 1 *
bit 1882 I 1 IO_F25
bit 1881 O 1 IO_F25 1880 1 Z
bit 1880 C 1 *
bit 1879 I 1 IO_F26
bit 1878 O 1 IO_F26 1877 1 Z
bit 1877 C 1 *
bit 1876 I 1 IO_G25
bit 1875 O 1 IO_G25 1874 1 Z
bit 1874 C 1 *
bit 1873 I 1 IO_G26
bit 1872 O 1 IO_G26 1871 1 Z
bit 1871 C 1 *
bit 1870 O 1 *
bit 1869 O 1 *
bit 1868 O 1 *
bit 1867 O 1 *
bit 1866 O 1 *
bit 1865 O 1 *
bit 1864 O 1 *
bit 1863 O 1 *
bit 1862 O 1 *
bit 1861 O 1 *
bit 1860 O 1 *
bit 1859 O 1 *
bit 1858 O 1 *
bit 1857 O 1 *
bit 1856 O 1 *
bit 1855 O 1 *
bit 1854 O 1 *
bit 1853 O 1 *
bit 1852 I 1 IO_H20
bit 1851 O 1 IO_H20 1850 1 Z
bit 1850 C 1 *
bit 1849 I 1 IO_H21
bit 1848 O 1 IO_H21 1847 1 Z
bit 1847 C 1 *
bit 1846 O 1 *
bit 1845 O 1 *
bit 1844 O 1 *
bit 1843 O 1 *
bit 1842 O 1 *
bit 1841 O 1 *
bit 1840 I 1 IO_H22
bit 1839 O 1 IO_H22 1838 1 Z
bit 1838 C 1 *
bit 1837 I 1 IO_J21
bit 1836 O 1 IO_J21 1835 1 Z
bit 1835 C 1 *
bit 1834 I 1 IO_H23
bit 1833 O 1 IO_H23 1832 1 Z
bit 1832 C 1 *
bit 1831 I 1 IO_H24
bit 1830 O 1 IO_H24 1829 1 Z
bit 1829 C 1 *
bit 1828 O 1 *
bit 1827 O 1 *
bit 1826 O 1 *
bit 1825 O 1 *
bit 1824 O 1 *
bit 1823 O 1 *
bit 1822 I 1 IO_H25
bit 1821 O 1 IO_H25 1820 1 Z
bit 1820 C 1 *
bit 1819 I 1 IO_H26
bit 1818 O 1 IO_H26 1817 1 Z
bit 1817 C 1 *
bit 1816 I 1 IO_J20
bit 1815 O 1 IO_J20 1814 1 Z
bit 1814 C 1 *
bit 1813 I 1 IO_K20
bit 1812 O 1 IO_K20 1811 1 Z
bit 1811 C 1 *
bit 1810 I 1 IO_J22
bit 1809 O 1 IO_J22 1808 1 Z
bit 1808 C 1 *
bit 1807 I 1 IO_J23
bit 1806 O 1 IO_J23 1805 1 Z
bit 1805 C 1 *
bit 1804 I 1 IO_J24
bit 1803 O 1 IO_J24 1802 1 Z
bit 1802 C 1 *
bit 1801 I 1 IO_J25
bit 1800 O 1 IO_J25 1799 1 Z
bit 1799 C 1 *
bit 1798 I 1 IO_K21
bit 1797 O 1 IO_K21 1796 1 Z
bit 1796 C 1 *
bit 1795 I 1 IO_K22
bit 1794 O 1 IO_K22 1793 1 Z
bit 1793 C 1 *
bit 1792 I 1 IO_K23
bit 1791 O 1 IO_K23 1790 1 Z
bit 1790 C 1 *
bit 1789 I 1 IO_K24
bit 1788 O 1 IO_K24 1787 1 Z
bit 1787 C 1 *
bit 1786 O 1 *
bit 1785 O 1 *
bit 1784 O 1 *
bit 1783 O 1 *
bit 1782 O 1 *
bit 1781 O 1 *
bit 1780 I 1 IO_K25
bit 1779 O 1 IO_K25 1778 1 Z
bit 1778 C 1 *
bit 1777 I 1 IO_K26
bit 1776 O 1 IO_K26 1775 1 Z
bit 1775 C 1 *
bit 1774 I 1 IO_L19
bit 1773 O 1 IO_L19 1772 1 Z
bit 1772 C 1 *
bit 1771 I 1 IO_L20
bit 1770 O 1 IO_L20 1769 1 Z
bit 1769 C 1 *
bit 1768 I 1 IO_L21
bit 1767 O 1 IO_L21 1766 1 Z
bit 1766 C 1 *
bit 1765 I 1 IO_L22
bit 1764 O 1 IO_L22 1763 1 Z
bit 1763 C 1 *
bit 1762 I 1 IO_L25
bit 1761 O 1 IO_L25 1760 1 Z
bit 1760 C 1 *
bit 1759 I 1 IO_L26
bit 1758 O 1 IO_L26 1757 1 Z
bit 1757 C 1 *
bit 1756 O 1 *
bit 1755 O 1 *
bit 1754 O 1 *
bit 1753 O 1 *
bit 1752 O 1 *
bit 1751 O 1 *
bit 1750 I 1 IO_M19
bit 1749 O 1 IO_M19 1748 1 Z
bit 1748 C 1 *
bit 1747 I 1 IO_M20
bit 1746 O 1 IO_M20 1745 1 Z
bit 1745 C 1 *
bit 1744 I 1 IO_M21
bit 1743 O 1 IO_M21 1742 1 Z
bit 1742 C 1 *
bit 1741 I 1 IO_M22
bit 1740 O 1 IO_M22 1739 1 Z
bit 1739 C 1 *
bit 1738 I 1 IO_L23
bit 1737 O 1 IO_L23 1736 1 Z
bit 1736 C 1 *
bit 1735 I 1 IO_M24
bit 1734 O 1 IO_M24 1733 1 Z
bit 1733 C 1 *
bit 1732 I 1 IO_M25
bit 1731 O 1 IO_M25 1730 1 Z
bit 1730 C 1 *
bit 1729 I 1 IO_M26
bit 1728 O 1 IO_M26 1727 1 Z
bit 1727 C 1 *
bit 1726 I 1 IO_N19
bit 1725 O 1 IO_N19 1724 1 Z
bit 1724 C 1 *
bit 1723 I 1 IO_N20
bit 1722 O 1 IO_N20 1721 1 Z
bit 1721 C 1 *
bit 1720 O 1 *
bit 1719 O 1 *
bit 1718 O 1 *
bit 1717 O 1 *
bit 1716 O 1 *
bit 1715 O 1 *
bit 1714 O 1 *
bit 1713 O 1 *
bit 1712 O 1 *
bit 1711 O 1 *
bit 1710 O 1 *
bit 1709 O 1 *
bit 1708 I 1 IO_N21
bit 1707 O 1 IO_N21 1706 1 Z
bit 1706 C 1 *
bit 1705 I 1 IO_N22
bit 1704 O 1 IO_N22 1703 1 Z
bit 1703 C 1 *
bit 1702 I 1 IO_N23
bit 1701 O 1 IO_N23 1700 1 Z
bit 1700 C 1 *
bit 1699 I 1 IO_N24
bit 1698 O 1 IO_N24 1697 1 Z
bit 1697 C 1 *
bit 1696 I 1 IO_N25
bit 1695 O 1 IO_N25 1694 1 Z
bit 1694 C 1 *
bit 1693 I 1 IO_N26
bit 1692 O 1 IO_N26 1691 1 Z
bit 1691 C 1 *
bit 1690 I 1 IO_P26
bit 1689 O 1 IO_P26 1688 1 Z
bit 1688 C 1 *
bit 1687 I 1 IO_P25
bit 1686 O 1 IO_P25 1685 1 Z
bit 1685 C 1 *
bit 1684 I 1 IO_P24
bit 1683 O 1 IO_P24 1682 1 Z
bit 1682 C 1 *
bit 1681 I 1 IO_P23
bit 1680 O 1 IO_P23 1679 1 Z
bit 1679 C 1 *
bit 1678 I 1 IO_P22
bit 1677 O 1 IO_P22 1676 1 Z
bit 1676 C 1 *
bit 1675 I 1 IO_P21
bit 1674 O 1 IO_P21 1673 1 Z
bit 1673 C 1 *
bit 1672 O 1 *
bit 1671 O 1 *
bit 1670 O 1 *
bit 1669 O 1 *
bit 1668 O 1 *
bit 1667 O 1 *
bit 1666 O 1 *
bit 1665 O 1 *
bit 1664 O 1 *
bit 1663 O 1 *
bit 1662 O 1 *
bit 1661 O 1 *
bit 1660 I 1 IO_P20
bit 1659 O 1 IO_P20 1658 1 Z
bit 1658 C 1 *
bit 1657 I 1 IO_P19
bit 1656 O 1 IO_P19 1655 1 Z
bit 1655 C 1 *
bit 1654 I 1 IO_R26
bit 1653 O 1 IO_R26 1652 1 Z
bit 1652 C 1 *
bit 1651 I 1 IO_R25
bit 1650 O 1 IO_R25 1649 1 Z
bit 1649 C 1 *
bit 1648 I 1 IO_R24
bit 1647 O 1 IO_R24 1646 1 Z
bit 1646 C 1 *
bit 1645 I 1 IO_T23
bit 1644 O 1 IO_T23 1643 1 Z
bit 1643 C 1 *
bit 1642 I 1 IO_R22
bit 1641 O 1 IO_R22 1640 1 Z
bit 1640 C 1 *
bit 1639 I 1 IO_R21
bit 1638 O 1 IO_R21 1637 1 Z
bit 1637 C 1 *
bit 1636 I 1 IO_R20
bit 1635 O 1 IO_R20 1634 1 Z
bit 1634 C 1 *
bit 1633 I 1 IO_R19
bit 1632 O 1 IO_R19 1631 1 Z
bit 1631 C 1 *
bit 1630 O 1 *
bit 1629 O 1 *
bit 1628 O 1 *
bit 1627 O 1 *
bit 1626 O 1 *
bit 1625 O 1 *
bit 1624 I 1 IO_T26
bit 1623 O 1 IO_T26 1622 1 Z
bit 1622 C 1 *
bit 1621 I 1 IO_T25
bit 1620 O 1 IO_T25 1619 1 Z
bit 1619 C 1 *
bit 1618 I 1 IO_T22
bit 1617 O 1 IO_T22 1616 1 Z
bit 1616 C 1 *
bit 1615 I 1 IO_T21
bit 1614 O 1 IO_T21 1613 1 Z
bit 1613 C 1 *
bit 1612 I 1 IO_T20
bit 1611 O 1 IO_T20 1610 1 Z
bit 1610 C 1 *
bit 1609 I 1 IO_T19
bit 1608 O 1 IO_T19 1607 1 Z
bit 1607 C 1 *
bit 1606 I 1 IO_U26
bit 1605 O 1 IO_U26 1604 1 Z
bit 1604 C 1 *
bit 1603 I 1 IO_U25
bit 1602 O 1 IO_U25 1601 1 Z
bit 1601 C 1 *
bit 1600 O 1 *
bit 1599 O 1 *
bit 1598 O 1 *
bit 1597 O 1 *
bit 1596 O 1 *
bit 1595 O 1 *
bit 1594 I 1 IO_U24
bit 1593 O 1 IO_U24 1592 1 Z
bit 1592 C 1 *
bit 1591 I 1 IO_U23
bit 1590 O 1 IO_U23 1589 1 Z
bit 1589 C 1 *
bit 1588 I 1 IO_U22
bit 1587 O 1 IO_U22 1586 1 Z
bit 1586 C 1 *
bit 1585 I 1 IO_U21
bit 1584 O 1 IO_U21 1583 1 Z
bit 1583 C 1 *
bit 1582 I 1 IO_V25
bit 1581 O 1 IO_V25 1580 1 Z
bit 1580 C 1 *
bit 1579 I 1 IO_V24
bit 1578 O 1 IO_V24 1577 1 Z
bit 1577 C 1 *
bit 1576 I 1 IO_V23
bit 1575 O 1 IO_V23 1574 1 Z
bit 1574 C 1 *
bit 1573 I 1 IO_V22
bit 1572 O 1 IO_V22 1571 1 Z
bit 1571 C 1 *
bit 1570 I 1 IO_U20
bit 1569 O 1 IO_U20 1568 1 Z
bit 1568 C 1 *
bit 1567 I 1 IO_V20
bit 1566 O 1 IO_V20 1565 1 Z
bit 1565 C 1 *
bit 1564 I 1 IO_W26
bit 1563 O 1 IO_W26 1562 1 Z
bit 1562 C 1 *
bit 1561 I 1 IO_W25
bit 1560 O 1 IO_W25 1559 1 Z
bit 1559 C 1 *
bit 1558 O 1 *
bit 1557 O 1 *
bit 1556 O 1 *
bit 1555 O 1 *
bit 1554 O 1 *
bit 1553 O 1 *
bit 1552 I 1 IO_W24
bit 1551 O 1 IO_W24 1550 1 Z
bit 1550 C 1 *
bit 1549 I 1 IO_W23
bit 1548 O 1 IO_W23 1547 1 Z
bit 1547 C 1 *
bit 1546 I 1 IO_V21
bit 1545 O 1 IO_V21 1544 1 Z
bit 1544 C 1 *
bit 1543 I 1 IO_W22
bit 1542 O 1 IO_W22 1541 1 Z
bit 1541 C 1 *
bit 1540 O 1 *
bit 1539 O 1 *
bit 1538 O 1 *
bit 1537 O 1 *
bit 1536 O 1 *
bit 1535 O 1 *
bit 1534 I 1 IO_Y26
bit 1533 O 1 IO_Y26 1532 1 Z
bit 1532 C 1 *
bit 1531 I 1 IO_Y25
bit 1530 O 1 IO_Y25 1529 1 Z
bit 1529 C 1 *
bit 1528 O 1 *
bit 1527 O 1 *
bit 1526 O 1 *
bit 1525 O 1 *
bit 1524 O 1 *
bit 1523 O 1 *
bit 1522 O 1 *
bit 1521 O 1 *
bit 1520 O 1 *
bit 1519 O 1 *
bit 1518 O 1 *
bit 1517 O 1 *
bit 1516 O 1 *
bit 1515 O 1 *
bit 1514 O 1 *
bit 1513 O 1 *
bit 1512 O 1 *
bit 1511 O 1 *
bit 1510 I 1 IO_W21
bit 1509 O 1 IO_W21 1508 1 Z
bit 1508 C 1 *
bit 1507 I 1 IO_W20
bit 1506 O 1 IO_W20 1505 1 Z
bit 1505 C 1 *
bit 1504 I 1 IO_AA26
bit 1503 O 1 IO_AA26 1502 1 Z
bit 1502 C 1 *
bit 1501 I 1 IO_AA25
bit 1500 O 1 IO_AA25 1499 1 Z
bit 1499 C 1 *
bit 1498 I 1 IO_Y23
bit 1497 O 1 IO_Y23 1496 1 Z
bit 1496 C 1 *
bit 1495 I 1 IO_Y22
bit 1494 O 1 IO_Y22 1493 1 Z
bit 1493 C 1 *
bit 1492 I 1 IO_AA24
bit 1491 O 1 IO_AA24 1490 1 Z
bit 1490 C 1 *
bit 1489 I 1 IO_AA23
bit 1488 O 1 IO_AA23 1487 1 Z
bit 1487 C 1 *
bit 1486 I 1 IO_AB26
bit 1485 O 1 IO_AB26 1484 1 Z
bit 1484 C 1 *
bit 1483 I 1 IO_AB25
bit 1482 O 1 IO_AB25 1481 1 Z
bit 1481 C 1 *
bit 1480 I 1 IO_Y21
bit 1479 O 1 IO_Y21 1478 1 Z
bit 1478 C 1 *
bit 1477 I 1 IO_Y20
bit 1476 O 1 IO_Y20 1475 1 Z
bit 1475 C 1 *
bit 1474 O 1 *
bit 1473 O 1 *
bit 1472 O 1 *
bit 1471 O 1 *
bit 1470 O 1 *
bit 1469 O 1 *
bit 1468 I 1 IO_AC26
bit 1467 O 1 IO_AC26 1466 1 Z
bit 1466 C 1 *
bit 1465 I 1 IO_AC25
bit 1464 O 1 IO_AC25 1463 1 Z
bit 1463 C 1 *
bit 1462 I 1 IO_AB24
bit 1461 O 1 IO_AB24 1460 1 Z
bit 1460 C 1 *
bit 1459 I 1 IO_AB23
bit 1458 O 1 IO_AB23 1457 1 Z
bit 1457 C 1 *
bit 1456 I 1 IO_AA22
bit 1455 O 1 IO_AA22 1454 1 Z
bit 1454 C 1 *
bit 1453 I 1 IO_AA21
bit 1452 O 1 IO_AA21 1451 1 Z
bit 1451 C 1 *
bit 1450 I 1 CCLK_AD26
bit 1449 O 1 CCLK_AD26 1448 1 Z
bit 1448 C 1 *
bit 1447 I 1 DONE_AC24
bit 1446 O 1 DONE_AC24 1445 1 Z
bit 1445 C 1 *
bit 1444 I 1 IO_AD25
bit 1443 O 1 IO_AD25 1442 1 Z
bit 1442 C 1 *
bit 1441 I 1 IO_AB22
bit 1440 O 1 IO_AB22 1439 1 Z
bit 1439 C 1 *
bit 1438 I 1 IO_AC22
bit 1437 O 1 IO_AC22 1436 1 Z
bit 1436 C 1 *
bit 1435 O 1 *
bit 1434 O 1 *
bit 1433 O 1 *
bit 1432 O 1 *
bit 1431 O 1 *
bit 1430 O 1 *
bit 1429 O 1 *
bit 1428 O 1 *
bit 1427 O 1 *
bit 1426 O 1 *
bit 1425 O 1 *
bit 1424 O 1 *
bit 1423 O 1 *
bit 1422 O 1 *
bit 1421 O 1 *
bit 1420 I 1 IO_AE24
bit 1419 O 1 IO_AE24 1418 1 Z
bit 1418 C 1 *
bit 1417 I 1 IO_AF24
bit 1416 O 1 IO_AF24 1415 1 Z
bit 1415 C 1 *
bit 1414 I 1 IO_AD23
bit 1413 O 1 IO_AD23 1412 1 Z
bit 1412 C 1 *
bit 1411 I 1 IO_AE23
bit 1410 O 1 IO_AE23 1409 1 Z
bit 1409 C 1 *
bit 1408 I 1 IO_AF23
bit 1407 O 1 IO_AF23 1406 1 Z
bit 1406 C 1 *
bit 1405 I 1 IO_AD22
bit 1404 O 1 IO_AD22 1403 1 Z
bit 1403 C 1 *
bit 1402 I 1 IO_AE22
bit 1401 O 1 IO_AE22 1400 1 Z
bit 1400 C 1 *
bit 1399 I 1 IO_AF22
bit 1398 O 1 IO_AF22 1397 1 Z
bit 1397 C 1 *
bit 1396 I 1 IO_AB21
bit 1395 O 1 IO_AB21 1394 1 Z
bit 1394 C 1 *
bit 1393 I 1 IO_AC21
bit 1392 O 1 IO_AC21 1391 1 Z
bit 1391 C 1 *
bit 1390 I 1 IO_AD21
bit 1389 O 1 IO_AD21 1388 1 Z
bit 1388 C 1 *
bit 1387 I 1 IO_AE21
bit 1386 O 1 IO_AE21 1385 1 Z
bit 1385 C 1 *
bit 1384 I 1 IO_AF21
bit 1383 O 1 IO_AF21 1382 1 Z
bit 1382 C 1 *
bit 1381 I 1 IO_AB20
bit 1380 O 1 IO_AB20 1379 1 Z
bit 1379 C 1 *
bit 1378 I 1 IO_AC20
bit 1377 O 1 IO_AC20 1376 1 Z
bit 1376 C 1 *
bit 1375 I 1 IO_AE20
bit 1374 O 1 IO_AE20 1373 1 Z
bit 1373 C 1 *
bit 1372 I 1 IO_AF20
bit 1371 O 1 IO_AF20 1370 1 Z
bit 1370 C 1 *
bit 1369 I 1 IO_AA20
bit 1368 O 1 IO_AA20 1367 1 Z
bit 1367 C 1 *
bit 1366 I 1 IO_Y19
bit 1365 O 1 IO_Y19 1364 1 Z
bit 1364 C 1 *
bit 1363 I 1 IO_AA19
bit 1362 O 1 IO_AA19 1361 1 Z
bit 1361 C 1 *
bit 1360 I 1 IO_AB19
bit 1359 O 1 IO_AB19 1358 1 Z
bit 1358 C 1 *
bit 1357 I 1 IO_AC19
bit 1356 O 1 IO_AC19 1355 1 Z
bit 1355 C 1 *
bit 1354 O 1 *
bit 1353 O 1 *
bit 1352 O 1 *
bit 1351 O 1 *
bit 1350 O 1 *
bit 1349 O 1 *
bit 1348 O 1 *
bit 1347 O 1 *
bit 1346 O 1 *
bit 1345 O 1 *
bit 1344 O 1 *
bit 1343 O 1 *
bit 1342 O 1 *
bit 1341 O 1 *
bit 1340 O 1 *
bit 1339 I 1 IO_AD19
bit 1338 O 1 IO_AD19 1337 1 Z
bit 1337 C 1 *
bit 1336 I 1 IO_AE19
bit 1335 O 1 IO_AE19 1334 1 Z
bit 1334 C 1 *
bit 1333 I 1 IO_AF19
bit 1332 O 1 IO_AF19 1331 1 Z
bit 1331 C 1 *
bit 1330 I 1 IO_Y18
bit 1329 O 1 IO_Y18 1328 1 Z
bit 1328 C 1 *
bit 1327 I 1 IO_AA18
bit 1326 O 1 IO_AA18 1325 1 Z
bit 1325 C 1 *
bit 1324 O 1 *
bit 1323 O 1 *
bit 1322 O 1 *
bit 1321 I 1 IO_AB18
bit 1320 O 1 IO_AB18 1319 1 Z
bit 1319 C 1 *
bit 1318 I 1 IO_AC18
bit 1317 O 1 IO_AC18 1316 1 Z
bit 1316 C 1 *
bit 1315 I 1 IO_AD18
bit 1314 O 1 IO_AD18 1313 1 Z
bit 1313 C 1 *
bit 1312 I 1 IO_AE18
bit 1311 O 1 IO_AE18 1310 1 Z
bit 1310 C 1 *
bit 1309 I 1 IO_Y17
bit 1308 O 1 IO_Y17 1307 1 Z
bit 1307 C 1 *
bit 1306 I 1 IO_AC17
bit 1305 O 1 IO_AC17 1304 1 Z
bit 1304 C 1 *
bit 1303 I 1 IO_AA17
bit 1302 O 1 IO_AA17 1301 1 Z
bit 1301 C 1 *
bit 1300 O 1 *
bit 1299 O 1 *
bit 1298 O 1 *
bit 1297 O 1 *
bit 1296 O 1 *
bit 1295 O 1 *
bit 1294 O 1 *
bit 1293 O 1 *
bit 1292 O 1 *
bit 1291 O 1 *
bit 1290 O 1 *
bit 1289 O 1 *
bit 1288 O 1 *
bit 1287 O 1 *
bit 1286 O 1 *
bit 1285 I 1 IO_AD17
bit 1284 O 1 IO_AD17 1283 1 Z
bit 1283 C 1 *
bit 1282 I 1 IO_AB17
bit 1281 O 1 IO_AB17 1280 1 Z
bit 1280 C 1 *
bit 1279 I 1 IO_W16
bit 1278 O 1 IO_W16 1277 1 Z
bit 1277 C 1 *
bit 1276 I 1 IO_AE17
bit 1275 O 1 IO_AE17 1274 1 Z
bit 1274 C 1 *
bit 1273 I 1 IO_AF17
bit 1272 O 1 IO_AF17 1271 1 Z
bit 1271 C 1 *
bit 1270 I 1 IO_Y16
bit 1269 O 1 IO_Y16 1268 1 Z
bit 1268 C 1 *
bit 1267 I 1 IO_AA16
bit 1266 O 1 IO_AA16 1265 1 Z
bit 1265 C 1 *
bit 1264 O 1 *
bit 1263 O 1 *
bit 1262 O 1 *
bit 1261 I 1 IO_AB16
bit 1260 O 1 IO_AB16 1259 1 Z
bit 1259 C 1 *
bit 1258 I 1 IO_AC16
bit 1257 O 1 IO_AC16 1256 1 Z
bit 1256 C 1 *
bit 1255 I 1 IO_AE16
bit 1254 O 1 IO_AE16 1253 1 Z
bit 1253 C 1 *
bit 1252 I 1 IO_AF16
bit 1251 O 1 IO_AF16 1250 1 Z
bit 1250 C 1 *
bit 1249 I 1 IO_W15
bit 1248 O 1 IO_W15 1247 1 Z
bit 1247 C 1 *
bit 1246 I 1 IO_Y15
bit 1245 O 1 IO_Y15 1244 1 Z
bit 1244 C 1 *
bit 1243 I 1 IO_W14
bit 1242 O 1 IO_W14 1241 1 Z
bit 1241 C 1 *
bit 1240 I 1 IO_AA15
bit 1239 O 1 IO_AA15 1238 1 Z
bit 1238 C 1 *
bit 1237 I 1 IO_AB15
bit 1236 O 1 IO_AB15 1235 1 Z
bit 1235 C 1 *
bit 1234 I 1 IO_AD15
bit 1233 O 1 IO_AD15 1232 1 Z
bit 1232 C 1 *
bit 1231 I 1 IO_AE15
bit 1230 O 1 IO_AE15 1229 1 Z
bit 1229 C 1 *
bit 1228 I 1 IO_AF15
bit 1227 O 1 IO_AF15 1226 1 Z
bit 1226 C 1 *
bit 1225 I 1 IO_Y14
bit 1224 O 1 IO_Y14 1223 1 Z
bit 1223 C 1 *
bit 1222 I 1 IO_AA14
bit 1221 O 1 IO_AA14 1220 1 Z
bit 1220 C 1 *
bit 1219 I 1 IO_AB14
bit 1218 O 1 IO_AB14 1217 1 Z
bit 1217 C 1 *
bit 1216 I 1 IO_AC14
bit 1215 O 1 IO_AC14 1214 1 Z
bit 1214 C 1 *
bit 1213 I 1 IO_AD14
bit 1212 O 1 IO_AD14 1211 1 Z
bit 1211 C 1 *
bit 1210 I 1 IO_AE14
bit 1209 O 1 IO_AE14 1208 1 Z
bit 1208 C 1 *
bit 1207 I 1 IO_AF14
bit 1206 O 1 IO_AF14 1205 1 Z
bit 1205 C 1 *
bit 1204 I 1 IO_AF13
bit 1203 O 1 IO_AF13 1202 1 Z
bit 1202 C 1 *
bit 1201 I 1 IO_AE13
bit 1200 O 1 IO_AE13 1199 1 Z
bit 1199 C 1 *
bit 1198 I 1 IO_AD13
bit 1197 O 1 IO_AD13 1196 1 Z
bit 1196 C 1 *
bit 1195 I 1 IO_AC13
bit 1194 O 1 IO_AC13 1193 1 Z
bit 1193 C 1 *
bit 1192 I 1 IO_AB13
bit 1191 O 1 IO_AB13 1190 1 Z
bit 1190 C 1 *
bit 1189 I 1 IO_AA13
bit 1188 O 1 IO_AA13 1187 1 Z
bit 1187 C 1 *
bit 1186 I 1 IO_Y13
bit 1185 O 1 IO_Y13 1184 1 Z
bit 1184 C 1 *
bit 1183 I 1 IO_W13
bit 1182 O 1 IO_W13 1181 1 Z
bit 1181 C 1 *
bit 1180 I 1 IO_AF12
bit 1179 O 1 IO_AF12 1178 1 Z
bit 1178 C 1 *
bit 1177 I 1 IO_AE12
bit 1176 O 1 IO_AE12 1175 1 Z
bit 1175 C 1 *
bit 1174 I 1 IO_AD12
bit 1173 O 1 IO_AD12 1172 1 Z
bit 1172 C 1 *
bit 1171 I 1 IO_AB12
bit 1170 O 1 IO_AB12 1169 1 Z
bit 1169 C 1 *
bit 1168 I 1 IO_AA12
bit 1167 O 1 IO_AA12 1166 1 Z
bit 1166 C 1 *
bit 1165 I 1 IO_Y12
bit 1164 O 1 IO_Y12 1163 1 Z
bit 1163 C 1 *
bit 1162 I 1 IO_W12
bit 1161 O 1 IO_W12 1160 1 Z
bit 1160 C 1 *
bit 1159 I 1 IO_AC11
bit 1158 O 1 IO_AC11 1157 1 Z
bit 1157 C 1 *
bit 1156 I 1 IO_AF11
bit 1155 O 1 IO_AF11 1154 1 Z
bit 1154 C 1 *
bit 1153 I 1 IO_AE11
bit 1152 O 1 IO_AE11 1151 1 Z
bit 1151 C 1 *
bit 1150 I 1 IO_AB11
bit 1149 O 1 IO_AB11 1148 1 Z
bit 1148 C 1 *
bit 1147 I 1 IO_AA11
bit 1146 O 1 IO_AA11 1145 1 Z
bit 1145 C 1 *
bit 1144 O 1 *
bit 1143 O 1 *
bit 1142 O 1 *
bit 1141 I 1 IO_Y11
bit 1140 O 1 IO_Y11 1139 1 Z
bit 1139 C 1 *
bit 1138 I 1 IO_W11
bit 1137 O 1 IO_W11 1136 1 Z
bit 1136 C 1 *
bit 1135 I 1 IO_AF10
bit 1134 O 1 IO_AF10 1133 1 Z
bit 1133 C 1 *
bit 1132 I 1 IO_AE10
bit 1131 O 1 IO_AE10 1130 1 Z
bit 1130 C 1 *
bit 1129 I 1 IO_AD10
bit 1128 O 1 IO_AD10 1127 1 Z
bit 1127 C 1 *
bit 1126 I 1 IO_AC10
bit 1125 O 1 IO_AC10 1124 1 Z
bit 1124 C 1 *
bit 1123 I 1 IO_AB10
bit 1122 O 1 IO_AB10 1121 1 Z
bit 1121 C 1 *
bit 1120 O 1 *
bit 1119 O 1 *
bit 1118 O 1 *
bit 1117 O 1 *
bit 1116 O 1 *
bit 1115 O 1 *
bit 1114 O 1 *
bit 1113 O 1 *
bit 1112 O 1 *
bit 1111 O 1 *
bit 1110 O 1 *
bit 1109 O 1 *
bit 1108 O 1 *
bit 1107 O 1 *
bit 1106 O 1 *
bit 1105 I 1 IO_AA10
bit 1104 O 1 IO_AA10 1103 1 Z
bit 1103 C 1 *
bit 1102 I 1 IO_Y10
bit 1101 O 1 IO_Y10 1100 1 Z
bit 1100 C 1 *
bit 1099 O 1 *
bit 1098 O 1 *
bit 1097 O 1 *
bit 1096 I 1 IO_AE9
bit 1095 O 1 IO_AE9 1094 1 Z
bit 1094 C 1 *
bit 1093 I 1 IO_AD9
bit 1092 O 1 IO_AD9 1091 1 Z
bit 1091 C 1 *
bit 1090 I 1 IO_AC9
bit 1089 O 1 IO_AC9 1088 1 Z
bit 1088 C 1 *
bit 1087 O 1 *
bit 1086 O 1 *
bit 1085 O 1 *
bit 1084 I 1 IO_AB9
bit 1083 O 1 IO_AB9 1082 1 Z
bit 1082 C 1 *
bit 1081 I 1 IO_AA9
bit 1080 O 1 IO_AA9 1079 1 Z
bit 1079 C 1 *
bit 1078 I 1 IO_Y9
bit 1077 O 1 IO_Y9 1076 1 Z
bit 1076 C 1 *
bit 1075 I 1 IO_AF8
bit 1074 O 1 IO_AF8 1073 1 Z
bit 1073 C 1 *
bit 1072 I 1 IO_AE8
bit 1071 O 1 IO_AE8 1070 1 Z
bit 1070 C 1 *
bit 1069 O 1 *
bit 1068 O 1 *
bit 1067 O 1 *
bit 1066 O 1 *
bit 1065 O 1 *
bit 1064 O 1 *
bit 1063 O 1 *
bit 1062 O 1 *
bit 1061 O 1 *
bit 1060 O 1 *
bit 1059 O 1 *
bit 1058 O 1 *
bit 1057 O 1 *
bit 1056 O 1 *
bit 1055 O 1 *
bit 1054 O 1 *
bit 1053 O 1 *
bit 1052 O 1 *
bit 1051 I 1 IO_AD8
bit 1050 O 1 IO_AD8 1049 1 Z
bit 1049 C 1 *
bit 1048 I 1 IO_AC8
bit 1047 O 1 IO_AC8 1046 1 Z
bit 1046 C 1 *
bit 1045 I 1 IO_AB8
bit 1044 O 1 IO_AB8 1043 1 Z
bit 1043 C 1 *
bit 1042 I 1 IO_AA8
bit 1041 O 1 IO_AA8 1040 1 Z
bit 1040 C 1 *
bit 1039 I 1 IO_Y8
bit 1038 O 1 IO_Y8 1037 1 Z
bit 1037 C 1 *
bit 1036 I 1 IO_AF7
bit 1035 O 1 IO_AF7 1034 1 Z
bit 1034 C 1 *
bit 1033 I 1 IO_AE7
bit 1032 O 1 IO_AE7 1031 1 Z
bit 1031 C 1 *
bit 1030 I 1 IO_AC7
bit 1029 O 1 IO_AC7 1028 1 Z
bit 1028 C 1 *
bit 1027 I 1 IO_AB7
bit 1026 O 1 IO_AB7 1025 1 Z
bit 1025 C 1 *
bit 1024 I 1 IO_AA7
bit 1023 O 1 IO_AA7 1022 1 Z
bit 1022 C 1 *
bit 1021 I 1 IO_AF6
bit 1020 O 1 IO_AF6 1019 1 Z
bit 1019 C 1 *
bit 1018 I 1 IO_AE6
bit 1017 O 1 IO_AE6 1016 1 Z
bit 1016 C 1 *
bit 1015 I 1 IO_AD6
bit 1014 O 1 IO_AD6 1013 1 Z
bit 1013 C 1 *
bit 1012 I 1 IO_AC6
bit 1011 O 1 IO_AC6 1010 1 Z
bit 1010 C 1 *
bit 1009 I 1 IO_AF5
bit 1008 O 1 IO_AF5 1007 1 Z
bit 1007 C 1 *
bit 1006 I 1 IO_AE5
bit 1005 O 1 IO_AE5 1004 1 Z
bit 1004 C 1 *
bit 1003 I 1 IO_AD5
bit 1002 O 1 IO_AD5 1001 1 Z
bit 1001 C 1 *
bit 1000 I 1 IO_AB6
bit 999 O 1 IO_AB6 998 1 Z
bit 998 C 1 *
bit 997 I 1 IO_AA6
bit 996 O 1 IO_AA6 995 1 Z
bit 995 C 1 *
bit 994 I 1 IO_AF4
bit 993 O 1 IO_AF4 992 1 Z
bit 992 C 1 *
bit 991 I 1 IO_AE4
bit 990 O 1 IO_AE4 989 1 Z
bit 989 C 1 *
bit 988 I 1 IO_AD4
bit 987 O 1 IO_AD4 986 1 Z
bit 986 C 1 *
bit 985 O 1 *
bit 984 O 1 *
bit 983 O 1 *
bit 982 O 1 *
bit 981 O 1 *
bit 980 O 1 *
bit 979 O 1 *
bit 978 O 1 *
bit 977 O 1 *
bit 976 O 1 *
bit 975 O 1 *
bit 974 O 1 *
bit 973 O 1 *
bit 972 O 1 *
bit 971 O 1 *
bit 970 I 1 IO_AC5
bit 969 O 1 IO_AC5 968 1 Z
bit 968 C 1 *
bit 967 I 1 IO_AB5
bit 966 O 1 IO_AB5 965 1 Z
bit 965 C 1 *
bit 964 I 1 M2_AF3
bit 963 I 1 M0_AE3
bit 962 I 1 M1_AC3
bit 961 I 1 IO_AD2
bit 960 O 1 IO_AD2 959 1 Z
bit 959 C 1 *
bit 958 I 1 IO_AD1
bit 957 O 1 IO_AD1 956 1 Z
bit 956 C 1 *
bit 955 I 1 IO_AB4
bit 954 O 1 IO_AB4 953 1 Z
bit 953 C 1 *
bit 952 I 1 IO_AB3
bit 951 O 1 IO_AB3 950 1 Z
bit 950 C 1 *
bit 949 I 1 IO_AC2
bit 948 O 1 IO_AC2 947 1 Z
bit 947 C 1 *
bit 946 I 1 IO_AC1
bit 945 O 1 IO_AC1 944 1 Z
bit 944 C 1 *
bit 943 I 1 IO_AA5
bit 942 O 1 IO_AA5 941 1 Z
bit 941 C 1 *
bit 940 O 1 *
bit 939 O 1 *
bit 938 O 1 *
bit 937 I 1 IO_AB2
bit 936 O 1 IO_AB2 935 1 Z
bit 935 C 1 *
bit 934 I 1 IO_AB1
bit 933 O 1 IO_AB1 932 1 Z
bit 932 C 1 *
bit 931 I 1 IO_Y7
bit 930 O 1 IO_Y7 929 1 Z
bit 929 C 1 *
bit 928 I 1 IO_Y6
bit 927 O 1 IO_Y6 926 1 Z
bit 926 C 1 *
bit 925 I 1 IO_AA4
bit 924 O 1 IO_AA4 923 1 Z
bit 923 C 1 *
bit 922 I 1 IO_AA3
bit 921 O 1 IO_AA3 920 1 Z
bit 920 C 1 *
bit 919 I 1 IO_Y5
bit 918 O 1 IO_Y5 917 1 Z
bit 917 C 1 *
bit 916 I 1 IO_Y4
bit 915 O 1 IO_Y4 914 1 Z
bit 914 C 1 *
bit 913 I 1 IO_AA2
bit 912 O 1 IO_AA2 911 1 Z
bit 911 C 1 *
bit 910 I 1 IO_AA1
bit 909 O 1 IO_AA1 908 1 Z
bit 908 C 1 *
bit 907 I 1 IO_Y2
bit 906 O 1 IO_Y2 905 1 Z
bit 905 C 1 *
bit 904 I 1 IO_Y1
bit 903 O 1 IO_Y1 902 1 Z
bit 902 C 1 *
bit 901 O 1 *
bit 900 O 1 *
bit 899 O 1 *
bit 898 O 1 *
bit 897 O 1 *
bit 896 O 1 *
bit 895 O 1 *
bit 894 O 1 *
bit 893 O 1 *
bit 892 O 1 *
bit 891 O 1 *
bit 890 O 1 *
bit 889 O 1 *
bit 888 O 1 *
bit 887 O 1 *
bit 886 O 1 *
bit 885 O 1 *
bit 884 O 1 *
bit 883 I 1 IO_W7
bit 882 O 1 IO_W7 881 1 Z
bit 881 C 1 *
bit 880 I 1 IO_W6
bit 879 O 1 IO_W6 878 1 Z
bit 878 C 1 *
bit 877 O 1 *
bit 876 O 1 *
bit 875 O 1 *
bit 874 O 1 *
bit 873 O 1 *
bit 872 O 1 *
bit 871 I 1 IO_V6
bit 870 O 1 IO_V6 869 1 Z
bit 869 C 1 *
bit 868 I 1 IO_W5
bit 867 O 1 IO_W5 866 1 Z
bit 866 C 1 *
bit 865 I 1 IO_W4
bit 864 O 1 IO_W4 863 1 Z
bit 863 C 1 *
bit 862 I 1 IO_W3
bit 861 O 1 IO_W3 860 1 Z
bit 860 C 1 *
bit 859 O 1 *
bit 858 O 1 *
bit 857 O 1 *
bit 856 O 1 *
bit 855 O 1 *
bit 854 O 1 *
bit 853 I 1 IO_W2
bit 852 O 1 IO_W2 851 1 Z
bit 851 C 1 *
bit 850 I 1 IO_W1
bit 849 O 1 IO_W1 848 1 Z
bit 848 C 1 *
bit 847 I 1 IO_V7
bit 846 O 1 IO_V7 845 1 Z
bit 845 C 1 *
bit 844 I 1 IO_U7
bit 843 O 1 IO_U7 842 1 Z
bit 842 C 1 *
bit 841 I 1 IO_V5
bit 840 O 1 IO_V5 839 1 Z
bit 839 C 1 *
bit 838 I 1 IO_V4
bit 837 O 1 IO_V4 836 1 Z
bit 836 C 1 *
bit 835 I 1 IO_V3
bit 834 O 1 IO_V3 833 1 Z
bit 833 C 1 *
bit 832 I 1 IO_V2
bit 831 O 1 IO_V2 830 1 Z
bit 830 C 1 *
bit 829 I 1 IO_U6
bit 828 O 1 IO_U6 827 1 Z
bit 827 C 1 *
bit 826 I 1 IO_U5
bit 825 O 1 IO_U5 824 1 Z
bit 824 C 1 *
bit 823 I 1 IO_U4
bit 822 O 1 IO_U4 821 1 Z
bit 821 C 1 *
bit 820 I 1 IO_U3
bit 819 O 1 IO_U3 818 1 Z
bit 818 C 1 *
bit 817 O 1 *
bit 816 O 1 *
bit 815 O 1 *
bit 814 O 1 *
bit 813 O 1 *
bit 812 O 1 *
bit 811 I 1 IO_U2
bit 810 O 1 IO_U2 809 1 Z
bit 809 C 1 *
bit 808 I 1 IO_U1
bit 807 O 1 IO_U1 806 1 Z
bit 806 C 1 *
bit 805 I 1 IO_T8
bit 804 O 1 IO_T8 803 1 Z
bit 803 C 1 *
bit 802 I 1 IO_T7
bit 801 O 1 IO_T7 800 1 Z
bit 800 C 1 *
bit 799 I 1 IO_T6
bit 798 O 1 IO_T6 797 1 Z
bit 797 C 1 *
bit 796 I 1 IO_T5
bit 795 O 1 IO_T5 794 1 Z
bit 794 C 1 *
bit 793 I 1 IO_T2
bit 792 O 1 IO_T2 791 1 Z
bit 791 C 1 *
bit 790 I 1 IO_T1
bit 789 O 1 IO_T1 788 1 Z
bit 788 C 1 *
bit 787 O 1 *
bit 786 O 1 *
bit 785 O 1 *
bit 784 O 1 *
bit 783 O 1 *
bit 782 O 1 *
bit 781 I 1 IO_R8
bit 780 O 1 IO_R8 779 1 Z
bit 779 C 1 *
bit 778 I 1 IO_R7
bit 777 O 1 IO_R7 776 1 Z
bit 776 C 1 *
bit 775 I 1 IO_R6
bit 774 O 1 IO_R6 773 1 Z
bit 773 C 1 *
bit 772 I 1 IO_R5
bit 771 O 1 IO_R5 770 1 Z
bit 770 C 1 *
bit 769 I 1 IO_T4
bit 768 O 1 IO_T4 767 1 Z
bit 767 C 1 *
bit 766 I 1 IO_R3
bit 765 O 1 IO_R3 764 1 Z
bit 764 C 1 *
bit 763 I 1 IO_R2
bit 762 O 1 IO_R2 761 1 Z
bit 761 C 1 *
bit 760 I 1 IO_R1
bit 759 O 1 IO_R1 758 1 Z
bit 758 C 1 *
bit 757 I 1 IO_P8
bit 756 O 1 IO_P8 755 1 Z
bit 755 C 1 *
bit 754 I 1 IO_P7
bit 753 O 1 IO_P7 752 1 Z
bit 752 C 1 *
bit 751 O 1 *
bit 750 O 1 *
bit 749 O 1 *
bit 748 O 1 *
bit 747 O 1 *
bit 746 O 1 *
bit 745 O 1 *
bit 744 O 1 *
bit 743 O 1 *
bit 742 O 1 *
bit 741 O 1 *
bit 740 O 1 *
bit 739 I 1 IO_P6
bit 738 O 1 IO_P6 737 1 Z
bit 737 C 1 *
bit 736 I 1 IO_P5
bit 735 O 1 IO_P5 734 1 Z
bit 734 C 1 *
bit 733 I 1 IO_P4
bit 732 O 1 IO_P4 731 1 Z
bit 731 C 1 *
bit 730 I 1 IO_P3
bit 729 O 1 IO_P3 728 1 Z
bit 728 C 1 *
bit 727 I 1 IO_P2
bit 726 O 1 IO_P2 725 1 Z
bit 725 C 1 *
bit 724 I 1 IO_P1
bit 723 O 1 IO_P1 722 1 Z
bit 722 C 1 *
bit 721 I 1 IO_N1
bit 720 O 1 IO_N1 719 1 Z
bit 719 C 1 *
bit 718 I 1 IO_N2
bit 717 O 1 IO_N2 716 1 Z
bit 716 C 1 *
bit 715 I 1 IO_N3
bit 714 O 1 IO_N3 713 1 Z
bit 713 C 1 *
bit 712 I 1 IO_N4
bit 711 O 1 IO_N4 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_N5
bit 708 O 1 IO_N5 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_N6
bit 705 O 1 IO_N6 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 O 1 *
bit 702 O 1 *
bit 701 O 1 *
bit 700 O 1 *
bit 699 O 1 *
bit 698 O 1 *
bit 697 O 1 *
bit 696 O 1 *
bit 695 O 1 *
bit 694 O 1 *
bit 693 O 1 *
bit 692 O 1 *
bit 691 I 1 IO_N7
bit 690 O 1 IO_N7 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_N8
bit 687 O 1 IO_N8 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_M1
bit 684 O 1 IO_M1 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_M2
bit 681 O 1 IO_M2 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 I 1 IO_M3
bit 678 O 1 IO_M3 677 1 Z
bit 677 C 1 *
bit 676 I 1 IO_L4
bit 675 O 1 IO_L4 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_M6
bit 672 O 1 IO_M6 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_M5
bit 669 O 1 IO_M5 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 I 1 IO_M7
bit 666 O 1 IO_M7 665 1 Z
bit 665 C 1 *
bit 664 I 1 IO_M8
bit 663 O 1 IO_M8 662 1 Z
bit 662 C 1 *
bit 661 O 1 *
bit 660 O 1 *
bit 659 O 1 *
bit 658 O 1 *
bit 657 O 1 *
bit 656 O 1 *
bit 655 I 1 IO_L1
bit 654 O 1 IO_L1 653 1 Z
bit 653 C 1 *
bit 652 I 1 IO_L2
bit 651 O 1 IO_L2 650 1 Z
bit 650 C 1 *
bit 649 I 1 IO_L5
bit 648 O 1 IO_L5 647 1 Z
bit 647 C 1 *
bit 646 I 1 IO_L6
bit 645 O 1 IO_L6 644 1 Z
bit 644 C 1 *
bit 643 I 1 IO_L7
bit 642 O 1 IO_L7 641 1 Z
bit 641 C 1 *
bit 640 I 1 IO_L8
bit 639 O 1 IO_L8 638 1 Z
bit 638 C 1 *
bit 637 I 1 IO_K1
bit 636 O 1 IO_K1 635 1 Z
bit 635 C 1 *
bit 634 I 1 IO_K2
bit 633 O 1 IO_K2 632 1 Z
bit 632 C 1 *
bit 631 O 1 *
bit 630 O 1 *
bit 629 O 1 *
bit 628 O 1 *
bit 627 O 1 *
bit 626 O 1 *
bit 625 I 1 IO_K3
bit 624 O 1 IO_K3 623 1 Z
bit 623 C 1 *
bit 622 I 1 IO_K4
bit 621 O 1 IO_K4 620 1 Z
bit 620 C 1 *
bit 619 I 1 IO_K5
bit 618 O 1 IO_K5 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_K6
bit 615 O 1 IO_K6 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_J2
bit 612 O 1 IO_J2 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_J3
bit 609 O 1 IO_J3 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 I 1 IO_J4
bit 606 O 1 IO_J4 605 1 Z
bit 605 C 1 *
bit 604 I 1 IO_J5
bit 603 O 1 IO_J5 602 1 Z
bit 602 C 1 *
bit 601 I 1 IO_K7
bit 600 O 1 IO_K7 599 1 Z
bit 599 C 1 *
bit 598 I 1 IO_J7
bit 597 O 1 IO_J7 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_H1
bit 594 O 1 IO_H1 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_H2
bit 591 O 1 IO_H2 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 O 1 *
bit 588 O 1 *
bit 587 O 1 *
bit 586 O 1 *
bit 585 O 1 *
bit 584 O 1 *
bit 583 I 1 IO_H3
bit 582 O 1 IO_H3 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 IO_H4
bit 579 O 1 IO_H4 578 1 Z
bit 578 C 1 *
bit 577 I 1 IO_J6
bit 576 O 1 IO_J6 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_H5
bit 573 O 1 IO_H5 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 O 1 *
bit 570 O 1 *
bit 569 O 1 *
bit 568 O 1 *
bit 567 O 1 *
bit 566 O 1 *
bit 565 I 1 IO_G1
bit 564 O 1 IO_G1 563 1 Z
bit 563 C 1 *
bit 562 I 1 IO_G2
bit 561 O 1 IO_G2 560 1 Z
bit 560 C 1 *
bit 559 O 1 *
bit 558 O 1 *
bit 557 O 1 *
bit 556 O 1 *
bit 555 O 1 *
bit 554 O 1 *
bit 553 O 1 *
bit 552 O 1 *
bit 551 O 1 *
bit 550 O 1 *
bit 549 O 1 *
bit 548 O 1 *
bit 547 O 1 *
bit 546 O 1 *
bit 545 O 1 *
bit 544 O 1 *
bit 543 O 1 *
bit 542 O 1 *
bit 541 I 1 IO_H6
bit 540 O 1 IO_H6 539 1 Z
bit 539 C 1 *
bit 538 I 1 IO_H7
bit 537 O 1 IO_H7 536 1 Z
bit 536 C 1 *
bit 535 I 1 IO_F1
bit 534 O 1 IO_F1 533 1 Z
bit 533 C 1 *
bit 532 I 1 IO_F2
bit 531 O 1 IO_F2 530 1 Z
bit 530 C 1 *
bit 529 I 1 IO_G4
bit 528 O 1 IO_G4 527 1 Z
bit 527 C 1 *
bit 526 I 1 IO_G5
bit 525 O 1 IO_G5 524 1 Z
bit 524 C 1 *
bit 523 I 1 IO_F3
bit 522 O 1 IO_F3 521 1 Z
bit 521 C 1 *
bit 520 I 1 IO_F4
bit 519 O 1 IO_F4 518 1 Z
bit 518 C 1 *
bit 517 I 1 IO_E1
bit 516 O 1 IO_E1 515 1 Z
bit 515 C 1 *
bit 514 I 1 IO_E2
bit 513 O 1 IO_E2 512 1 Z
bit 512 C 1 *
bit 511 I 1 IO_G6
bit 510 O 1 IO_G6 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_G7
bit 507 O 1 IO_G7 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 O 1 *
bit 504 O 1 *
bit 503 O 1 *
bit 502 O 1 *
bit 501 O 1 *
bit 500 O 1 *
bit 499 I 1 IO_D1
bit 498 O 1 IO_D1 497 1 Z
bit 497 C 1 *
bit 496 I 1 IO_D2
bit 495 O 1 IO_D2 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_E3
bit 492 O 1 IO_E3 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_E4
bit 489 O 1 IO_E4 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_F5
bit 486 O 1 IO_F5 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_F6
bit 483 O 1 IO_F6 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 O 1 *
bit 480 I 1 HSWAP_EN_C2
bit 479 I 1 IO_B3
bit 478 O 1 IO_B3 477 1 Z
bit 477 C 1 *
bit 476 I 1 IO_E5
bit 475 O 1 IO_E5 474 1 Z
bit 474 C 1 *
bit 473 I 1 IO_D5
bit 472 O 1 IO_D5 471 1 Z
bit 471 C 1 *
bit 470 O 1 *
bit 469 O 1 *
bit 468 O 1 *
bit 467 O 1 *
bit 466 O 1 *
bit 465 O 1 *
bit 464 O 1 *
bit 463 O 1 *
bit 462 O 1 *
bit 461 O 1 *
bit 460 O 1 *
bit 459 O 1 *
bit 458 O 1 *
bit 457 O 1 *
bit 456 O 1 *
bit 455 O 1 *
bit 454 O 1 *
bit 453 O 1 *
bit 452 I 1 IO_A3
bit 451 O 1 IO_A3 450 1 Z
bit 450 C 1 *
bit 449 I 1 IO_C4
bit 448 O 1 IO_C4 447 1 Z
bit 447 C 1 *
bit 446 I 1 IO_B4
bit 445 O 1 IO_B4 444 1 Z
bit 444 C 1 *
bit 443 I 1 IO_A4
bit 442 O 1 IO_A4 441 1 Z
bit 441 C 1 *
bit 440 I 1 IO_C5
bit 439 O 1 IO_C5 438 1 Z
bit 438 C 1 *
bit 437 I 1 IO_B5
bit 436 O 1 IO_B5 435 1 Z
bit 435 C 1 *
bit 434 I 1 IO_A5
bit 433 O 1 IO_A5 432 1 Z
bit 432 C 1 *
bit 431 I 1 IO_E6
bit 430 O 1 IO_E6 429 1 Z
bit 429 C 1 *
bit 428 I 1 IO_D6
bit 427 O 1 IO_D6 426 1 Z
bit 426 C 1 *
bit 425 I 1 IO_C6
bit 424 O 1 IO_C6 423 1 Z
bit 423 C 1 *
bit 422 I 1 IO_B6
bit 421 O 1 IO_B6 420 1 Z
bit 420 C 1 *
bit 419 I 1 IO_A6
bit 418 O 1 IO_A6 417 1 Z
bit 417 C 1 *
bit 416 I 1 IO_E7
bit 415 O 1 IO_E7 414 1 Z
bit 414 C 1 *
bit 413 I 1 IO_D7
bit 412 O 1 IO_D7 411 1 Z
bit 411 C 1 *
bit 410 I 1 IO_B7
bit 409 O 1 IO_B7 408 1 Z
bit 408 C 1 *
bit 407 I 1 IO_A7
bit 406 O 1 IO_A7 405 1 Z
bit 405 C 1 *
bit 404 I 1 IO_F7
bit 403 O 1 IO_F7 402 1 Z
bit 402 C 1 *
bit 401 I 1 IO_G8
bit 400 O 1 IO_G8 399 1 Z
bit 399 C 1 *
bit 398 I 1 IO_F8
bit 397 O 1 IO_F8 396 1 Z
bit 396 C 1 *
bit 395 I 1 IO_E8
bit 394 O 1 IO_E8 393 1 Z
bit 393 C 1 *
bit 392 I 1 IO_D8
bit 391 O 1 IO_D8 390 1 Z
bit 390 C 1 *
bit 389 O 1 *
bit 388 O 1 *
bit 387 O 1 *
bit 386 O 1 *
bit 385 O 1 *
bit 384 O 1 *
bit 383 O 1 *
bit 382 O 1 *
bit 381 O 1 *
bit 380 O 1 *
bit 379 O 1 *
bit 378 O 1 *
bit 377 O 1 *
bit 376 O 1 *
bit 375 O 1 *
bit 374 I 1 IO_C8
bit 373 O 1 IO_C8 372 1 Z
bit 372 C 1 *
bit 371 I 1 IO_B8
bit 370 O 1 IO_B8 369 1 Z
bit 369 C 1 *
bit 368 I 1 IO_A8
bit 367 O 1 IO_A8 366 1 Z
bit 366 C 1 *
bit 365 I 1 IO_G9
bit 364 O 1 IO_G9 363 1 Z
bit 363 C 1 *
bit 362 I 1 IO_F9
bit 361 O 1 IO_F9 360 1 Z
bit 360 C 1 *
bit 359 O 1 *
bit 358 O 1 *
bit 357 O 1 *
bit 356 I 1 IO_E9
bit 355 O 1 IO_E9 354 1 Z
bit 354 C 1 *
bit 353 I 1 IO_D9
bit 352 O 1 IO_D9 351 1 Z
bit 351 C 1 *
bit 350 I 1 IO_C9
bit 349 O 1 IO_C9 348 1 Z
bit 348 C 1 *
bit 347 I 1 IO_B9
bit 346 O 1 IO_B9 345 1 Z
bit 345 C 1 *
bit 344 I 1 IO_G10
bit 343 O 1 IO_G10 342 1 Z
bit 342 C 1 *
bit 341 I 1 IO_F10
bit 340 O 1 IO_F10 339 1 Z
bit 339 C 1 *
bit 338 I 1 IO_E10
bit 337 O 1 IO_E10 336 1 Z
bit 336 C 1 *
bit 335 O 1 *
bit 334 O 1 *
bit 333 O 1 *
bit 332 O 1 *
bit 331 O 1 *
bit 330 O 1 *
bit 329 O 1 *
bit 328 O 1 *
bit 327 O 1 *
bit 326 O 1 *
bit 325 O 1 *
bit 324 O 1 *
bit 323 O 1 *
bit 322 O 1 *
bit 321 O 1 *
bit 320 I 1 IO_D10
bit 319 O 1 IO_D10 318 1 Z
bit 318 C 1 *
bit 317 I 1 IO_C10
bit 316 O 1 IO_C10 315 1 Z
bit 315 C 1 *
bit 314 I 1 IO_H11
bit 313 O 1 IO_H11 312 1 Z
bit 312 C 1 *
bit 311 I 1 IO_B10
bit 310 O 1 IO_B10 309 1 Z
bit 309 C 1 *
bit 308 I 1 IO_A10
bit 307 O 1 IO_A10 306 1 Z
bit 306 C 1 *
bit 305 I 1 IO_G11
bit 304 O 1 IO_G11 303 1 Z
bit 303 C 1 *
bit 302 I 1 IO_F11
bit 301 O 1 IO_F11 300 1 Z
bit 300 C 1 *
bit 299 O 1 *
bit 298 O 1 *
bit 297 O 1 *
bit 296 I 1 IO_E11
bit 295 O 1 IO_E11 294 1 Z
bit 294 C 1 *
bit 293 I 1 IO_D11
bit 292 O 1 IO_D11 291 1 Z
bit 291 C 1 *
bit 290 I 1 IO_B11
bit 289 O 1 IO_B11 288 1 Z
bit 288 C 1 *
bit 287 I 1 IO_A11
bit 286 O 1 IO_A11 285 1 Z
bit 285 C 1 *
bit 284 I 1 IO_H12
bit 283 O 1 IO_H12 282 1 Z
bit 282 C 1 *
bit 281 I 1 IO_G12
bit 280 O 1 IO_G12 279 1 Z
bit 279 C 1 *
bit 278 I 1 IO_H13
bit 277 O 1 IO_H13 276 1 Z
bit 276 C 1 *
bit 275 I 1 IO_F12
bit 274 O 1 IO_F12 273 1 Z
bit 273 C 1 *
bit 272 I 1 IO_E12
bit 271 O 1 IO_E12 270 1 Z
bit 270 C 1 *
bit 269 I 1 IO_C12
bit 268 O 1 IO_C12 267 1 Z
bit 267 C 1 *
bit 266 I 1 IO_B12
bit 265 O 1 IO_B12 264 1 Z
bit 264 C 1 *
bit 263 I 1 IO_A12
bit 262 O 1 IO_A12 261 1 Z
bit 261 C 1 *
bit 260 I 1 IO_G13
bit 259 O 1 IO_G13 258 1 Z
bit 258 C 1 *
bit 257 I 1 IO_F13
bit 256 O 1 IO_F13 255 1 Z
bit 255 C 1 *
bit 254 I 1 IO_E13
bit 253 O 1 IO_E13 252 1 Z
bit 252 C 1 *
bit 251 I 1 IO_D13
bit 250 O 1 IO_D13 249 1 Z
bit 249 C 1 *
bit 248 I 1 IO_C13
bit 247 O 1 IO_C13 246 1 Z
bit 246 C 1 *
bit 245 I 1 IO_B13
bit 244 O 1 IO_B13 243 1 Z
bit 243 C 1 *
bit 242 I 1 IO_A13
bit 241 O 1 IO_A13 240 1 Z
bit 240 C 1 *
bit 239 I 1 IO_A14
bit 238 O 1 IO_A14 237 1 Z
bit 237 C 1 *
bit 236 I 1 IO_B14
bit 235 O 1 IO_B14 234 1 Z
bit 234 C 1 *
bit 233 I 1 IO_C14
bit 232 O 1 IO_C14 231 1 Z
bit 231 C 1 *
bit 230 I 1 IO_D14
bit 229 O 1 IO_D14 228 1 Z
bit 228 C 1 *
bit 227 I 1 IO_E14
bit 226 O 1 IO_E14 225 1 Z
bit 225 C 1 *
bit 224 I 1 IO_F14
bit 223 O 1 IO_F14 222 1 Z
bit 222 C 1 *
bit 221 I 1 IO_G14
bit 220 O 1 IO_G14 219 1 Z
bit 219 C 1 *
bit 218 I 1 IO_H14
bit 217 O 1 IO_H14 216 1 Z
bit 216 C 1 *
bit 215 I 1 IO_A15
bit 214 O 1 IO_A15 213 1 Z
bit 213 C 1 *
bit 212 I 1 IO_B15
bit 211 O 1 IO_B15 210 1 Z
bit 210 C 1 *
bit 209 I 1 IO_C15
bit 208 O 1 IO_C15 207 1 Z
bit 207 C 1 *
bit 206 I 1 IO_E15
bit 205 O 1 IO_E15 204 1 Z
bit 204 C 1 *
bit 203 I 1 IO_F15
bit 202 O 1 IO_F15 201 1 Z
bit 201 C 1 *
bit 200 I 1 IO_G15
bit 199 O 1 IO_G15 198 1 Z
bit 198 C 1 *
bit 197 I 1 IO_H15
bit 196 O 1 IO_H15 195 1 Z
bit 195 C 1 *
bit 194 I 1 IO_D16
bit 193 O 1 IO_D16 192 1 Z
bit 192 C 1 *
bit 191 I 1 IO_A16
bit 190 O 1 IO_A16 189 1 Z
bit 189 C 1 *
bit 188 I 1 IO_B16
bit 187 O 1 IO_B16 186 1 Z
bit 186 C 1 *
bit 185 I 1 IO_E16
bit 184 O 1 IO_E16 183 1 Z
bit 183 C 1 *
bit 182 I 1 IO_F16
bit 181 O 1 IO_F16 180 1 Z
bit 180 C 1 *
bit 179 O 1 *
bit 178 O 1 *
bit 177 O 1 *
bit 176 I 1 IO_G16
bit 175 O 1 IO_G16 174 1 Z
bit 174 C 1 *
bit 173 I 1 IO_H16
bit 172 O 1 IO_H16 171 1 Z
bit 171 C 1 *
bit 170 I 1 IO_A17
bit 169 O 1 IO_A17 168 1 Z
bit 168 C 1 *
bit 167 I 1 IO_B17
bit 166 O 1 IO_B17 165 1 Z
bit 165 C 1 *
bit 164 I 1 IO_C17
bit 163 O 1 IO_C17 162 1 Z
bit 162 C 1 *
bit 161 I 1 IO_D17
bit 160 O 1 IO_D17 159 1 Z
bit 159 C 1 *
bit 158 I 1 IO_E17
bit 157 O 1 IO_E17 156 1 Z
bit 156 C 1 *
bit 155 O 1 *
bit 154 O 1 *
bit 153 O 1 *
bit 152 O 1 *
bit 151 O 1 *
bit 150 O 1 *
bit 149 O 1 *
bit 148 O 1 *
bit 147 O 1 *
bit 146 O 1 *
bit 145 O 1 *
bit 144 O 1 *
bit 143 O 1 *
bit 142 O 1 *
bit 141 O 1 *
bit 140 I 1 IO_F17
bit 139 O 1 IO_F17 138 1 Z
bit 138 C 1 *
bit 137 I 1 IO_G17
bit 136 O 1 IO_G17 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 O 1 *
bit 133 O 1 *
bit 132 O 1 *
bit 131 I 1 IO_B18
bit 130 O 1 IO_B18 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_C18
bit 127 O 1 IO_C18 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 I 1 IO_D18
bit 124 O 1 IO_D18 123 1 Z
bit 123 C 1 *
bit 122 O 1 *
bit 121 O 1 *
bit 120 O 1 *
bit 119 I 1 IO_E18
bit 118 O 1 IO_E18 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 I 1 IO_F18
bit 115 O 1 IO_F18 114 1 Z
bit 114 C 1 *
bit 113 I 1 IO_G18
bit 112 O 1 IO_G18 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_A19
bit 109 O 1 IO_A19 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_B19
bit 106 O 1 IO_B19 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 O 1 *
bit 103 O 1 *
bit 102 O 1 *
bit 101 O 1 *
bit 100 O 1 *
bit 99 O 1 *
bit 98 O 1 *
bit 97 O 1 *
bit 96 O 1 *
bit 95 O 1 *
bit 94 O 1 *
bit 93 O 1 *
bit 92 O 1 *
bit 91 O 1 *
bit 90 O 1 *
bit 89 O 1 *
bit 88 O 1 *
bit 87 O 1 *
bit 86 I 1 IO_C19
bit 85 O 1 IO_C19 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_D19
bit 82 O 1 IO_D19 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 I 1 IO_E19
bit 79 O 1 IO_E19 78 1 Z
bit 78 C 1 *
bit 77 I 1 IO_F19
bit 76 O 1 IO_F19 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 I 1 IO_G19
bit 73 O 1 IO_G19 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_A20
bit 70 O 1 IO_A20 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_B20
bit 67 O 1 IO_B20 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_D20
bit 64 O 1 IO_D20 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 I 1 IO_E20
bit 61 O 1 IO_E20 60 1 Z
bit 60 C 1 *
bit 59 I 1 IO_F20
bit 58 O 1 IO_F20 57 1 Z
bit 57 C 1 *
bit 56 I 1 IO_A21
bit 55 O 1 IO_A21 54 1 Z
bit 54 C 1 *
bit 53 I 1 IO_B21
bit 52 O 1 IO_B21 51 1 Z
bit 51 C 1 *
bit 50 I 1 IO_C21
bit 49 O 1 IO_C21 48 1 Z
bit 48 C 1 *
bit 47 I 1 IO_D21
bit 46 O 1 IO_D21 45 1 Z
bit 45 C 1 *
bit 44 I 1 IO_A22
bit 43 O 1 IO_A22 42 1 Z
bit 42 C 1 *
bit 41 I 1 IO_B22
bit 40 O 1 IO_B22 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_C22
bit 37 O 1 IO_C22 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 I 1 IO_E21
bit 34 O 1 IO_E21 33 1 Z
bit 33 C 1 *
bit 32 I 1 IO_F21
bit 31 O 1 IO_F21 30 1 Z
bit 30 C 1 *
bit 29 I 1 IO_A23
bit 28 O 1 IO_A23 27 1 Z
bit 27 C 1 *
bit 26 I 1 IO_B23
bit 25 O 1 IO_B23 24 1 Z
bit 24 C 1 *
bit 23 I 1 IO_C23
bit 22 O 1 IO_C23 21 1 Z
bit 21 C 1 *
bit 20 O 1 *
bit 19 O 1 *
bit 18 O 1 *
bit 17 O 1 *
bit 16 O 1 *
bit 15 O 1 *
bit 14 O 1 *
bit 13 O 1 *
bit 12 O 1 *
bit 11 O 1 *
bit 10 O 1 *
bit 9 O 1 *
bit 8 O 1 *
bit 7 O 1 *
bit 6 O 1 *
bit 5 I 1 IO_D22
bit 4 O 1 IO_D22 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_E22
bit 1 O 1 IO_E22 0 1 Z
bit 0 C 1 *
