signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal CCLK_T15
signal DONE_R15
signal HSWAP_EN_E6
signal M0_P5
signal M1_U3
signal M2_R4
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCINT9
signal VCCINT10
signal VCCINT11
signal VCCINT12
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal IO_A2
signal IO_A3
signal IO_A4
signal IO_A5
signal IO_A7
signal IO_A8
signal IO_A9
signal IO_A10
signal IO_A11
signal IO_A12
signal IO_A14
signal IO_A15
signal IO_A16
signal IO_A17
signal IO_B1
signal IO_B3
signal IO_B4
signal IO_B5
signal IO_B6
signal IO_B9
signal IO_B10
signal IO_B13
signal IO_B14
signal IO_B15
signal IO_B18
signal IO_C1
signal IO_C2
signal IO_C3
signal IO_C4
signal IO_C5
signal IO_C7
signal IO_C8
signal IO_C11
signal IO_C12
signal IO_C14
signal IO_C15
signal IO_C16
signal IO_C17
signal IO_C18
signal IO_D1
signal IO_D2
signal IO_D3
signal IO_D5
signal IO_D6
signal IO_D7
signal IO_D8
signal IO_D9
signal IO_D10
signal IO_D11
signal IO_D12
signal IO_D13
signal IO_D14
signal IO_D16
signal IO_D17
signal IO_D18
signal IO_E1
signal IO_E2
signal IO_E3
signal IO_E4
signal IO_E7
signal IO_E8
signal IO_E9
signal IO_E10
signal IO_E11
signal IO_E12
signal IO_E13
signal IO_E15
signal IO_E16
signal IO_E17
signal IO_E18
signal IO_F2
signal IO_F4
signal IO_F5
signal IO_F8
signal IO_F9
signal IO_F10
signal IO_F11
signal IO_F14
signal IO_F15
signal IO_F17
signal IO_G1
signal IO_G3
signal IO_G4
signal IO_G5
signal IO_G14
signal IO_G15
signal IO_G16
signal IO_G18
signal IO_H1
signal IO_H2
signal IO_H3
signal IO_H4
signal IO_H5
signal IO_H6
signal IO_H13
signal IO_H14
signal IO_H15
signal IO_H16
signal IO_H17
signal IO_H18
signal IO_J1
signal IO_J2
signal IO_J4
signal IO_J5
signal IO_J6
signal IO_J13
signal IO_J14
signal IO_J15
signal IO_J17
signal IO_J18
signal IO_K1
signal IO_K2
signal IO_K4
signal IO_K5
signal IO_K6
signal IO_K13
signal IO_K14
signal IO_K15
signal IO_K17
signal IO_K18
signal IO_L1
signal IO_L2
signal IO_L3
signal IO_L4
signal IO_L5
signal IO_L6
signal IO_L13
signal IO_L14
signal IO_L15
signal IO_L16
signal IO_L17
signal IO_L18
signal IO_M1
signal IO_M3
signal IO_M4
signal IO_M5
signal IO_M14
signal IO_M15
signal IO_M16
signal IO_M18
signal IO_N2
signal IO_N4
signal IO_N5
signal IO_N8
signal IO_N9
signal IO_N10
signal IO_N11
signal IO_N14
signal IO_N15
signal IO_N17
signal IO_P1
signal IO_P2
signal IO_P3
signal IO_P4
signal IO_P6
signal IO_P7
signal IO_P8
signal IO_P9
signal IO_P10
signal IO_P11
signal IO_P12
signal IO_P13
signal IO_P14
signal IO_P15
signal IO_P16
signal IO_P17
signal IO_P18
signal IO_R1
signal IO_R2
signal IO_R3
signal IO_R5
signal IO_R6
signal IO_R7
signal IO_R8
signal IO_R9
signal IO_R10
signal IO_R11
signal IO_R12
signal IO_R13
signal IO_R14
signal IO_R16
signal IO_R17
signal IO_R18
signal IO_T1
signal IO_T2
signal IO_T3
signal IO_T4
signal IO_T5
signal IO_T7
signal IO_T8
signal IO_T11
signal IO_T12
signal IO_T14
signal IO_T16
signal IO_T17
signal IO_T18
signal IO_U1
signal IO_U4
signal IO_U5
signal IO_U6
signal IO_U9
signal IO_U10
signal IO_U13
signal IO_U14
signal IO_U15
signal IO_U16
signal IO_U18
signal IO_V2
signal IO_V3
signal IO_V4
signal IO_V5
signal IO_V7
signal IO_V8
signal IO_V9
signal IO_V10
signal IO_V11
signal IO_V12
signal IO_V14
signal IO_V15
signal IO_V16

register	BSR	815
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 814 I 1 IO_C16
bit 813 O 1 IO_C16 812 1 Z
bit 812 C 1 *
bit 811 I 1 IO_C17
bit 810 O 1 IO_C17 809 1 Z
bit 809 C 1 *
bit 808 O 1 *
bit 807 O 1 *
bit 806 O 1 *
bit 805 O 1 *
bit 804 O 1 *
bit 803 O 1 *
bit 802 I 1 IO_B18
bit 801 O 1 IO_B18 800 1 Z
bit 800 C 1 *
bit 799 I 1 IO_C18
bit 798 O 1 IO_C18 797 1 Z
bit 797 C 1 *
bit 796 I 1 IO_D17
bit 795 O 1 IO_D17 794 1 Z
bit 794 C 1 *
bit 793 I 1 IO_D18
bit 792 O 1 IO_D18 791 1 Z
bit 791 C 1 *
bit 790 I 1 IO_D16
bit 789 O 1 IO_D16 788 1 Z
bit 788 C 1 *
bit 787 I 1 IO_E16
bit 786 O 1 IO_E16 785 1 Z
bit 785 C 1 *
bit 784 I 1 IO_E17
bit 783 O 1 IO_E17 782 1 Z
bit 782 C 1 *
bit 781 I 1 IO_E18
bit 780 O 1 IO_E18 779 1 Z
bit 779 C 1 *
bit 778 I 1 IO_F15
bit 777 O 1 IO_F15 776 1 Z
bit 776 C 1 *
bit 775 I 1 IO_E15
bit 774 O 1 IO_E15 773 1 Z
bit 773 C 1 *
bit 772 I 1 IO_F14
bit 771 O 1 IO_F14 770 1 Z
bit 770 C 1 *
bit 769 I 1 IO_G14
bit 768 O 1 IO_G14 767 1 Z
bit 767 C 1 *
bit 766 I 1 IO_G18
bit 765 O 1 IO_G18 764 1 Z
bit 764 C 1 *
bit 763 I 1 IO_F17
bit 762 O 1 IO_F17 761 1 Z
bit 761 C 1 *
bit 760 I 1 IO_G15
bit 759 O 1 IO_G15 758 1 Z
bit 758 C 1 *
bit 757 I 1 IO_G16
bit 756 O 1 IO_G16 755 1 Z
bit 755 C 1 *
bit 754 I 1 IO_H13
bit 753 O 1 IO_H13 752 1 Z
bit 752 C 1 *
bit 751 I 1 IO_H14
bit 750 O 1 IO_H14 749 1 Z
bit 749 C 1 *
bit 748 I 1 IO_H16
bit 747 O 1 IO_H16 746 1 Z
bit 746 C 1 *
bit 745 I 1 IO_H15
bit 744 O 1 IO_H15 743 1 Z
bit 743 C 1 *
bit 742 I 1 IO_H17
bit 741 O 1 IO_H17 740 1 Z
bit 740 C 1 *
bit 739 I 1 IO_H18
bit 738 O 1 IO_H18 737 1 Z
bit 737 C 1 *
bit 736 O 1 *
bit 735 O 1 *
bit 734 O 1 *
bit 733 I 1 IO_J13
bit 732 O 1 IO_J13 731 1 Z
bit 731 C 1 *
bit 730 I 1 IO_J18
bit 729 O 1 IO_J18 728 1 Z
bit 728 C 1 *
bit 727 I 1 IO_J17
bit 726 O 1 IO_J17 725 1 Z
bit 725 C 1 *
bit 724 I 1 IO_J15
bit 723 O 1 IO_J15 722 1 Z
bit 722 C 1 *
bit 721 I 1 IO_J14
bit 720 O 1 IO_J14 719 1 Z
bit 719 C 1 *
bit 718 I 1 IO_K17
bit 717 O 1 IO_K17 716 1 Z
bit 716 C 1 *
bit 715 I 1 IO_K18
bit 714 O 1 IO_K18 713 1 Z
bit 713 C 1 *
bit 712 I 1 IO_K13
bit 711 O 1 IO_K13 710 1 Z
bit 710 C 1 *
bit 709 I 1 IO_K14
bit 708 O 1 IO_K14 707 1 Z
bit 707 C 1 *
bit 706 I 1 IO_K15
bit 705 O 1 IO_K15 704 1 Z
bit 704 C 1 *
bit 703 O 1 *
bit 702 O 1 *
bit 701 O 1 *
bit 700 I 1 IO_L18
bit 699 O 1 IO_L18 698 1 Z
bit 698 C 1 *
bit 697 I 1 IO_L17
bit 696 O 1 IO_L17 695 1 Z
bit 695 C 1 *
bit 694 I 1 IO_L15
bit 693 O 1 IO_L15 692 1 Z
bit 692 C 1 *
bit 691 I 1 IO_L16
bit 690 O 1 IO_L16 689 1 Z
bit 689 C 1 *
bit 688 I 1 IO_L14
bit 687 O 1 IO_L14 686 1 Z
bit 686 C 1 *
bit 685 I 1 IO_L13
bit 684 O 1 IO_L13 683 1 Z
bit 683 C 1 *
bit 682 I 1 IO_M18
bit 681 O 1 IO_M18 680 1 Z
bit 680 C 1 *
bit 679 I 1 IO_N17
bit 678 O 1 IO_N17 677 1 Z
bit 677 C 1 *
bit 676 I 1 IO_M15
bit 675 O 1 IO_M15 674 1 Z
bit 674 C 1 *
bit 673 I 1 IO_M16
bit 672 O 1 IO_M16 671 1 Z
bit 671 C 1 *
bit 670 I 1 IO_M14
bit 669 O 1 IO_M14 668 1 Z
bit 668 C 1 *
bit 667 I 1 IO_N14
bit 666 O 1 IO_N14 665 1 Z
bit 665 C 1 *
bit 664 I 1 IO_P15
bit 663 O 1 IO_P15 662 1 Z
bit 662 C 1 *
bit 661 I 1 IO_N15
bit 660 O 1 IO_N15 659 1 Z
bit 659 C 1 *
bit 658 I 1 IO_P18
bit 657 O 1 IO_P18 656 1 Z
bit 656 C 1 *
bit 655 I 1 IO_P17
bit 654 O 1 IO_P17 653 1 Z
bit 653 C 1 *
bit 652 I 1 IO_R17
bit 651 O 1 IO_R17 650 1 Z
bit 650 C 1 *
bit 649 I 1 IO_R18
bit 648 O 1 IO_R18 647 1 Z
bit 647 C 1 *
bit 646 I 1 IO_P16
bit 645 O 1 IO_P16 644 1 Z
bit 644 C 1 *
bit 643 I 1 IO_R16
bit 642 O 1 IO_R16 641 1 Z
bit 641 C 1 *
bit 640 I 1 IO_T18
bit 639 O 1 IO_T18 638 1 Z
bit 638 C 1 *
bit 637 I 1 IO_U18
bit 636 O 1 IO_U18 635 1 Z
bit 635 C 1 *
bit 634 O 1 *
bit 633 O 1 *
bit 632 O 1 *
bit 631 O 1 *
bit 630 O 1 *
bit 629 O 1 *
bit 628 I 1 IO_T17
bit 627 O 1 IO_T17 626 1 Z
bit 626 C 1 *
bit 625 I 1 IO_T16
bit 624 O 1 IO_T16 623 1 Z
bit 623 C 1 *
bit 622 I 1 CCLK_T15
bit 621 O 1 CCLK_T15 620 1 Z
bit 620 C 1 *
bit 619 I 1 DONE_R15
bit 618 O 1 DONE_R15 617 1 Z
bit 617 C 1 *
bit 616 I 1 IO_V17
bit 615 O 1 IO_V17 614 1 Z
bit 614 C 1 *
bit 613 I 1 IO_U16
bit 612 O 1 IO_U16 611 1 Z
bit 611 C 1 *
bit 610 I 1 IO_V16
bit 609 O 1 IO_V16 608 1 Z
bit 608 C 1 *
bit 607 I 1 IO_P14
bit 606 O 1 IO_P14 605 1 Z
bit 605 C 1 *
bit 604 I 1 IO_R14
bit 603 O 1 IO_R14 602 1 Z
bit 602 C 1 *
bit 601 O 1 *
bit 600 O 1 *
bit 599 O 1 *
bit 598 I 1 IO_U15
bit 597 O 1 IO_U15 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_V15
bit 594 O 1 IO_V15 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_T14
bit 591 O 1 IO_T14 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 I 1 IO_U14
bit 588 O 1 IO_U14 587 1 Z
bit 587 C 1 *
bit 586 O 1 *
bit 585 O 1 *
bit 584 O 1 *
bit 583 O 1 *
bit 582 O 1 *
bit 581 O 1 *
bit 580 O 1 *
bit 579 O 1 *
bit 578 O 1 *
bit 577 I 1 IO_V14
bit 576 O 1 IO_V14 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 O 1 *
bit 573 O 1 *
bit 572 O 1 *
bit 571 I 1 IO_U13
bit 570 O 1 IO_U13 569 1 Z
bit 569 C 1 *
bit 568 O 1 *
bit 567 O 1 *
bit 566 O 1 *
bit 565 O 1 *
bit 564 O 1 *
bit 563 O 1 *
bit 562 I 1 IO_R13
bit 561 O 1 IO_R13 560 1 Z
bit 560 C 1 *
bit 559 I 1 IO_P13
bit 558 O 1 IO_P13 557 1 Z
bit 557 C 1 *
bit 556 I 1 IO_P12
bit 555 O 1 IO_P12 554 1 Z
bit 554 C 1 *
bit 553 I 1 IO_T12
bit 552 O 1 IO_T12 551 1 Z
bit 551 C 1 *
bit 550 I 1 IO_R12
bit 549 O 1 IO_R12 548 1 Z
bit 548 C 1 *
bit 547 I 1 IO_V12
bit 546 O 1 IO_V12 545 1 Z
bit 545 C 1 *
bit 544 I 1 IO_V11
bit 543 O 1 IO_V11 542 1 Z
bit 542 C 1 *
bit 541 O 1 *
bit 540 O 1 *
bit 539 O 1 *
bit 538 I 1 IO_R11
bit 537 O 1 IO_R11 536 1 Z
bit 536 C 1 *
bit 535 I 1 IO_T11
bit 534 O 1 IO_T11 533 1 Z
bit 533 C 1 *
bit 532 I 1 IO_N11
bit 531 O 1 IO_N11 530 1 Z
bit 530 C 1 *
bit 529 I 1 IO_P11
bit 528 O 1 IO_P11 527 1 Z
bit 527 C 1 *
bit 526 I 1 IO_R10
bit 525 O 1 IO_R10 524 1 Z
bit 524 C 1 *
bit 523 I 1 IO_U10
bit 522 O 1 IO_U10 521 1 Z
bit 521 C 1 *
bit 520 I 1 IO_V10
bit 519 O 1 IO_V10 518 1 Z
bit 518 C 1 *
bit 517 I 1 IO_N10
bit 516 O 1 IO_N10 515 1 Z
bit 515 C 1 *
bit 514 I 1 IO_P10
bit 513 O 1 IO_P10 512 1 Z
bit 512 C 1 *
bit 511 I 1 IO_R9
bit 510 O 1 IO_R9 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_N9
bit 507 O 1 IO_N9 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 I 1 IO_P9
bit 504 O 1 IO_P9 503 1 Z
bit 503 C 1 *
bit 502 I 1 IO_U9
bit 501 O 1 IO_U9 500 1 Z
bit 500 C 1 *
bit 499 I 1 IO_V9
bit 498 O 1 IO_V9 497 1 Z
bit 497 C 1 *
bit 496 I 1 IO_N8
bit 495 O 1 IO_N8 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_R8
bit 492 O 1 IO_R8 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_T8
bit 489 O 1 IO_T8 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_V8
bit 486 O 1 IO_V8 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_V7
bit 483 O 1 IO_V7 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 I 1 IO_P8
bit 480 O 1 IO_P8 479 1 Z
bit 479 C 1 *
bit 478 I 1 IO_R7
bit 477 O 1 IO_R7 476 1 Z
bit 476 C 1 *
bit 475 I 1 IO_T7
bit 474 O 1 IO_T7 473 1 Z
bit 473 C 1 *
bit 472 I 1 IO_P6
bit 471 O 1 IO_P6 470 1 Z
bit 470 C 1 *
bit 469 I 1 IO_P7
bit 468 O 1 IO_P7 467 1 Z
bit 467 C 1 *
bit 466 I 1 IO_U6
bit 465 O 1 IO_U6 464 1 Z
bit 464 C 1 *
bit 463 O 1 *
bit 462 O 1 *
bit 461 O 1 *
bit 460 O 1 *
bit 459 O 1 *
bit 458 O 1 *
bit 457 O 1 *
bit 456 O 1 *
bit 455 O 1 *
bit 454 O 1 *
bit 453 O 1 *
bit 452 O 1 *
bit 451 O 1 *
bit 450 O 1 *
bit 449 O 1 *
bit 448 I 1 IO_V5
bit 447 O 1 IO_V5 446 1 Z
bit 446 C 1 *
bit 445 I 1 IO_U5
bit 444 O 1 IO_U5 443 1 Z
bit 443 C 1 *
bit 442 I 1 IO_R6
bit 441 O 1 IO_R6 440 1 Z
bit 440 C 1 *
bit 439 I 1 IO_R5
bit 438 O 1 IO_R5 437 1 Z
bit 437 C 1 *
bit 436 O 1 *
bit 435 O 1 *
bit 434 O 1 *
bit 433 I 1 IO_V4
bit 432 O 1 IO_V4 431 1 Z
bit 431 C 1 *
bit 430 I 1 IO_U4
bit 429 O 1 IO_U4 428 1 Z
bit 428 C 1 *
bit 427 O 1 *
bit 426 O 1 *
bit 425 O 1 *
bit 424 O 1 *
bit 423 O 1 *
bit 422 O 1 *
bit 421 O 1 *
bit 420 O 1 *
bit 419 O 1 *
bit 418 I 1 IO_T5
bit 417 O 1 IO_T5 416 1 Z
bit 416 C 1 *
bit 415 I 1 IO_T4
bit 414 O 1 IO_T4 413 1 Z
bit 413 C 1 *
bit 412 I 1 IO_V3
bit 411 O 1 IO_V3 410 1 Z
bit 410 C 1 *
bit 409 I 1 IO_V2
bit 408 O 1 IO_V2 407 1 Z
bit 407 C 1 *
bit 406 I 1 M2_R4
bit 405 I 1 M0_P5
bit 404 I 1 M1_U3
bit 403 I 1 IO_T3
bit 402 O 1 IO_T3 401 1 Z
bit 401 C 1 *
bit 400 I 1 IO_T2
bit 399 O 1 IO_T2 398 1 Z
bit 398 C 1 *
bit 397 O 1 *
bit 396 O 1 *
bit 395 O 1 *
bit 394 O 1 *
bit 393 O 1 *
bit 392 O 1 *
bit 391 I 1 IO_U1
bit 390 O 1 IO_U1 389 1 Z
bit 389 C 1 *
bit 388 I 1 IO_T1
bit 387 O 1 IO_T1 386 1 Z
bit 386 C 1 *
bit 385 I 1 IO_R2
bit 384 O 1 IO_R2 383 1 Z
bit 383 C 1 *
bit 382 I 1 IO_R1
bit 381 O 1 IO_R1 380 1 Z
bit 380 C 1 *
bit 379 I 1 IO_R3
bit 378 O 1 IO_R3 377 1 Z
bit 377 C 1 *
bit 376 I 1 IO_P3
bit 375 O 1 IO_P3 374 1 Z
bit 374 C 1 *
bit 373 I 1 IO_P2
bit 372 O 1 IO_P2 371 1 Z
bit 371 C 1 *
bit 370 I 1 IO_P1
bit 369 O 1 IO_P1 368 1 Z
bit 368 C 1 *
bit 367 I 1 IO_N4
bit 366 O 1 IO_N4 365 1 Z
bit 365 C 1 *
bit 364 I 1 IO_P4
bit 363 O 1 IO_P4 362 1 Z
bit 362 C 1 *
bit 361 I 1 IO_N5
bit 360 O 1 IO_N5 359 1 Z
bit 359 C 1 *
bit 358 I 1 IO_M5
bit 357 O 1 IO_M5 356 1 Z
bit 356 C 1 *
bit 355 I 1 IO_M3
bit 354 O 1 IO_M3 353 1 Z
bit 353 C 1 *
bit 352 I 1 IO_M4
bit 351 O 1 IO_M4 350 1 Z
bit 350 C 1 *
bit 349 I 1 IO_N2
bit 348 O 1 IO_N2 347 1 Z
bit 347 C 1 *
bit 346 I 1 IO_M1
bit 345 O 1 IO_M1 344 1 Z
bit 344 C 1 *
bit 343 I 1 IO_L6
bit 342 O 1 IO_L6 341 1 Z
bit 341 C 1 *
bit 340 I 1 IO_L5
bit 339 O 1 IO_L5 338 1 Z
bit 338 C 1 *
bit 337 I 1 IO_L3
bit 336 O 1 IO_L3 335 1 Z
bit 335 C 1 *
bit 334 I 1 IO_L4
bit 333 O 1 IO_L4 332 1 Z
bit 332 C 1 *
bit 331 I 1 IO_L2
bit 330 O 1 IO_L2 329 1 Z
bit 329 C 1 *
bit 328 I 1 IO_L1
bit 327 O 1 IO_L1 326 1 Z
bit 326 C 1 *
bit 325 O 1 *
bit 324 O 1 *
bit 323 O 1 *
bit 322 I 1 IO_K6
bit 321 O 1 IO_K6 320 1 Z
bit 320 C 1 *
bit 319 I 1 IO_K5
bit 318 O 1 IO_K5 317 1 Z
bit 317 C 1 *
bit 316 I 1 IO_K4
bit 315 O 1 IO_K4 314 1 Z
bit 314 C 1 *
bit 313 I 1 IO_K1
bit 312 O 1 IO_K1 311 1 Z
bit 311 C 1 *
bit 310 I 1 IO_K2
bit 309 O 1 IO_K2 308 1 Z
bit 308 C 1 *
bit 307 I 1 IO_J5
bit 306 O 1 IO_J5 305 1 Z
bit 305 C 1 *
bit 304 I 1 IO_J4
bit 303 O 1 IO_J4 302 1 Z
bit 302 C 1 *
bit 301 I 1 IO_J1
bit 300 O 1 IO_J1 299 1 Z
bit 299 C 1 *
bit 298 I 1 IO_J2
bit 297 O 1 IO_J2 296 1 Z
bit 296 C 1 *
bit 295 I 1 IO_J6
bit 294 O 1 IO_J6 293 1 Z
bit 293 C 1 *
bit 292 O 1 *
bit 291 O 1 *
bit 290 O 1 *
bit 289 I 1 IO_H1
bit 288 O 1 IO_H1 287 1 Z
bit 287 C 1 *
bit 286 I 1 IO_H2
bit 285 O 1 IO_H2 284 1 Z
bit 284 C 1 *
bit 283 I 1 IO_H4
bit 282 O 1 IO_H4 281 1 Z
bit 281 C 1 *
bit 280 I 1 IO_H3
bit 279 O 1 IO_H3 278 1 Z
bit 278 C 1 *
bit 277 I 1 IO_H5
bit 276 O 1 IO_H5 275 1 Z
bit 275 C 1 *
bit 274 I 1 IO_H6
bit 273 O 1 IO_H6 272 1 Z
bit 272 C 1 *
bit 271 I 1 IO_G4
bit 270 O 1 IO_G4 269 1 Z
bit 269 C 1 *
bit 268 I 1 IO_G3
bit 267 O 1 IO_G3 266 1 Z
bit 266 C 1 *
bit 265 I 1 IO_G1
bit 264 O 1 IO_G1 263 1 Z
bit 263 C 1 *
bit 262 I 1 IO_F2
bit 261 O 1 IO_F2 260 1 Z
bit 260 C 1 *
bit 259 I 1 IO_G5
bit 258 O 1 IO_G5 257 1 Z
bit 257 C 1 *
bit 256 I 1 IO_F5
bit 255 O 1 IO_F5 254 1 Z
bit 254 C 1 *
bit 253 I 1 IO_E4
bit 252 O 1 IO_E4 251 1 Z
bit 251 C 1 *
bit 250 I 1 IO_F4
bit 249 O 1 IO_F4 248 1 Z
bit 248 C 1 *
bit 247 I 1 IO_E2
bit 246 O 1 IO_E2 245 1 Z
bit 245 C 1 *
bit 244 I 1 IO_E1
bit 243 O 1 IO_E1 242 1 Z
bit 242 C 1 *
bit 241 I 1 IO_E3
bit 240 O 1 IO_E3 239 1 Z
bit 239 C 1 *
bit 238 I 1 IO_D3
bit 237 O 1 IO_D3 236 1 Z
bit 236 C 1 *
bit 235 I 1 IO_D1
bit 234 O 1 IO_D1 233 1 Z
bit 233 C 1 *
bit 232 I 1 IO_D2
bit 231 O 1 IO_D2 230 1 Z
bit 230 C 1 *
bit 229 I 1 IO_C1
bit 228 O 1 IO_C1 227 1 Z
bit 227 C 1 *
bit 226 I 1 IO_B1
bit 225 O 1 IO_B1 224 1 Z
bit 224 C 1 *
bit 223 O 1 *
bit 222 O 1 *
bit 221 O 1 *
bit 220 O 1 *
bit 219 O 1 *
bit 218 O 1 *
bit 217 I 1 IO_C3
bit 216 O 1 IO_C3 215 1 Z
bit 215 C 1 *
bit 214 I 1 IO_C2
bit 213 O 1 IO_C2 212 1 Z
bit 212 C 1 *
bit 211 O 1 *
bit 210 I 1 HSWAP_EN_E6
bit 209 I 1 IO_B3
bit 208 O 1 IO_B3 207 1 Z
bit 207 C 1 *
bit 206 I 1 IO_A2
bit 205 O 1 IO_A2 204 1 Z
bit 204 C 1 *
bit 203 I 1 IO_A3
bit 202 O 1 IO_A3 201 1 Z
bit 201 C 1 *
bit 200 O 1 *
bit 199 O 1 *
bit 198 O 1 *
bit 197 O 1 *
bit 196 O 1 *
bit 195 O 1 *
bit 194 O 1 *
bit 193 O 1 *
bit 192 O 1 *
bit 191 I 1 IO_B4
bit 190 O 1 IO_B4 189 1 Z
bit 189 C 1 *
bit 188 I 1 IO_C4
bit 187 O 1 IO_C4 186 1 Z
bit 186 C 1 *
bit 185 I 1 IO_C5
bit 184 O 1 IO_C5 183 1 Z
bit 183 C 1 *
bit 182 I 1 IO_D5
bit 181 O 1 IO_D5 180 1 Z
bit 180 C 1 *
bit 179 O 1 *
bit 178 O 1 *
bit 177 O 1 *
bit 176 I 1 IO_A4
bit 175 O 1 IO_A4 174 1 Z
bit 174 C 1 *
bit 173 I 1 IO_A5
bit 172 O 1 IO_A5 171 1 Z
bit 171 C 1 *
bit 170 O 1 *
bit 169 O 1 *
bit 168 O 1 *
bit 167 O 1 *
bit 166 O 1 *
bit 165 O 1 *
bit 164 I 1 IO_D6
bit 163 O 1 IO_D6 162 1 Z
bit 162 C 1 *
bit 161 O 1 *
bit 160 O 1 *
bit 159 O 1 *
bit 158 O 1 *
bit 157 O 1 *
bit 156 O 1 *
bit 155 I 1 IO_B5
bit 154 O 1 IO_B5 153 1 Z
bit 153 C 1 *
bit 152 I 1 IO_B6
bit 151 O 1 IO_B6 150 1 Z
bit 150 C 1 *
bit 149 I 1 IO_E7
bit 148 O 1 IO_E7 147 1 Z
bit 147 C 1 *
bit 146 I 1 IO_C7
bit 145 O 1 IO_C7 144 1 Z
bit 144 C 1 *
bit 143 I 1 IO_D7
bit 142 O 1 IO_D7 141 1 Z
bit 141 C 1 *
bit 140 I 1 IO_C8
bit 139 O 1 IO_C8 138 1 Z
bit 138 C 1 *
bit 137 I 1 IO_D8
bit 136 O 1 IO_D8 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 O 1 *
bit 133 O 1 *
bit 132 O 1 *
bit 131 I 1 IO_E8
bit 130 O 1 IO_E8 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_F8
bit 127 O 1 IO_F8 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 I 1 IO_A7
bit 124 O 1 IO_A7 123 1 Z
bit 123 C 1 *
bit 122 I 1 IO_A8
bit 121 O 1 IO_A8 120 1 Z
bit 120 C 1 *
bit 119 I 1 IO_D9
bit 118 O 1 IO_D9 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 I 1 IO_B9
bit 115 O 1 IO_B9 114 1 Z
bit 114 C 1 *
bit 113 I 1 IO_A9
bit 112 O 1 IO_A9 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_E9
bit 109 O 1 IO_E9 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_F9
bit 106 O 1 IO_F9 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 I 1 IO_D10
bit 103 O 1 IO_D10 102 1 Z
bit 102 C 1 *
bit 101 I 1 IO_E10
bit 100 O 1 IO_E10 99 1 Z
bit 99 C 1 *
bit 98 I 1 IO_F10
bit 97 O 1 IO_F10 96 1 Z
bit 96 C 1 *
bit 95 I 1 IO_A10
bit 94 O 1 IO_A10 93 1 Z
bit 93 C 1 *
bit 92 I 1 IO_B10
bit 91 O 1 IO_B10 90 1 Z
bit 90 C 1 *
bit 89 I 1 IO_A11
bit 88 O 1 IO_A11 87 1 Z
bit 87 C 1 *
bit 86 I 1 IO_C11
bit 85 O 1 IO_C11 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_D11
bit 82 O 1 IO_D11 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 I 1 IO_F11
bit 79 O 1 IO_F11 78 1 Z
bit 78 C 1 *
bit 77 I 1 IO_E11
bit 76 O 1 IO_E11 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 I 1 IO_A12
bit 73 O 1 IO_A12 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_C12
bit 70 O 1 IO_C12 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_D12
bit 67 O 1 IO_D12 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_E13
bit 64 O 1 IO_E13 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 I 1 IO_E12
bit 61 O 1 IO_E12 60 1 Z
bit 60 C 1 *
bit 59 I 1 IO_B13
bit 58 O 1 IO_B13 57 1 Z
bit 57 C 1 *
bit 56 O 1 *
bit 55 O 1 *
bit 54 O 1 *
bit 53 O 1 *
bit 52 O 1 *
bit 51 O 1 *
bit 50 I 1 IO_D14
bit 49 O 1 IO_D14 48 1 Z
bit 48 C 1 *
bit 47 I 1 IO_D13
bit 46 O 1 IO_D13 45 1 Z
bit 45 C 1 *
bit 44 O 1 *
bit 43 O 1 *
bit 42 O 1 *
bit 41 I 1 IO_A14
bit 40 O 1 IO_A14 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_B14
bit 37 O 1 IO_B14 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 I 1 IO_C14
bit 34 O 1 IO_C14 33 1 Z
bit 33 C 1 *
bit 32 I 1 IO_C15
bit 31 O 1 IO_C15 30 1 Z
bit 30 C 1 *
bit 29 O 1 *
bit 28 O 1 *
bit 27 O 1 *
bit 26 I 1 IO_A15
bit 25 O 1 IO_A15 24 1 Z
bit 24 C 1 *
bit 23 I 1 IO_B15
bit 22 O 1 IO_B15 21 1 Z
bit 21 C 1 *
bit 20 O 1 *
bit 19 O 1 *
bit 18 O 1 *
bit 17 O 1 *
bit 16 O 1 *
bit 15 O 1 *
bit 14 O 1 *
bit 13 O 1 *
bit 12 O 1 *
bit 11 O 1 *
bit 10 O 1 *
bit 9 O 1 *
bit 8 O 1 *
bit 7 O 1 *
bit 6 O 1 *
bit 5 I 1 IO_A16
bit 4 O 1 IO_A16 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_A17
bit 1 O 1 IO_A17 0 1 Z
bit 0 C 1 *
