signal GND1
signal GND2
signal GND3
signal GND4
signal GND5
signal GND6
signal GND7
signal GND8
signal GND9
signal GND10
signal GND11
signal GND12
signal GND13
signal GND14
signal GND15
signal GND16
signal GND17
signal GND18
signal GND19
signal GND20
signal GND21
signal GND22
signal GND23
signal GND24
signal GND25
signal GND26
signal GND27
signal GND28
signal GND29
signal GND30
signal GND31
signal GND32
signal GND33
signal GND34
signal GND35
signal GND36
signal GND37
signal GND38
signal GND39
signal GND40
signal GND41
signal GND42
signal GND43
signal GND44
signal GND45
signal GND46
signal GND47
signal GND48
signal GND49
signal GND50
signal GND51
signal GND52
signal GND53
signal GND54
signal GND55
signal GND56
signal NC1
signal NC2
signal NC3
signal NC4
signal NC5
signal NC6
signal NC7
signal NC8
signal NC9
signal NC10
signal CCLK_PAD208
signal DONE_PAD207
signal HSWAP_EN_PAD41
signal M0_PAD125
signal M1_PAD124
signal M2_PAD126
signal PROG_B
signal TCK
signal TDI
signal TDO
signal TMS
signal VCCAUX1
signal VCCAUX2
signal VCCAUX3
signal VCCAUX4
signal VCCAUX5
signal VCCAUX6
signal VCCAUX7
signal VCCAUX8
signal VCCINT1
signal VCCINT2
signal VCCINT3
signal VCCINT4
signal VCCINT5
signal VCCINT6
signal VCCINT7
signal VCCINT8
signal VCCO01
signal VCCO02
signal VCCO03
signal VCCO04
signal VCCO05
signal VCCO11
signal VCCO12
signal VCCO13
signal VCCO14
signal VCCO15
signal VCCO16
signal VCCO21
signal VCCO22
signal VCCO23
signal VCCO24
signal VCCO25
signal VCCO31
signal VCCO32
signal VCCO33
signal VCCO34
signal VCCO35
signal VCCO41
signal VCCO42
signal VCCO43
signal VCCO44
signal VCCO45
signal VCCO51
signal VCCO52
signal VCCO53
signal VCCO54
signal VCCO55
signal VCCO56
signal VCCO61
signal VCCO62
signal VCCO63
signal VCCO64
signal VCCO65
signal VCCO71
signal VCCO72
signal VCCO73
signal VCCO74
signal VCCO75
signal IO_PAD2
signal IO_PAD3
signal IO_PAD4
signal IO_PAD6
signal IO_PAD8
signal IO_PAD9
signal IO_PAD10
signal IO_PAD12
signal IO_PAD13
signal IO_PAD14
signal IO_PAD16
signal IO_PAD18
signal IO_PAD20
signal IO_PAD22
signal IO_PAD24
signal IO_PAD25
signal IO_PAD28
signal IO_PAD30
signal IO_PAD31
signal IO_PAD32
signal IO_PAD33
signal IO_PAD34
signal IO_PAD38
signal IO_PAD39
signal IO_PAD40
signal IO_PAD47
signal IO_PAD48
signal IO_PAD50
signal IO_PAD52
signal IO_PAD53
signal IO_PAD54
signal IO_PAD56
signal IO_PAD58
signal IO_PAD59
signal IO_PAD60
signal IO_PAD61
signal IO_PAD62
signal IO_PAD64
signal IO_PAD66
signal IO_PAD68
signal IO_PAD70
signal IO_PAD71
signal IO_PAD72
signal IO_PAD74
signal IO_PAD75
signal IO_PAD76
signal IO_PAD78
signal IO_PAD80
signal IO_PAD82
signal IO_PAD85
signal IO_PAD87
signal IO_PAD89
signal IO_PAD91
signal IO_PAD92
signal IO_PAD93
signal IO_PAD95
signal IO_PAD96
signal IO_PAD97
signal IO_PAD99
signal IO_PAD101
signal IO_PAD103
signal IO_PAD105
signal IO_PAD106
signal IO_PAD107
signal IO_PAD108
signal IO_PAD109
signal IO_PAD111
signal IO_PAD113
signal IO_PAD114
signal IO_PAD115
signal IO_PAD117
signal IO_PAD119
signal IO_PAD120
signal IO_PAD127
signal IO_PAD128
signal IO_PAD131
signal IO_PAD133
signal IO_PAD134
signal IO_PAD135
signal IO_PAD136
signal IO_PAD137
signal IO_PAD139
signal IO_PAD142
signal IO_PAD143
signal IO_PAD145
signal IO_PAD147
signal IO_PAD149
signal IO_PAD151
signal IO_PAD153
signal IO_PAD154
signal IO_PAD155
signal IO_PAD157
signal IO_PAD158
signal IO_PAD159
signal IO_PAD161
signal IO_PAD163
signal IO_PAD164
signal IO_PAD165
signal IO_PAD169
signal IO_PAD170
signal IO_PAD171
signal IO_PAD173
signal IO_PAD175
signal IO_PAD176
signal IO_PAD177
signal IO_PAD179
signal IO_PAD180
signal IO_PAD181
signal IO_PAD183
signal IO_PAD185
signal IO_PAD187
signal IO_PAD189
signal IO_PAD191
signal IO_PAD192
signal IO_PAD195
signal IO_PAD197
signal IO_PAD198
signal IO_PAD199
signal IO_PAD200
signal IO_PAD201
signal IO_PAD204
signal IO_PAD205
signal IO_PAD206
signal IO_PAD212
signal IO_PAD213
signal IO_PAD215
signal IO_PAD217
signal IO_PAD218
signal IO_PAD219
signal IO_PAD221
signal IO_PAD223
signal IO_PAD224
signal IO_PAD225
signal IO_PAD226
signal IO_PAD227
signal IO_PAD229
signal IO_PAD231
signal IO_PAD233
signal IO_PAD235
signal IO_PAD236
signal IO_PAD237
signal IO_PAD239
signal IO_PAD240
signal IO_PAD241
signal IO_PAD243
signal IO_PAD245
signal IO_PAD247
signal IO_PAD250
signal IO_PAD252
signal IO_PAD254
signal IO_PAD256
signal IO_PAD257
signal IO_PAD258
signal IO_PAD260
signal IO_PAD261
signal IO_PAD262
signal IO_PAD264
signal IO_PAD266
signal IO_PAD268
signal IO_PAD270
signal IO_PAD271
signal IO_PAD272
signal IO_PAD273
signal IO_PAD274
signal IO_PAD276
signal IO_PAD278
signal IO_PAD279
signal IO_PAD280
signal IO_PAD282
signal IO_PAD284
signal IO_PAD285
signal IO_PAD292
signal IO_PAD293
signal IO_PAD296
signal IO_PAD298
signal IO_PAD299
signal IO_PAD300
signal IO_PAD301
signal IO_PAD302
signal IO_PAD304
signal IO_PAD307
signal IO_PAD308
signal IO_PAD310
signal IO_PAD312
signal IO_PAD314
signal IO_PAD316
signal IO_PAD318
signal IO_PAD319
signal IO_PAD320
signal IO_PAD322
signal IO_PAD323
signal IO_PAD324
signal IO_PAD326
signal IO_PAD328
signal IO_PAD329

register	BSR	599
register	BR	1
register	DIR	32

instruction length 6

instruction EXTEST 000000 BSR
instruction SAMPLE/PRELOAD 000001 BSR
instruction IDCODE 001001 DIR
instruction BYPASS 111111 BR

bit 598 I 1 IO_PAD285
bit 597 O 1 IO_PAD285 596 1 Z
bit 596 C 1 *
bit 595 I 1 IO_PAD284
bit 594 O 1 IO_PAD284 593 1 Z
bit 593 C 1 *
bit 592 I 1 IO_PAD282
bit 591 O 1 IO_PAD282 590 1 Z
bit 590 C 1 *
bit 589 I 1 IO_PAD280
bit 588 O 1 IO_PAD280 587 1 Z
bit 587 C 1 *
bit 586 I 1 IO_PAD279
bit 585 O 1 IO_PAD279 584 1 Z
bit 584 C 1 *
bit 583 I 1 IO_PAD278
bit 582 O 1 IO_PAD278 581 1 Z
bit 581 C 1 *
bit 580 I 1 IO_PAD276
bit 579 O 1 IO_PAD276 578 1 Z
bit 578 C 1 *
bit 577 I 1 IO_PAD274
bit 576 O 1 IO_PAD274 575 1 Z
bit 575 C 1 *
bit 574 I 1 IO_PAD273
bit 573 O 1 IO_PAD273 572 1 Z
bit 572 C 1 *
bit 571 I 1 IO_PAD272
bit 570 O 1 IO_PAD272 569 1 Z
bit 569 C 1 *
bit 568 I 1 IO_PAD271
bit 567 O 1 IO_PAD271 566 1 Z
bit 566 C 1 *
bit 565 I 1 IO_PAD270
bit 564 O 1 IO_PAD270 563 1 Z
bit 563 C 1 *
bit 562 I 1 IO_PAD268
bit 561 O 1 IO_PAD268 560 1 Z
bit 560 C 1 *
bit 559 I 1 IO_PAD266
bit 558 O 1 IO_PAD266 557 1 Z
bit 557 C 1 *
bit 556 I 1 IO_PAD264
bit 555 O 1 IO_PAD264 554 1 Z
bit 554 C 1 *
bit 553 I 1 IO_PAD262
bit 552 O 1 IO_PAD262 551 1 Z
bit 551 C 1 *
bit 550 I 1 IO_PAD261
bit 549 O 1 IO_PAD261 548 1 Z
bit 548 C 1 *
bit 547 I 1 IO_PAD260
bit 546 O 1 IO_PAD260 545 1 Z
bit 545 C 1 *
bit 544 I 1 IO_PAD258
bit 543 O 1 IO_PAD258 542 1 Z
bit 542 C 1 *
bit 541 I 1 IO_PAD257
bit 540 O 1 IO_PAD257 539 1 Z
bit 539 C 1 *
bit 538 I 1 IO_PAD256
bit 537 O 1 IO_PAD256 536 1 Z
bit 536 C 1 *
bit 535 I 1 IO_PAD254
bit 534 O 1 IO_PAD254 533 1 Z
bit 533 C 1 *
bit 532 I 1 IO_PAD252
bit 531 O 1 IO_PAD252 530 1 Z
bit 530 C 1 *
bit 529 I 1 IO_PAD250
bit 528 O 1 IO_PAD250 527 1 Z
bit 527 C 1 *
bit 526 I 1 IO_PAD247
bit 525 O 1 IO_PAD247 524 1 Z
bit 524 C 1 *
bit 523 I 1 IO_PAD245
bit 522 O 1 IO_PAD245 521 1 Z
bit 521 C 1 *
bit 520 I 1 IO_PAD243
bit 519 O 1 IO_PAD243 518 1 Z
bit 518 C 1 *
bit 517 I 1 IO_PAD241
bit 516 O 1 IO_PAD241 515 1 Z
bit 515 C 1 *
bit 514 I 1 IO_PAD240
bit 513 O 1 IO_PAD240 512 1 Z
bit 512 C 1 *
bit 511 I 1 IO_PAD239
bit 510 O 1 IO_PAD239 509 1 Z
bit 509 C 1 *
bit 508 I 1 IO_PAD237
bit 507 O 1 IO_PAD237 506 1 Z
bit 506 C 1 *
bit 505 I 1 IO_PAD236
bit 504 O 1 IO_PAD236 503 1 Z
bit 503 C 1 *
bit 502 I 1 IO_PAD235
bit 501 O 1 IO_PAD235 500 1 Z
bit 500 C 1 *
bit 499 I 1 IO_PAD233
bit 498 O 1 IO_PAD233 497 1 Z
bit 497 C 1 *
bit 496 I 1 IO_PAD231
bit 495 O 1 IO_PAD231 494 1 Z
bit 494 C 1 *
bit 493 I 1 IO_PAD229
bit 492 O 1 IO_PAD229 491 1 Z
bit 491 C 1 *
bit 490 I 1 IO_PAD227
bit 489 O 1 IO_PAD227 488 1 Z
bit 488 C 1 *
bit 487 I 1 IO_PAD226
bit 486 O 1 IO_PAD226 485 1 Z
bit 485 C 1 *
bit 484 I 1 IO_PAD225
bit 483 O 1 IO_PAD225 482 1 Z
bit 482 C 1 *
bit 481 I 1 IO_PAD224
bit 480 O 1 IO_PAD224 479 1 Z
bit 479 C 1 *
bit 478 I 1 IO_PAD223
bit 477 O 1 IO_PAD223 476 1 Z
bit 476 C 1 *
bit 475 I 1 IO_PAD221
bit 474 O 1 IO_PAD221 473 1 Z
bit 473 C 1 *
bit 472 I 1 IO_PAD219
bit 471 O 1 IO_PAD219 470 1 Z
bit 470 C 1 *
bit 469 I 1 IO_PAD218
bit 468 O 1 IO_PAD218 467 1 Z
bit 467 C 1 *
bit 466 I 1 IO_PAD217
bit 465 O 1 IO_PAD217 464 1 Z
bit 464 C 1 *
bit 463 I 1 IO_PAD215
bit 462 O 1 IO_PAD215 461 1 Z
bit 461 C 1 *
bit 460 I 1 IO_PAD213
bit 459 O 1 IO_PAD213 458 1 Z
bit 458 C 1 *
bit 457 I 1 IO_PAD212
bit 456 O 1 IO_PAD212 455 1 Z
bit 455 C 1 *
bit 454 I 1 CCLK_PAD208
bit 453 O 1 CCLK_PAD208 452 1 Z
bit 452 C 1 *
bit 451 I 1 DONE_PAD207
bit 450 O 1 DONE_PAD207 449 1 Z
bit 449 C 1 *
bit 448 I 1 IO_PAD206
bit 447 O 1 IO_PAD206 446 1 Z
bit 446 C 1 *
bit 445 I 1 IO_PAD205
bit 444 O 1 IO_PAD205 443 1 Z
bit 443 C 1 *
bit 442 I 1 IO_PAD204
bit 441 O 1 IO_PAD204 440 1 Z
bit 440 C 1 *
bit 439 I 1 IO_PAD201
bit 438 O 1 IO_PAD201 437 1 Z
bit 437 C 1 *
bit 436 I 1 IO_PAD200
bit 435 O 1 IO_PAD200 434 1 Z
bit 434 C 1 *
bit 433 I 1 IO_PAD199
bit 432 O 1 IO_PAD199 431 1 Z
bit 431 C 1 *
bit 430 I 1 IO_PAD198
bit 429 O 1 IO_PAD198 428 1 Z
bit 428 C 1 *
bit 427 I 1 IO_PAD197
bit 426 O 1 IO_PAD197 425 1 Z
bit 425 C 1 *
bit 424 I 1 IO_PAD195
bit 423 O 1 IO_PAD195 422 1 Z
bit 422 C 1 *
bit 421 I 1 IO_PAD192
bit 420 O 1 IO_PAD192 419 1 Z
bit 419 C 1 *
bit 418 I 1 IO_PAD191
bit 417 O 1 IO_PAD191 416 1 Z
bit 416 C 1 *
bit 415 I 1 IO_PAD189
bit 414 O 1 IO_PAD189 413 1 Z
bit 413 C 1 *
bit 412 I 1 IO_PAD187
bit 411 O 1 IO_PAD187 410 1 Z
bit 410 C 1 *
bit 409 I 1 IO_PAD185
bit 408 O 1 IO_PAD185 407 1 Z
bit 407 C 1 *
bit 406 I 1 IO_PAD183
bit 405 O 1 IO_PAD183 404 1 Z
bit 404 C 1 *
bit 403 I 1 IO_PAD181
bit 402 O 1 IO_PAD181 401 1 Z
bit 401 C 1 *
bit 400 I 1 IO_PAD180
bit 399 O 1 IO_PAD180 398 1 Z
bit 398 C 1 *
bit 397 I 1 IO_PAD179
bit 396 O 1 IO_PAD179 395 1 Z
bit 395 C 1 *
bit 394 I 1 IO_PAD177
bit 393 O 1 IO_PAD177 392 1 Z
bit 392 C 1 *
bit 391 I 1 IO_PAD176
bit 390 O 1 IO_PAD176 389 1 Z
bit 389 C 1 *
bit 388 I 1 IO_PAD175
bit 387 O 1 IO_PAD175 386 1 Z
bit 386 C 1 *
bit 385 I 1 IO_PAD173
bit 384 O 1 IO_PAD173 383 1 Z
bit 383 C 1 *
bit 382 I 1 IO_PAD171
bit 381 O 1 IO_PAD171 380 1 Z
bit 380 C 1 *
bit 379 I 1 IO_PAD170
bit 378 O 1 IO_PAD170 377 1 Z
bit 377 C 1 *
bit 376 I 1 IO_PAD169
bit 375 O 1 IO_PAD169 374 1 Z
bit 374 C 1 *
bit 373 I 1 IO_PAD165
bit 372 O 1 IO_PAD165 371 1 Z
bit 371 C 1 *
bit 370 I 1 IO_PAD164
bit 369 O 1 IO_PAD164 368 1 Z
bit 368 C 1 *
bit 367 I 1 IO_PAD163
bit 366 O 1 IO_PAD163 365 1 Z
bit 365 C 1 *
bit 364 I 1 IO_PAD161
bit 363 O 1 IO_PAD161 362 1 Z
bit 362 C 1 *
bit 361 I 1 IO_PAD159
bit 360 O 1 IO_PAD159 359 1 Z
bit 359 C 1 *
bit 358 I 1 IO_PAD158
bit 357 O 1 IO_PAD158 356 1 Z
bit 356 C 1 *
bit 355 I 1 IO_PAD157
bit 354 O 1 IO_PAD157 353 1 Z
bit 353 C 1 *
bit 352 I 1 IO_PAD155
bit 351 O 1 IO_PAD155 350 1 Z
bit 350 C 1 *
bit 349 I 1 IO_PAD154
bit 348 O 1 IO_PAD154 347 1 Z
bit 347 C 1 *
bit 346 I 1 IO_PAD153
bit 345 O 1 IO_PAD153 344 1 Z
bit 344 C 1 *
bit 343 I 1 IO_PAD151
bit 342 O 1 IO_PAD151 341 1 Z
bit 341 C 1 *
bit 340 I 1 IO_PAD149
bit 339 O 1 IO_PAD149 338 1 Z
bit 338 C 1 *
bit 337 I 1 IO_PAD147
bit 336 O 1 IO_PAD147 335 1 Z
bit 335 C 1 *
bit 334 I 1 IO_PAD145
bit 333 O 1 IO_PAD145 332 1 Z
bit 332 C 1 *
bit 331 I 1 IO_PAD143
bit 330 O 1 IO_PAD143 329 1 Z
bit 329 C 1 *
bit 328 I 1 IO_PAD142
bit 327 O 1 IO_PAD142 326 1 Z
bit 326 C 1 *
bit 325 I 1 IO_PAD139
bit 324 O 1 IO_PAD139 323 1 Z
bit 323 C 1 *
bit 322 I 1 IO_PAD137
bit 321 O 1 IO_PAD137 320 1 Z
bit 320 C 1 *
bit 319 I 1 IO_PAD136
bit 318 O 1 IO_PAD136 317 1 Z
bit 317 C 1 *
bit 316 I 1 IO_PAD135
bit 315 O 1 IO_PAD135 314 1 Z
bit 314 C 1 *
bit 313 I 1 IO_PAD134
bit 312 O 1 IO_PAD134 311 1 Z
bit 311 C 1 *
bit 310 I 1 IO_PAD133
bit 309 O 1 IO_PAD133 308 1 Z
bit 308 C 1 *
bit 307 I 1 IO_PAD131
bit 306 O 1 IO_PAD131 305 1 Z
bit 305 C 1 *
bit 304 I 1 IO_PAD128
bit 303 O 1 IO_PAD128 302 1 Z
bit 302 C 1 *
bit 301 I 1 IO_PAD127
bit 300 O 1 IO_PAD127 299 1 Z
bit 299 C 1 *
bit 298 I 1 M2_PAD126
bit 297 I 1 M0_PAD125
bit 296 I 1 M1_PAD124
bit 295 I 1 IO_PAD120
bit 294 O 1 IO_PAD120 293 1 Z
bit 293 C 1 *
bit 292 I 1 IO_PAD119
bit 291 O 1 IO_PAD119 290 1 Z
bit 290 C 1 *
bit 289 I 1 IO_PAD117
bit 288 O 1 IO_PAD117 287 1 Z
bit 287 C 1 *
bit 286 I 1 IO_PAD115
bit 285 O 1 IO_PAD115 284 1 Z
bit 284 C 1 *
bit 283 I 1 IO_PAD114
bit 282 O 1 IO_PAD114 281 1 Z
bit 281 C 1 *
bit 280 I 1 IO_PAD113
bit 279 O 1 IO_PAD113 278 1 Z
bit 278 C 1 *
bit 277 I 1 IO_PAD111
bit 276 O 1 IO_PAD111 275 1 Z
bit 275 C 1 *
bit 274 I 1 IO_PAD109
bit 273 O 1 IO_PAD109 272 1 Z
bit 272 C 1 *
bit 271 I 1 IO_PAD108
bit 270 O 1 IO_PAD108 269 1 Z
bit 269 C 1 *
bit 268 I 1 IO_PAD107
bit 267 O 1 IO_PAD107 266 1 Z
bit 266 C 1 *
bit 265 I 1 IO_PAD106
bit 264 O 1 IO_PAD106 263 1 Z
bit 263 C 1 *
bit 262 I 1 IO_PAD105
bit 261 O 1 IO_PAD105 260 1 Z
bit 260 C 1 *
bit 259 I 1 IO_PAD103
bit 258 O 1 IO_PAD103 257 1 Z
bit 257 C 1 *
bit 256 I 1 IO_PAD101
bit 255 O 1 IO_PAD101 254 1 Z
bit 254 C 1 *
bit 253 I 1 IO_PAD99
bit 252 O 1 IO_PAD99 251 1 Z
bit 251 C 1 *
bit 250 I 1 IO_PAD97
bit 249 O 1 IO_PAD97 248 1 Z
bit 248 C 1 *
bit 247 I 1 IO_PAD96
bit 246 O 1 IO_PAD96 245 1 Z
bit 245 C 1 *
bit 244 I 1 IO_PAD95
bit 243 O 1 IO_PAD95 242 1 Z
bit 242 C 1 *
bit 241 I 1 IO_PAD93
bit 240 O 1 IO_PAD93 239 1 Z
bit 239 C 1 *
bit 238 I 1 IO_PAD92
bit 237 O 1 IO_PAD92 236 1 Z
bit 236 C 1 *
bit 235 I 1 IO_PAD91
bit 234 O 1 IO_PAD91 233 1 Z
bit 233 C 1 *
bit 232 I 1 IO_PAD89
bit 231 O 1 IO_PAD89 230 1 Z
bit 230 C 1 *
bit 229 I 1 IO_PAD87
bit 228 O 1 IO_PAD87 227 1 Z
bit 227 C 1 *
bit 226 I 1 IO_PAD85
bit 225 O 1 IO_PAD85 224 1 Z
bit 224 C 1 *
bit 223 I 1 IO_PAD82
bit 222 O 1 IO_PAD82 221 1 Z
bit 221 C 1 *
bit 220 I 1 IO_PAD80
bit 219 O 1 IO_PAD80 218 1 Z
bit 218 C 1 *
bit 217 I 1 IO_PAD78
bit 216 O 1 IO_PAD78 215 1 Z
bit 215 C 1 *
bit 214 I 1 IO_PAD76
bit 213 O 1 IO_PAD76 212 1 Z
bit 212 C 1 *
bit 211 I 1 IO_PAD75
bit 210 O 1 IO_PAD75 209 1 Z
bit 209 C 1 *
bit 208 I 1 IO_PAD74
bit 207 O 1 IO_PAD74 206 1 Z
bit 206 C 1 *
bit 205 I 1 IO_PAD72
bit 204 O 1 IO_PAD72 203 1 Z
bit 203 C 1 *
bit 202 I 1 IO_PAD71
bit 201 O 1 IO_PAD71 200 1 Z
bit 200 C 1 *
bit 199 I 1 IO_PAD70
bit 198 O 1 IO_PAD70 197 1 Z
bit 197 C 1 *
bit 196 I 1 IO_PAD68
bit 195 O 1 IO_PAD68 194 1 Z
bit 194 C 1 *
bit 193 I 1 IO_PAD66
bit 192 O 1 IO_PAD66 191 1 Z
bit 191 C 1 *
bit 190 I 1 IO_PAD64
bit 189 O 1 IO_PAD64 188 1 Z
bit 188 C 1 *
bit 187 I 1 IO_PAD62
bit 186 O 1 IO_PAD62 185 1 Z
bit 185 C 1 *
bit 184 I 1 IO_PAD61
bit 183 O 1 IO_PAD61 182 1 Z
bit 182 C 1 *
bit 181 I 1 IO_PAD60
bit 180 O 1 IO_PAD60 179 1 Z
bit 179 C 1 *
bit 178 I 1 IO_PAD59
bit 177 O 1 IO_PAD59 176 1 Z
bit 176 C 1 *
bit 175 I 1 IO_PAD58
bit 174 O 1 IO_PAD58 173 1 Z
bit 173 C 1 *
bit 172 I 1 IO_PAD56
bit 171 O 1 IO_PAD56 170 1 Z
bit 170 C 1 *
bit 169 I 1 IO_PAD54
bit 168 O 1 IO_PAD54 167 1 Z
bit 167 C 1 *
bit 166 I 1 IO_PAD53
bit 165 O 1 IO_PAD53 164 1 Z
bit 164 C 1 *
bit 163 I 1 IO_PAD52
bit 162 O 1 IO_PAD52 161 1 Z
bit 161 C 1 *
bit 160 I 1 IO_PAD50
bit 159 O 1 IO_PAD50 158 1 Z
bit 158 C 1 *
bit 157 I 1 IO_PAD48
bit 156 O 1 IO_PAD48 155 1 Z
bit 155 C 1 *
bit 154 I 1 IO_PAD47
bit 153 O 1 IO_PAD47 152 1 Z
bit 152 C 1 *
bit 151 O 1 *
bit 150 I 1 HSWAP_EN_PAD41
bit 149 I 1 IO_PAD40
bit 148 O 1 IO_PAD40 147 1 Z
bit 147 C 1 *
bit 146 I 1 IO_PAD39
bit 145 O 1 IO_PAD39 144 1 Z
bit 144 C 1 *
bit 143 I 1 IO_PAD38
bit 142 O 1 IO_PAD38 141 1 Z
bit 141 C 1 *
bit 140 I 1 IO_PAD34
bit 139 O 1 IO_PAD34 138 1 Z
bit 138 C 1 *
bit 137 I 1 IO_PAD33
bit 136 O 1 IO_PAD33 135 1 Z
bit 135 C 1 *
bit 134 I 1 IO_PAD32
bit 133 O 1 IO_PAD32 132 1 Z
bit 132 C 1 *
bit 131 I 1 IO_PAD31
bit 130 O 1 IO_PAD31 129 1 Z
bit 129 C 1 *
bit 128 I 1 IO_PAD30
bit 127 O 1 IO_PAD30 126 1 Z
bit 126 C 1 *
bit 125 I 1 IO_PAD28
bit 124 O 1 IO_PAD28 123 1 Z
bit 123 C 1 *
bit 122 I 1 IO_PAD25
bit 121 O 1 IO_PAD25 120 1 Z
bit 120 C 1 *
bit 119 I 1 IO_PAD24
bit 118 O 1 IO_PAD24 117 1 Z
bit 117 C 1 *
bit 116 I 1 IO_PAD22
bit 115 O 1 IO_PAD22 114 1 Z
bit 114 C 1 *
bit 113 I 1 IO_PAD20
bit 112 O 1 IO_PAD20 111 1 Z
bit 111 C 1 *
bit 110 I 1 IO_PAD18
bit 109 O 1 IO_PAD18 108 1 Z
bit 108 C 1 *
bit 107 I 1 IO_PAD16
bit 106 O 1 IO_PAD16 105 1 Z
bit 105 C 1 *
bit 104 I 1 IO_PAD14
bit 103 O 1 IO_PAD14 102 1 Z
bit 102 C 1 *
bit 101 I 1 IO_PAD13
bit 100 O 1 IO_PAD13 99 1 Z
bit 99 C 1 *
bit 98 I 1 IO_PAD12
bit 97 O 1 IO_PAD12 96 1 Z
bit 96 C 1 *
bit 95 I 1 IO_PAD10
bit 94 O 1 IO_PAD10 93 1 Z
bit 93 C 1 *
bit 92 I 1 IO_PAD9
bit 91 O 1 IO_PAD9 90 1 Z
bit 90 C 1 *
bit 89 I 1 IO_PAD8
bit 88 O 1 IO_PAD8 87 1 Z
bit 87 C 1 *
bit 86 I 1 IO_PAD6
bit 85 O 1 IO_PAD6 84 1 Z
bit 84 C 1 *
bit 83 I 1 IO_PAD4
bit 82 O 1 IO_PAD4 81 1 Z
bit 81 C 1 *
bit 80 I 1 IO_PAD3
bit 79 O 1 IO_PAD3 78 1 Z
bit 78 C 1 *
bit 77 I 1 IO_PAD2
bit 76 O 1 IO_PAD2 75 1 Z
bit 75 C 1 *
bit 74 I 1 IO_PAD330
bit 73 O 1 IO_PAD330 72 1 Z
bit 72 C 1 *
bit 71 I 1 IO_PAD329
bit 70 O 1 IO_PAD329 69 1 Z
bit 69 C 1 *
bit 68 I 1 IO_PAD328
bit 67 O 1 IO_PAD328 66 1 Z
bit 66 C 1 *
bit 65 I 1 IO_PAD326
bit 64 O 1 IO_PAD326 63 1 Z
bit 63 C 1 *
bit 62 I 1 IO_PAD324
bit 61 O 1 IO_PAD324 60 1 Z
bit 60 C 1 *
bit 59 I 1 IO_PAD323
bit 58 O 1 IO_PAD323 57 1 Z
bit 57 C 1 *
bit 56 I 1 IO_PAD322
bit 55 O 1 IO_PAD322 54 1 Z
bit 54 C 1 *
bit 53 I 1 IO_PAD320
bit 52 O 1 IO_PAD320 51 1 Z
bit 51 C 1 *
bit 50 I 1 IO_PAD319
bit 49 O 1 IO_PAD319 48 1 Z
bit 48 C 1 *
bit 47 I 1 IO_PAD318
bit 46 O 1 IO_PAD318 45 1 Z
bit 45 C 1 *
bit 44 I 1 IO_PAD316
bit 43 O 1 IO_PAD316 42 1 Z
bit 42 C 1 *
bit 41 I 1 IO_PAD314
bit 40 O 1 IO_PAD314 39 1 Z
bit 39 C 1 *
bit 38 I 1 IO_PAD312
bit 37 O 1 IO_PAD312 36 1 Z
bit 36 C 1 *
bit 35 I 1 IO_PAD310
bit 34 O 1 IO_PAD310 33 1 Z
bit 33 C 1 *
bit 32 I 1 IO_PAD308
bit 31 O 1 IO_PAD308 30 1 Z
bit 30 C 1 *
bit 29 I 1 IO_PAD307
bit 28 O 1 IO_PAD307 27 1 Z
bit 27 C 1 *
bit 26 I 1 IO_PAD304
bit 25 O 1 IO_PAD304 24 1 Z
bit 24 C 1 *
bit 23 I 1 IO_PAD302
bit 22 O 1 IO_PAD302 21 1 Z
bit 21 C 1 *
bit 20 I 1 IO_PAD301
bit 19 O 1 IO_PAD301 18 1 Z
bit 18 C 1 *
bit 17 I 1 IO_PAD300
bit 16 O 1 IO_PAD300 15 1 Z
bit 15 C 1 *
bit 14 I 1 IO_PAD299
bit 13 O 1 IO_PAD299 12 1 Z
bit 12 C 1 *
bit 11 I 1 IO_PAD298
bit 10 O 1 IO_PAD298 9 1 Z
bit 9 C 1 *
bit 8 I 1 IO_PAD296
bit 7 O 1 IO_PAD296 6 1 Z
bit 6 C 1 *
bit 5 I 1 IO_PAD293
bit 4 O 1 IO_PAD293 3 1 Z
bit 3 C 1 *
bit 2 I 1 IO_PAD292
bit 1 O 1 IO_PAD292 0 1 Z
bit 0 C 1 *
