--- a/arch/mips/bcm47xx/time.c
+++ b/arch/mips/bcm47xx/time.c
@@ -27,10 +27,14 @@
 #include <linux/ssb/ssb.h>
 #include <asm/time.h>
 #include <bcm47xx.h>
+#include <nvram.h>
 
 void __init plat_time_init(void)
 {
 	unsigned long hz = 0;
+	u16 chip_id = 0;
+	char buf[10];
+	int len;
 
 	/*
 	 * Use deterministic values for initial counter interrupt
@@ -43,15 +47,26 @@ void __init plat_time_init(void)
 #ifdef CONFIG_BCM47XX_SSB
 	case BCM47XX_BUS_TYPE_SSB:
 		hz = ssb_cpu_clock(&bcm47xx_bus.ssb.mipscore) / 2;
+		chip_id = bcm47xx_bus.ssb.chip_id;
 		break;
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM47XX_BCMA
 	case BCM47XX_BUS_TYPE_BCMA:
 		hz = bcma_cpu_clock(&bcm47xx_bus.bcma.bus.drv_mips) / 2;
+		chip_id = bcm47xx_bus.bcma.bus.chipinfo.id;
 		break;
 #endif
 	}
 
+	if (chip_id == 0x5354) {
+		len = nvram_getenv("clkfreq", buf, sizeof(buf));
+		if (len >= 0 && !strncmp(buf, "200", 4))
+			hz = 100000000;
+		len = nvram_getenv("hardware_version", buf, sizeof(buf));
+		if (len >= 0 && !strncmp(buf, "WL520G", 6))
+			hz = 100000000;
+
+	}
 	if (!hz)
 		hz = 100000000;
 
