From d8f83a608bc854dbbe6b2ea5436e9b34516af8e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Thu, 6 Dec 2012 16:09:08 +0100
Subject: [PATCH 121/123] owrt: lantiq dtb image hack

---
 arch/mips/lantiq/prom.c |    4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

Index: linux-3.7-rc8/arch/mips/lantiq/prom.c
===================================================================
--- linux-3.7-rc8.orig/arch/mips/lantiq/prom.c	2012-12-14 23:08:36.451576994 +0100
+++ linux-3.7-rc8/arch/mips/lantiq/prom.c	2012-12-14 23:08:36.607576999 +0100
@@ -72,6 +72,8 @@
 	return 0;
 }
 
+extern struct boot_param_header __image_dtb;
+
 void __init plat_mem_setup(void)
 {
 	ioport_resource.start = IOPORT_RESOURCE_START;
@@ -85,7 +87,7 @@
 	 * Load the builtin devicetree. This causes the chosen node to be
 	 * parsed resulting in our memory appearing
 	 */
-	__dt_setup_arch(&__dtb_start);
+	__dt_setup_arch(&__image_dtb);
 
 	of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_model, NULL);
 }
Index: linux-3.7-rc8/arch/mips/lantiq/Makefile
===================================================================
--- linux-3.7-rc8.orig/arch/mips/lantiq/Makefile	2012-12-14 23:08:36.459576996 +0100
+++ linux-3.7-rc8/arch/mips/lantiq/Makefile	2012-12-15 01:40:16.519805129 +0100
@@ -6,8 +6,6 @@
 
 obj-y := irq.o clk.o prom.o
 
-obj-y += dts/
-
 obj-$(CONFIG_EARLY_PRINTK) += early_printk.o
 
 obj-$(CONFIG_SOC_TYPE_XWAY) += xway/
