--- a/arch/arm/mach-cns3xxx/core.c
+++ b/arch/arm/mach-cns3xxx/core.c
@@ -24,17 +24,7 @@ static struct map_desc cns3xxx_io_desc[]
 	{
 		.virtual	= CNS3XXX_TC11MP_TWD_BASE_VIRT,
 		.pfn		= __phys_to_pfn(CNS3XXX_TC11MP_TWD_BASE),
-		.length		= SZ_4K,
-		.type		= MT_DEVICE,
-	}, {
-		.virtual	= CNS3XXX_TC11MP_GIC_CPU_BASE_VIRT,
-		.pfn		= __phys_to_pfn(CNS3XXX_TC11MP_GIC_CPU_BASE),
-		.length		= SZ_4K,
-		.type		= MT_DEVICE,
-	}, {
-		.virtual	= CNS3XXX_TC11MP_GIC_DIST_BASE_VIRT,
-		.pfn		= __phys_to_pfn(CNS3XXX_TC11MP_GIC_DIST_BASE),
-		.length		= SZ_4K,
+		.length		= SZ_8K,
 		.type		= MT_DEVICE,
 	}, {
 		.virtual	= CNS3XXX_TIMER1_2_3_BASE_VIRT,
--- a/arch/arm/mach-cns3xxx/include/mach/cns3xxx.h
+++ b/arch/arm/mach-cns3xxx/include/mach/cns3xxx.h
@@ -20,22 +20,22 @@
 #define CNS3XXX_SPI_FLASH_BASE			0x60000000	/* SPI Serial Flash Memory */
 
 #define CNS3XXX_SWITCH_BASE			0x70000000	/* Switch and HNAT Control */
-#define CNS3XXX_SWITCH_BASE_VIRT		0xFFF00000
+#define CNS3XXX_SWITCH_BASE_VIRT		0xFEF00000
 
 #define CNS3XXX_PPE_BASE			0x70001000	/* HANT	*/
-#define CNS3XXX_PPE_BASE_VIRT			0xFFF50000
+#define CNS3XXX_PPE_BASE_VIRT			0xFEF50000
 
 #define CNS3XXX_EMBEDDED_SRAM_BASE		0x70002000	/* HANT Embedded SRAM */
-#define CNS3XXX_EMBEDDED_SRAM_BASE_VIRT		0xFFF60000
+#define CNS3XXX_EMBEDDED_SRAM_BASE_VIRT		0xFEF60000
 
 #define CNS3XXX_SSP_BASE			0x71000000	/* Synchronous Serial Port - SPI/PCM/I2C */
-#define CNS3XXX_SSP_BASE_VIRT			0xFFF01000
+#define CNS3XXX_SSP_BASE_VIRT			0xFEF01000
 
 #define CNS3XXX_DMC_BASE			0x72000000	/* DMC Control (DDR2 SDRAM) */
-#define CNS3XXX_DMC_BASE_VIRT			0xFFF02000
+#define CNS3XXX_DMC_BASE_VIRT			0xFEF02000
 
 #define CNS3XXX_SMC_BASE			0x73000000	/* SMC Control */
-#define CNS3XXX_SMC_BASE_VIRT			0xFFF03000
+#define CNS3XXX_SMC_BASE_VIRT			0xFEF03000
 
 #define SMC_MEMC_STATUS_OFFSET			0x000
 #define SMC_MEMIF_CFG_OFFSET			0x004
@@ -74,13 +74,13 @@
 #define SMC_PCELL_ID_3_OFFSET			0xFFC
 
 #define CNS3XXX_GPIOA_BASE			0x74000000	/* GPIO port A */
-#define CNS3XXX_GPIOA_BASE_VIRT			0xFFF04000
+#define CNS3XXX_GPIOA_BASE_VIRT			0xFEF04000
 
 #define CNS3XXX_GPIOB_BASE			0x74800000	/* GPIO port B */
-#define CNS3XXX_GPIOB_BASE_VIRT			0xFFF05000
+#define CNS3XXX_GPIOB_BASE_VIRT			0xFEF05000
 
 #define CNS3XXX_RTC_BASE			0x75000000	/* Real Time Clock */
-#define CNS3XXX_RTC_BASE_VIRT			0xFFF06000
+#define CNS3XXX_RTC_BASE_VIRT			0xFEF06000
 
 #define RTC_SEC_OFFSET				0x00
 #define RTC_MIN_OFFSET				0x04
@@ -94,10 +94,10 @@
 #define RTC_INTR_STS_OFFSET			0x34
 
 #define CNS3XXX_MISC_BASE			0x76000000	/* Misc Control */
-#define CNS3XXX_MISC_BASE_VIRT			0xFFF07000	/* Misc Control */
+#define CNS3XXX_MISC_BASE_VIRT			0xFEF07000	/* Misc Control */
 
 #define CNS3XXX_PM_BASE				0x77000000	/* Power Management Control */
-#define CNS3XXX_PM_BASE_VIRT			0xFFF08000
+#define CNS3XXX_PM_BASE_VIRT			0xFEF08000
 
 #define PM_CLK_GATE_OFFSET			0x00
 #define PM_SOFT_RST_OFFSET			0x04
@@ -109,28 +109,28 @@
 #define PM_PLL_HM_PD_OFFSET			0x1C
 
 #define CNS3XXX_UART0_BASE			0x78000000	/* UART 0 */
-#define CNS3XXX_UART0_BASE_VIRT			0xFFF09000
+#define CNS3XXX_UART0_BASE_VIRT			0xFEF09000
 
 #define CNS3XXX_UART1_BASE			0x78400000	/* UART 1 */
-#define CNS3XXX_UART1_BASE_VIRT			0xFFF0A000
+#define CNS3XXX_UART1_BASE_VIRT			0xFEF0A000
 
 #define CNS3XXX_UART2_BASE			0x78800000	/* UART 2 */
-#define CNS3XXX_UART2_BASE_VIRT			0xFFF0B000
+#define CNS3XXX_UART2_BASE_VIRT			0xFEF0B000
 
 #define CNS3XXX_DMAC_BASE			0x79000000	/* Generic DMA Control */
-#define CNS3XXX_DMAC_BASE_VIRT			0xFFF0D000
+#define CNS3XXX_DMAC_BASE_VIRT			0xFEF0D000
 
 #define CNS3XXX_CORESIGHT_BASE			0x7A000000	/* CoreSight */
-#define CNS3XXX_CORESIGHT_BASE_VIRT		0xFFF0E000
+#define CNS3XXX_CORESIGHT_BASE_VIRT		0xFEF0E000
 
 #define CNS3XXX_CRYPTO_BASE			0x7B000000	/* Crypto */
-#define CNS3XXX_CRYPTO_BASE_VIRT		0xFFF0F000
+#define CNS3XXX_CRYPTO_BASE_VIRT		0xFEF0F000
 
 #define CNS3XXX_I2S_BASE			0x7C000000	/* I2S */
-#define CNS3XXX_I2S_BASE_VIRT			0xFFF10000
+#define CNS3XXX_I2S_BASE_VIRT			0xFEF10000
 
 #define CNS3XXX_TIMER1_2_3_BASE			0x7C800000	/* Timer */
-#define CNS3XXX_TIMER1_2_3_BASE_VIRT		0xFFF10800
+#define CNS3XXX_TIMER1_2_3_BASE_VIRT		0xFEF10800
 
 #define TIMER1_COUNTER_OFFSET			0x00
 #define TIMER1_AUTO_RELOAD_OFFSET		0x04
@@ -150,42 +150,42 @@
 #define TIMER_FREERUN_CONTROL_OFFSET		0x44
 
 #define CNS3XXX_HCIE_BASE			0x7D000000	/* HCIE Control */
-#define CNS3XXX_HCIE_BASE_VIRT			0xFFF30000
+#define CNS3XXX_HCIE_BASE_VIRT			0xFEF30000
 
 #define CNS3XXX_RAID_BASE			0x7E000000	/* RAID Control */
-#define CNS3XXX_RAID_BASE_VIRT			0xFFF12000
+#define CNS3XXX_RAID_BASE_VIRT			0xFEF12000
 
 #define CNS3XXX_AXI_IXC_BASE			0x7F000000	/* AXI IXC */
-#define CNS3XXX_AXI_IXC_BASE_VIRT		0xFFF13000
+#define CNS3XXX_AXI_IXC_BASE_VIRT		0xFEF13000
 
 #define CNS3XXX_CLCD_BASE			0x80000000	/* LCD Control */
-#define CNS3XXX_CLCD_BASE_VIRT			0xFFF14000
+#define CNS3XXX_CLCD_BASE_VIRT			0xFEF14000
 
 #define CNS3XXX_USBOTG_BASE			0x81000000	/* USB OTG Control */
-#define CNS3XXX_USBOTG_BASE_VIRT		0xFFF15000
+#define CNS3XXX_USBOTG_BASE_VIRT		0xFEF15000
 
 #define CNS3XXX_USB_BASE			0x82000000	/* USB Host Control */
 
 #define CNS3XXX_SATA2_BASE			0x83000000	/* SATA */
 #define CNS3XXX_SATA2_SIZE			SZ_16M
-#define CNS3XXX_SATA2_BASE_VIRT			0xFFF17000
+#define CNS3XXX_SATA2_BASE_VIRT			0xFEF17000
 
 #define CNS3XXX_CAMERA_BASE			0x84000000	/* Camera Interface */
-#define CNS3XXX_CAMERA_BASE_VIRT		0xFFF18000
+#define CNS3XXX_CAMERA_BASE_VIRT		0xFEF18000
 
 #define CNS3XXX_SDIO_BASE			0x85000000	/* SDIO */
-#define CNS3XXX_SDIO_BASE_VIRT			0xFFF19000
+#define CNS3XXX_SDIO_BASE_VIRT			0xFEF19000
 
 #define CNS3XXX_I2S_TDM_BASE			0x86000000	/* I2S TDM */
-#define CNS3XXX_I2S_TDM_BASE_VIRT		0xFFF1A000
+#define CNS3XXX_I2S_TDM_BASE_VIRT		0xFEF1A000
 
 #define CNS3XXX_2DG_BASE			0x87000000	/* 2D Graphic Control */
-#define CNS3XXX_2DG_BASE_VIRT			0xFFF1B000
+#define CNS3XXX_2DG_BASE_VIRT			0xFEF1B000
 
 #define CNS3XXX_USB_OHCI_BASE			0x88000000	/* USB OHCI */
 
 #define CNS3XXX_L2C_BASE			0x92000000	/* L2 Cache Control */
-#define CNS3XXX_L2C_BASE_VIRT			0xFFF27000
+#define CNS3XXX_L2C_BASE_VIRT			0xFEF27000
 
 #define CNS3XXX_PCIE0_MEM_BASE			0xA0000000	/* PCIe Port 0 IO/Memory Space */
 #define CNS3XXX_PCIE0_MEM_BASE_VIRT		0xE0000000
@@ -227,19 +227,19 @@
  * Testchip peripheral and fpga gic regions
  */
 #define CNS3XXX_TC11MP_SCU_BASE			0x90000000	/* IRQ, Test chip */
-#define CNS3XXX_TC11MP_SCU_BASE_VIRT		0xFF000000
+#define CNS3XXX_TC11MP_SCU_BASE_VIRT		0xFEE00000
 
 #define CNS3XXX_TC11MP_GIC_CPU_BASE		0x90000100	/* Test chip interrupt controller CPU interface */
-#define CNS3XXX_TC11MP_GIC_CPU_BASE_VIRT	0xFF000100
+#define CNS3XXX_TC11MP_GIC_CPU_BASE_VIRT	0xFEE00100
 
 #define CNS3XXX_TC11MP_TWD_BASE			0x90000600
-#define CNS3XXX_TC11MP_TWD_BASE_VIRT		0xFF000600
+#define CNS3XXX_TC11MP_TWD_BASE_VIRT		0xFEE00600
 
 #define CNS3XXX_TC11MP_GIC_DIST_BASE		0x90001000	/* Test chip interrupt controller distributor */
-#define CNS3XXX_TC11MP_GIC_DIST_BASE_VIRT	0xFF001000
+#define CNS3XXX_TC11MP_GIC_DIST_BASE_VIRT	0xFEE01000
 
 #define CNS3XXX_TC11MP_L220_BASE		0x92002000	/* L220 registers */
-#define CNS3XXX_TC11MP_L220_BASE_VIRT		0xFF002000
+#define CNS3XXX_TC11MP_L220_BASE_VIRT		0xFEE02000
 
 /*
  * Misc block
