--- a/src/drivers/driver_nl80211.c
+++ b/src/drivers/driver_nl80211.c
@@ -893,6 +893,10 @@ static void wpa_driver_nl80211_event_rtm
 		return;
 	}
 
+	if (ifi->ifi_family == AF_BRIDGE &&
+	    drv->nlmode != NL80211_IFTYPE_AP)
+		return;
+
 	wpa_printf(MSG_DEBUG, "RTM_NEWLINK: operstate=%d ifi_flags=0x%x "
 		   "(%s%s%s%s)",
 		   drv->operstate, ifi->ifi_flags,
@@ -1000,6 +1004,10 @@ static void wpa_driver_nl80211_event_rtm
 	attrlen = len;
 	attr = (struct rtattr *) buf;
 
+	if (ifi->ifi_family == AF_BRIDGE &&
+	    drv->nlmode != NL80211_IFTYPE_AP)
+		return;
+
 	rta_len = RTA_ALIGN(sizeof(struct rtattr));
 	while (RTA_OK(attr, attrlen)) {
 		if (attr->rta_type == IFLA_IFNAME) {
@@ -2990,6 +2998,11 @@ static void * wpa_driver_nl80211_init(vo
 	drv->ap_scan_as_station = NL80211_IFTYPE_UNSPECIFIED;
 	drv->nlmode = NL80211_IFTYPE_STATION;
 
+#ifdef HOSTAPD
+	drv->num_if_indices = sizeof(drv->default_if_indices) / sizeof(int);
+	drv->if_indices = drv->default_if_indices;
+#endif
+
 	if (wpa_driver_nl80211_init_nl(drv)) {
 		os_free(drv);
 		return NULL;
@@ -7819,8 +7832,6 @@ static void *i802_init(struct hostapd_da
 		br_ifindex = 0;
 	}
 
-	drv->num_if_indices = sizeof(drv->default_if_indices) / sizeof(int);
-	drv->if_indices = drv->default_if_indices;
 	for (i = 0; i < params->num_bridge; i++) {
 		if (params->bridge[i]) {
 			ifindex = if_nametoindex(params->bridge[i]);
