--- a/arch/arm/mach-gemini/board-rut1xx.c
+++ b/arch/arm/mach-gemini/board-rut1xx.c
@@ -108,6 +108,7 @@ static void __init rut1xx_init(void)
 	platform_register_watchdog();
 	platform_device_register(&rut1xx_phy_device);
 	platform_register_ethernet(&gmac_data);
+	platform_register_usb(0);
 }
 
 MACHINE_START(RUT100, "Teltonika RUT100")
