#!/bin/sh

. /lib/functions/lantiq.sh

init_atheeprom() {
	local board=$(lantiq_board_name)
	case $board in
	"Netgear DGN3500B")
		echo "- loading eeprom -"
		dd if=/dev/mtd2 of=/sys/firmware/ath_eeprom bs=1k skip=60 count=4
		echo 0 > /sys/bus/pci/slots/0000\:00\:0e.0/power
		sleep 1
		echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
		;;
	esac
}

boot_hook_add preinit_essential init_atheeprom

