#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2010 OpenWrt.org
#

. /lib/ar71xx.sh

board=$(ar71xx_board_name)

tlmr3x20_setup_leds() {
	uci batch <<EOF
set system.usb_led=led
set system.usb_led.name='USB'
set system.usb_led.sysfs='tl-mr3x20:green:3g'
set system.usb_led.trigger='usbdev'
set system.usb_led.dev='1-1'
set system.usb_led.interval='50'
commit system
EOF
}

case "${board}" in
"tl-mr3220" | \
"tl-mr3420" )
	tlmr3x20_setup_leds
	;;
esac
