--- a/drivers/usb/Makefile
+++ b/drivers/usb/Makefile
@@ -9,6 +9,7 @@ obj-$(CONFIG_USB)		+= core/
 obj-$(CONFIG_USB_MON)		+= mon/
 
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= host/
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_OHCI_HCD)	+= host/
--- a/drivers/usb/host/Kconfig
+++ b/drivers/usb/host/Kconfig
@@ -4,6 +4,10 @@
 comment "USB Host Controller Drivers"
 	depends on USB
 
+config USB_ADM5120_HCD
+	tristate "ADM5120 HCD support (EXPERIMENTAL)"
+	depends on USB && ADM5120 && EXPERIMENTAL
+
 config USB_C67X00_HCD
 	tristate "Cypress C67x00 HCD support"
 	depends on USB
--- a/drivers/usb/host/Makefile
+++ b/drivers/usb/host/Makefile
@@ -18,6 +18,7 @@ obj-$(CONFIG_USB_WHCI_HCD)	+= whci/
 
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= pci-quirks.o
 
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)	+= adm5120-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD)	+= ehci-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_OXU210HP_HCD)	+= oxu210hp-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD)	+= isp116x-hcd.o
