#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2010 OpenWrt.org
#

. /lib/ar71xx.sh

board=$(ar71xx_board_name)

mzk_w04nu_setup_leds() {
	uci batch <<EOF
set system.usb_led=led
set system.usb_led.name='USB'
set system.usb_led.sysfs='mzk-w04nu:green:usb'
set system.usb_led.trigger='usbdev'
set system.usb_led.dev='1-1'
set system.usb_led.interval='50'
commit system
EOF
}

if [ "${board}" == "mzk-w04u" ]; then
	mzk_w04nu_setup_leds
fi
