--- a/drivers/ssb/driver_chipcommon.c
+++ b/drivers/ssb/driver_chipcommon.c
@@ -285,6 +285,8 @@ void ssb_chipco_resume(struct ssb_chipco
 void ssb_chipco_get_clockcpu(struct ssb_chipcommon *cc,
                              u32 *plltype, u32 *n, u32 *m)
 {
+	if ((chipco_read32(cc, SSB_CHIPCO_CHIPID) & SSB_CHIPCO_IDMASK) == 0x5354)
+		return;
 	*n = chipco_read32(cc, SSB_CHIPCO_CLOCK_N);
 	*plltype = (cc->capabilities & SSB_CHIPCO_CAP_PLLT);
 	switch (*plltype) {
@@ -308,6 +310,8 @@ void ssb_chipco_get_clockcpu(struct ssb_
 void ssb_chipco_get_clockcontrol(struct ssb_chipcommon *cc,
 				 u32 *plltype, u32 *n, u32 *m)
 {
+	if ((chipco_read32(cc, SSB_CHIPCO_CHIPID) & SSB_CHIPCO_IDMASK) == 0x5354)
+		return;
 	*n = chipco_read32(cc, SSB_CHIPCO_CLOCK_N);
 	*plltype = (cc->capabilities & SSB_CHIPCO_CAP_PLLT);
 	switch (*plltype) {
--- a/drivers/ssb/driver_mipscore.c
+++ b/drivers/ssb/driver_mipscore.c
@@ -217,6 +217,8 @@ u32 ssb_cpu_clock(struct ssb_mipscore *m
 
 	if ((pll_type == SSB_PLLTYPE_5) || (bus->chip_id == 0x5365)) {
 		rate = 200000000;
+	} else if (bus->chip_id == 0x5354) {
+		rate = 240000000;
 	} else {
 		rate = ssb_calc_clock_rate(pll_type, n, m);
 	}
--- a/drivers/ssb/main.c
+++ b/drivers/ssb/main.c
@@ -1103,6 +1103,8 @@ u32 ssb_clockspeed(struct ssb_bus *bus)
 
 	if (bus->chip_id == 0x5365) {
 		rate = 100000000;
+	} else if (bus->chip_id == 0x5354) {
+		rate = 120000000;
 	} else {
 		rate = ssb_calc_clock_rate(plltype, clkctl_n, clkctl_m);
 		if (plltype == SSB_PLLTYPE_3) /* 25Mhz, 2 dividers */
