--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -30,7 +30,7 @@ obj-$(CONFIG_COMPAT_WIRELESS_MODULES) +=
 obj-$(CONFIG_COMPAT_NET_USB_MODULES) += drivers/net/usb/
 
 obj-$(CONFIG_COMPAT_NETWORK_MODULES) += drivers/net/
-obj-$(CONFIG_COMPAT_VAR_MODULES) +=  drivers/ssb/ drivers/misc/eeprom/
+obj-$(CONFIG_COMPAT_VAR_MODULES) +=  drivers/misc/eeprom/
 
 ifeq ($(CONFIG_STAGING_EXCLUDE_BUILD),)
 obj-$(CONFIG_COMPAT_STAGING) += drivers/staging/ath6kl/
--- a/config.mk
+++ b/config.mk
@@ -9,7 +9,6 @@ ifeq ($(wildcard $(KLIB_BUILD)/.config),
  CONFIG_PCI=y
  CONFIG_USB=y
  CONFIG_PCMCIA=y
- CONFIG_SSB=m
 else
 include $(KLIB_BUILD)/.config
 endif
@@ -298,19 +297,18 @@ CONFIG_IPW2200_QOS=y
 # % echo 1 > /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/*/rtap_iface
 endif #CONFIG_WIRELESS_EXT
 
-ifdef CONFIG_SSB
-# Sonics Silicon Backplane
-CONFIG_SSB_SPROM=y
-
-CONFIG_SSB_BLOCKIO=y
-CONFIG_SSB_PCIHOST=y
-CONFIG_SSB_B43_PCI_BRIDGE=y
-ifdef CONFIG_PCMCIA
-CONFIG_SSB_PCMCIAHOST=y
-endif #CONFIG_PCMCIA
-# CONFIG_SSB_DEBUG=y
-CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE=y
-endif #CONFIG_SSB
+# ifdef CONFIG_SSB
+# # Sonics Silicon Backplane
+# CONFIG_SSB_SPROM=y
+# CONFIG_SSB_BLOCKIO=y
+# CONFIG_SSB_PCIHOST=y
+# CONFIG_SSB_B43_PCI_BRIDGE=y
+# ifdef CONFIG_PCMCIA
+# CONFIG_SSB_PCMCIAHOST=y
+# endif #CONFIG_PCMCIA
+# # CONFIG_SSB_DEBUG=y
+# CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE=y
+# endif #CONFIG_SSB
 
 CONFIG_P54_PCI=m
 
@@ -507,7 +505,6 @@ endif #CONFIG_SPI_MASTER end of SPI driv
 
 ifdef CONFIG_MMC
 
-CONFIG_SSB_SDIOHOST=y
 CONFIG_B43_SDIO=y
 
 ifdef CONFIG_CRC7
