--- a/net/mac80211/agg-tx.c
+++ b/net/mac80211/agg-tx.c
@@ -79,7 +79,8 @@ static void ieee80211_send_addba_request
 	memcpy(mgmt->da, da, ETH_ALEN);
 	memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
 	if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
-	    sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
+	    sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
+		sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
 		memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
 	else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
 		memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
@@ -388,7 +389,8 @@ int ieee80211_start_tx_ba_session(struct
 	 */
 	if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION &&
 	    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
-	    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
+	    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP &&
+	    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_WDS)
 		return -EINVAL;
 
 	if (test_sta_flags(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA)) {
--- a/net/mac80211/agg-rx.c
+++ b/net/mac80211/agg-rx.c
@@ -161,6 +161,8 @@ static void ieee80211_send_addba_resp(st
 		memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
 	else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
 		memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
+	else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
+		memcpy(mgmt->bssid, da, ETH_ALEN);
 
 	mgmt->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
 					  IEEE80211_STYPE_ACTION);
--- a/net/mac80211/rx.c
+++ b/net/mac80211/rx.c
@@ -2137,7 +2137,8 @@ ieee80211_rx_h_action(struct ieee80211_r
 		 */
 		if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION &&
 		    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
-		    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
+		    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP &&
+		    sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_WDS)
 			break;
 
 		/* verify action_code is present */
@@ -2681,13 +2682,16 @@ static int prepare_for_handlers(struct i
 		}
 		break;
 	case NL80211_IFTYPE_WDS:
-		if (bssid) {
-			if (!ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control))
-				return 0;
-		} else if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
-			return 0;
 		if (compare_ether_addr(sdata->u.wds.remote_addr, hdr->addr2))
 			return 0;
+
+		if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
+		    ieee80211_is_action(hdr->frame_control)) {
+			if (compare_ether_addr(sdata->vif.addr, hdr->addr1))
+				return 0;
+		} else if (!ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control))
+			return 0;
+
 		break;
 	default:
 		/* should never get here */
