config interface loopback
	option ifname	'lo'
	option proto	'static'
	option ipaddr	'127.0.0.1'
	option netmask	'255.0.0.0'

config interface lan
	option ifname	'eth1'
	option type	'bridge'
	option proto	'static'
	option ipaddr	'192.168.1.1'
	option netmask	'255.255.255.0'

config interface wan
	option ifname	'eth0'
	option proto	'dhcp'

config switch
        option name     'eth1'
        option reset    '1'
        option enable_vlan '1'

config switch_vlan
        option device   'eth1'
        option vlan     '1'
        option ports    '1 2 5'
