#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2010 OpenWrt.org
#

. /lib/ar71xx.sh

board=$(ar71xx_board_name)

wzrhpg300nh_set_leds() {
	uci batch <<EOF
add system led
set system.@led[-1]='led'
set system.@led[-1].name='Wireless'
set system.@led[-1].sysfs='wzr-hp-g300nh:green:wireless'
set system.@led[-1].trigger='phy0tpt'
add system led
set system.@led[-1]='led'
set system.@led[-1].name='Router'
set system.@led[-1].sysfs='wzr-hp-g300nh:green:router'
set system.@led[-1].trigger='netdev'
set system.@led[-1].dev='eth1'
set system.@led[-1].mode='link tx rx'
add system led
set system.@led[-1]='led'
set system.@led[-1].name='USB'
set system.@led[-1].sysfs='wzr-hp-g300nh:blue:usb'
set system.@led[-1].trigger='usbdev'
set system.@led[-1].dev='1-1'
set system.@led[-1].interval='50'
commit system
EOF
}

if [ "${board}" == "wzr-hp-g300nh" || "${board}" == "wzr-hp-g301nh" ]; then
	wzrhpg300nh_set_leds
fi
