--- a/compat/compat-2.6.28.c
+++ b/compat/compat-2.6.28.c
@@ -89,7 +89,7 @@ EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_poison_urb);
 #endif
 #endif /* CONFIG_USB */
 
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 
 #include <pcmcia/ds.h>
 struct pcmcia_cfg_mem {
--- a/compat/compat-2.6.33.c
+++ b/compat/compat-2.6.33.c
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 #include <linux/autoconf.h>
 
-#if defined(CONFIG_PCCARD) || defined(CONFIG_PCCARD_MODULE)
+#if 0
 
 /**
  * pccard_loop_tuple() - loop over tuples in the CIS
@@ -76,7 +76,7 @@ next_entry:
 EXPORT_SYMBOL(pccard_loop_tuple);
 /* Source: drivers/pcmcia/cistpl.c */
 
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 
 struct pcmcia_loop_mem {
 	struct pcmcia_device *p_dev;
--- a/include/linux/compat-2.6.28.h
+++ b/include/linux/compat-2.6.28.h
@@ -27,7 +27,7 @@
 })
 #endif /* From include/asm-generic/bug.h */
 
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 
 #include <pcmcia/cs_types.h>
 #include <pcmcia/cs.h>
--- a/include/linux/compat-2.6.33.h
+++ b/include/linux/compat-2.6.33.h
@@ -6,7 +6,7 @@
 #if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,33))
 
 #include <linux/skbuff.h>
-#if defined(CONFIG_PCCARD) || defined(CONFIG_PCCARD_MODULE)
+#if 0
 #include <pcmcia/cs_types.h>
 #include <pcmcia/cistpl.h>
 #include <pcmcia/ds.h>
@@ -65,9 +65,9 @@ static inline struct sk_buff *netdev_all
 	return skb;
 }
 
-#if defined(CONFIG_PCCARD) || defined(CONFIG_PCCARD_MODULE)
+#if 0
 
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 
 #define pcmcia_request_window(a, b, c) pcmcia_request_window(&a, b, c)
 
