#!/bin/sh

failsafe_ip() {
	[ -d /proc/switch/eth0 ] && [ "$ifname" = "eth0" ] && {
		ifconfig eth0 0.0.0.0 down
		echo "0 1 2 3 4 ${cpu_port:-5u*}" > /proc/switch/eth0/vlan/0/ports
	}
	
	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
        	ifconfig $pi_ifname $pi_ip netmask $pi_netmask broadcast $pi_broadcast up
        }
}

boot_hook_add failsafe failsafe_ip

