Convert to net_device_ops for Linux 2.6.29+
http://madwifi-project.org/changeset/4005
--- a/ath/if_ath.c
+++ b/ath/if_ath.c
@@ -566,6 +566,20 @@ static inline int rate_factor(int mode)
 
 /* Initialize ath_softc structure */
 
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,29)
+static const struct net_device_ops ath_netdev_ops = {
+	.ndo_open		= ath_init,
+	.ndo_stop		= ath_stop,
+	.ndo_start_xmit		= ath_hardstart,
+	.ndo_tx_timeout 	= ath_tx_timeout,
+	.ndo_set_multicast_list = ath_mode_init,
+	.ndo_do_ioctl		= ath_ioctl,
+	.ndo_get_stats		= ath_getstats,
+	.ndo_set_mac_address	= ath_set_mac_address,
+	.ndo_change_mtu 	= ath_change_mtu,
+};
+#endif
+
 int
 ath_attach(u_int16_t devid, struct net_device *dev, HAL_BUS_TAG tag)
 {
@@ -865,16 +879,20 @@ ath_attach(u_int16_t devid, struct net_d
 	}
 
 	/* NB: ether_setup is done by bus-specific code */
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 	dev->open = ath_init;
 	dev->stop = ath_stop;
 	dev->hard_start_xmit = ath_hardstart;
 	dev->tx_timeout = ath_tx_timeout;
-	dev->watchdog_timeo = 5 * HZ;
 	dev->set_multicast_list = ath_mode_init;
 	dev->do_ioctl = ath_ioctl;
 	dev->get_stats = ath_getstats;
 	dev->set_mac_address = ath_set_mac_address;
 	dev->change_mtu = ath_change_mtu;
+#else
+	dev->netdev_ops = &ath_netdev_ops;
+#endif
+	dev->watchdog_timeo = 5 * HZ;
 	dev->tx_queue_len = ATH_TXBUF - ATH_TXBUF_MGT_RESERVED;
 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,24)
 	netif_napi_add(dev, &sc->sc_napi, ath_rx_poll, 64);
@@ -1257,7 +1275,6 @@ ath_detach(struct net_device *dev)
 	ath_dynamic_sysctl_unregister(sc);
 	ATH_LOCK_DESTROY(sc);
 	ATH_HAL_LOCK_DESTROY(sc);
-	dev->stop = NULL; /* prevent calling ath_stop again */
 	unregister_netdev(dev);
 	return 0;
 }
@@ -12732,8 +12749,13 @@ ath_rcv_dev_event(struct notifier_block 
 	struct net_device *dev = (struct net_device *)ptr;
 	struct ath_softc *sc = (struct ath_softc *)netdev_priv(dev);
 
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 	if (!dev || !sc || dev->open != &ath_init)
 		return 0;
+#else
+	if (!dev || !sc || dev->netdev_ops->ndo_open != &ath_init)
+		return 0;
+#endif
 
 	switch (event) {
 	case NETDEV_CHANGENAME:
--- a/net80211/ieee80211.c
+++ b/net80211/ieee80211.c
@@ -451,6 +451,18 @@ ieee80211_ifdetach(struct ieee80211com *
 }
 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ifdetach);
 
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,29)
+static const struct net_device_ops ieee80211_netdev_ops = {
+	.ndo_get_stats		= ieee80211_getstats,
+	.ndo_open		= ieee80211_open,
+	.ndo_stop		= ieee80211_stop,
+	.ndo_start_xmit		= ieee80211_hardstart,
+	.ndo_set_multicast_list = ieee80211_set_multicast_list,
+	.ndo_change_mtu 	= ieee80211_change_mtu,
+	.ndo_do_ioctl		= ieee80211_ioctl,
+};
+#endif
+
 int
 ieee80211_vap_setup(struct ieee80211com *ic, struct net_device *dev,
 	const char *name, int opmode, int flags, struct ieee80211vap *master)
@@ -471,16 +483,21 @@ ieee80211_vap_setup(struct ieee80211com 
 		} else
 			strncpy(dev->name, name, sizeof(dev->name));
 	}
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 
 	dev->get_stats = ieee80211_getstats;
 	dev->open = ieee80211_open;
 	dev->stop = ieee80211_stop;
 	dev->hard_start_xmit = ieee80211_hardstart;
 	dev->set_multicast_list = ieee80211_set_multicast_list;
+	dev->do_ioctl = ieee80211_ioctl;
 #if 0
 	dev->set_mac_address = ieee80211_set_mac_address;
 #endif
  	dev->change_mtu = ieee80211_change_mtu;
+#else
+	dev->netdev_ops = &ieee80211_netdev_ops;
+#endif
 	dev->tx_queue_len = 0;			/* NB: bypass queuing */
 	dev->hard_header_len = parent->hard_header_len;
 	/*
@@ -1824,7 +1841,11 @@ ieee80211_set_multicast_list(struct net_
 	IEEE80211_UNLOCK_IRQ(ic);
 
 	/* XXX: Merge multicast list into parent device */
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 	parent->set_multicast_list(ic->ic_dev);
+#else
+	parent->netdev_ops->ndo_set_multicast_list(ic->ic_dev);
+#endif
 }
 
 void
--- a/net80211/ieee80211_linux.c
+++ b/net80211/ieee80211_linux.c
@@ -984,8 +984,14 @@ ieee80211_rcv_dev_event(struct notifier_
 	void *ptr)
 {
 	struct net_device *dev = (struct net_device *) ptr;
+
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 	if (!dev || dev->open != &ieee80211_open)
 		return 0;
+#else
+	if (!dev || dev->netdev_ops->ndo_open != &ieee80211_open)
+		return 0;
+#endif
 
 	switch (event) {
 	case NETDEV_CHANGENAME:
--- a/net80211/ieee80211_var.h
+++ b/net80211/ieee80211_var.h
@@ -739,6 +739,7 @@ void ieee80211_build_sc_ie(struct ieee80
 void ieee80211_dfs_action(struct ieee80211com *);
 void ieee80211_expire_channel_excl_restrictions(struct ieee80211com *);
 void ieee80211_setpuregbasicrates(struct ieee80211_rateset *rs);
+int ieee80211_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
 
 /*
  * Iterate through ic_channels to enumerate all distinct ic_ieee channel numbers.
--- a/net80211/ieee80211_wireless.c
+++ b/net80211/ieee80211_wireless.c
@@ -5954,7 +5954,7 @@ static struct iw_handler_def ieee80211_i
 /*
  * Handle private ioctl requests.
  */
-static int
+int
 ieee80211_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
 {
 	struct ieee80211vap *vap = netdev_priv(dev);
@@ -6044,7 +6044,6 @@ ieee80211_ioctl_vattach(struct ieee80211
 {
 	struct net_device *dev = vap->iv_dev;
 
-	dev->do_ioctl = ieee80211_ioctl;
 #if IW_HANDLER_VERSION < 7
 	dev->get_wireless_stats = ieee80211_iw_getstats;
 #endif
--- a/net80211/ieee80211_input.c
+++ b/net80211/ieee80211_input.c
@@ -1188,7 +1188,11 @@ ieee80211_deliver_data(struct ieee80211_
 			skb1->protocol = __constant_htons(ETH_P_802_2);
 			/* XXX insert vlan tag before queue it? */
 			ni_tmp = SKB_CB(skb1)->ni; /* remember node so we can free it */
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29)
 			ret = dev->hard_start_xmit(skb1, dev);
+#else
+			ret = dev->netdev_ops->ndo_start_xmit(skb1, dev);
+#endif
 
 			if (ret == NETDEV_TX_BUSY)
 				ieee80211_dev_kfree_skb(&skb1);
