--- a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/gpio.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/gpio.c
@@ -120,6 +120,9 @@ static void ath_unregister_led(struct at
 
 void ath_deinit_leds(struct ath_softc *sc)
 {
+	if (AR_SREV_9100(sc->sc_ah))
+		return;
+
 	ath_unregister_led(&sc->assoc_led);
 	sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ASSOCIATED;
 	ath_unregister_led(&sc->tx_led);
@@ -133,6 +136,9 @@ void ath_init_leds(struct ath_softc *sc)
 	char *trigger;
 	int ret;
 
+	if (AR_SREV_9100(sc->sc_ah))
+		return;
+
 	if (AR_SREV_9287(sc->sc_ah))
 		sc->sc_ah->led_pin = ATH_LED_PIN_9287;
 	else
