--- linux-2.6.30.5.orig/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0001.c	2009-08-17 00:19:38.000000000 +0300
+++ linux-2.6.30.5/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0001.c	2010-03-16 18:04:09.000000000 +0200
@@ -41,7 +41,11 @@
 /* #define CMDSET0001_DISABLE_WRITE_SUSPEND */
 
 // debugging, turns off buffer write mode if set to 1
-#define FORCE_WORD_WRITE 0
+#ifdef CONFIG_IFXMIPS
+#  define FORCE_WORD_WRITE 1
+#else
+#  define FORCE_WORD_WRITE 0
+#endif
 
 #define MANUFACTURER_INTEL	0x0089
 #define I82802AB	0x00ad
@@ -1462,6 +1466,9 @@
 	int ret=0;
 
 	adr += chip->start;
+#ifdef CONFIG_IFXMIPS
+	adr ^= 2;
+#endif
 
 	switch (mode) {
 	case FL_WRITING:
