Patches from: Bill Gatliff <bgat@billgatliff.com>
Based on:
* Expunge old Atmel PWMC driver, replacing it with one that conforms to the PWM API
* Incorporate PWM API code into KBuild
Ignore the LEDS part atm
---

--- a/drivers/misc/Makefile
+++ b/drivers/misc/Makefile
@@ -5,7 +5,6 @@
 obj-$(CONFIG_IBM_ASM)		+= ibmasm/
 obj-$(CONFIG_HDPU_FEATURES)	+= hdpuftrs/
 obj-$(CONFIG_AD525X_DPOT)	+= ad525x_dpot.o
-obj-$(CONFIG_ATMEL_PWM)		+= atmel_pwm.o
 obj-$(CONFIG_ATMEL_SSC)		+= atmel-ssc.o
 obj-$(CONFIG_ATMEL_TCLIB)	+= atmel_tclib.o
 obj-$(CONFIG_ICS932S401)	+= ics932s401.o
--- a/drivers/Kconfig
+++ b/drivers/Kconfig
@@ -54,6 +54,8 @@ source "drivers/pps/Kconfig"
 
 source "drivers/gpio/Kconfig"
 
+source "drivers/pwm/Kconfig"
+
 source "drivers/w1/Kconfig"
 
 source "drivers/power/Kconfig"
--- a/drivers/Makefile
+++ b/drivers/Makefile
@@ -6,6 +6,8 @@
 #
 
 obj-y				+= gpio/
+obj-$(CONFIG_GENERIC_PWM)	+= pwm/
+
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= pci/
 obj-$(CONFIG_PARISC)		+= parisc/
 obj-$(CONFIG_RAPIDIO)		+= rapidio/
