From 5fb2a68befbec97dba2264b2834487c72f47095d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bruce Schmid <duck@freescale.com>
Date: Wed, 5 Dec 2007 14:43:19 -0700
Subject: [PATCH] USB: add is_dualspeed.

LTIBName: m5445x-usb-add-dualspeed
Signed-off-by: Duck <duck@freescale.com>
---
 drivers/usb/gadget/mcf5445x_udc.c |    1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

--- a/drivers/usb/gadget/mcf5445x_udc.c
+++ b/drivers/usb/gadget/mcf5445x_udc.c
@@ -2538,6 +2538,7 @@ static int __init fsl_udc_probe(struct p
 	 * set the fsl_udc->gadget.xxx
 	 */
 	udc->gadget.ops = &fsl_gadget_ops;
+	udc->gadget.is_dualspeed = 1;
 
 	/* gadget.ep0 is a pointer */
 	udc->gadget.ep0 = &udc->eps[0].ep;
