---
 drivers/mfd/menelaus.c |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

--- linux-2.6.35.orig/drivers/mfd/menelaus.c
+++ linux-2.6.35/drivers/mfd/menelaus.c
@@ -356,9 +356,9 @@ int menelaus_set_mmc_slot(int slot, int
 		int b;
 
 		if (enable)
-			ret |= 1 << 1;
+			val |= 1 << 1;
 		else
-			ret &= ~(1 << 1);
+			val &= ~(1 << 1);
 		b = menelaus_read_reg(MENELAUS_MCT_CTRL2);
 		b &= ~0x03;
 		b |= power;
