#!/bin/sh

reset()
{
	jtag <<EOF
cable milkymist
detect
instruction CFG_OUT 000100 BYPASS
instruction CFG_IN 000101 BYPASS
pld reconfigure
EOF
}
n=0
while true; do
	n=`expr $n + 1`
	echo ===== $n =====

	reset
	sleep 2

	make -C ../../m1/jtag-boot boot

	sleep 8
	echo echo === $n === `date` >/dev/ttyUSB0
	sleep 2
done
