/* MACHINE-GENERATED ! */

frame pin {
	__0: vec @(d/2, d/2)
	__1: vec @(d/2*aspect, d/2*aspect)
	__2: vec @(-d/2, -d/2)
	hole . __0
	__3: vec @(-d/2*aspect, -d/2*aspect)
	rpad "$n" . __1
}

frame pins {
	table
	    { n, y }
	    { 2*nx+1, -py/2 }
	    { 2*nx+2, py/2 }

	set x = (nx-(N-2)/4)*px

	loop nx = 0, N/2-1

	__0: vec @(x, y)
	frame pin .
}

package "HE10-$N"
unit mm

table
    { N }
    { 2 }
    { 20 }

table
    { px, py }
    { 2.54mm, 2.54mm }

set d = 0.8mm

set aspect = 2.5

frame pins @
