/*TSOP-6, NTGD1100L*/

frame pad {
	set name = i
	ur: vec @(a/2, 0mm)
	ll: vec .(-a, b)
	center: vec @(0mm,b/2)
	pad "$name" ur ll
}

frame pads_b{
	set a=w
	set b=l
	loop i=1,nr_b
	__0: vec @(-(nr_b-1)/2*p+p*(i-1),-B1/2)
	frame pad .

}
frame pads_u{
	set a=w
	set b=-l
	loop i=nr_b+1,nr_b+nr_u
	__0: vec @((nr_u-1)/2*p-p*(i-(nr_b+1)),B1/2)
	frame pad .
}
frame pads {

	frame pads_b @
	frame pads_u @

}

frame outline {

	ur: vec @(A/2,B/2)
	ll: vec @(-A/2,-B/2)
	c: vec @(-(nr_u-1)/2*p,-B1/2+l+0.2mm+2*silk)
	d: vec .(0mm,1.5*silk)
	rect ur ll silk
	circ c d silk

}
package "TSOP-66"
unit mm
/*pitch*/
set p=0.65mm

/*pad width*/
set w=0.35mm

/*pad lentgh*/
set l=0.7mm

/*distance between outer pad edges*/
set B1=3.4mm

/*pin numbers per side*/
set nr_u=33
set nr_b=nr_u

/*outline*/
set A=3.1mm
set B=1.7mm
set silk=0.1mm

frame pads @
frame outline @

measy pads_b.__0 -> pads_u.__0 2mm
measy pads_u.__0 <- pad.ll -w-1mm
measx pad.ll -> pad.ur -l-0.5mm
measy pad.ll -> pad.ll 0.5mm
measx pads_u.__0 -> pads_u.__0 0.5mm
measy pad.center -> pad.center 1.5mm

