EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L orangepi_r1:orangepi_usb J2
U 1 1 5F694C7B
P 2200 1750
F 0 "J2" H 2630 1800 50  0000 L CNN
F 1 "orangepi_usb" H 2630 1709 50  0000 L CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x13_P2.54mm_Vertical" H 2200 1750 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2200 1750 50  0001 C CNN
	1    2200 1750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L orangepi_r1:orangepi_con4 J3
U 1 1 5F696D0F
P 6600 1800
F 0 "J3" H 6600 2625 50  0000 C CNN
F 1 "orangepi_con4" H 6600 2534 50  0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x13_P2.54mm_Vertical" H 6150 1800 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 6150 1800 50  0001 C CNN
	1    6600 1800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L orangepi_r1:orangepi_serial J1
U 1 1 5F6988A8
P 2000 3600
F 0 "J1" H 2330 3650 50  0000 L CNN
F 1 "orangepi_serial" H 2330 3559 50  0000 L CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical" H 1900 3600 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1900 3600 50  0001 C CNN
	1    2000 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC
