TXRX		uSD	Net	TP	GPIO	FUNC
-------		-------	--------------	------	------
IRQ		DAT2	SDD2	TP14	PD12	MSC_D2
nSEL		DAT3/CD	SDD3	TP15	PD13	MSC_D3
MOSI		CMD	SDCMD	TP17	PD08	CMD
VDD		VDD	SDPWEN*	TP11*	PD02*	-
XTAL1		CLK	SDCLK	TP16	PD09	CLK
VSS		VSS	-	-	-	-
MISO		DAT0	SDD0	TP12	PD10	MSC_D0
SCLK		DAT1	SDD1	TP13	PD11	MSC_D1

* = control, active-low
