#
# $Id$

register	BR		 1
register	BSR		 1
register	DIR		32
register	EJIMPCODE	32
register	EJADDRESS	32
register	EJDATA		32
register	EJCONTROL	32
register	EJALL		96
register	EJFASTDATA	33

instruction length 5

instruction	BYPASS		11111	BR
instruction	SAMPLE/PRELOAD	00010	BSR
instruction	IDCODE		00001	DIR
instruction	EJTAG_IMPCODE	00011	EJIMPCODE
instruction	EJTAG_ADDRESS	01000	EJADDRESS
instruction	EJTAG_DATA	01001	EJDATA
instruction	EJTAG_CONTROL	01010	EJCONTROL
instruction	EJTAG_ALL	01011	EJALL
instruction	EJTAGBOOT	01100	BR
instruction	NORMALBOOT	01101	BR
instruction	EJTAG_FASTDATA	01110	EJFASTDATA

initbus ejtag
endian big
