--- a/drivers/mtd/nand/rbppc_nand.c
+++ b/drivers/mtd/nand/rbppc_nand.c
@@ -130,10 +130,10 @@ static int rbppc_nand_probe(struct of_de
 
 	info = kmalloc(sizeof(*info), GFP_KERNEL);
 
-	rdy = of_get_property(pdev->node, "rdy", NULL);
-	nce = of_get_property(pdev->node, "nce", NULL);
-	cle = of_get_property(pdev->node, "cle", NULL);
-	ale = of_get_property(pdev->node, "ale", NULL);
+	rdy = of_get_property(pdev->dev.of_node, "rdy", NULL);
+	nce = of_get_property(pdev->dev.of_node, "nce", NULL);
+	cle = of_get_property(pdev->dev.of_node, "cle", NULL);
+	ale = of_get_property(pdev->dev.of_node, "ale", NULL);
 
 	if (!rdy || !nce || !cle || !ale) {
 		printk(KERN_ERR "rbppc_nand_probe: GPIO properties are missing\n");
@@ -180,7 +180,7 @@ static int rbppc_nand_probe(struct of_de
 	of_node_put(nnand);
 	info->localbus = ioremap_nocache(res.start, res.end - res.start + 1);
 
-	if (of_address_to_resource(pdev->node, 0, &res)) {
+	if (of_address_to_resource(pdev->dev.of_node, 0, &res)) {
 	    printk("rbppc_nand_probe: No reg property found\n");
 	    goto err;
 	}
@@ -222,12 +222,11 @@ static struct of_device_id rbppc_nand_id
 };
 
 static struct of_platform_driver rbppc_nand_driver = {
-	.name   = "nand",
 	.probe	= rbppc_nand_probe,
-	.match_table = rbppc_nand_ids,
 	.driver	= {
 		.name = "rbppc-nand",
 		.owner = THIS_MODULE,
+		.of_match_table = rbppc_nand_ids,
 	},
 };
 
