TP	net		GPIO	Functions			Ext. use
-------	---------------	-------	-------------------------------	---------------
TP48	VSYNC		PC20	LCD_VSYNC			VGA
TP49	HSYNC		PC19	LCD_HSYNC			VGA
TP50	LCDCS		PC21	LCD_DE				-
TP51	LCDSCL		PC23	LCD_REV				(GPIO)
TP52	LCDSDA		PC22	LCD_PS				(GPIO)

TP39	LCD0		PC00	LCD data			VGA
TP40	LCD1		PC01	LCD data			VGA
TP42	LCD2		PC02	LCD data			VGA
TP42	LCD3		PC03	LCD data

TP43	LCD4		PC04	LCD data			VGA
TP44	LCD5		PC05	LCD data			VGA
TP45	LCD6		PC06	LCD data			VGA
TP46	LCD7		PC07	LCD data			VGA

TP47	LCDDCLK		PC18	LCD_PCLK			-

TP29	FRB_N		PC30	NAND FRB			-
TP67	KEYIN1		PD18	SSI_CLK, I2S_CLK/RST		GPIO

TP60	KEYOUT2		PC11	LCD data			GPIO
TP64	KEYOUT6		PC15	LCD data			GPIO
TP59	KEYOUT1		PC10	LCD data			GPIO

TP74	KEYIN8		PD26	PWM3, UART0_RxD			UART
TP66	KEYOUT8		PC17	LCD data			GPIO

TP75	TXD		PD25	PWM2, UART0_TxD			UART

TP19	CS1_N		PB25	CS1 (used)			-
TP20	CS2_N		PB26	CS2 (used)			-
TP32	CHARGE_N	PC27	WAIT (not used as such)		-

TP25	GPB30		PB30	WR (not used)			GPIO
TP24	POP		PB29	RD (not used as such)		-

TP61	KEYOUT3		PC12	LCD data			GPIO
TP21	FRE_N		PC28	NAND FRE			-

TP63	KEYOUT5		PC14	LCD data			GPIO
TP26	FWE_N		PC29	NAND FWE			-
TP62	KEYOUT4		PC13	LCD data			GPIO
TP49	USBDET		PD28	PWM5				-

TP15	SDD3		PD13	MSC_D3				-
TP14	SDD2		PD12	MSC_D2				-
TP13	SDD1		PD11	MSC_D1				-
TP12	SDD0		PD10	MSC_D0				-
TP16	SDCLK		PD09	MSC_CLK				-
TP17	SDCMD		PD08	MSC_CMD				-
