/* MACHINE-GENERATED ! */

frame copper {
	loop if = 1, copper

	__2: vec @(disc/2, -disc/2)
	__3: vec @(-disc/2, disc/2)
	rpad "1" . __2
}

package "SPACER-$nominal$type"
unit mm

table
    { nominal }
    { 3mm }
    { 4mm }

table
    { type, copper }
    { "", 1 }
    { "-BARE", 0 }

set hole = nominal+0.2mm

set disc = 9mm

set area = 10mm

set w = 5mil

__0: vec @(hole/2, hole/2)
__1: vec @(-hole/2, -hole/2)
hole . __0
__4: vec @(area/2, 0mm)
circ @ . w
frame copper @
